уголовное дело № 1-202/2026

27RS0003-01-2026-000231-90

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 02 марта 2026 года

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе

председательствующего судьи Виговского Е.Н.,

при секретаре Рыбалкиной И.А.,

с участием государственного обвинителя Сорокоумовой О.К.,

подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката Сулима С.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Брауна 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, находясь в г. Хабаровске, являясь производителем работ (прорабом), нарушил правила безопасности при ведении строительных и иных работ, что повлекло по неосторожности смерть ФИО5 при следующих обстоятельствах:

ФИО12 являясь индивидуальным предпринимателем (далее по тексту 

<

данные изъяты>.»), на основании договора субподряда от 01.04.2025 № ГП1/Мн на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, осуществлял функции подрядчика при строительстве объекта 

<

данные изъяты> по улице Совхозной в г. Хабаровске. I этап строительства. 

<

данные изъяты>» (далее по тексту - объект).

Согласно договору субподряда № ГП1/Мн от 01.04.2025, подписанного генеральным подрядчиком 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и субподрядчиком 

<

данные изъяты> выполнение требований безопасного производства работ на объекте возлагается на субподрядчика, в соответствии с которым субподрядчик обязан:

п. 2.1.1. субподрядчик обязуется выполнять все работы с соблюдением надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Подрядчику, в предусмотренные договором сроки.

п. 2.1.2. субподрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

п. 2.1.3. субподрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и/или привлеченными силами.

2.1.4. субподрядчик обязан в период производства работ обеспечить на строительной площадке выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ.

п. 2.1.8. субподрядчик обязан иметь все разрешения для выполнения данных работ, в том числе в случае привлечения иностранной рабочей силы.

В соответствии с договором субподряда № ГП1/Мн от 01.04.2025, заключенным между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>.» выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству монолитного каркаса здания, включая сопутствующие работы на объекте капитального строительства: 

<

данные изъяты>» по ул. Совхозной в г. Хабаровске. I этап строительства. 

<

данные изъяты>», расположенного на участке местности расположенного в 95 метрах в северо-западном направлении от дома № по ул. Редько г. Хабаровска и в 70 метрах западного направления от дома № по ул. Редько г. Хабаровска имеющего кадастровый номер земельного участка № осуществлял индивидуальный предприниматель ФИО9

В свою очередь, 

<

данные изъяты> являясь индивидуальным предпринимателем, выступающим в качестве работодателя – физического лица, не входящий в состав саморегулируемой организации, и не имеющий право осуществлять строительство указанного объекта привлек ФИО1, заключив с ним трудовой договор № 1/2025 от 21.05.2025, в соответствии с которым работник обязан:

- выполнять обязанности согласно должностной инструкции.

- соблюдать установленные Работодателем Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей.

- беречь имущество работодателя, соблюдать конфиденциальность, не разглашать информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя.

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.

- способствовать созданию на работе благоприятного делового и морального климата.

ФИО1, являясь на основании трудового договора № 1/2025 от 21.05.2025, производителем работ в 

<

данные изъяты>А.», а также на основании Приказа о назначении ответственного лица от ДД.ММ.ГГГГ, с которым он был ознакомлен, являясь лицом ответственным за производство строительно-монтажных работ и качество, соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и соблюдение правил противопожарного режима на объекте при выполнении работ сотрудниками 

<

данные изъяты>.», а также за проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте с регистрацией в журнале.

В соответствии с утвержденной 

<

данные изъяты>.» должностной инструкции производителя работ, с которой ФИО1 ознакомлен 21.05.2025, производитель работ (прораб) относится к категории руководителей, осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка, обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ, организует производство-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными документами, осуществляет мероприятия по совершенствованию организации труда, проводит работу по распространению передовых приемов и методов труда, ведет учет выполненных работ, контролирует состояние техники безопасности и принимает меры к устранению выявленных недостатков, нарушений правил производственной санитарии, соблюдением рабочими инструкций по охране труда, обеспечивает соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, вносит предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей, организует работу по повышению квалификации рабочих и проводит воспитательную работу в коллективе.

В соответствии с разделом II должностной инструкции ФИО1 обязан: осуществлять контроль проектной документации по объекту капитального строительства, оформление разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства, осуществлять разработку и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства, подготовку строительной площадки, участков производства строительных работ и рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, планировать и контролировать выполнение и документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности, контролировать соблюдение на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, осуществлять подготовку участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда, оперативное планирование и контроль выполнения строительных работ и производственных заданий на объекте капитального строительства, распределение производственных заданий между участками мастеров, бригадами и отдельными работниками, а также подрядными организациями, контролировать соблюдения технологии производства строительных работ, разрабатывать, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на объекте капитального строительства, ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объекте капитального строительства; определение потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства материально-технических ресурсов; определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительных работ на объекте капитального строительства; контроль качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; заявка, приемка, распределение, учет и хранение материально-технических ресурсов; планирование и контроль расходования средств на материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объекте капитального строительства; оперативное управление строительными работами на объекте капитального строительства: оперативное планирование и контроль выполнения строительных работ и производственных заданий на объекте капитального строительства; распределение производственных заданий между участками мастеров, бригадами и отдельными работниками, а также подрядными организациями; контроль соблюдения технологии производства строительных работ; разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на объекте капитального строительства; ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; операционный контроль отдельных строительных процессов и (или) производственных операций; контроль соответствия положений элементов, конструкций и частей объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей требованиям нормативной технической и проектной документации; повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве объекта капитального строительства: определение основных факторов, планирование и контроль выполнения мероприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности и производительности труда на объекте капитального строительства; оптимизация использования ресурсов производства строительных непроизводственных издержек работ; руководство работниками на строительстве объекта капитального строительства: определение потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в трудовых ресурсах; расстановка работников на строительстве объекта капитального строительства по рабочим местам, участкам мастеров, бригадам и звеньям; распределение и контроль выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка; повышение профессионального уровня работников на участке производства строительных работ.

Производитель работ несет ответственность: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией; в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности; в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федераций; за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Наряд-допуском б/н от 05.08.2025 на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов ФИО1 в период с 08 часов 00 минут 05.08.2025 до 18 часов 00 минут 19.09.2025 принял на себя обязательства выполнить следующие мероприятия:

п. 4. До начала производства работ выполнить следующие мероприятия:

- очистка рабочего места от лишних строительных материалов и оборудования;

- проведение инструктажей (целевых по охране труда) с сотрудниками, выполняющими работы;

- проверка и выдача исправных средств индивидуальной защиты работникам

п. 5. В процессе производства работ выполнять следующие мероприятия:

- содержание в исправном состоянии защитного (сигнального ограждения), инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ. При проведении огневых работ (сварочных) обязательно наличие исправных средств пожаротушения;

- применение средств индивидуальной защиты, использование СИЗ по назначению. В случае неисправности СИЗ – незамедлительно заменять;

- на рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от них;

- запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним.

Таким образом, ФИО1, занимая должность производителя работ (прораба) 

<

данные изъяты> и будучи назначенным ответственным за безопасное проведение работ, с учетом имеющихся знаний и навыков в области охраны труда и безопасного проведения работ, должен был:

в соответствии с п.п. 4.1, 4.8, 4.9 части 1 «Общие требования» Строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80

п. 4.1. - организация и выполнение работ в строительном производстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: - строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; - межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; - государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; - правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; - государственные санитарно - эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России;

п. 4.8. - перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ;

п. 4.9. - к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Согласно постановлению Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»:

ДД.ММ.ГГГГ. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.

ДД.ММ.ГГГГ. При передвижении секций катучей опалубки и передвижных лесов необходимо принимать меры, обеспечивающие безопасность работающих. Лицам, не участвующим в этой операции, находиться на секциях опалубки или лесов запрещается.

8.1.4. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.

При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.

8.2.1. В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.

В соответствии с п.п. 6, 13, 16, 17, 18, 46, 47, 48, 57-60, 62, 75, 76, 139, 142, 272, 273 правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н, ФИО1 должен был:

п. 6 - при невозможности исключения работ на высоте обеспечить реализацию мер системы управления охраны труда (далее - СУОТ) по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования следующих инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей:

а) применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;

б) применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;

в) использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

п. 13 - работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

- допускать работников, выполняющие работы на высоте, которые должные знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками;

п. 16 - работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников:

а) допускаемых к работам на высоте впервые;

б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

п. 17 – работники, выполняющие работы на высоте, должные знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (в том числе практическим навыкам применения соответствующих средств индивидуальной защиты, их осмотра до и после использования) в заочной форме, а также исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, проведение практических занятий по освоению безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, а также прохождения стажировки в режиме самоподготовки работником не допускается;

п. 18 - работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования;

п. 46 - должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано:

а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; разработку, утверждение и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте или ППР на высоте; оформление нарядов-допусков;

б) организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку;

в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, стажировки, проведение соответствующих инструктажей по охране труда;

г) вести личные книжки учета работ на высоте с применением систем канатного доступа.

п. 47 - работодатель для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, должен организовать:

а) правильный выбор и использование средств защиты;

б) соблюдение указаний маркировки средств защиты;

в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя.

п. 48 – работодатель до начала выполнения работ на высоте должен утвердить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, с обязательным включением в него работ, указанных в п. 7 Правил;

п. 57 – ответственный производитель работ является ответственным за:

а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по установлениям выполнения работ;

в) полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;

г) организацию безопасного ведения работ на высоте.

п. 58 - ответственный исполнитель (производитель) работ является членом бригады. Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель (производитель) работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности передать исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска (при наличии у них допуска к проведению работ, соответствующего работнику 2 группы), обязан удалить бригаду с места работы;

п. 59 ответственный исполнитель (производитель) работ обязан:

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов;

б) опросить исполнителей работ об их самочувствии в рамках процедур СУОТ об организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников;

в) указать каждому члену бригады его рабочее место;

г) не допускать отсутствия членов бригады на местах производства работ без разрешения ответственного исполнителя (производителя) работ, выполнения работ, не предусмотренных нарядом-допуском;

д) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;

е) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

ж) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

з) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены.

п. 60 - член бригады обязан:

а) выполнять порученную ему работу;

б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады;

в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед и после каждого их использования;

д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;

е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;

ж) знать свои действия при возникновении аварийной ситуации.

п. 62 - до начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам (далее - осмотр рабочего места).

Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя (производителя) работ.

При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:

а) ненадежность анкерных устройств;

б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;

в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты;

г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.

п. 75 - при проведении работ на высоте работодатель обязан определить границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и оборудования и обеспечить наличие требуемых защитных, страховочных и сигнальных ограждений. Место установки ограждений и знаков безопасности указывается в технологических картах на проведение работ или в ППР на высоте в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и правилами.

п. 76 - при выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности в соответствии с приложением № 9 к Правилам. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, работодатель должен обеспечить их ограждение.

При невозможности установки ограждения для ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности, ответственный исполнитель (производитель) работ должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности.

Площадки производства работ, расположенные вне огороженной территории организации, ограждаются для предотвращения несанкционированного входа посторонних лиц.

Вход посторонних лиц на такие площадки разрешается в сопровождении работника организации, в защитной каске и с использованием необходимых средств индивидуальной защиты, соответствующих специфике рабочей зоны и определенных локальными документами организации.

п. 139 - работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

п. 142 - работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допускаются.

п. 272 - демонтаж опалубки должен осуществляться с разрешения ответственного производителя работ. Во время снятия опалубки должны быть выполнены мероприятия по предотвращению возможного травмирования работающих.

п. 273 – дополнительные мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов при производстве бетонных работ должны включаться в ППР на высоте, в технологические карты и наряды-допуски.

Кроме того, в соответствии с п. 2, 13, 21, 22, 28, 30, 46-48, 187, 211, 220, 221 правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н на ФИО1 возложено следующее:

п. 2 - работодатель (лицо, осуществляющее строительство, которым может являться физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации, и которое вправе выполнять определенные виды работ по строительству самостоятельно или с привлечением других лиц, соответствующих требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации) должен обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил.

п. 13 - на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

п. 21 - работодателями в соответствии со спецификой производимых работ должен быть организован контроль за состоянием условий и охраны труда с периодичностью, установленной работодателями:

1) контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками (первый уровень);

2) контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников (второй уровень);

3) контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных подразделениях и на участках строительного производства, проводимый работодателем (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместного с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений требований охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности - прекратить работы и информировать непосредственного руководителя (производителя работ).

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные руководители (производители работ) обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

При проведении строительного производства на обособленном участке принятие мер по обеспечению безопасности и охраны труда работников и организации противопожарных мероприятий возлагается на лицо, осуществляющее строительные работы.

п. 22 - работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ. К работам, связанным с повышенной опасностью, относятся в том числе, работы на высоте;

п. 28 - к участию в строительном производстве допускаются работники, прошедшие подготовку по охране труда и стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем;

- лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Работники без обязательных к использованию средств индивидуальной защиты к выполнению строительных работ не допускаются.

п. 46 - допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается.

п. 48 - при организации рабочих мест безопасность работников должна обеспечиваться:

1) защитой работников от опасности, создаваемой движущимися частями технологического оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей;

2) соблюдением требований безопасной эксплуатации подъемных сооружений, кранов-манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, подъемников с рабочими платформами, строительных подъемников, лифтов, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, установок газового оборудования;

3) рациональным размещением технологического оборудования в производственных помещениях и вне их и обеспечением безопасного расстояния между оборудованием и стенами, колоннами, безопасной ширины проходов и проездов.

п. 187 - при возведении монолитных и монолитно-кирпичных зданий и сооружений демонтаж опалубок должен выполняться по наряду-допуску. Демонтаж опалубок должен производиться не менее чем двумя работниками под наблюдением бригадира или инженерно-технического работника.

п. 211 - при разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих строительных лесов и конструкций.

п. 220 - работодатель обязан в рамках СУОТ проанализировать опасности и их источники, представляющие угрозу жизни и здоровью работников при монтаже элементов конструкций, трубопроводов и оборудования (далее - выполнение монтажных работ).

п. 221 - при наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство:

1) определение марки кранового оборудования, его грузо-высотных характеристик, мест установки и опасных зон при его работе, технические способы его безопасной установки, способы подъема и установки монтируемых несущих конструкций, исключающие их дисбаланс, неустойчивость или перекашивание в процессе этих операций;

2) обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;

3) определение последовательности установки конструкций;

4) обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе сборки;

5) определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций;

6) порядок (последовательность) монтажа элементов конструкции с целью исключения их обрушения в результате потери устойчивости;

7) применение лестниц, настилов, подмостей, платформ, подъемных клетей, монтажных люлек и других аналогичных средств, ограждений, мобильных рабочих платформ.

В соответствии с п. 26 межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства здравоохранения социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н, на ФИО1 возлагалось обеспечение обязательного применения работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ.

В соответствии со ст.ст. 13, 22, 221 ТК РФ

ст. 13 - принимаемые работодателем локальные нормативные акты действуют в отношении работников данного работодателя независимо от места выполнения ими работы, государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

ст. 22 - работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

ст. 221 - обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты и смывающие средства, прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Средства индивидуальной защиты включают в себя специальную одежду, специальную обувь, дерматологические средства защиты, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органа слуха, глаз, средства защиты от падения с высоты и другие средства индивидуальной защиты, требования к которым определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам устанавливаются работодателем на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда, результатов оценки профессиональных рисков, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу средств индивидуальной защиты, их хранение, а также стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену средств индивидуальной защиты.

Для выполнения условий договора в период с 00 часов 01 минуты 02.06.2025 по 10 часов 04 минут 06.08.2025 ФИО13 являясь индивидуальным предпринимателем, выступающим в качестве работодателя – физического лица, не входящий в состав саморегулируемой организации, и не имеющий право осуществлять строительство указанного объекта, заключил с ФИО5 договор подряда б/н на выполнение подсобных работ на объекте строительства, не требующих специальной квалификации рабочего.

Таким образом, ФИО10 без оформления в установленном законом порядке трудового договора, вступил в трудовые отношения с ФИО5, поскольку последний был фактически допущен к работе, определены его трудовые функции, график работы, также с последним проведен вводный и целевой инструктажи.

В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

В соответствии со ст. 214 ТК РФ, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

Работодатель обязан обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;

- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда;

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку;

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим;

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ;

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы.

В соответствии с п. 26 межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства здравоохранения социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н, на ФИО1 возлагалось обеспечение обязательного применения работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ.

06.08.2025 в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 04 минут ФИО5 по поручению ФИО1 приступил к работе на объекте и производил работы по демонтажу перекрытия между 4 и 5 этажом с использованием строительного инструмента.

ФИО1, являясь ответственным за производство строительно-монтажных работ, осуществляющим строительство, и ответственным лицом, на которое в соответствии с его профессиональной деятельностью возложены обязанности по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда, а также ответственным за производство работ повышенной опасности на объекте, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своего бездействия в виде возникновения травмоопасной ситуации при выполнении ФИО5 работ по демонтажу плиты перекрытия, опусканию домкратов и фанеры на которых держался бетон перекрытия между 4 и 5 этажом, перемещении секций опалубки и передвижных строительных лесов указанного объекта с использованием строительного инструмента, являющимся объектом повышенной травмоопасности вследствие проведения указанных работ на высоте и, как следствие, травмирование ФИО5 и дальнейшей его смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть их наступление, не проконтролировал состояние техники безопасности и не принял мер к выявлению и устранению недостатков, тем самым самоустранился от надлежащего исполнения своих обязанностей по обеспечению безопасности производства работ, в том числе ФИО5

В процессе выполнения работ на высоте на объекте капитального строительства: 

<

данные изъяты>» по ул. Совхозной в г. Хабаровске. I этап строительства. 

<

данные изъяты>», кадастровый номер земельного участка №, расположенном в 95 метрах в северо-западном направлении от дома № по ул. Редько г. Хабаровска и в 70 метрах западного направления от дома № по ул. Редько г. Хабаровска, в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 04 минут 06.08.2025 ввиду преступного бездействия ФИО1, являясь производителем работ (прорабом), то есть лицом, на которого возложены обязанности по соблюдению правил безопасности при ведении строительных работ на указанном строительном объекте, небрежно относясь к своим обязанностям, нарушил правила безопасности при ведении строительных работ, а именно:

- требования п.п. 6, 13, 16, 17, 18, 46-48, 57-60, 62, 75-76, 139, 142, 272, 273 правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №н;

- п. 26 межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, каской, страховочными поясами, и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства здравоохранения социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н;

- п. 7.3.11, 7.3.12, 8.1.4, 8.2.1 постановления Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил РФ СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- п. 2, 13, 21, 22, 28, 30, 46-48, 187, 211, 220, 221 правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №н;

- ст.ст. 13, 16, 22, 214, 221, 212 ТК РФ.

В результате вышеуказанных нарушений Брауном С.В. правил безопасности при ведении строительных работ ФИО5 при демонтаже плиты перекрытия, опусканию домкратов и фанеры на которых держался бетон перекрытия, перемещении секций опалубки и передвижных строительных лесов указанного объекта с использованием строительного инструмента находясь между 4 и 5 этажом объекта капитального строительства, в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 04 минут 06.08.2025, вследствие не обеспечения безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда; не обеспечения безопасности при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; не принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций; не выдачи работнику средств индивидуальной защиты, прошедших подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; не обеспечения работника СИЗ, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке; допуска к выполнению работ без обеспечения СИЗ; не установления защитных ограждений на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов; не организации контроля за наличием защитных ограждений и других средств защиты до начала и в процессе работы; допуска ФИО5 к участию в строительном производстве без подготовки по охране труда и стажировки на рабочем месте; допуска к выполнению строительных работ ФИО5 без обязательных к использованию средств индивидуальной защиты; допуска на производственную территорию работника в состоянии алкогольного опьянения; проведения работ по демонтажу опалубок составом менее чем двумя работниками (одним ФИО5) без наблюдения бригадира или инженерно-технического работника; не принятия мер против случайного падения элементов опалубки при разборке опалубки; не принятия мер, обеспечивающих безопасность работника, при перемещении секций опалубки и передвижных строительных лесов; не принятия мер, обеспечивающих безопасность работника при передвижении секций катучей опалубки и передвижных; допуска к работам на высоте (ФИО5), не имеющего квалификацию соответствующую характеру выполняемых работ; не организации обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; не определения границ опасных зон и не обеспечения наличия требуемых защитных, страховочных и сигнальных ограждений; допуска к работе на высоте без положенных СИЗ; проведения демонтажа опалубки без проведения мероприятий по предотвращению возможного травмирования работающих, упал на металлический люк, расположенный на объекте капитального строительства: «

<

данные изъяты>» по ул. Совхозной в г. Хабаровске. I этап строительства. 

<

данные изъяты>», кадастровый номер земельного участка №, расположенном в 95 метрах в северо-западном направлении от 

<

адрес> и в 70 метрах западного направления от дома №5 по ул. Редько г. Хабаровска, имеющий бетонную опалубку, в результате чего, ФИО5 получил следующие повреждения: тупая травма головы: ушибленная рана правой затылочной области головы, кровоизлияние в мягкие ткани правой затылочной области; тупая травма туловища: кровоподтек с множественными мелкими ссадинами и царапинами на задней поверхности левой половины грудной клетки в лопаточной области, ссадина на задней поверхности левой половины грудной клетки в надлопаточной области, 3 ссадины на передней поверхности грудной клетки справа по передней подмышечной линии, 2 ссадины на передней поверхности грудной клетки слева по средней ключичной линии, 2 ссадины сливающегося характера на передней поверхности грудной клетки слева по передней подмышечной линии, неполный сгибательный косопоперечный перелом 1-го ребра слева по средней ключичной линии, полные разгибательные косопоперечные переломы 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ребер слева по лопаточной линии с повреждениями реберной плевры, полные косопоперечные сгибательные переломы 2,3,4,5 ребер слева по передней подмышечной линии с повреждениями реберной плевры, неполный сгибательный косопоперечный перелом 1-го ребра справа по средней ключичной линии, полные разгибательные косопоперечные переломы 2,3,4 ребер справа по средней ключичной линии без повреждения реберной плевры, неполные сгибательные косопоперечные переломы 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ребер справа по позвоночной линии без повреждения реберной плевры, полные разгибательные косопоперечные переломы 5,6,7,8,9,10,11,12 ребер справа по лопаточной линии с повреждениями реберной плевры, полные сгибательные косопоперечные переломы 8,9,10 ребер справа по передней подмышечной линии с повреждениями реберной плевры, закрытый вывих левой ключицы в акромиально-ключичном суставе, закрытый линейный перелом левой лопатки, неполный разрыв межпозвоночного диска между 8,9 грудными позвонками с компрессионным переломом тела 9-го грудного позвонка, неполный поперечный разрыв спинного мозга с кровоизлияниями под твердую и мягкую мозговые оболочки грудного отдела спинного мозга, левосторонняя подкожная эмфизема, двусторонний гемопневмоторакс, кровоизлияния в корни правого и левого легких, разрыв ткани боковой поверхности верхней доли левого легкого, 2 разрыва боковой поверхности нижней доли правого легкого; тупая травма конечностей: ссадина на правом плечевом суставе в верхней части, множественные царапины на наружной поверхности правого плеча, множественные мелкие ссадины и царапины на передней поверхности средней трети левого плеча с переходом на внутреннюю поверхность, ссадина на передней поверхности верхней трети левого предплечья, кровоподтек на наружной поверхности средней трети левого плеча, кровоподтек на наружной поверхности средней трети левого бедра, кровоподтек на наружной поверхности средней трети правого бедра, кровоподтек на наружной поверхности нижней трети правого бедра. Данные телесные повреждения прижизненные, по механизму и времени образования представляют собой единую сочетанную тупую травму, образовались в короткий промежуток времени одно за другим с достаточной силой для их причинения. В механизме образования вышеуказанных телесных повреждений имело место удар, в результате воздействия твердого тупого предмета с неограниченной контактной поверхностью. Морфологические характеристики телесных повреждений указывают на то, что данные телесные повреждения причинены в срок до 15 минут до момента наступления смерти. Данная тупая травма образовалась в условиях свободного падения тела с большой высоты на плоскость с соударениями на заднюю поверхность головы и туловища с допустимыми углами отклонения в стороны. Данные телесные повреждения применительно к живым лицам, по признаку опасности для жизни человека оцениваются как тяжкий вред здоровью. Смерть ФИО5 наступила в результате тупой сочетанной травмы головы, туловища и конечностей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении полностью признал, поддержал свое ходатайство, заявленное добровольно и после консультации с защитником, о проведении судебного разбирательства в особом порядке.

Суд, рассмотрев данное ходатайство, изучив материалы дела, учитывая мнение защитника, потерпевшей и государственного обвинителя, поддержавших ходатайство, приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации как нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Учитывая это, суд признает ФИО1 вменяемым по отношению к инкриминируемому ему деянию.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает требования ст.ст. 6, 60, ч. 5 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на подсудимого и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого и его родственников, его род занятий, семейное положение, возраст.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлением, путем передачи потерпевшей денежных средств и принесения извинений, участие в благотворительной деятельности, оказание помощи близким родственникам (дочери).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, не имеется.

Учитывая обстоятельства дела, личность виновного, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно при назначении ему наказания в виде принудительных работ с назначением дополнительного вида наказания.

Оснований для освобождения ФИО1 от наказания либо назначения ему наказания с применением ст.ст. 64 и 73 УК РФ, суд по вышеизложенным обстоятельствам не находит.

Разрешая вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Брауна ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, обеспечением и контролем безопасных условий труда подчиненных работников на срок 2 года.

Обязать ФИО1 проследовать в исправительный центр за счет государства самостоятельно на основании предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня прибытия в исправительный центр.

Время самостоятельного следования осужденного к месту отбытия наказания в соответствии с предписанием зачесть в срок принудительных работ из расчета один день за один день.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ срок дополнительного наказания, назначенного ФИО1 в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с руководством, обеспечением и контролем безопасных условий труда подчиненных работников сроком 2 года, исчислять с момента отбытия наказания в виде принудительных работ.

Вещественные доказательства: журналы и диск хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через суд его постановивший. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок в своей основной жалобе о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.Н. Виговский

Копия верна

Председательствующий Е.Н. Виговский