Дело № 12-180/17 (5-136/17) Мировой судья Васильченко Н.В.

Р Е Ш Е Н И Е

30 мая 2017 года г. Мурманск

Судья Первомайского районного суда г. Мурманска Дурягина М.С., 

рассмотрев жалобу ФИО1 – защитника ММБУ «***» на постановление мирового судьи судебного участка *** от *** по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении ММБУ «***»,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением мирового судьи судебного участка *** от *** *** муниципальное бюджетное учреждение «***» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере ***.

Не согласившись с данным постановлением защитником ММБУ «***» - ФИО1 подана жалоба, в которой указано о малозначительности совершенного административного правонарушения. При рассмотрении дела об административном правонарушении судом рассматривался вопрос по факту неисполнения выданного предписания, вопрос о несоблюдении ММБУ «***» требований по обеспечению безопасности дорожного движения не рассматривался. Невыполнение предписания, выданного административным органом в установленный срок, не подтверждает факта совершения юридическим лицом правонарушений законодательства, следовательно, не подтверждает нарушения прав и законных интересов граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения, влекущих существенное нарушение охраняемых общественных отношений. Не выполнение в срок выданного ММБУ «***» предписания не повлекло за собой никаких правовых последствий. Подтверждающих указанное обстоятельство доказательств, в материалах дела не имеется. 

Полагая срок не пропущенным, просит отменить постановление мирового судьи от ***, освободить ММБУ «***» от административной ответственности.

Защитник ММБУ «***» ФИО1 в судебном заседании в полном объеме поддержал доводы, указанные в жалобе.

Представитель административного органа ОГИБДД УМВД России по *** в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ судья при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Изучив доводы жалобы и материалы дела суд находит оспариваемое постановление по делу об административном правонарушении не подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В силу ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Мировой судья верно установил, что ММБУ «***», расположенное по адресу: ***, не исполнило в установленный срок – до *** предписание главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по *** от *** об устранении выявленных нарушений по выполнению работ по снегоочистке дорог общего пользования муниципального образования ***, удалению снежного наката, наледи, снежных валов у края проезжей части, на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5м от пешеходного перехода; ближе 20м от остановочного пункта общественного транспорта; на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром, тротуаров в ***.

В ***, на улице ***»: формирование снежных валов слева и справа у транспортных ограждений со стороны проезжей части, шириной-0.8м, высотой-0.9м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

В *** от пересечения с ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 2,3 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на остановочном комплексе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов слева у транспортных ограждений со стороны проезжей части от пересечения с проездом вдоль 305 микрорайона в сторону проспекта Кольский, шириной-0.8м, высотой-0.9м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** до пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения *** на тротуаре сформирован снежный вал затрудняющий движение пешеходов высотой 0,6 м., тротуар не очищен от снега в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В г*** от пересечения с ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе пересечения с улицей *** на остановке общественного транспорта сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе пересечения с *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***, на автодорожном проезде к телецентру: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

12. В ***: формирование снежных валов слева и справа на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-0.7м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

В *** до пересечения с улицей ***: На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал на расстоянии 0,5 м до пешеходного перехода, высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93

В *** с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева у бордюров со стороны проезжей части в районе строения №***, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,3 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,1 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, образование колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,9 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** по *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у транспортных ограждений со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м. до 2,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов справа вдоль бордюра со стороны проезжей части от пересечения с улицей ***, шириной 1,9 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

- формирование снежных валов справа вдоль бордюра со стороны проезжей части от пересечения с улицей ***, шириной 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

- формирование снежных валов справа вдоль бордюра со стороны проезжей части от пересечения с улицей ***, шириной 1,3 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***, на проезде вдоль *** микрорайона: формирование снежных валов на всем протяжении проезда вдоль *** микрорайона вдоль бордюров слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении проезда вдоль *** микрорайона образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** с *** до строения №***: формирование снежных валов справа со стороны проезжей части, шириной 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,0 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***, на проезде вдоль *** микрорайона: формирование снежных валов на всем протяжении проезда вдоль *** микрорайона слева со стороны проезжей части при движении от пересечения с ***, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении проезда вдоль *** микрорайона образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части перед пересечениями улицы *** образование зимней скользкости в виде наледи на середине проезжей части в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с ***: формирование снежных валов на всем протяжении *** со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов на всем протяжении улицы *** со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** с улицей ***: формирование снежных валов на всем протяжении *** со стороны проезжей части, шириной до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В г***: формирование снежных валов на всем протяжении улицы *** со стороны проезжей части, шириной до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов на всем протяжении улицы *** со стороны проезжей части, шириной до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: 

формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-0,8 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

В ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-0,8 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого, уплотненного снега и наледи, образование колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 2,0 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части вдоль бордюра, шириной 1,0 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

При движении по *** в районе строения №*** по улице *** на нерегулируемом пешеходном переходе справа и слева сформированы снежные валы со стороны проезжей части, высотой 1,0 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов на всем протяжении указанного участка улицы *** справа и слева со стороны проезжей части вдоль бордюров, шириной от 0.7 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***, на улице *** от строения №*** до строения №***: формирование снежных валов вдоль бордюров на всем протяжении указанного участка улицы *** справа и слева со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м. до 2,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** по, на регулируемом пешеходном переходе справа и слева сформированы снежные валы, высотой 1,0 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** по, тротуар не очищен от снега и наледи в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, обустроенной бордюрами на всем протяжении улицы ***, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи, наличие снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на улице *** до пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на улице *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов слева и справа у края проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов слева и справа у края проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов слева и справа у края проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на улице *** формирование снежных валов справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, у края проезжей части рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на *** с проездом от улицы *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, у края проезжей части рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м., в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,55 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м., 

на остановочном пункте в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,65 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,8 м. до 3,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1,7 м.,

на улице *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** по улице *** формирование снежных валов справа и слева у края проезжей части, шириной от 0,8 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,8 м. до 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед регулируемым пешеходным переходом в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м., в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части отложения в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,6 м. до 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,9 м. до 1,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,3 м. до 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование снежного наката и рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** у края проезжей части образование рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,4 м. до 1,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на улице *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** по улице *** до пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов справа и слева у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,1 м. до 1,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м., в районе строения *** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на проезде от *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов слева у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на середине проезжей части образование уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

вдоль транспортных ограждений сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на *** от пересечения с улицей *** до пересечения с автодорогой *** на середине проезжей части образование уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 1,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 1,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на середине проезжей части образование уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

вдоль транспортных ограждений на мосту через *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе строения №*** по улице *** сформированы снежные валы высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте сформирован снежный вал высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

вдоль транспортных ограждений на пересечении с улицей *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,7 м., в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,8 м. до 1,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1,2 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

вдоль транспортных ограждений на мосту через *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе пересечения с улицей *** сформированы снежные валы высотой 0,9 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе строения №*** по улице *** сформированы снежные валы высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе строения №*** по улице *** сформированы снежные валы высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе строения №*** по улице *** сформированы снежные валы высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте в районе строения №*** по *** сформирован снежный вал высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от дома *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения №*** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 1,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе расположенном в районе перекрестка улицы *** сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

на улице *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения №*** на улице *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

В *** от дома *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; в районе строения №*** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; в районе строения №*** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; в районе строения №*** формирование снежных валов справа у транспортных ограждений со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от дома *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. 

В районе строения *** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

От дома *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***, на автодорожном проезде от ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93, на дорожных удерживающих ограждениях наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие светоотражающих элементов.

В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. 

В районе строения №*** ул. *** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. 

В районе строения №*** ул. *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

В *** в районе *** на пересечениях дорог в одном уровне: формирование снежных валов шириной от 1 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

98. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,9 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

99. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В ***, на пересечении дорог в одном уровне в районе дома ***: формирование снежных валов шириной от 2 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. 

В ***, на пересечении дорог в одном уровне в районе дома *** формирование снежных валов шириной от 2 м. до 3,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

100. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

101. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

102. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

103. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

104. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

105. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

106. В *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

107. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

108. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

109. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,9 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

110. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

В *** сформирован снежный вал слева у транспортных ограждений со стороны проезжей части, высотой- до 0.7м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

111. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

112. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

113. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

114. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в местах оборудованных транспортным металлическим ограждением на проезжей части у транспортного ограждения сформирован снежный вал высотой –до 1 метра в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** при движении по *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

115. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 3,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

116. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

117. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

118. В *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; на ул. *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

119. В ***, на проезде к *** : формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 2 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

120. В ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1 м. до 2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

121. В *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

122. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

123. В *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; на *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

124. В *** : формирование снежного покрова по всей проезжей части, глубиной 20 см. На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

125. В *** : формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

126. В *** : формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** резервы на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

127. В ***: формирование снежных валов со стороны проезжей части слева на участке улицы, оборудованной бордюрами, шириной-0,8 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; в районе строения №*** на расстоянии 13 м от остановки общественного транспорта сформирован снежный вал высотой 1,6 м, длиной 11 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; в районе строения *** на регулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,2 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-1,1 м, высотой до 0.7 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,8 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-1,1 м, высотой до 1.2 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В *** на улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***, на улице ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, обустроенной бордюрами на всем протяжении улицы ***, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи, наличие снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; при движении по улице *** на нерегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,6 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева в районе АЗС «Роснефть», шириной от 1,0 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов справа и слева вдоль бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части при движении со стороны улицы ***, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега на проезжей части и снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с ***: формирование снежных валов вдоль бордюров слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м до 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1,1 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1 м. до 1,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов справа у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов справа у края проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;на середине проезжей части образование рыхлого снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

145. В *** на покрытии проезжей части образование наледи, снежных отложений рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 1,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов со стороны проезжей части слева на участке улицы, оборудованной бордюрами, шириной-0,8 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; в районе строения №*** на расстоянии 13 м от остановки общественного транспорта сформирован снежный вал высотой 1,6 м, длиной 11 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; в районе строения №*** по улице *** на регулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,2 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-1,1 м, высотой до 0.7 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,8 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-1,1 м, высотой до 1.2 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, обустроенной бордюрами на всем протяжении улицы ***, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи, наличие снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; при движении по улице *** в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,6 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева в районе *** шириной от 1,0 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части при движении со стороны ***, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега на проезжей части и снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** от пересечения с ***: формирование снежных валов вдоль бордюров слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м до 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1,1 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1 м. до 1,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов справа у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов справа у края проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;на середине проезжей части образование рыхлого снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В *** на покрытии проезжей части образование наледи, снежных отложений рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 1,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-0,5 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

В ***: формирование снежных валов справа со стороны проезжей части при движении от проспекта Кольского шириной-1,2 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** микрорайона: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,55 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, наледи и колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** по улице ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** : формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, со стороны проезжей части, шириной-0,7 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

В ***: формирование снежных валов справа со стороны проезжей части при движении от *** шириной-0,6 м, высотой до 0.7 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** до д. *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,55 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи наледи и колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***, на проезде *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками 5.19.1(2) со стороны проезжей части в районе дома *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м. 

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части шириной 0,7 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п. 3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 07 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В *** формирование снежных валов слева со стороны проезжей части, шириной 0,5м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, высотой 0,9 м., шириной 0,6 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, высотой 0,7 м., шириной 0,6 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, высотой 0,8 м., шириной 0,6 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., высотой до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., высотой до 1,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

В ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

Указанные обстоятельства подтверждаются доказательствами исследованными судом, которые оценены мировым судьей в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

- протоколом об административном правонарушении *** от *** о допущенном ММБУ «***» административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ; 

- актом проверки от ***; 

- предписанием главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по городу Мурманску от ***, с отметкой о вручении представителю ММБУ «***»; 

- фотоматериалом;

- актами проверки от ***, ***, ***, ***, ***. 

Каких либо существенных нарушений норм КоАП РФ при составлении и рассмотрении протокола об административном правонарушении, не допущено.

Доводы защиты о малозначительности инкриминируемого правонарушения были предметом рассмотрения мировым судьей, которым в оспариваемом постановлении дана надлежащая оценка.

Согласно ст.2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Совершенное ММБ «***» административное правонарушение затрагивает права и законные интересы граждан в области безопасности дорожного движения, представляет существенное нарушение охраняемых общественных отношений, в связи с чем оснований для признания его малозначительности не имеется. 

Частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств того, что ММБУ «***» предприняло все зависящие от него меры по выполнению предписания, не имеется. С ходатайством о продлении срока исполнения предписания учреждение не обращалось, данное предписание не обжаловано, сведений о мерах, принятых по его исполнению, административный материал не содержит.

Таким образом мировым судьей правильно установлены фактические обстоятельства правонарушения на основании исследованных и приведенных в постановлении доказательств, которым дана надлежащая оценка с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности и достаточности для выводов о виновности ММБУ «***» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

С учетом изложенного мировой судья правильно пришёл к выводу о наличии события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - и его состава в действиях ММБУ «***». 

Наказание назначено в соответствии с требованиями КоАП РФ.

Обжалуемое постановление вынесено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

постановление мирового судьи судебного участка *** от *** по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении ММБУ «***» оставить без изменения, а жалобу ФИО1 - без удовлетворения.

Настоящее решение вступает в законную силу немедленно после вынесения и может быть обжаловано в порядке ст. 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Судья подпись М.С. Дурягина

*** 

***

***