Дело № 12-116/2017

РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

17 мая 2017 года г. Мурманск

Судья Первомайского районного суда г. Мурманска Дурягина М.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда жалобу *** муниципального бюджетного учреждения «***» на постановление государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД УМВД России по *** от *** №*** по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении *** муниципального бюджетного учреждения «***»,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением №*** от ***, вынесенным государственным инспектором дорожного надзора отделения ГИБДД УМВД России по ***, *** муниципальное бюджетное учреждение «***» (далее – ММБУ «***», Учреждение) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере ***. 

В жалобе на указанное постановление ММБУ «***» просит оспариваемое постановление отменить, находя незаконным и необоснованным. Так, из обжалуемого постановления следует, что сотрудниками ГИБДД УМВД России по *** в период с *** по *** выявлены и зафиксированы нарушения требований ГОСТ Р 50597-93 улично-дорожной сети и пешеходных переходов различных типов на территории ***. Акты выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги от ***, ***, ***, ***, ***, *** не являются надлежащими доказательствами вины учреждения в инкриминируемом правонарушении, поскольку при фиксации выявленных недостатков сотрудниками полиции не применено основное техническое средство (рейка универсальная), что нарушает требования Федерального Закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Перечня основных технических средств, используемых в деятельности Госавтоинспекции для обеспечения доказательств по делу об административном правонарушении, в пункте 114 которых указана Рейка универсальная, нивелирная складная «***», предназначенная для закрепления факта величин. Выявленные нарушения зафиксированы лазерным дальномером, который в соотвтестви с инструкцией по его эксплуатации предназначен для использования работ внутри помещения и не относится к приборам используемых в деятельности Госавтоинспекции.

Не согласен заявитель и с вменяемым нарушением пункта 3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. Указанный ГОСТ не регулирует размеры формирования снежных валов по ширине, между тем в оспариваемом постановлении учреждению инкриминируется нарушение указанного пункта ГОСТ и делается вывод, что данное нарушение привело к заужению дороги.

Из положений действующего СНиП II-К.3-62 «Улицы, дороги и площади населенных мест. Нормы проектирования» ширина проезжей части составляет от 2,75 до 3,75 метров в зависимости от типа дорог. Между тем должностным лицом замер ширины проезжей части не производился, тип дорог не устанавливался.

В нарушение п.3 ст. 26.1 КоАП РФ должностным лицом не были выяснены все обстоятельства дела, отсутствуют сведения из гидромецентра о времени выпавших осадков в виде снега (метели). В соотвтестви с п.п.1.2, 1.3 ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» на участках дорог, где появились метелевые заносы или вследствие интенсивного снегопада образовался мощный слой снежных отложений, работы по ликвидации скользкости, в случае ее образования проводят после снегоуборочных работ. Согласно метеосводке *** в *** выпало количество осадков, в несколько раз превышающее норму.

Согласно пункту 3.1.1 ГОСТ Р 50597093 коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной ПДД скоростью и быть не менее 03 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 – шиной, имеющей рисунок протектора. Для установления наличия на проезжей части зимней скользкости измерение коэффициента сцепления является обязательным условием для привлечения лица к административной ответственности.

Исходя из актов выявленных недостатков эксплуатационного содержания автомобильных дорог следует, что измерение коэффициента сцепления административным органом не проводилось, доказательств нарушения заявителем сроков ликвидации зимней скользкости в материалах дела не имеется. Факт наличия зимней скользкости не установлен, в действиях заявителя отсутствует состав инкриминируемого правонарушения.

В случае отказа в отмене постановления податель жалобы просит снизить размер назначенного административного штрафа до ***

В судебном заседании защитник ММБУ «***» ФИО1 поддержал доводы жалобы по изложенным в ней основаниям, представил дополнения к жалобе, в которых помимо изложенного в основной жалобе также указано на изменение законодательства об административных правонарушениях, в том числе в санкцию ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, и в случае отказа в удовлетворении жалобы об отмене постановления и прекращении производства по делу, представитель Учреждения просит снизить размер административного штрафа до ***

В судебное заседание представитель административного органа – ГИБДД УМВД России по *** области не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

Проверив материалы дела, заслушав представителя ММБУ «***» ФИО1, оценив доводы жалобы, прихожу к выводу об изменении оспариваемого постановления.

В соответствии с частью 3 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме.

В соответствии Уставом ММБУ «***», утвержденного приказом Комитета по развитию городского хозяйства администрации *** №*** от ***, учреждение создано в целях организации содержания муниципальных дорог, элементов оборудования дорог, осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности, выполнения работ по благоустройству города, оказание услуг в данной сфере населению и организациям всех форм собственности (пункт 2.1 Устава).

Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения определены ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от *** №***.

Из материалов дела следует, что на основании распоряжения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по *** от *** №***, в присутствии представителя ММБУ «***» - инженера по безопасности дорожного движения ММБУ «***» ФИО2 по доверенности от ***, выданной директором ММБУ «***» ФИО3., в период с *** по *** отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по ***, проведена внеплановая выездная проверка в деятельности *** муниципального бюджетного учреждения «***». В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», установленных в пунктах 3.1.6, 3.1.8 указанного ГОСТ. 

По результатам проверки составлен акт проверки от ***. Указанным актом зафиксированы нарушения требований обеспечения безопасности дорожного движения при содержании дорог, проезжих частей улиц *** в зимний период в безопасном для дорожного движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а именно: 

***. в период ***:

1. в ***, от пересечения с *** до пересечения с автодорогой *** формирование снежных валов слева и справа у транспортных ограждений со стороны проезжей части, шириной 0,8м, высотой 0,9м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

2. в *** от пересечения с автодорогой *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 2,3 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 2,3 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

3. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 2,3м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на остановочном комплексе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

4. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

5. в *** с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 1,5 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

6. в *** с ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 1 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

7. в *** от пересечения с ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующихзаужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов слева у транспортных ограждений со стороны проезжей части от пересечения с проездом вдоль 305 микрорайона в сторону проспекта Кольский, шириной-0.8м, высотой-0.9м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

8. в ***, от пересечения с ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на тротуаре сформирован снежный вал затрудняющий движение пешеходов высотой 0,6 м., тротуар не очищен от снега в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

9. в ***, от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе пересечения с улицей *** на остановке общественного транспорта сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе пересечения с *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

10. в ***, на автодорожном проезде к телецентру: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

11. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

*** в период *** выявлено:

12. в *** от пересечения с ***: формирование снежных валов слева и справа на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-0.7м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

13. в *** от пересечения с ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал на расстоянии 0,5 м до пешеходного перехода, высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

14. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

15. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

16. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева у бордюров со стороны проезжей части в районе строения №***, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения № *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,3 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

17. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,1 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, образование колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,9 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

18. в *** от пересечения с ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

19. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа у транспортных ограждений со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м. до 2,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

20. в ***: формирование снежных валов справа вдоль бордюра со стороны проезжей части от пересечения с улицей ***, шириной 1,9 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов справа вдоль бордюра со стороны проезжей части от пересечения с улицей ***, шириной 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов справа вдоль бордюра со стороны проезжей части от пересечения с улицей ***, шириной 1,3 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

21. в ***, на проезде вдоль *** микрорайона: формирование снежных валов на всем протяжении проезда вдоль *** микрорайона вдоль бордюров слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части на всем протяжении проезда вдоль *** микрорайона образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

22. в *** до строения №***: формирование снежных валов справа со стороны проезжей части, шириной 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,0 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

23. в ***, на проезде вдоль *** микрорайона: формирование снежных валов на всем протяжении проезда вдоль *** микрорайона слева со стороны проезжей части при движении от пересечения с ***, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части на всем протяжении проезда вдоль *** микрорайона образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

24. в ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части перед пересечениями улицы *** образование зимней скользкости в виде наледи на середине проезжей части в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

25. в *** от пересечения с ***: формирование снежных валов на всем протяжении улицы *** со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

На покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

26. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов на всем протяжении улицы *** со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

27. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов на всем протяжении улицы *** со стороны проезжей части, шириной до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

28. в ***: формирование снежных валов на всем протяжении улицы *** со стороны проезжей части, шириной до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

29. в ***: формирование снежных валов на всем протяжении улицы *** со стороны проезжей части, шириной до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

30. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-0,8 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

31. в *** от улицы ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-0,8 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

32. в *** от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

33. в *** от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

34. в ***, на улице ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

35. в ***, на улице ***: формирование снежных валов слева исправа со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого, уплотненного снега и наледи, образование колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

36. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

37. в ***, на ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 2,0 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93;

На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

38. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

39. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м до 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

40. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части вдоль бордюра, шириной 1,0 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

при движении по *** в районе строения №*** по улице *** (здание ***), на нерегулируемом пешеходном переходе справа и слева сформированы снежные валы со стороны проезжей части, высотой 1,0 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

41. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов на всем протяжении указанного участка улицы *** справа и слева со стороны проезжей части вдоль бордюров, шириной от 0.7 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

42. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

43. в *** от строения №*** до строения №***: формирование снежных валов вдоль бордюров на всем протяжении указанного участка улицы *** справа и слева со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м до 2,0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** по, на регулируемом пешеходном переходе справа и слева сформированы снежные валы, высотой 1,0 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** по, тротуар не очищен от снега и наледи в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

44. в *** от ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, обустроенной бордюрами на всем протяжении улицы ***, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи, наличие снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

*** в период ***. выявлено:

45. *** до пересечения с улицей *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 1,2 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на улице *** до пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на улице *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов слева и справа у края проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

46. в *** на улице *** формирование снежных валов слева и справа у края проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

47. в *** на улице *** формирование снежных валов слева и справа у края проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

48. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

49. в *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на улице *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, у края проезжей части рыхлого и уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на улице *** от пересечения с *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, у края проезжей части рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

50. в *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

51. в *** от пересечения с улицей Лобова до пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м., в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,55 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м.,

на остановочном пункте в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,65 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

52. в *** с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,8 м. до 3,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 1,7 м.,

на улице *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

53. в *** на проезде вдоль дома *** формирование снежных валов справа и слева у края проезжей части, шириной от 0,8 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

54. в *** от пересечения с улицей *** до пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

55. в *** от пересечения с *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

56. в *** с *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6ГОСТ Р 50597-93;

57. в *** от пересечения с *** формирование снежных валов справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,8 м. до 2,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед регулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м., в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

58. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части отложения в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

59. в *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,6 м. до 2,3 м., 

слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,9 м. до 1,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

60. в *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

61. в *** от пересечения с *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,3 м. до 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

62. в *** на покрытии проезжей части образование снежного наката и рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

63. в *** на улице *** у края проезжей части образование рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

64. в *** на улице *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,4 м. до 1,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

65. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

66. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

67. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

68. в *** от дома *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

69. в *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

70. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов справа и слева у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

71. в *** с улицей *** формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,1 м. до 1,6м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м., в районе *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

72. в *** от пересечения с *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов справа и слева у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

73. в *** от дома *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов слева у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

74. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

75. В *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 76. В *** с улицей *** на середине проезжей части образование уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

вдоль транспортных ограждений сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 1,1м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

76. на *** до пересечения с автодорогой *** на середине проезжей части образование уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

77. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 1,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

78. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 1,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

79. в *** с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р50597-93;

80. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

81. в *** от пересечения с улицей *** на середине проезжей части образование уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

вдоль транспортных ограждений на мосту через *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе строения *** сформированы снежные валы высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте сформирован снежный вал высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

82. в *** от пересечения с улицей *** на проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

вдоль транспортных ограждений на пересечении с улицей *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе *** сформирован снежный вал высотой 0,7 м., в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 1,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

непосредственно перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

83. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на улице *** с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

84. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

85. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

86. в *** на проезде от улицы *** от пересечения с улицей *** до пересечения с проездом на базу *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в видерыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,4 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

87. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,8 м. до 1,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

88. в *** с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1,2 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

89. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

90. в *** от пересечения с улицей *** до пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

91. в *** от пересечения с улицей *** до пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

92. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

вдоль транспортных ограждений на мосту через *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе пересечения с улицей *** сформированы снежные валы высотой 0,9 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе строения №*** по улице *** сформированы снежные валы высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе строения №*** по улице *** сформированы снежные валы высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе с двух сторон в районе строения №*** по улице *** сформированы снежные валы высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте в районе строения №*** по улице *** сформирован снежный вал высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на остановочном пункте в районе строения №*** по *** сформирован снежный вал высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

*** в период ***. выявлено: 

93. в ***, на улице ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 1,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе расположенном в районе перекрестка улицы *** сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на улице ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на улице *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

94. в *** от дома ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения №*** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения №*** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения №*** формирование снежных валов справа у транспортных ограждений со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

95. в *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

в районе строения №*** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

от дома Адрес*** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

96. в ***, на автодорожном проезде от автодороги *** до пересечения с улицей ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93, на дорожных удерживающих ограждениях наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие светоотражающих элементов.

97. в *** от дома *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

в районе строения №*** ул. *** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

в районе строения №*** ул. *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в ***, на перекрестке ул. Адрес*** на пересечениях дорог в одном уровне: формирование снежных валов шириной от 1 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

98. в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,9 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

99. в *** от дома *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в ***, на пересечении дорог в одном уровне в районе *** формирование снежных валов шириной от 2 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного

транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в ***, на пересечении дорог в одном уровне в районе *** формирование снежных валов шириной от 2 м. до 3,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

100. в *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м.до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

101 в *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

102 в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

103. в *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

104. в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м.до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

105. в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

106 в *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м.до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

107. в *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м.до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

108. в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

109. в *** от дома *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в *** от дома *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,9 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

110. в *** от дома *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** ул. Папанина *** сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в *** от дома *** сформирован снежный вал слева у транспортных ограждений со стороны проезжей части, высотой - до 0.7м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

111. в *** от дома ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** ближе 20 метров от остановки общественного транспорта на тротуаре сформирован снежный вал высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

112 в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимнейскользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,8 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

113. в *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 3,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

114. в *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в местах оборудованных транспортным металлическим ограждением на проезжей части у транспортного ограждения сформирован снежный вал высотой -до 1 метра в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости ввиде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** при движении по *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

115. в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 3,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; В районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,7 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93. В районе строения *** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходномпереходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 1,5 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

116. в *** формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения *** на нерегулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

117. в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

118. в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

на ***формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушениеп. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

119. в ***, на проезде к подстанции *** : формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 2 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

120. в *** от дома ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1 м. до 2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

121. в *** от дома ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м.до 2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

122. в *** от дома ***:формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

123. в *** от дома ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м.до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; на ул. *** : формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

124. в ***формирование снежного покрова по всей проезжей части, глубиной 20 см.;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

125. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,5 м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

126. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,5м. до 2,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТР 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, местами ледяной гребенки в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения *** на регулируемом пешеходном переходе сформирован снежный вал со стороны проезжей части, высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

127 в *** от пересечения с улицей***: формирование снежных валов со стороны проезжей части слева на участке улицы, оборудованной бордюрами, шириной-0,8 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-930;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; в районе строения №*** на расстоянии 13 м от остановки общественного транспорта сформирован снежный вал высотой 1,6 м, длиной 11 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения №*** по улице *** нарегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,2 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

128. в *** от улицы ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-1,1 м, высотой до 0.7 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,8 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в ***, на улице ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-1,1 м, высотой до 1.2 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

130. в *** до ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

131 в ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

132 в ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, обустроенной бордюрами на всем протяжении улицы ***, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р50597-93; 

на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи, наличие снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

при движении по улице *** в районе *** на нерегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,6 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

133. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

134. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева в районе АЗС «Роснефть», шириной от 1,0 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

135. в ***, на улице ***: формирование снежных валов справа и слева вдоль бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

136. в ***, на улице ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

137. в ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части при движении со стороны улицы ***, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега на проезжей части и снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

138. в *** от пересечения с ***: формирование снежных валов вдоль бордюров слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м до 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

139. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1,1 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

140. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1 м. до 1,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

141 в *** от пересечения с *** формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

142 в *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

143 в *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа у края проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;на середине проезжей части образование рыхлого снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

144. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

145. в *** от пересечения с *** на покрытии проезжей части образование наледи, снежных отложений рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 1,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов со стороны проезжей части слева на участке улицы, оборудованной бордюрами, шириной-0,8 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения №*** на расстоянии 13 м от остановки общественного транспорта сформирован снежный вал высотой 1,6 м, длиной 11 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

в районе строения №*** по улице *** на регулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,2 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

146. в *** от улицы ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-1,1 м, высотой до 0.7 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в районе строения №*** на нерегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,8 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

147. в *** формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-1,1 м, высотой до 1.2 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

148 в *** от ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в видеуплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

149. в *** от ***: формирование снежных валов слева и справа у бордюров со стороны проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,2 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

150. в ***, на улице ***: формирование снежных валов справа и слева со стороны проезжей части, обустроенной бордюрами на всем протяжении улицы ***, шириной от 0,5 м. до 1,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части на всем протяжении улицы *** образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи, наличие снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

при движении по улице *** в районе *** на нерегулируемом пешеходном переходе со стороны проезжей части сформирован снежный вал высотой 1,6 м в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

151. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

152. в *** от пересечения с улицей ***: формирование снежных валов слева в районе АЗС «Роснефть», шириной от 1,0 м. до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

153. в ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи на проезжей части, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

154. в ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части при движении со стороны улицы ***, шириной от 0,5 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега на проезжей части и снежной колеи, в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

155. в *** от пересечения с ***: формирование снежных валов вдоль бордюров слева и справа со стороны проезжей части, шириной от 1,0 м до 1,5 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93; 

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи, наличие снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

156. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1,1 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

157. в *** от пересечения с улицей ****** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93; 

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 1 м. до 1,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р50597-93;

158. в *** от пересечения с *** формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

159. в *** от пересечения с улицей*** формирование снежных валов справа у края проезжей части, шириной от 0,6 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

160 в *** от пересечения с улицей *** формирование снежных валов справа у края проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на середине проезжей части образование рыхлого снега в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

161. в *** от пересечения с улицей *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде наледи, рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,7 м. до 1,1 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

162. в *** от пересечения с *** на покрытии проезжей части образование наледи, снежных отложений рыхлого и уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

формирование снежных валов у края проезжей части, шириной от 0,3 м. до 1,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги в нарушение п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе в районе строения *** сформирован снежный вал высотой 0,6 м. в нарушение п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

*** в период ***. выявлено:

163. в ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, оборудованной бордюрами стороны проезжей части, шириной-0,5 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

164. в ***: формирование снежных валов справа со стороны проезжей части при движении от проспекта Кольского шириной- 1,2 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

165. в ***: формировании снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

166. в *** до д***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

167. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

168. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

169. в *** на проезде от д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

170. В *** по улице *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

171. в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

172. в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

173. в *** от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

174. в ***, на проезде вдоль д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,55 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

175. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

176. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, наледи и колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в *** по улице *** на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***, на проезде вдоль д. ***: Напокрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***, проезд от ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в *** по улице ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***, проезде от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***, проезде вдоль д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

*** в период ***. выявлено:

196. в ***, на дороге к ***: формирование снежных валов слева на участке улицы, со стороны проезжей части, шириной-0,7 м, высотой до 1.0 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

197.в ***, на проезде от д. ***: формирование снежных валов справа со стороны проезжей части при движении от *** шириной-0,6 м, высотой до 0.7 м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

198. в ***, на проезде вдоль д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

199. в *** на внутриквартальном проезде от д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

200. в ***, на проезде от д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

201.в ***, на проезде от д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

202.в *** до д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

203.в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

204. в ***, на проезде от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

205. в ***, на проезде вдоль д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

206. в ***, на проезде вдоль ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,55 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

207. в ***, на проезде ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

208. В ***, на проезде от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи наледи и колеи снежной в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

209. в ***, на проезде к д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

210 в ***, на проезде к д. ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

211. в ***, на проезжей части между д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

212.в ***, на проезде от д***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

213. в ***: На покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

214. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

215. в *** до д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

216.в *** от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

217. в *** вдоль д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками 5.19.1(2) со стороны проезжей части в районе дома *** сформирован снежный вал высотой 1,1 м.

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

218. в ***, на проезде к д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

219 в ***, на проезде к ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

220. в *** до д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

221. в ***, на проезде от д. *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

222. в ***, на проезде от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,8 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

223. в ***, на проезде вдоль д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

224. в ***, на проезде от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

225. в ***, на проезде к *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

226.в ***, на проезде от улицы ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

227. в *** внутриквартальный проезд по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части шириной 0,7м, способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п. 3.1.8 ГОСТ Р 50597- 93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и снежной колеи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

228. в ***: на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

229.в ***, на проезде к д***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 07 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

230. в ***, на улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

231.в ***: формирование снежных валов слева со стороны проезжей части, шириной 0,5м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

232. в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

233. в *** по улице ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,5 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

234. в *** до д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

235. в *** от д. *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

236. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, высотой 0,9 м., шириной 0,6 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

237. в *** до д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

238. в *** до д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, высотой 0,7 м., шириной 0,6 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

239. в ***, на проезде к д. *** формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, высотой 0,8 м., шириной 0,6 м. способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного снега и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

240. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

241. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., высотой до 1,3 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

242. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 1,0 м., высотой до 1,9 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597- 93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде уплотненного и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

243. в *** до д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,6 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

244. в ***, д. ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

245. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

246. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,7 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93;

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93;

247. в ***: формирование снежных валов слева и справа со стороны проезжей части, шириной 0,4 м., способствующих заужению проезжей части дороги, в нарушении п.3.1.8 ГОСТ Р 50597-93.

на покрытии проезжей части образование зимней скользкости в виде рыхлого снега, снежной колеи и наледи в нарушение п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93.

По факту выявленных нарушений *** должностным лицом ГИБДД УМВД России по *** в отношении *** муниципального бюджетного учреждения «***» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ.

*** в отношении *** муниципального бюджетного учреждения «***» вынесено оспариваемое постановление о привлечении учреждения к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В силу ст.24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, также причины и условия совершения административного правонарушения.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения» (далее - Закон №196-ФЗ) основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации определены Федеральным законом №196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения» (ст.ст. 1-4, п. 4 ст. 6, ст. 12).

Задачами названного Федерального закона, согласно статье 3, являются: охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

В соответствии со статьей 12.34 КоАП РФ административным правонарушением признается несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения и влечет наложение административного штрафа на юридических, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере ***.

Объектом правонарушения, предусмотренного данной статьей, выступает безопасность дорожного движения, под которой в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения» понимается состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Содержание и ремонт автомобильных дорог должны соответствовать установленным правилам, нормативам и стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст.12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются как юридические, так и должностные лица, ответственные за соблюдение правил ремонта и содержание дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, а также за своевременное устранение помех для движения.

Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения; обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

Согласно Федеральному закону №257-ФЗ от 08 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», под содержанием автомобильной дороги понимается комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно п. 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства РФ № 1090 от 23 октября 1993 года, должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, в числе прочего обязаны содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил; принимать меры к своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения.

Согласно пункту 14 указанных выше положений должностные и иные лица, ответственные за производство работ на дорогах, обязаны обеспечивать безопасность движения в местах проведения работ. 

По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, определены ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 №***.

В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 установлен перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

Установленные стандартом требования должны обеспечиваться организациями, в ведении которых находятся автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов. В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, на них должны быть введены временные ограничения, обеспечивающие безопасность движения, вплоть до полного запрещения движения.

Пунктом 3.1 ГОСТ Р 50597-93 установлено, что проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.

Согласно пункту 3.1.7 ГОСТ Р 50597-93 на дорогах и улицах городов и других населенных пунктов снег с проезжей части следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0-2,5 м.

После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

В соответствии с пунктом 3.1.8 ГОСТ Р 50597-93 формирование снежных валов не допускается: - на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; - ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; - на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; - на тротуарах.

ГОСТ Р 50597-93 г. является обязательным к исполнению и направлен на обеспечение безопасности дорожного движения.

Актами выявленных сотрудниками ГИБДД недостатков от ***, ***, ***, ***, двумя актами от *** в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог находящихся на обслуживании ММБУ «***», фототаблицами к ним, актом проверки от *** в деятельности учреждения выявлены и установлены нарушения требований пункта 3.1.8 указанного ГОСТ, в связи с чем, требования безопасности дорожного движения при содержании дорог не обеспечено.

Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.34 КоАП РФ.

В соответствии с приложением №*** к муниципальному заданию ММБУ «***» на 2016 год и плановый период 2017, 2018 годы на выполнение работ, в том числе по содержанию муниципальных дорог, элементов оборудования дорог, в период снегопадов интервал подметания 5-6 часов, в период отсутствия снегопадов – при наличии снежной шуги, загрязнений наносного характера. На улицах с интенсивным движением городского пассажирского транспорта должно быть достигнуто безнакатное покрытие. На иных улицах допускается ровный снежный накат, не создающий помехи движению.

Не допускается формирование снежных валов на пересечении улиц, в зоне треугольника видимости, на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, на участках, оборудованных дорожными ограждениями, тротуарах. После удаления снега снегопогрузчиками и шнекороторными снегоочистителями, производить зачистку вдоль бортового камня и на тротуарах у опор контактной линии и наружного освещения.

Первоочередной вывоз снега на улицах с интенсивным движением транспорта и движением городского пассажирского транспорта по окончании снегопада от 4 до 8 суток в зависимости от высоты выпавшего снега. На улицах с малой интенсивностью движения при снегопадах обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники.

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения влечет за собой в установленном порядке, в том числе, административную ответственность.

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением экспертов, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественных доказательств.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Вина ММБУ «***» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ, подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами: актами выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения; актом проверки ОГИБДД УМВД РФ по *** от ***, проведенной в деятельности ММБУ «***» на основании распоряжения УМВД РФ по ***; протоколом *** от *** об административном правонарушении, в котором зафиксированы обстоятельства совершения ММБУ «***» административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ; Уставом ММБУ «***», иными документами административного материала.

Все вышеуказанные доказательства являются относимыми, допустимыми и достаточными. Оснований для признания какого-либо из доказательств недопустимым судья при рассмотрении жалобы не усматривает. Все юридические значимые обстоятельства по делу определены верно.

Таким образом, к административной ответственности по указанному составу административного правонарушения ММБУ «***» привлечено правильно, с соблюдением установленного законом порядка.

При рассмотрении дела об административном правонарушении государственным инспектором отделения ГИБДД УМВД России по *** установлены все фактические и юридически значимые обстоятельства подлежащие доказыванию и необходимые для правильного разрешения дела, предусмотренные ст. 26.1 КоАП РФ, выводы о виновности учреждения сделаны на основании объективного исследования собранных по делу доказательств.

С учетом изложенного должностное лицо, вынесшее оспариваемое постановление правильно пришёл к выводу о наличии события административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ - и его состава в действиях ММБУ «***».

Доводы жалобы о том, что сотрудниками полиции в нарушении требований Федерального закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» замеры снежных валов произведены с помощью лазерного дальномера, а не с помощью универсальной рейки, предусмотренной данным законом и пунктом 114 Перечня основных технических средств, используемых в деятельности Госавтоинспекции для обеспечения доказательств по делу об административном правонарушении, не имеют правового значения для определения в действиях (бездействия) лица состава инкриминируемого правонарушения, поскольку пункт 3.1.8 ГОСТ 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" не содержит указания на параметры снежных валов, а устанавливает запрет на их формирование в конкретных местах - на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода; ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; на тротуарах. При этом запрет формирования валов ближе 5 м от пешеходного перехода и ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта устанавливает запрет формирования снежных валов и на самом пешеходном переходе и остановочном пункте. 

Факт наличия снежных валов в запрещенных пунктом 3.1.8 указанного ГОСТ местах подтверждается фототаблицами к актам выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дорог, акту проверки.

При данных обстоятельствах, не имеется оснований сомневаться в достоверности сведений, указанных сотрудниками ГИБДД при составлении актов выявленных недостатков и акта проверки относительно наличия снежных валов и мест их расположения. Обществу инкриминируется факт формирование снежных валов в запрещенных пунктом 3.1.8 указанного ГОСТ местах. 

Выводы о том, что установленное проверкой формирование снежных валов способствовало заужению проезжей части дороги, является субъективным выводом должностного лица, проводившего проверку с учетом иных установленных в ходе проверки обстоятельств.

Для государственных предприятий и организаций, юридических и физических лиц, осуществляющих работы по зимнему содержанию автомобильных дорог, разработано Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденное распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС-548-р (далее – Руководство), которое используется на дорогах общего пользования территориального значения и дорогах муниципального подчинения и является обязательным для исполнения.

Исходя из методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденных письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, содержание автомобильной дороги – выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги. 

Зимнее содержание – работы и мероприятия по защите дороги в зимний период от снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями. Содержание включает инженерно-технические мероприятия по систематическому уходу за земляным полотном в целях поддержания его в работоспособном состоянии и исправление отдельных небольших повреждений и деформаций. 

Непрерывное и безопасное движение автомобилей по дорогам в зимний период обеспечивается выполнением комплекса мероприятий, предусматривающего работы по защите дорог от снежных заносов, очистке от снега проезжей части и обочин в период снегопадов, предупреждению и ликвидации зимней скользкости на основе метеоданных и контроля состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений, а также ряда организационных мер по обеспечению надежной работы автомобильных дорог (пункт 6.1.1).

На основании приведенных выше положений административный орган сделал вывод о наличии вины Учреждения в образовании зимней скользкости в виде рыхлого и уплотненного снега, наледи, ледяной гребенки в пунктах 1-19, 21-40, 42-247 оспариваемого постановления.

Вместе с тем, данный вывод в указанных пунктах является преждевременным. Так, суд соглашается с доводами жалобы относительно того, что при фиксации образования ледяной гребенки, наличия рыхлого снега и наледи, наличие уплотненного снега, в указанных в пунктах 1-19, 21-40, 42-247 постановления скользкость не замерялась специальным прибором, коэффициент сцепления покрытия не измерялся, поскольку в соответствующих актах о выявленных недостатках в содержании дорог отсутствуют сведения о применении специального прибора.

Зимняя скользкость - снежные отложения и ледяные образования на поверхности дорожного покрытия, приводящие к снижению коэффициента сцепления колеса автомобиля с поверхностью покрытия (раздел 3 ОДМ 218.5.006-2008 Методических рекомендаций по применению экологически чистых антигололедных материалов и технологий при содержании мостовых сооружений, утвержденных распоряжением Росавтодора от 10 сентября 2008 года N 383-р).

Все виды снежно-ледяных отложений, образующихся на дорожном покрытии, по внешним признакам подразделяют на рыхлый снег, снежный накат, стекловидный лед (п. 2.1 Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденного распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июня 2003 года N ОС-548-р).

Нормативный срок ликвидации зимней скользкости согласно примечанию к п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93 принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации и составляет для дорог группы А - 4 часа, группы Б - 5 часов, группы В - 6 часов. При этом п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93 установлено, что нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации.

Согласно п.3.1.4. ГОСТ Р 50597-93 коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора.

Из приведенных выше положений следует, что ответственность за неудовлетворительное состояние автомобильной дороги в части наличия зимней скользкости могла быть возложена на ММБУ «***» при условии неисполнения указанных выше требований по сроку устранения недостатков при условии превышения коэффициента сцепления покрытия.

Таким образом, необходимо установить, имелась ли зимняя скользкость на указанных выше участках дороги и был ли нарушен нормативный срок ее ликвидации. 

Доказательств, подтверждающих проведение замеров зимней скользкости и неисполнение ММБУ «***» обязанности по ликвидации выявленных недостатков, согласно п.3.1.6 ГОСТ Р 50597-93, не представлено, в связи с чем суд полагает необходимым исключить из оспариваемого постановления вывод о виновности ММБУ «***» в допущенном нарушении в части образования ледяной гребенки, рыхлого снега и наледи в местах, указанных в пунктах 1-19, 21-40, 42-247. Таким образом, факт нарушения пункта 3.1.6 ГОСТ Р50597-93 учреждением не доказан и подлежит исключению из постановления.

В то же время в остальной части совершенное ММБУ «***» административное правонарушение квалифицировано в соответствии с установленными обстоятельствами и требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Однако, поскольку на момент рассмотрения настоящей жалобы Федеральным законом от 07.03.2017 № 26-ФЗ внесены изменения в статью 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, улучшающие положение лица, привлекаемого к административной ответственности, введена часть 1 статьи 12.34, диспозиция которой идентична по содержанию диспозиции статьи 12.34, действовавшей в прежней редакции (на момент принятия оспариваемого постановления), при этом минимальный размер наказания - административный штраф снижен до ***, действия учреждения следует переквалифицировать на ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ и внести изменения в постановление от *** №*** в части назначения наказания.

В соответствии с ч. 3, ч. 3.1 и ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, административное наказание назначается в виде административного штрафа. При этом размер назначаемого административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой статьи или части статьи раздела II настоящего Кодекса, а в случаях, когда в санкции применяемой статьи или части статьи раздела II настоящего Кодекса предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами или административного ареста и не предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа, административное наказание назначается в виде административного штрафа в размере ***

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Решая вопрос правомерности назначенного должностным лицом наказания в виде штрафа в сумме *** судья учитывает характер совершенного административного правонарушения и приходит к следующему.

Наложение штрафа на ММБУ «***» в размере *** не отвечает целям административной ответственности, с очевидностью влечет избыточное ограничение прав юридического лица, поскольку повлечет изъятие денежных средств, выделенных учреждению на исполнение муниципального задания по содержанию дорог и сделает невозможным исполнение этого задания в полном объеме.

Учитывая, что ММБУ «***» является бюджетной организацией, финансирование Учреждения имеет целевой характер, с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 года № 4-П, суд считает возможным назначить юридическому лицу наказание в виде административного штрафа за пределами минимально установленного размера, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, размер штрафа подлежит снижению ниже низшего предела, но до размера не менее половины минимального размера, то есть до *** с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2017 № 26-ФЗ.

Обстоятельств, которые в силу статьи 24.5 Кодекса об административных правонарушениях могли бы повлечь прекращение производства по делу, не установлено. Процессуальных нарушений, влекущих отмену постановления, не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.6-30.8 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:

Жалобу представителя *** муниципального бюджетного учреждения «***» ФИО1 удовлетворить частично.

Постановление государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД УМВД России по *** от *** №*** по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении *** муниципального бюджетного учреждения «***: 

- переквалифицировать действия *** муниципального бюджетного учреждения «***» со статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на часть 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- исключить из оспариваемого постановления от *** №*** вывод о виновности *** муниципального бюджетного учреждения «***» в нарушении пункта 3.1.6 ГОСТ Р50597-93, о чем указано в пунктах 1-19, 21-40, 42-247 оспариваемого постановления;

- снизить *** муниципальному бюджетному учреждению «***» размер назначенного административного наказания в виде штрафа до ***.

В остальной части постановление оставить без изменения.

Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд через Первомайский районный суд г. Мурманска в течение 10-ти дней со дня вручения (получения) копии решения.

Судья: подпись М.С. Дурягина

***

***