Дело № 7-815/2021

в районном суде № 12-32/2021 судья Емельянов А.А.

Р Е Ш Е Н И Е

Судья Санкт-Петербургского городского суда Куприк С.В., при секретаре Макеевой Т.М., рассмотрев 29 апреля 2021 года в открытом судебном заседании в помещении суда дело об административном правонарушении по жалобе на решение судьи Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга от 23 марта 2021 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Светлый мир «Внутри», юридический адрес: 199266, Санкт-Петербург, бульвар Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 14-Н, 4 этаж, оф. 13, фактический адрес: 197706, Санкт-Петербург, 

<

...>, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением заместителя главного государственного инспектора Курортного района Санкт-Петербурга по пожарному надзору 

<

...> С.А. №... от 

<

дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО «Светлый мир «Внутри» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и Обществу назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 151 000 рублей.

Защитник ООО «Светлый мир «Внутри» ФИО1 обратилась в Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга с жалобой об отмене постановления должностного лица. 

Решением судьи Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга от 23 марта 2021 года постановление должностного лица оставлено без изменения, жалоба защитника – без удовлетворения. 

Защитник ООО «Светлый мир «Внутри» ФИО1 обратилась в Санкт-Петербургский городской суд с жалобой об отмене постановления по делу об административном правонарушении и решения судьи районного суда, как незаконных и необоснованных.

В обоснование жалобы указала, что Общество не является застройщиком, в связи с чем, не может нести ответственность за предъявленные ему нарушения. В ходе рассмотрения дела судьей районного суда не учтено, что Общество не является субъектом административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Защитник ссылается на то, что в постановлении и в акте различается количество вмененных нарушений. 

Законный представитель ООО «Светлый мир «Внутри» в Санкт-Петербургский городской суд не явился, извещен надлежащим образом о месте и времени рассмотрения жалобы, ходатайство об отложении судебного заседания не заявлял, в связи с чем, дело рассмотрено в его отсутствие. 

Защитник ООО «Светлый мир «Внутри» ФИО1 в судебном заседании поддержал доводы жалобы в полном объеме. 

Должностное лицо, государственный инспектор Курортного района Санкт-Петербурга по пожарному надзору 

<

...> А.А., допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля, подтвердила изложенное в постановлении по делу об административном правонарушении, а также показания данные при рассмотрения дела в районном суде, указав, что решении судьи районного суда является законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы жалобы, выслушав участников процесса, прихожу к следующим выводам. 

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, образуют действия (бездействие), нарушающие правила пожарной безопасности.

Субъектом данного правонарушения могут выступать граждане, должностные лица, непосредственно отвечающие за обеспечение выполнения правил, норм и стандартов пожарной безопасности на вверенном им участке работы; индивидуальные предприниматели; юридические лица и их структурные подразделения. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на их руководителей. Они же определяют ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений и т.п.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Согласно абзацу 8 статьи 37 Закона N 69-ФЗ организации несут обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности, а также выполнению предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

В силу части 1 статьи 38 Федерального закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Как усматривается из материалов дела и установлено должностным лицом, В 

<

дата> на основании распоряжения заместителя начальника управления - начальника ОНДПР Курортного района управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

<

...> А.А. от 

<

дата> №... завершена внеплановая выездная проверка по требованию Прокурора Курортного района о проведении внеплановой проверки от 

<

дата> №... объекта защиты – территории и зданий учреждения санаторно-курортного назначения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Светлый мир «Внутри». В ходе проведения проверки установлено, что юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Светлый мир «Внутри» - допустило нарушения требований пожарной безопасности - Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации №... от 

<

дата>), Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10.07.2012 года № 117-ФЗ, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)», СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирования. Противопожарные требования", СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а именно:

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Помещение насосной станции корпуса №... не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п.51 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Помещения насосных станций корпуса №... не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 0,75 x 1,5 метра

Во 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 0,75 x 1,5 метра

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п.51 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

В 7-м подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

В 6-м подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

В 5-м подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

В 3-м подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса № №... включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №... включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №... включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Помещение насосной станции корпуса №... не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов

В помещении поэтажного коридора 

<

...> этажа 

<

...> подъезда корпуса №... пожарный рукав ПК №... не подсоединен к пожарному крану

п.50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 1-го этажа 1-го подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 с т. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 1-го этажа 2-го подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

В помещении поэтажного коридора 

<

...> этажа 

<

...> подъезда корпуса №... пожарный рукав ПК №... не подсоединен к пожарному крану

п. 50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Во 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Коридор 

<

...> этажа длиной более 

<

...> м, соединяющий 

<

...> подъезды корпуса №..., не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки, длина которых не превышает 

<

...> м (нарушена целость противопожарной перегородки, отсутствует противопожарный замок в противопожарной двери

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Коридор 

<

...> этажа длиной более 

<

...> м, соединяющий 

<

...> подъезды корпуса №..., не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки, длина которых не превышает 

<

...> м (нарушена целость противопожарной перегородки, отсутствует противопожарный замок в противопожарной двери

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

п.51 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На объекте защиты в здании корпуса №... не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, установленной в подвале здания

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Ширина лестничных площадок (1 м) (лестница без лифта), размещенных в объеме лестничной клетки 

<

...> подъезда корпуса №... составляет менее ширины лестничного марша (1,28 м) 

Помещение насосной станции корпуса №... не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов

Лестничные клетки (не включающие лифты) в 

<

...>м подъезде корпуса №... не имеют световых проемов площадью не менее 

<

...> в наружных стенах на каждом этаже 

<

...> (

<

...> м2)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На объекте защиты в здании корпуса №... не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, установленной в подвале здания

Ширина пути эвакуации по коридору 

<

...> этажа корпуса №..., ведущего к эвакуационному выходу наружу, составляет менее нормативного (с учетом одностороннего расположения двери, открываемой внутрь коридора)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Лестничные клетки (не включающие лифты) в 

<

...> подъезде корпуса №... не имеют световых проемов площадью не менее 

<

...> в наружных стенах на каждом этаже 

<

...> (

<

...> м2)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

В помещении подвала 

<

...> подъезда корпуса №... не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами и ручными пожарными стволами 

п.50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Помещения насосных станций корпуса №... не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов

п.51 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На объекте защиты в здании корпуса №... не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, установленной в подвале здания

Ширина пути эвакуации по коридору 

<

...> этажа корпуса №..., ведущего к эвакуационному выходу наружу, составляет менее нормативного (с учетом одностороннего расположения двери, открываемой внутрь коридора)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

В помещении поэтажного коридора 

<

...> этажа 

<

...> подъезда корпуса №... пожарный рукав ПК №... не подсоединен к пожарному крану

п.50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п.51 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус № №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

В помещении поэтажного коридора 

<

...> этажа 

<

...> подъезда корпуса №... пожарный рукав ПК №... не подсоединен к пожарному крану

п.50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

На объекте защиты в здании корпуса №... не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, установленной в подвале здания

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 8-го подъезда здания корпус №..., на уровне 6-го этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

В 8-м подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 0,75 x 1,5 метрап. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Помещения насосных станций корпуса №... не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 с т. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 с т. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Запоры на двери эвакуационного выхода поэтажного коридора 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> и 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделены противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> и 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделены противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделены противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделены противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделены противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделены противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

п. 27б Постановления Прави-тельства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утвер-ждении Правил противопожар-ного режима в Российской Фе-дерации» (ППР в РФ)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 с т. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

В помещении поэтажного коридора 

<

...> этажа 

<

...> подъезда корпуса №... пожарный рукав ПК №... не подсоединен к пожарному крану

п.50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

В помещении поэтажного коридора 

<

...> этажа 

<

...> подъезда корпуса №... пожарный рукав ПК №... не подсоединен к пожарному крану

п.50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... ПК №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... ПК №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб) 

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 с т. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа в 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 с т. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Во 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 1 ст. 52 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажные коридоры, соединяющие 

<

...> подъезды на 

<

...> этаже здания корпуса №... при длине коридора более 

<

...> метров не разделен противопожарной перегородкой 

<

...> типа на участки длиной менее 

<

...> метров каждый.

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-сти", п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 

<

...> м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации в объеме лестничной клетки на уровне 

<

...> этажа во 

<

...> подъезде корпуса №... допущено размещение различных материалов, предметов (велосипеды)

В 

<

...> подъезде здания корпуса №... выход на кровлю из объема лестничной клетки осуществляется по лестничному маршу с площадкой перед выходом размером менее 

<

...> метра

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На пути эвакуации, ведущем через лестничную клетку 

<

...> подъезда здания корпус №..., на уровне 

<

...> этажа размещены радиаторы отопления на высоте менее 

<

...> м от уровня пола

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке 

<

...> подъезда корпуса №..., составляет менее 1,2 м

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности", п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 27б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

п.51 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На объекте защиты в здании корпуса №... не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, установленной в подвале здания

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб)

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Лестничные клетки (не включающие лифты) в 

<

...> подъезде корпуса №... не имеют световых проемов площадью не менее 

<

...> в наружных стенах на каждом этаже (

<

...>)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (огнетушитель имеет параметры, отклоняющиеся от необходимых для использования (величина давления огнетушителя находится ниже необходимого)

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Поэтажный коридор 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №... не обеспечен огнетушителями согласно нормам (огнетушитель, установленный в поэтажном коридоре 

<

...> этажа 

<

...> подъезда здания корпуса №..., находится в неисправном состоянии (у огнетушителя отсутствует раструб)

п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Путь эвакуации по лестничному маршу в объеме лестничной клетки, соединяющей 

<

...> этажи 

<

...> подъезда корпуса №..., включает ступени с различной высотой проступи, размещенные в пределах марша лестницы

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Помещение насосной станции корпуса №... не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов

п.51 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

В помещении подвала корпуса №... пожарный рукав ПК №... не подсоединен к пожарному крану

п.50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На объекте защиты в здании корпуса №... не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, установленной в подвале здания

Ширина пути эвакуации по коридору 

<

...> этажа корпуса №..., ведущего к эвакуационному выходу наружу, составляет менее нормативного (с учетом одностороннего расположения двери, открываемой внутрь коридора)

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

Ширина лестничных площадок (

<

...> (лестница без лифта), размещенных в объеме лестничной клетки 

<

...> подъезда корпуса №... составляет менее ширины лестничного марша (

<

...> м) 

п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

На объекте защиты не обеспечено наличие порядковых номеров на корпусах огнетушителей

п.407 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На объекте защиты не обеспечено своевременное обслуживание наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории организации

п.48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Не обеспечена перекатка пожарных рукавов на новый шов не реже чем 1 раз в год

п. 50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

На объекте защиты не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не представлены документы, подтверждающие проведение эксплуатационных испытаний)

п. 17б Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

Не обеспечена передача сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (объект защиты в целом)

п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Таким образом, ООО «Светлый мир «Внутри» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление по делу об административном правонарушении вынесено уполномоченным на это должностным лицом, в соответствии с требованиями ст. 29.10 КоАП РФ. В указанном постановлении установлены фактические обстоятельства дела, подтвержденные содержащимися в материалах дела и исследованными в порядке ст. 26.11 КоАП РФ доказательствами.

К выводу о виновности ООО «Светлый мир «Внутри» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, заместитель главного государственного инспектора Курортного района Санкт-Петербурга по пожарному надзору ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу пришёл на основании всесторонне, полно и объективно исследованных доказательств по делу, которые приведены в обжалуемом постановлении, с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Достоверность и допустимость исследованных доказательств, должностным лицом проверены, им дана надлежащая и мотивированная оценка. 

Судья Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга, не связанный доводами жалобы, в соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ проверил дело в полном объеме, рассмотрел доводы жалобы, в том числе аналогичные содержащимся в настоящей жалобе, и пришел к обоснованному выводу об их несостоятельности. 

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, должностное лицо и судья районного суда пришли к обоснованному выводу о виновности ООО «Светлый мир «Внутри» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

При рассмотрении жалобы судья районного суда пришел к обоснованному выводу о неубедительности доводов жалобы и отсутствии оснований для отмены постановления по делу об административном правонарушении. 

Собранные по делу и исследованные судом доказательства являются достаточными для установления вины Общества в совершении административного правонарушения. 

Доводы жалобы защитника Общества на постановление о привлечении к административной ответственности и решение судьи районного суда по существу повторяют позицию защиты, выраженную при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в суде первой инстанции, выражают несогласие с оценкой обстоятельств дела, которые были предметом исследования, и не могут быть приняты во внимание как основания к отмене вынесенных по делу процессуальных решений.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

Следует отметить, что возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у Общества имелась. Данный факт свидетельствует о наличии вины в действиях ООО «Светлый мир «Внутри».

Судом первой инстанции выяснены все обстоятельства дела, правильно оценены доводы лиц, участвующих в деле, в связи с чем, жалоба защитника удовлетворению не подлежит.

Постановление о привлечении ООО «Светлый мир «Внутри» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ, вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел, соответствует требованиям ст. 29.10 КоАП РФ.

Наказание за совершение административного правонарушения назначено с соблюдением положений ст. 4.1 КоАП РФ, с учетом характера совершенного юридическим лицом административного правонарушения, отсутствия смягчающих административную ответственность обстоятельств, наличия отягчающего административную ответственность обстоятельства в виде совершения административного правонарушения в период, когда юридическое лицо считалось подвергнутым административному наказанию за совершение однородного административного правонарушения, в размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Нарушений норм материального и процессуального административного права в ходе производства по делу об административном правонарушении, позволяющих рассматривать состоявшиеся по делу постановление должностного лица и решение судьи районного суда как незаконные и необоснованные, не установлено, в связи с чем, оснований для их отмены или изменения не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ,

Р Е Ш И Л :

Решение судьи Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга от 23 марта 2021 года и постановление заместителя главного государственного инспектора Курортного района Санкт-Петербурга по пожарному надзору 

<

...> С.А. №... от 

<

дата> по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Светлый мир «Внутри» – оставить без изменения, жалобу защитника ООО «Светлый мир «Внутри» ФИО1 – без удовлетворения.

Судья Куприк С.В.