Дело № 2-3311/2017 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

13 сентября 2017 года город Великий Новгород 

Новгородский районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Зуева Н.В.,

при секретаре Сотниковой А.А., 

с участием помощника прокурора Великого Новгорода ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Окуловского района к государственному областному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» и Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области об обязании совершить определенные действия,

установил:

Прокурор Окуловского района Новгородской области в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с иском к Государственному областному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» (далее - ГОКУ «Новгородавтодор», Учреждение) об обязании совершить определенные действия. В обоснование заявления указано, что прокуратурой Окуловского района совместно с представителями ГОКУ «Новгородавтодор» и ОГИБДД МОМВД России по Окуловскому району проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения участка автодороги регионального значения «Крестцы-Окуловка-Боровичи», по результатам которой выявлены нарушения действующего законодательства в указанной сфере. Указанная автомобильная дорога регионального значения находится в распоряжении Управления автомобильных дорог Новгородской области ГОКУ «Новгородавтодор». На основании изложенного, истец просит обязать Государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу организовать устранение дефектов дорожного покрытия на автодороге «Крестцы-Окуловка-Боровичи» с км 53+000 м. по 62 + 000 м.:

на участке с км 53 + 000 м по км 54 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x2,71 (посередине); 10x1,31 (посередине); 9x0,64 (справа); 10x1,44 (слева); 10x0,37 (слева); 8x0,74 (слева); 9x0,35 (слева); 6x0,30 (посередине); 11x0,38 (посередине); 9x0,31 (посередине); 7x0,30 (слева); 8x0,41 (слева); 9x0,21 (слева); 8x2,07 (слева); 8x0,48 (посередине); 8x0,46 (слева); 7x0,44 (слева); 8x2,27 (посередине); 8x0,38 (посередине); 10x0,34 (слева); 7x0,60 (слева); 10x2,83 (слева); 11x0,43 (слева); 7x0,44 (слева); 8x0,27 (слева);

на участке с км 54 + 000м по км 55 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 10x1,68 (слева); 10x0,48 (посередине); 8x0,88 (справа); 8x0,93 (слева); 5x4,28 (посередине); 9x3,88 (слева); 6x4,46 (справа); 6x3,18 (справа); 6x3,28 (посередине); 6x1,18 (справа); 9x0,39 (слева); 5x0,16 (справа); 5x0,55 (справа); 6x0,20 (справа); 6x0,91 (посередине); 5x0,84 (посередине); 6x0,42 (посередине); 8x1,07 (посередине); 9x0,69 (слева); 8x0,33 (посередине); 8x0,88 (посередине); 7x1,28 (слева); 7x0,73 (посередине); 7x1,60 (справа); 7x1,00 (справа); 6x0,39 (справа); 8x0,72 (справа); 10x0,44 (слева); 10x0,78 (слева); 11x6,00 (слева); 15x5,49 (посередине); 11x0,46 (посередине); 6x0,27 (слева); 9x0,37 (посередине); 6x0,27 (слева); 7x0,21 (слева); 10x0,39 (слева); 9x0,27 (посередине); 6x1,76 (справа); 8x0,38 (справа); 7x0,28 (справа); 8x0,40 (посередине); 9x0,38 (посередине);

на участке с км 55 + 000м по км 56 + 000 м глубина (см), площадь (м2); 9x0,82 (слева); 12x0,76 (слева); 9х2,69(слева); 6x0,12 (слева); 6x0,13 (слева); 5x0,92 (слева); 5х0,99(справа); 7x0,50 (слева); 6x2,68 (слева); 7x37,64 (справа); 7x22,84 (справа); 6x10,12 (справа); 6x5,54 (справа); 7x12,76 (справа); 6x9,86 (справа); 6x0,32 (слева); 5x81,97 (справа); 5x2,32 (справа); 5x0,87 (справа); 8x0,95 (посередине); 7x0,87 (посередине); 8x0,72 (посередине); 9x0,54 (справа); 9x0,32 (справа); 7x0,21 (справа); 7x0,27 (справа); 9x0,25 (посередине); 10x0,16 (справа); 8x2,01 (справа); 6x1,52 (слева); 7x0,12 (справа); 9x0,38 (слева); 9x0,42 (слева); 7x0,15 (справа);

на участке с км 56 + 000м по км 57 + 000 м глубина (см), площадь (м2); 7x0,63 (посередине); 9x0,81 (слева); 7х0,73(слева); 6x0,32 (слева); 9x0,16 (посередине); 7x0,23 (посередине); 9х0,50(справа); 10x0,66 (посередине); 8x0,27 (посередине); 8x0,42 (слева); 10x0,87 (посередине); 11x0,92 (посередине); 16x0,98 (посередине); 9x1,01 (посередине); 11x0,87 (посередине); 6x0,52 (слева); 7x0,61 (справа); 6x0,72 (слева); 7x1,07 (посередине); 10x0,67 (слева); 11x0,73 (слева); 10x0,98 (посередине); 15x0,72 (посередине); 10x0,32 (справа); 8x0,64 (посередине); 9x0,76 (посередине); 6x0,35 (посередине); 7x0,72 (посередине); 8x0,86 (посередине); 6x0,76 (посередине); 8x0,82 (слева); 8x4,61 (посередине); 11x0,92 (посередине); 7x0,56 (слева); 7x0,86 (посередине); 6x15,75 (посередине); 8x212,00 (посередине); 6x110,52 (посередине); 6x44,12 (посередине); 6x0,62 (посередине); 7x1,52 (посередине); 6x0,52 (слева); 7x0,61 (слева); 7x0,72 (слева); 6x0,52 (слева); 6x0,32 (посередине); 6x0,34 (посередине); 6x0,31 (посередине); 7x0,51 (слева); 7x0,63 (слева); 7x0,62 (слева); 8x0,57 (слева); 6x0,34 (слева); 7x0,51 (слева); 6x0,38 (слева); 6x0,25 (слева); 6x0,41 (слева); 6x0,52 (слева); 8x0,98 (слева); 6x0,38 (посередине); 7x0,34 (посередине); 9x0,86 (слева); 8x0,72 (слева); 9x0,42 (справа); 7x0,77 (слева); 6x0,32 (слева); 5x0,24 (справа); 6x0,51 (слева); 9x0,75 (посередине); 6x0,27 (справа); 6х0,27(справа); 6x0,23 (справа); 7x0,82 (посередине); 6x0,51 (посередине); 6х0,32(справа);

на участке с км 57 + 000м по км 58 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x0,33 (посередине); 9x0,81 (слева); 8x0,34 (посередине); 8x0,43 (посередине); 9x0,50 (посередине); 10x1,08 (посередине); 7x0,63 (посередине); 7x0,25 (посередине); 7x0,23 (посередине); 7x0,22 (посередине); 9x1,65 (посередине); 7x0,91 (посередине); 7x0,25 (справа); 7x0,15 (справа); 7x0,73 (посередине); 6x0,71 (посередине); 7x0,23 (посередине); 6x0,72 (посередине); 7x0,86 (посередине); 7x0,53 (посередине); 7x0,41 (посередине); 7x0,71 (посередине); 8x0,31 (посередине); 7x0,43 (посередине); 8x0,32 (посередине); 9x0,54 (посередине); 5x0,82 (посередине); 10x0,61 (посередине); 7x0,627x1,00 (справа); 6x0,39 (справа); 8x0,72 (справа); 10x0,44 (слева); 10x0,78 (слева); 11x6,00 (слева); 15x5,49 (посередине) 11x0,46 (посередине); 6x0,27 (слева); 9x0,37 (посередине); 6x0,27 (слева); 7x0,21 (слева); 10x0,39 (слева); 9x0,27 (посередине); 6x1,76 (справа); 8x0,38 (справа); 7x0,28 (справа); 8x0,40 (посередине); 9x0,38 (посередине);

на участке с км 58 + 000м по км 59 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x0,92 (посередине); 9x0,73 (посередине); 9x0,31 (посередине); 8x0,56 (посередине); 11x0,72 (посередине); 12x0,66 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,46 (посередине); 11x0,96 (справа); 6x0,41 (посередине); 7x0,40 (посередине); 6x0,42 (посередине); 8x0,54 (слева); 7x0,32 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,33 (посередине); 10x0,72 (посередине); 7x0,25 (посередине); 8x0,46 (посередине); 7x0,41 (посередине); 7x0,63 (посередине); 8x0,38 (посередине); 5x0,12 (справа); 7x0,52 (посередине); 6x0,67 (посередине); 6x0,35 (слева); 5x0,32 (посередине); 6x0,48 (слева); 5x0,23 (посередине); 8x0,72 (справа); 7x0,67 (справа); 6x0,33 (посередине); 6x0,51 (посередине); 7x0,21 (посередине); 6x0,42 (посередине); 5x0,25 (посередине); 8x0,454 (посередине); 9x0,72 (слева); 6x0,38 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,67 (посередине); 7x0,65 (посередине); 7x0,15 (посередине); 5x0,21 (посередине); 12x0,83 (слева); 10x0,32 (посередине); 7x0,41 (посередине); 10x0,62 (слева); 10x0,65 (слева); 6x0,21 (справа); 12x0,92 (посередине); 9х0,54 (посередине); 7x0,58 (посередине); 8x0,46 (справа); 9x0,51 (справа); 6x0,52 (посередине); 7x0,42 (посередине); 7х0,33 (справа);13х0,55 (справа); 10x0,66 (посередине); 11x0,92 (справа); 7х0,32 (посередине); 9x0,66 (справа); 10x1,17 (посередине); 7x0,91 (посередине); 8x0,24 (посередине); 9x0,43 (слева); 5x0,31 (посередине); 6x0,32 (посередине); 9x0,28 (посередине); 9x0,27 (посередине); 9x0,76 (посередине); 8x0,72 (посередине); 9x0,52 (посередине); 9x0,56 (посередине); 6x0,33 (справа); 6x0,46 (справа); 7x0,15 (посередине); 6x0,31 (справа); 5x0,33 (посередине); 7x0,26 (слева); 8x0,36 (посередине); 9x0,42 (посередине); 7x0,92 (слева); 6x0,15 (посередине); 8x0,48 (посередине); 7x0,58 (справа); 6x0,41 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,99 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,45 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,37 (посередине); 6x0,42 (посередине); 6x0,72 (посередине); 8x0,68 (слева); 9x0,46 (справа); 8x0,53 (справа); 7x0,27 (справа); 7x0,31 (справа); 8x0,41 (справа); 8x0,63 (посередине); 8x0,72 (справа); 6x0,21 (справа); 6x0,54 (справа); 6x0,33 (посередине); 9x0,48 (посередине); 7x0,46 (посередине); 6x0,41 (слева); 6x0,52 (слева); 7x0,57 (посередине); 6x0,32 (посередине); 6x0,41 (посередине); 6x0,42 (справа); 6x0,46 (справа); 7x0,54 (справа); 6x0,15 (слева); 6x0,27 (слева); 8x0,32 (справа); 9х0,52(посередине); 9x0,82 (слева); 8x0,76 (посередине); 9x0,72 (посередине); 5x0,36 (справа); 5x0,25 (справа); 7x0,37 (посередине); 6x0,32 (посередине); 6x0,47 (слева); 7x0,27 (посередине); 6x0,31 (посередине);

на участке с км 59 + 000м по км 60 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 8x0,42 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,54 (справа); 5x0,32 (посередине); 6x0,32 (слева); 6x0,25 (справа); 7x0,54 (справа); 7x0,52 (справа); 9x0,62 (посередине); 10x1,01 (посередине); 6x0,32 (посередине); 7x0,32 (справа); 9x0,66 (посередине); 9x0,58 (посередине); 7x0,52 (справа); 6x0,46 (справа); 9x0,47 (посередине); 9x0,66 (посередине); 8x0,65 (справа); 7x0,42 (слева); 7x0,42 (посередине); 7x0,54 (посередине); 7x0,56 (справа); 6x0,46 (слева); 6x0,55 (справа); 6x0,32 (справа); 6x0,66 (справа); 9x0,54 (посередине); 6x0,57 (посередине); 9x0,48 (посередине); 6x1,15 (слева); 6x0,15 (посередине); 6x0,37 (справа); 9x0,48 (посередине); 6x0,38 (посередине); 7x0,54 (справа); 10x1,68 (посередине); 7x0,62 (справа); 7x0,46 (посередине); 8x0,54 (посередине); 8x0,95 (справа); 7x0,76 (посередине); 7x0,54 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,25 (посередине); 8x0,54 (посередине); 6x0,31 (слева); 6x0,41 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,41 (слева); 10x0,99 (слева); 6x0,42 (справа); 6x0,32 (слева); 7x0,54 (посередине); 7x0,67 (посередине); 6x0,25 (слева); 7x0,57 (посередине); 6x0,55 (справа); 6x0,95 (посередине); 6x0,59 (слева); 6x0,43 (посередине); 7x0,75 (посередине); 6x0,47 (справа); 6x0,33 (посередине); 6x0,50 (справа); 9x0,88 (слева); 10x1,06 (слева); 7x1,02 (слева); 7x0,82 (посередине); 8x0,76 (посередине); 6x0,56 (слева);. 8x0,63 (слева); 7x0,41 (посередине); 9x0,53 (посередине); 7x0,72 (справа); 6x0,46 (посередине); 6x0,43 (справа); 11x1,02 (посередине); 6x0,42 (справа); 6x0,17 справа); 6x0,54 (справа); 7x0,72 (посередине); 7x0,46 (слева); 8x0,73 (слева); 8x0,48 (слева); 7x0,46 (посередине); 8x0,52 (слева); 8x0,63 (справа); 7x0,15 (посередине); 6x0,32 (посередине);

на участке с км 60 + 000м по км 61 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 7x0,29 (посередине); 8x0,46 (посередине); 7x0,98 (справа); 6x0,31 (посередине); 6x0,72 (справа); 8x0,71 (посередине); 10x0,35 (посередине); 12x0,72 (посередине); 7x0,86 (слева); 9x0,51 (посередине); 6x0,52 (посередине); 7x0,82 (посередине); 6x0,32 (слева); 12x1,05 (посередине); 11x0,96 (посередине); 8x0,76 (слева); 5x0,46 (справа); 8x0,97 (справа); 7x0,51 (посередине); 8x0,56 (слева); 9x0,61 (справа); 7x0,66 (посередине); 6x0,53 (посередине); 9x0,54 (слева); 9x0,82 (посередине); 7x0,73 (справа); 6x0,52 (справа); 11x1,05 (посередине); 12x0,78 (посередине); 7x0,41 (слева); 7x0,72 (справа); 6x0,32 (слева); 6x0,31 (слева); 7x0,51 (посередине); 6x0,61 (посередине); 7x0,25 (слева); 7x0,42 (посередине); 7x0,32 (посередине); 6x0,33 (посередине); 6x0,42 (посередине); 6x0,25 (посередине); 6x0,25 (посередине); 6x0,26 (посередине); 8x0,53 (слева); 6x0,31 (посередине); 7x0,52 (справа); 7x0,50 (слева); 8x0,92 (посередине); 7x0,51 (справа); 9x0,49 (справа); 6x0,96 (посередине); 6x0,88 (посередине); 7x0,52 (слева); 7x0,72 (посередине); 6x0,81 (справа); 6x0,72 (посередине); 9x0,98 (слева); 8x0,86 (слева); 6x0,62 (посередине); 5x0,32 (справа); 6x0,38 (справа); 8x0,82 (справа); 9x0,54 (посередине); 6x0,43 (справа); 6x0,25 (посередине); 7x0,43 (справа); 6x0,36 (справа); 6x0,56 (слева); 5x1,26 (справа); 6x0,72 (справа); 6x0,53 (посередине); 6x0,54 (посередине); 7x0,82 (слева); 6x0,42 (посередине); 7x0,76 (справа); 7x0,82 (слева); 8x0,96 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,63 (посередине); 8x0,72 (посередине); 10x1,02 (посередине); 6x0,33 (посередине); 6x0,57 (посередине); 8x1,01 (посередине); 7x0,75 (посередине); 10x1,07 (слева); 6x0,42 (посередине); 7x0,52 (слева); 6x0,53 (слева); 7x0,41 (слева); 5x0,18 (посередине); 6x0,51 (справа); 15x0,92 (справа); 5x0,35 (посередине);

на участке с км 61 + 000м по км 62 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 5x0,43 (посередине); 7x0,98 (посередине); 5x0,15 (справа); 5x0,31 (посередине); 11x0,96 (посередине); 8x0,62 (справа); 6x0,23 (посередине); 6x0,23 (справа); 6x0,33 (справа); 5x0,37 (справа); 5x0,31 (справа); 6x0,41 (посередине); 10x1,60 (посередине); 10x0,79 (посередине); 10x0,83 (посередине); 8x0,67 (посередине); 9x0,53 (посередине); 6x0,63 (слева); 7x0,82 (посередине); 7x0,43 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,43 (посередине); 6x0,35 (посередине); 9x0,97 (посередине); 9x0,81 (справа); 10x0,75 (справа); 7x0,65 (слева); 6x0,23 (посередине); 6x0,31 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,32 (посередине); 7x0,46 (посередине); 6x0,31 (посередине); 8x0,72 (посередине); 6x0,47 (слева); 6x0,17 (посередине); 8x0,49 (посередине); 6x0,17 (посередине); 6x0,15 (посередине). 

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве соответчика привлечен Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области. 

В судебном заседании прокурор поддержал исковые требования по мотивам, изложенным в иске.

Представитель ответчика ГОКУ «Новгородавтодор» в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении заявления в своё отсутствие. Исковые требования не признал по основаниям, изложенным в возражениях.

Представители ответчика Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, третьих лиц УГИБДД УМВД РФ по Новгородской области и ОГИБДД МО МВД России по Окуловскому району в судебное заседание при надлежащем извещении не явились.

Суд, руководствуясь ч.ч. 3 и 5 ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц. 

В соответствии требованиями ст. 3 Федерального закона от 10.12.1995 г. 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ) основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения; программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

В силу п. 3 ст. 6 Федерального закона № 196-ФЗ осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог определены ст. 12 Федерального закона № 196-ФЗ, согласно которым ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти.

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

В соответствии с положениями ч.ч. 1,5, 11 ст. 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательное акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъектов Российский Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; установление порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правил расчета размера ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели; осуществление иных полномочий, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В силу ч. 3 Федерального закона № 257-ФЗ дорожная деятельность представляет собой деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; под владельцами автомобильных дорог понимаются исполнительные органы государственной власти, местная администрация, юридические лица, которым дороги переданы в оперативное управление, в частности, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частью 1 ст. 17 Федерального закона № 257-ФЗ установлено, что содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Согласно положениям ч.5 ст.6 Федерального закона № 257-ФЗ к собственности субъекта Российской Федерации относятся автомобильные дороги, которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения либо перечень автомобильных дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения, утверждаемые высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Основные требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог общего пользования (далее - дороги) для обеспечения безопасности дорожного движения установлены ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию» (далее - ГОСТ 33220-2015), введенного в действие Приказом Госстандарта от 1 1.08.2015 N 1122-ст.

В силу п 5.1.1 ГОСТ 33220-2015 проезжая часть дорог, разделительные полосы и обочины должны быть без посторонних предметов, которые удаляют в сроки, установленные национальными стандартами государств - участников Соглашения.

Пунктом 5.2.4 вышеназванного ГОСТ 33220-2015 установлено, что покрытие проезжей части дорог не должно иметь дефектов, указанных в таблице 2, в частности отдельных выбоин или проломов глубиной 5 см. и более, площадью не менее 0,09 кв.м.

Прокуратурой Окуловского района с привлечением сотрудников ОГИБДД МО МВД России по Окуловскому району и ГОКУ «Новгородавтодор» ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка содержания автомобильной дороги «Крестцы-Окуловка-Боровичи» с 53 км 000 м по 57 км 000 м; ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка содержания автомобильной дороги «Крестцы-Лкуловка-Боровичи» с 57 км 000 м по 62 км 000 м.

Согласно указанных актов выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения имеются следующие недостатки - отдельные выбоины на проезжей части дороги с асфальтобетонным покрытием:

на участке с км 53 + 000 м по км 54 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x2,71 (посередине); 10x1,31 (посередине); 9x0,64 (справа); 10x1,44 (слева); 10x0,37 (слева); 8x0,74 (слева); 9x0,35 (слева); 6x0,30 (посередине); 11x0,38 (посередине); 9x0,31 (посередине); 7x0,30 (слева); 8x0,41 (слева); 9x0,21 (слева); 8x2,07 (слева); 8x0,48 (посередине); 8x0,46 (слева); 7x0,44 (слева); 8x2,27 (посередине); 8x0,38 (посередине); 10x0,34 (слева); 7x0,60 (слева); 10x2,83 (слева); 11x0,43 (слева); 7x0,44 (слева); 8x0,27 (слева);

на участке с км 54 + 000м по км 55 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 10x1,68 (слева); 10x0,48 (посередине); 8x0,88 (справа); 8x0,93 (слева); 5x4,28 (посередине); 9x3,88 (слева); 6x4,46 (справа); 6x3,18 (справа); 6x3,28 (посередине); 6x1,18 (справа); 9x0,39 (слева); 5x0,16 (справа); 5x0,55 (справа); 6x0,20 (справа); 6x0,91 (посередине); 5x0,84 (посередине); 6x0,42 (посередине); 8x1,07 (посередине); 9x0,69 (слева); 8x0,33 (посередине); 8x0,88 (посередине); 7x1,28 (слева); 7x0,73 (посередине); 7x1,60 (справа); 7x1,00 (справа); 6x0,39 (справа); 8x0,72 (справа); 10x0,44 (слева); 10x0,78 (слева); 11x6,00 (слева); 15x5,49 (посередине); 11x0,46 (посередине); 6x0,27 (слева); 9x0,37 (посередине); 6x0,27 (слева); 7x0,21 (слева); 10x0,39 (слева); 9x0,27 (посередине); 6x1,76 (справа); 8x0,38 (справа); 7x0,28 (справа); 8x0,40 (посередине); 9x0,38 (посередине);

на участке с км 55 + 000м по км 56 + 000 м глубина (см), площадь (м2); 9x0,82 (слева); 12x0,76 (слева); 9х2,69(слева); 6x0,12 (слева); 6x0,13 (слева); 5x0,92 (слева); 5х0,99(справа); 7x0,50 (слева); 6x2,68 (слева); 7x37,64 (справа); 7x22,84 (справа); 6x10,12 (справа); 6x5,54 (справа); 7x12,76 (справа); 6x9,86 (справа); 6x0,32 (слева); 5x81,97 (справа); 5x2,32 (справа); 5x0,87 (справа); 8x0,95 (посередине); 7x0,87 (посередине); 8x0,72 (посередине); 9x0,54 (справа); 9x0,32 (справа); 7x0,21 (справа); 7x0,27 (справа); 9x0,25 (посередине); 10x0,16 (справа); 8x2,01 (справа); 6x1,52 (слева); 7x0,12 (справа); 9x0,38 (слева); 9x0,42 (слева); 7x0,15 (справа);

на участке с км 56 + 000м по км 57 + 000 м глубина (см), площадь (м2); 7x0,63 (посередине); 9x0,81 (слева); 7х0,73(слева); 6x0,32 (слева); 9x0,16 (посередине); 7x0,23 (посередине); 9х0,50(справа); 10x0,66 (посередине); 8x0,27 (посередине); 8x0,42 (слева); 10x0,87 (посередине); 11x0,92 (посередине); 16x0,98 (посередине); 9x1,01 (посередине); 11x0,87 (посередине); 6x0,52 (слева); 7x0,61 (справа); 6x0,72 (слева); 7x1,07 (посередине); 10x0,67 (слева); 11x0,73 (слева); 10x0,98 (посередине); 15x0,72 (посередине); 10x0,32 (справа); 8x0,64 (посередине); 9x0,76 (посередине); 6x0,35 (посередине); 7x0,72 (посередине); 8x0,86 (посередине); 6x0,76 (посередине); 8x0,82 (слева); 8x4,61 (посередине); 11x0,92 (посередине); 7x0,56 (слева); 7x0,86 (посередине); 6x15,75 (посередине); 8x212,00 (посередине); 6x110,52 (посередине); 6x44,12 (посередине); 6x0,62 (посередине); 7x1,52 (посередине); 6x0,52 (слева); 7x0,61 (слева); 7x0,72 (слева); 6x0,52 (слева); 6x0,32 (посередине); 6x0,34 (посередине); 6x0,31 (посередине); 7x0,51 (слева); 7x0,63 (слева); 7x0,62 (слева); 8x0,57 (слева); 6x0,34 (слева); 7x0,51 (слева); 6x0,38 (слева); 6x0,25 (слева); 6x0,41 (слева); 6x0,52 (слева); 8x0,98 (слева); 6x0,38 (посередине); 7x0,34 (посередине); 9x0,86 (слева); 8x0,72 (слева); 9x0,42 (справа); 7x0,77 (слева); 6x0,32 (слева); 5x0,24 (справа); 6x0,51 (слева); 9x0,75 (посередине); 6x0,27 (справа); 6х0,27(справа); 6x0,23 (справа); 7x0,82 (посередине); 6x0,51 (посередине); 6х0,32(справа);

на участке с км 57 + 000м по км 58 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x0,33 (посередине); 9x0,81 (слева); 8x0,34 (посередине); 8x0,43 (посередине); 9x0,50 (посередине); 10x1,08 (посередине); 7x0,63 (посередине); 7x0,25 (посередине); 7x0,23 (посередине); 7x0,22 (посередине); 9x1,65 (посередине); 7x0,91 (посередине); 7x0,25 (справа); 7x0,15 (справа); 7x0,73 (посередине); 6x0,71 (посередине); 7x0,23 (посередине); 6x0,72 (посередине); 7x0,86 (посередине); 7x0,53 (посередине); 7x0,41 (посередине); 7x0,71 (посередине); 8x0,31 (посередине); 7x0,43 (посередине); 8x0,32 (посередине); 9x0,54 (посередине); 5x0,82 (посередине); 10x0,61 (посередине); 7x0,627x1,00 (справа); 6x0,39 (справа); 8x0,72 (справа); 10x0,44 (слева); 10x0,78 (слева); 11x6,00 (слева); 15x5,49 (посередине) 11x0,46 (посередине); 6x0,27 (слева); 9x0,37 (посередине); 6x0,27 (слева); 7x0,21 (слева); 10x0,39 (слева); 9x0,27 (посередине); 6x1,76 (справа); 8x0,38 (справа); 7x0,28 (справа); 8x0,40 (посередине); 9x0,38 (посередине);

на участке с км 58 + 000м по км 59 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x0,92 (посередине); 9x0,73 (посередине); 9x0,31 (посередине); 8x0,56 (посередине); 11x0,72 (посередине); 12x0,66 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,46 (посередине); 11x0,96 (справа); 6x0,41 (посередине); 7x0,40 (посередине); 6x0,42 (посередине); 8x0,54 (слева); 7x0,32 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,33 (посередине); 10x0,72 (посередине); 7x0,25 (посередине); 8x0,46 (посередине); 7x0,41 (посередине); 7x0,63 (посередине); 8x0,38 (посередине); 5x0,12 (справа); 7x0,52 (посередине); 6x0,67 (посередине); 6x0,35 (слева); 5x0,32 (посередине); 6x0,48 (слева); 5x0,23 (посередине); 8x0,72 (справа); 7x0,67 (справа); 6x0,33 (посередине); 6x0,51 (посередине); 7x0,21 (посередине); 6x0,42 (посередине); 5x0,25 (посередине); 8x0,454 (посередине); 9x0,72 (слева); 6x0,38 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,67 (посередине); 7x0,65 (посередине); 7x0,15 (посередине); 5x0,21 (посередине); 12x0,83 (слева); 10x0,32 (посередине); 7x0,41 (посередине); 10x0,62 (слева); 10x0,65 (слева); 6x0,21 (справа); 12x0,92 (посередине); 9х0,54 (посередине); 7x0,58 (посередине); 8x0,46 (справа); 9x0,51 (справа); 6x0,52 (посередине); 7x0,42 (посередине); 7х0,33 (справа);13х0,55 (справа); 10x0,66 (посередине); 11x0,92 (справа); 7х0,32 (посередине); 9x0,66 (справа); 10x1,17 (посередине); 7x0,91 (посередине); 8x0,24 (посередине); 9x0,43 (слева); 5x0,31 (посередине); 6x0,32 (посередине); 9x0,28 (посередине); 9x0,27 (посередине); 9x0,76 (посередине); 8x0,72 (посередине); 9x0,52 (посередине); 9x0,56 (посередине); 6x0,33 (справа); 6x0,46 (справа); 7x0,15 (посередине); 6x0,31 (справа); 5x0,33 (посередине); 7x0,26 (слева); 8x0,36 (посередине); 9x0,42 (посередине); 7x0,92 (слева); 6x0,15 (посередине); 8x0,48 (посередине); 7x0,58 (справа); 6x0,41 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,99 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,45 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,37 (посередине); 6x0,42 (посередине); 6x0,72 (посередине); 8x0,68 (слева); 9x0,46 (справа); 8x0,53 (справа); 7x0,27 (справа); 7x0,31 (справа); 8x0,41 (справа); 8x0,63 (посередине); 8x0,72 (справа); 6x0,21 (справа); 6x0,54 (справа); 6x0,33 (посередине); 9x0,48 (посередине); 7x0,46 (посередине); 6x0,41 (слева); 6x0,52 (слева); 7x0,57 (посередине); 6x0,32 (посередине); 6x0,41 (посередине); 6x0,42 (справа); 6x0,46 (справа); 7x0,54 (справа); 6x0,15 (слева); 6x0,27 (слева); 8x0,32 (справа); 9х0,52(посередине); 9x0,82 (слева); 8x0,76 (посередине); 9x0,72 (посередине); 5x0,36 (справа); 5x0,25 (справа); 7x0,37 (посередине); 6x0,32 (посередине); 6x0,47 (слева); 7x0,27 (посередине); 6x0,31 (посередине);

на участке с км 59 + 000м по км 60 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 8x0,42 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,54 (справа); 5x0,32 (посередине); 6x0,32 (слева); 6x0,25 (справа); 7x0,54 (справа); 7x0,52 (справа); 9x0,62 (посередине); 10x1,01 (посередине); 6x0,32 (посередине); 7x0,32 (справа); 9x0,66 (посередине); 9x0,58 (посередине); 7x0,52 (справа); 6x0,46 (справа); 9x0,47 (посередине); 9x0,66 (посередине); 8x0,65 (справа); 7x0,42 (слева); 7x0,42 (посередине); 7x0,54 (посередине); 7x0,56 (справа); 6x0,46 (слева); 6x0,55 (справа); 6x0,32 (справа); 6x0,66 (справа); 9x0,54 (посередине); 6x0,57 (посередине); 9x0,48 (посередине); 6x1,15 (слева); 6x0,15 (посередине); 6x0,37 (справа); 9x0,48 (посередине); 6x0,38 (посередине); 7x0,54 (справа); 10x1,68 (посередине); 7x0,62 (справа); 7x0,46 (посередине); 8x0,54 (посередине); 8x0,95 (справа); 7x0,76 (посередине); 7x0,54 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,25 (посередине); 8x0,54 (посередине); 6x0,31 (слева); 6x0,41 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,41 (слева); 10x0,99 (слева); 6x0,42 (справа); 6x0,32 (слева); 7x0,54 (посередине); 7x0,67 (посередине); 6x0,25 (слева); 7x0,57 (посередине); 6x0,55 (справа); 6x0,95 (посередине); 6x0,59 (слева); 6x0,43 (посередине); 7x0,75 (посередине); 6x0,47 (справа); 6x0,33 (посередине); 6x0,50 (справа); 9x0,88 (слева); 10x1,06 (слева); 7x1,02 (слева); 7x0,82 (посередине); 8x0,76 (посередине); 6x0,56 (слева);. 8x0,63 (слева); 7x0,41 (посередине); 9x0,53 (посередине); 7x0,72 (справа); 6x0,46 (посередине); 6x0,43 (справа); 11x1,02 (посередине); 6x0,42 (справа); 6x0,17 справа); 6x0,54 (справа); 7x0,72 (посередине); 7x0,46 (слева); 8x0,73 (слева); 8x0,48 (слева); 7x0,46 (посередине); 8x0,52 (слева); 8x0,63 (справа); 7x0,15 (посередине); 6x0,32 (посередине);

на участке с км 60 + 000м по км 61 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 7x0,29 (посередине); 8x0,46 (посередине); 7x0,98 (справа); 6x0,31 (посередине); 6x0,72 (справа); 8x0,71 (посередине); 10x0,35 (посередине); 12x0,72 (посередине); 7x0,86 (слева); 9x0,51 (посередине); 6x0,52 (посередине); 7x0,82 (посередине); 6x0,32 (слева); 12x1,05 (посередине); 11x0,96 (посередине); 8x0,76 (слева); 5x0,46 (справа); 8x0,97 (справа); 7x0,51 (посередине); 8x0,56 (слева); 9x0,61 (справа); 7x0,66 (посередине); 6x0,53 (посередине); 9x0,54 (слева); 9x0,82 (посередине); 7x0,73 (справа); 6x0,52 (справа); 11x1,05 (посередине); 12x0,78 (посередине); 7x0,41 (слева); 7x0,72 (справа); 6x0,32 (слева); 6x0,31 (слева); 7x0,51 (посередине); 6x0,61 (посередине); 7x0,25 (слева); 7x0,42 (посередине); 7x0,32 (посередине); 6x0,33 (посередине); 6x0,42 (посередине); 6x0,25 (посередине); 6x0,25 (посередине); 6x0,26 (посередине); 8x0,53 (слева); 6x0,31 (посередине); 7x0,52 (справа); 7x0,50 (слева); 8x0,92 (посередине); 7x0,51 (справа); 9x0,49 (справа); 6x0,96 (посередине); 6x0,88 (посередине); 7x0,52 (слева); 7x0,72 (посередине); 6x0,81 (справа); 6x0,72 (посередине); 9x0,98 (слева); 8x0,86 (слева); 6x0,62 (посередине); 5x0,32 (справа); 6x0,38 (справа); 8x0,82 (справа); 9x0,54 (посередине); 6x0,43 (справа); 6x0,25 (посередине); 7x0,43 (справа); 6x0,36 (справа); 6x0,56 (слева); 5x1,26 (справа); 6x0,72 (справа); 6x0,53 (посередине); 6x0,54 (посередине); 7x0,82 (слева); 6x0,42 (посередине); 7x0,76 (справа); 7x0,82 (слева); 8x0,96 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,63 (посередине); 8x0,72 (посередине); 10x1,02 (посередине); 6x0,33 (посередине); 6x0,57 (посередине); 8x1,01 (посередине); 7x0,75 (посередине); 10x1,07 (слева); 6x0,42 (посередине); 7x0,52 (слева); 6x0,53 (слева); 7x0,41 (слева); 5x0,18 (посередине); 6x0,51 (справа); 15x0,92 (справа); 5x0,35 (посередине);

на участке с км 61 + 000м по км 62 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 5x0,43 (посередине); 7x0,98 (посередине); 5x0,15 (справа); 5x0,31 (посередине); 11x0,96 (посередине); 8x0,62 (справа); 6x0,23 (посередине); 6x0,23 (справа); 6x0,33 (справа); 5x0,37 (справа); 5x0,31 (справа); 6x0,41 (посередине); 10x1,60 (посередине); 10x0,79 (посередине); 10x0,83 (посередине); 8x0,67 (посередине); 9x0,53 (посередине); 6x0,63 (слева); 7x0,82 (посередине); 7x0,43 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,43 (посередине); 6x0,35 (посередине); 9x0,97 (посередине); 9x0,81 (справа); 10x0,75 (справа); 7x0,65 (слева); 6x0,23 (посередине); 6x0,31 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,32 (посередине); 7x0,46 (посередине); 6x0,31 (посередине); 8x0,72 (посередине); 6x0,47 (слева); 6x0,17 (посередине); 8x0,49 (посередине); 6x0,17 (посередине); 6x0,15 (посередине).

В соответствии с решением Комитета по государственному имуществу от 22.03.1999 г. № 595 «О передаче территориальных дорог» вышеуказанная дорога передана в оперативное управление ГОКУ «Новгородавтодор».

В соответствии с положениями л. 2.1 Устава ГОКУ «Новгородавтодор» предметом деятельности Учреждения является осуществление полномочий исполнительных органов государственной власти Новгородской области в сфере использования автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них на территории Новгородской области и осуществления на них дорожной деятельности, а также содействие в повышении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новгородской области.

Одной из целей деятельности Учреждения, согласно п. 2.2 Устава ГОКУ «Новгородавтодор», является, помимо прочего, организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог за счет и в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

В силу п. 2 Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденных Постановлением Администрации Новгородской области от 29.10.2010 г. № 520 организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают следующие мероприятия: оценка технического состояния автомобильных дорог; разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В соответствии с п. 3 вышеуказанных Правил организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляет государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор».

Таким образом, именно на ГОКУ «Новгородавтодор» лежит обязанность по содержанию вышеуказанных автомобильных дорог регионального значения в соответствии с требованиями вышеуказанного законодательства.

Согласно п. 1.15. Устава ГОКУ «Новгородавтодор», Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств. При недостаточности у Учреждения денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет главный распорядитель бюджетных средств в лице Департамента.

Учредителем Учреждения является Новгородская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области (п. 1.4 Устава ГОКУ «Новгородавтодор»). 

В соответствии с п. 4 ст. 123.22 ГК РФ казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

Из содержания данной нормы прямо следует, что дополнительную (субсидиарную) ответственность по обязательствам казенного учреждения несет собственник имущества такого учреждения.

Следовательно, исходя из требований статьи 123.22 ГК РФ, при недостаточности у ГОКУ «Новгородавтодор» денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам последнего несет Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

В подтверждение данного обстоятельства представителем ГОКУ «Новгородавтодор» представлены документы, из которых следует, что ГОКУ «Новгородавтодор» профинансировано на содержание автомобильных дорог на 8,9% от норматива, на ремонт автомобильных дорог на 4,9% от норматива, на капитальный ремонт автомобильных дорог на 0,7% от норматива.

В этой связи субсидиарную ответственность следует возложить на Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Разрешая вопрос о сроке исполнения Учреждением решения суда, суд принимает во внимание время, необходимое для решения вопроса о финансировании работ, специфику таких работ и погодно-климатические условия и считает необходимым определить его в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в силу.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с Учреждения в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты>

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Окуловского района к государственному областному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» и Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области об обязании совершить определенные действия удовлетворить.

Обязать государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор», адрес: 

<

адрес>, в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу организовать устранение дефектов дорожного покрытия на автодороге «Крестцы-Окуловка-Боровичи» с км 53+000 м. по 62 + 000 м.:

на участке с км 53 + 000 м по км 54 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x2,71 (посередине); 10x1,31 (посередине); 9x0,64 (справа); 10x1,44 (слева); 10x0,37 (слева); 8x0,74 (слева); 9x0,35 (слева); 6x0,30 (посередине); 11x0,38 (посередине); 9x0,31 (посередине); 7x0,30 (слева); 8x0,41 (слева); 9x0,21 (слева); 8x2,07 (слева); 8x0,48 (посередине); 8x0,46 (слева); 7x0,44 (слева); 8x2,27 (посередине); 8x0,38 (посередине); 10x0,34 (слева); 7x0,60 (слева); 10x2,83 (слева); 11x0,43 (слева); 7x0,44 (слева); 8x0,27 (слева);

на участке с км 54 + 000м по км 55 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 10x1,68 (слева); 10x0,48 (посередине); 8x0,88 (справа); 8x0,93 (слева); 5x4,28 (посередине); 9x3,88 (слева); 6x4,46 (справа); 6x3,18 (справа); 6x3,28 (посередине); 6x1,18 (справа); 9x0,39 (слева); 5x0,16 (справа); 5x0,55 (справа); 6x0,20 (справа); 6x0,91 (посередине); 5x0,84 (посередине); 6x0,42 (посередине); 8x1,07 (посередине); 9x0,69 (слева); 8x0,33 (посередине); 8x0,88 (посередине); 7x1,28 (слева); 7x0,73 (посередине); 7x1,60 (справа); 7x1,00 (справа); 6x0,39 (справа); 8x0,72 (справа); 10x0,44 (слева); 10x0,78 (слева); 11x6,00 (слева); 15x5,49 (посередине); 11x0,46 (посередине); 6x0,27 (слева); 9x0,37 (посередине); 6x0,27 (слева); 7x0,21 (слева); 10x0,39 (слева); 9x0,27 (посередине); 6x1,76 (справа); 8x0,38 (справа); 7x0,28 (справа); 8x0,40 (посередине); 9x0,38 (посередине);

на участке с км 55 + 000м по км 56 + 000 м глубина (см), площадь (м2); 9x0,82 (слева); 12x0,76 (слева); 9х2,69(слева); 6x0,12 (слева); 6x0,13 (слева); 5x0,92 (слева); 5х0,99(справа); 7x0,50 (слева); 6x2,68 (слева); 7x37,64 (справа); 7x22,84 (справа); 6x10,12 (справа); 6x5,54 (справа); 7x12,76 (справа); 6x9,86 (справа); 6x0,32 (слева); 5x81,97 (справа); 5x2,32 (справа); 5x0,87 (справа); 8x0,95 (посередине); 7x0,87 (посередине); 8x0,72 (посередине); 9x0,54 (справа); 9x0,32 (справа); 7x0,21 (справа); 7x0,27 (справа); 9x0,25 (посередине); 10x0,16 (справа); 8x2,01 (справа); 6x1,52 (слева); 7x0,12 (справа); 9x0,38 (слева); 9x0,42 (слева); 7x0,15 (справа);

на участке с км 56 + 000м по км 57 + 000 м глубина (см), площадь (м2); 7x0,63 (посередине); 9x0,81 (слева); 7х0,73(слева); 6x0,32 (слева); 9x0,16 (посередине); 7x0,23 (посередине); 9х0,50(справа); 10x0,66 (посередине); 8x0,27 (посередине); 8x0,42 (слева); 10x0,87 (посередине); 11x0,92 (посередине); 16x0,98 (посередине); 9x1,01 (посередине); 11x0,87 (посередине); 6x0,52 (слева); 7x0,61 (справа); 6x0,72 (слева); 7x1,07 (посередине); 10x0,67 (слева); 11x0,73 (слева); 10x0,98 (посередине); 15x0,72 (посередине); 10x0,32 (справа); 8x0,64 (посередине); 9x0,76 (посередине); 6x0,35 (посередине); 7x0,72 (посередине); 8x0,86 (посередине); 6x0,76 (посередине); 8x0,82 (слева); 8x4,61 (посередине); 11x0,92 (посередине); 7x0,56 (слева); 7x0,86 (посередине); 6x15,75 (посередине); 8x212,00 (посередине); 6x110,52 (посередине); 6x44,12 (посередине); 6x0,62 (посередине); 7x1,52 (посередине); 6x0,52 (слева); 7x0,61 (слева); 7x0,72 (слева); 6x0,52 (слева); 6x0,32 (посередине); 6x0,34 (посередине); 6x0,31 (посередине); 7x0,51 (слева); 7x0,63 (слева); 7x0,62 (слева); 8x0,57 (слева); 6x0,34 (слева); 7x0,51 (слева); 6x0,38 (слева); 6x0,25 (слева); 6x0,41 (слева); 6x0,52 (слева); 8x0,98 (слева); 6x0,38 (посередине); 7x0,34 (посередине); 9x0,86 (слева); 8x0,72 (слева); 9x0,42 (справа); 7x0,77 (слева); 6x0,32 (слева); 5x0,24 (справа); 6x0,51 (слева); 9x0,75 (посередине); 6x0,27 (справа); 6х0,27(справа); 6x0,23 (справа); 7x0,82 (посередине); 6x0,51 (посередине); 6х0,32(справа);

на участке с км 57 + 000м по км 58 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x0,33 (посередине); 9x0,81 (слева); 8x0,34 (посередине); 8x0,43 (посередине); 9x0,50 (посередине); 10x1,08 (посередине); 7x0,63 (посередине); 7x0,25 (посередине); 7x0,23 (посередине); 7x0,22 (посередине); 9x1,65 (посередине); 7x0,91 (посередине); 7x0,25 (справа); 7x0,15 (справа); 7x0,73 (посередине); 6x0,71 (посередине); 7x0,23 (посередине); 6x0,72 (посередине); 7x0,86 (посередине); 7x0,53 (посередине); 7x0,41 (посередине); 7x0,71 (посередине); 8x0,31 (посередине); 7x0,43 (посередине); 8x0,32 (посередине); 9x0,54 (посередине); 5x0,82 (посередине); 10x0,61 (посередине); 7x0,627x1,00 (справа); 6x0,39 (справа); 8x0,72 (справа); 10x0,44 (слева); 10x0,78 (слева); 11x6,00 (слева); 15x5,49 (посередине) 11x0,46 (посередине); 6x0,27 (слева); 9x0,37 (посередине); 6x0,27 (слева); 7x0,21 (слева); 10x0,39 (слева); 9x0,27 (посередине); 6x1,76 (справа); 8x0,38 (справа); 7x0,28 (справа); 8x0,40 (посередине); 9x0,38 (посередине);

на участке с км 58 + 000м по км 59 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 9x0,92 (посередине); 9x0,73 (посередине); 9x0,31 (посередине); 8x0,56 (посередине); 11x0,72 (посередине); 12x0,66 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,46 (посередине); 11x0,96 (справа); 6x0,41 (посередине); 7x0,40 (посередине); 6x0,42 (посередине); 8x0,54 (слева); 7x0,32 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,33 (посередине); 10x0,72 (посередине); 7x0,25 (посередине); 8x0,46 (посередине); 7x0,41 (посередине); 7x0,63 (посередине); 8x0,38 (посередине); 5x0,12 (справа); 7x0,52 (посередине); 6x0,67 (посередине); 6x0,35 (слева); 5x0,32 (посередине); 6x0,48 (слева); 5x0,23 (посередине); 8x0,72 (справа); 7x0,67 (справа); 6x0,33 (посередине); 6x0,51 (посередине); 7x0,21 (посередине); 6x0,42 (посередине); 5x0,25 (посередине); 8x0,454 (посередине); 9x0,72 (слева); 6x0,38 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,67 (посередине); 7x0,65 (посередине); 7x0,15 (посередине); 5x0,21 (посередине); 12x0,83 (слева); 10x0,32 (посередине); 7x0,41 (посередине); 10x0,62 (слева); 10x0,65 (слева); 6x0,21 (справа); 12x0,92 (посередине); 9х0,54 (посередине); 7x0,58 (посередине); 8x0,46 (справа); 9x0,51 (справа); 6x0,52 (посередине); 7x0,42 (посередине); 7х0,33 (справа);13х0,55 (справа); 10x0,66 (посередине); 11x0,92 (справа); 7х0,32 (посередине); 9x0,66 (справа); 10x1,17 (посередине); 7x0,91 (посередине); 8x0,24 (посередине); 9x0,43 (слева); 5x0,31 (посередине); 6x0,32 (посередине); 9x0,28 (посередине); 9x0,27 (посередине); 9x0,76 (посередине); 8x0,72 (посередине); 9x0,52 (посередине); 9x0,56 (посередине); 6x0,33 (справа); 6x0,46 (справа); 7x0,15 (посередине); 6x0,31 (справа); 5x0,33 (посередине); 7x0,26 (слева); 8x0,36 (посередине); 9x0,42 (посередине); 7x0,92 (слева); 6x0,15 (посередине); 8x0,48 (посередине); 7x0,58 (справа); 6x0,41 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,99 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,45 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,37 (посередине); 6x0,42 (посередине); 6x0,72 (посередине); 8x0,68 (слева); 9x0,46 (справа); 8x0,53 (справа); 7x0,27 (справа); 7x0,31 (справа); 8x0,41 (справа); 8x0,63 (посередине); 8x0,72 (справа); 6x0,21 (справа); 6x0,54 (справа); 6x0,33 (посередине); 9x0,48 (посередине); 7x0,46 (посередине); 6x0,41 (слева); 6x0,52 (слева); 7x0,57 (посередине); 6x0,32 (посередине); 6x0,41 (посередине); 6x0,42 (справа); 6x0,46 (справа); 7x0,54 (справа); 6x0,15 (слева); 6x0,27 (слева); 8x0,32 (справа); 9х0,52(посередине); 9x0,82 (слева); 8x0,76 (посередине); 9x0,72 (посередине); 5x0,36 (справа); 5x0,25 (справа); 7x0,37 (посередине); 6x0,32 (посередине); 6x0,47 (слева); 7x0,27 (посередине); 6x0,31 (посередине);

на участке с км 59 + 000м по км 60 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 8x0,42 (посередине); 7x0,36 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,54 (справа); 5x0,32 (посередине); 6x0,32 (слева); 6x0,25 (справа); 7x0,54 (справа); 7x0,52 (справа); 9x0,62 (посередине); 10x1,01 (посередине); 6x0,32 (посередине); 7x0,32 (справа); 9x0,66 (посередине); 9x0,58 (посередине); 7x0,52 (справа); 6x0,46 (справа); 9x0,47 (посередине); 9x0,66 (посередине); 8x0,65 (справа); 7x0,42 (слева); 7x0,42 (посередине); 7x0,54 (посередине); 7x0,56 (справа); 6x0,46 (слева); 6x0,55 (справа); 6x0,32 (справа); 6x0,66 (справа); 9x0,54 (посередине); 6x0,57 (посередине); 9x0,48 (посередине); 6x1,15 (слева); 6x0,15 (посередине); 6x0,37 (справа); 9x0,48 (посередине); 6x0,38 (посередине); 7x0,54 (справа); 10x1,68 (посередине); 7x0,62 (справа); 7x0,46 (посередине); 8x0,54 (посередине); 8x0,95 (справа); 7x0,76 (посередине); 7x0,54 (посередине); 7x0,32 (посередине); 7x0,25 (посередине); 8x0,54 (посередине); 6x0,31 (слева); 6x0,41 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,41 (слева); 10x0,99 (слева); 6x0,42 (справа); 6x0,32 (слева); 7x0,54 (посередине); 7x0,67 (посередине); 6x0,25 (слева); 7x0,57 (посередине); 6x0,55 (справа); 6x0,95 (посередине); 6x0,59 (слева); 6x0,43 (посередине); 7x0,75 (посередине); 6x0,47 (справа); 6x0,33 (посередине); 6x0,50 (справа); 9x0,88 (слева); 10x1,06 (слева); 7x1,02 (слева); 7x0,82 (посередине); 8x0,76 (посередине); 6x0,56 (слева);. 8x0,63 (слева); 7x0,41 (посередине); 9x0,53 (посередине); 7x0,72 (справа); 6x0,46 (посередине); 6x0,43 (справа); 11x1,02 (посередине); 6x0,42 (справа); 6x0,17 справа); 6x0,54 (справа); 7x0,72 (посередине); 7x0,46 (слева); 8x0,73 (слева); 8x0,48 (слева); 7x0,46 (посередине); 8x0,52 (слева); 8x0,63 (справа); 7x0,15 (посередине); 6x0,32 (посередине);

на участке с км 60 + 000м по км 61 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 7x0,29 (посередине); 8x0,46 (посередине); 7x0,98 (справа); 6x0,31 (посередине); 6x0,72 (справа); 8x0,71 (посередине); 10x0,35 (посередине); 12x0,72 (посередине); 7x0,86 (слева); 9x0,51 (посередине); 6x0,52 (посередине); 7x0,82 (посередине); 6x0,32 (слева); 12x1,05 (посередине); 11x0,96 (посередине); 8x0,76 (слева); 5x0,46 (справа); 8x0,97 (справа); 7x0,51 (посередине); 8x0,56 (слева); 9x0,61 (справа); 7x0,66 (посередине); 6x0,53 (посередине); 9x0,54 (слева); 9x0,82 (посередине); 7x0,73 (справа); 6x0,52 (справа); 11x1,05 (посередине); 12x0,78 (посередине); 7x0,41 (слева); 7x0,72 (справа); 6x0,32 (слева); 6x0,31 (слева); 7x0,51 (посередине); 6x0,61 (посередине); 7x0,25 (слева); 7x0,42 (посередине); 7x0,32 (посередине); 6x0,33 (посередине); 6x0,42 (посередине); 6x0,25 (посередине); 6x0,25 (посередине); 6x0,26 (посередине); 8x0,53 (слева); 6x0,31 (посередине); 7x0,52 (справа); 7x0,50 (слева); 8x0,92 (посередине); 7x0,51 (справа); 9x0,49 (справа); 6x0,96 (посередине); 6x0,88 (посередине); 7x0,52 (слева); 7x0,72 (посередине); 6x0,81 (справа); 6x0,72 (посередине); 9x0,98 (слева); 8x0,86 (слева); 6x0,62 (посередине); 5x0,32 (справа); 6x0,38 (справа); 8x0,82 (справа); 9x0,54 (посередине); 6x0,43 (справа); 6x0,25 (посередине); 7x0,43 (справа); 6x0,36 (справа); 6x0,56 (слева); 5x1,26 (справа); 6x0,72 (справа); 6x0,53 (посередине); 6x0,54 (посередине); 7x0,82 (слева); 6x0,42 (посередине); 7x0,76 (справа); 7x0,82 (слева); 8x0,96 (слева); 6x0,32 (слева); 7x0,63 (посередине); 8x0,72 (посередине); 10x1,02 (посередине); 6x0,33 (посередине); 6x0,57 (посередине); 8x1,01 (посередине); 7x0,75 (посередине); 10x1,07 (слева); 6x0,42 (посередине); 7x0,52 (слева); 6x0,53 (слева); 7x0,41 (слева); 5x0,18 (посередине); 6x0,51 (справа); 15x0,92 (справа); 5x0,35 (посередине);

на участке с км 61 + 000м по км 62 + 000 м глубина (см), площадь (м2): 5x0,43 (посередине); 7x0,98 (посередине); 5x0,15 (справа); 5x0,31 (посередине); 11x0,96 (посередине); 8x0,62 (справа); 6x0,23 (посередине); 6x0,23 (справа); 6x0,33 (справа); 5x0,37 (справа); 5x0,31 (справа); 6x0,41 (посередине); 10x1,60 (посередине); 10x0,79 (посередине); 10x0,83 (посередине); 8x0,67 (посередине); 9x0,53 (посередине); 6x0,63 (слева); 7x0,82 (посередине); 7x0,43 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,43 (посередине); 6x0,35 (посередине); 9x0,97 (посередине); 9x0,81 (справа); 10x0,75 (справа); 7x0,65 (слева); 6x0,23 (посередине); 6x0,31 (посередине); 7x0,56 (посередине); 6x0,32 (посередине); 7x0,46 (посередине); 6x0,31 (посередине); 8x0,72 (посередине); 6x0,47 (слева); 6x0,17 (посередине); 8x0,49 (посередине); 6x0,17 (посередине); 6x0,15 (посередине).

В случае недостаточности денежных средств у государственного областного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» на устранение указанных нарушений, возложить субсидиарную ответственность на Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

Взыскать с государственного областного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» в доход местного бюджета госпошлину в размере 

<

данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий Зуев Н.В.

Мотивированное решение изготовлено 18.09.2017 г.