Дело № 2-220/21 29 июня 2021 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Курганский городской суд Курганской области

в составе председательствующего судьи Дерябиной Ю.А.

при секретаре Тюсовой Ю.О.

с участием представителя истца ФИО12, представителя ответчика ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Кургане ДД.ММ.ГГГГ гражданское дело № (45RS0№-11) по иску ФИО3 к Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) об отмене решения в части, включении периодов работ в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, назначении досрочной страховой пенсии по старости,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратился в суд с иском к Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) (далее – УПФР в 

<

адрес>) об отмене решения в части, включении периодов работ в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, назначении досрочной страховой пенсии по старости.

В обоснование иска указал, что ДД.ММ.ГГГГ обратился к ответчику за назначением досрочной страховой пенсии по старости, в чем ему было отказано. В стаж на соответствующих видах работ не были включены периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности электрогазосварщика ОАО «Русич», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности слесаря-ремонтника на горячих участках в кузнечном производстве ОАО «Русич». Считает отказ во включении в специальный стаж указанных периодов работы незаконным, так как они протекали во вредных и тяжелых условиях труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. На основании изложенного, с учетом изменений, заявленных в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), просит отменить решение ответчика от ДД.ММ.ГГГГ № в части отказа, обязать ответчика включить в специальный стаж для назначения досрочной пенсии в связи с работой с вредными и тяжелыми условиями труда, следующие периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - электрогазосварщик ОАО «Русич», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - служба в Вооруженных Силах ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - слесарь-ремонтник на горячих участках в кузнечном производстве ОАО «Русич», назначить досрочную страховую пенсию с ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО12 на удовлетворении исковых требований настаивала, экспертное заключение не оспаривала.

Представитель ответчика по доверенности ФИО6 исковые требования не признала по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск, просила в удовлетворении иска отказать в полном объеме, экспертное заключение не оспаривала. 

Суд, заслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 следующим лицам: мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины установленного выше срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года, на один год за каждый полный год такой работы - мужчинам и женщинам.

В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины индивидуального пенсионного коэффициента 30.

Согласно п. 2 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» Списки соответствующих работ, профессий и должностей, с учетом которых назначается досрочная трудовая пенсия по старости, утверждаются Правительством РФ.

В соответствии с пп. «б» п. 1 Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 № 665 назначение досрочной трудовой пенсии по старости по пп. 2 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» производится согласно Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость на которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденного Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 (далее – Список № 2 от 26.01.1991), за периоды работы до 01.01.1992 может применяться Список производств, цехов, профессий и должностей, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 № 1173 (далее – Список № 2 от 22.08.1956). Данные нормативные акты расширенному толкованию не подлежат.

Из материалов дела следует, что ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обратился ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в 

<

адрес> с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Решением ответчика от ДД.ММ.ГГГГ № в установлении пенсии истцу было отказано в связи с отсутствием необходимой продолжительности стажа на соответствующих видах работ (в возрасте 57 лет требуется не менее 7 лет 6 месяцев стажа на соответствующих видах работ), в стаж на соответствующих видах работ не зачтены следующие периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - электрогазосварщик ОАО «Русич», так как архивной справкой от ДД.ММ.ГГГГ № не подтверждается вид сварки электрогазосварщика, что предусмотрено Списком № 2, утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - слесарь-ремонтник на горячих участках работ в кузнечном производстве ОАО «Русич», так как документально не подтвержден факт закрепления за горячими участками, что предусмотрено Списком № 2, утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10.

На основании определения Курганского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ проведена экспертиза условий труда истца по материалам настоящего гражданского дела.

В суд поступило заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №-ЭТД, эксперт пришел к выводу, что исходя из наименования профессии истца, указанного в первичных документах как «электрогазосварщик», наличия у истца специального образования по профессии «электрогазосварщик», а также того, что Списком № г. не установлены дополнительные условия назначения льготной пенсии, такие как вид сварки, применяемое сварочное оборудование и материалы, можно сделать вывод, что условия труда и характер работы ФИО3 в период работы на Курганском заводе колесных тягачей им. ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соответствуют профессиям «газосварщики и их подручные», «электросварщики и их подручные», предусмотренным разделом XXXII «Общие профессии» Списка № г.

Документально подтвердить или опровергнуть соответствие условий труда и характера работы ФИО3 в период работы на Курганском заводе колесных тягачей им. ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ требованиям Списка № г. не представляется возможным, (т.к. не исключена возможность того, что истец мог работать электрогазосварщиком на автоматических машинах, где необходимо подтвердить класс опасности веществ используемых флюсов), ввиду отсутствия необходимых документов: приказы (распоряжения) о закреплении сварочного оборудования за работником; инвентарный перечень основных средств; документы, содержащие сведения о сварочном оборудовании и расходных материалах (электроды, проволока, газ, флюс), технологические карты и др.

Не представляется возможным документально подтвердить или опровергнуть соответствие условий труда и характера работы ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Курганском заводе колесных тягачей им. ФИО7 требованиям Списка № г. и Списка № г., т.к. отсутствуют данные производственного контроля, журналы, протоколы измерений температуры на рабочем месте, технологические процессы (технологическая документация) и др.

Для периода работы истца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Курганском заводе колесных тягачей им. ФИО7 не требуется подтверждения его постоянной занятости в течение полного рабочего дня работой по профессии, предусмотренной Списком № г., т.к. положения постановления Минтруда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в т.ч. о постоянной занятости в течение полного рабочего дня, распространяются на Список №г. и не относятся к Списку № г.

Подтвердить или опровергнуть постоянную занятость истца в течение полного рабочего дня в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Курганском заводе колесных тягачей им. ФИО7 работой по профессии, предусмотренной Списком № г., не представляется возможным, т.к. не подтверждено соответствие условий труда и характера работы истца требованиям указанного Списка.

В связи с предоставлением после поступления в суд заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №-ЭТД дополнительных документов на основании определения Курганского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ проведена дополнительная экспертиза условий труда истца по материалам настоящего гражданского дела относительно периода работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, экспертом Главного управления по труду и занятости населения 

<

адрес> составлено заключение №-ЭТД от ДД.ММ.ГГГГ и установлено следующее.

Согласно записям в трудовой книжке, приказам по личному составу, личной карточке по форме № Т-2 ФИО3 работал на Курганском заводе колесных тягачей им. ФИО7: ДД.ММ.ГГГГ принят в кузнечный цех № «слесарем-ремонтником» на горячих участках работ 5 разряда в кузнечном производстве; ДД.ММ.ГГГГ переведен в кузнечном цехе № «слесарем-ремонтником» на горячих участках работ 5 разряда кузнечного, термического производства; ДД.ММ.ГГГГ в связи с переходом на новые условия оплаты труда переведен «слесарем-ремонтником» на горячих участках работ 5 разряда кузнечного и термического производства; ДД.ММ.ГГГГ присвоен 6 разряд по профессии «слесарь-ремонтник» на горячих участках работ кузнечного и термического производства в цехе №; ДД.ММ.ГГГГ уволен.

В архивной справке № от ДД.ММ.ГГГГ приведены выписки из приказов по личному составу в отношении ФИО3 из архивного фонда ОАО «Русич» - Курганского завода колесных тягачей: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО3 в кузнечный цех № «слесарем-ремонтником» на горячих участках работ 5 разряда, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО3, «слесаря-ремонтника» на горячих участках работ 5 разряда, постоянно с ДД.ММ.ГГГГ «слесарем-ремонтником» на горячих участках работ 5 разряда кузнечного и термического производства; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ФИО3, «слесаря-ремонтника» цеха № с ДД.ММ.ГГГГ.

Копии приказов представлены в деле.

В личной карточке по форме № Т-2 имеются следующие записи: ДД.ММ.ГГГГ цех № кузнечный, «слесарь-ремонтник» на горячих участках работ в кузнечном производстве, 5 разряд; ДД.ММ.ГГГГ цех №, «слесарь-ремонтник» на горячих участках работ кузнечного и термического производства, 5 разряд; ДД.ММ.ГГГГ цех №, «слесарь-ремонтник» на горячих участках работ кузнечного и термического производства, 5 разряд; ДД.ММ.ГГГГ цех №, «слесарь-ремонтник» на горячих участках работ кузнечного и термического производства, 6 разряд; ДД.ММ.ГГГГ уволен.

В лицевых счетах по заработной плате профессия ФИО3 записана как «слесарь-ремонтник», «слесарь-ремонтник» на горячих участках работ кузнечного производства или не указана.

Представлена копия штатного расписания производственных и вспомогательных рабочих-повременщиков кузнечного цеха № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в которомпредусмотрены штатные единицы «слесарей-ремонтников» на горячих участках работкузнечного участка в службе механика.

Представлена копия штатного расписания производственных и вспомогательных рабочих-повременщиков кузнечного цеха № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в которомпредусмотрены «слесари-ремонтники» на горячих участках работ кузнечного итермического производства в службе механика и в группе по внедрению новой техники имеханизации.

Согласно штатному расписанию по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в структуре кузнечного цеха № имелись следующие подразделения: кузнечный участок, на котором работали «нагревальщики (сварщики)», «кузнецы-штамповщики», термический участок, на котором работали «термисты на печах», «слесари на заточке поковок абразивными кругами сухим способом», служба механика, в которой работали, помимо «слесарей-ремонтников на горячих участках работ кузнечного участка», «токари», «электрогазосварщики», «машинисты крана, занятые на горячих участках работ кузнечного и термического производства», служба энергетиков, в которой работали «слесари-электрики по ремонту электрооборудования на горячих участках работ кузнечного производства», «слесари-ремонтники мазутного хозяйства», «огнеупорщики, занятые ремонтом печей в горячем состоянии» и др., штампово-инструментальное бюро, в котором работали «слесари-инструментальщики, занятые доводкой штампов абразивными кругами сухим способом», «токари-строгальщики», «заточники инструмента абразивными кругами сухим способом» и др., производственно-диспетчерское бюро, в котором работали «старший распределитель комплектовщик», «распределители-комплектовщики», «транспортировщики» и др., лаборатория по эксплуатации тиристорных преобразователей частоты и участок ремонта и изготовления индукторов, в которой работали «электромонтеры по ремонту электрооборудования печей индукционного нагрева на горячих участках работ кузнечного участка», «слесари-ремонтники на горячих участках работ по ремонту оборудования» и др., служба обслуживания здания.

Согласно штатному расписанию по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в структуре кузнечного цеха № имелись следующие подразделения: кузнечный участок, на котором работали «нагревальщики (сварщики) металла», «кузнецы-штамповщики», термический участок, на котором работали «слесари механосборочных работ (на заточке поковок абразивным кругом сухим способом», служба механика, в которой, помимо «слесарей-ремонтников на горячих участках работ кузнечного и термического производства», работали «токари», «электрогазосварщики», «машинисты мостового крана на горячих участках работ кузнечного и термического производства», служба энергетиков, в которой работали «электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования на горячих участках работ кузнечного и термического производства», «огнеупорщики» и др., штампово-инструментальное бюро, в котором работали «слесари-инструментальщики, занятые доводкой штампов абразивными кругами сухим способом», «токарь-фрезеровщик», «электрогазосварщик», «заточники», «газовщики» и др., группа по внедрению новой техники и механизации, в которой работали «слесари-ремонтники на горячих участках работ кузнечного и термического производства», хозяйственная группа.

На дополнительную экспертизу представлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ о несчастном случае на производстве, происшедшем с ФИО3, «слесарем-ремонтником» 5 разряда, на Курганском заводе колесных тягачей.

Несчастный случай произошел ДД.ММ.ГГГГ на термическом участке кузнечного цеха №.

Работая в первую смену, «слесарь-ремонтник» ФИО3 по заданию администрации цеха проводил ремонт транспортной резиновой ленты дробемета. Во время работ ФИО3 производил сверление отверстий при помощи ручной пневмодрели. Травма получена в результате того, что сверло выпало, а дрель осталась в ленте. Вытаскивая рукой сверло из ленты, ФИО3 ударил себя конусной частью сверла в область левого глаза.

Профессия «слесарь-ремонтник» предусмотрена в «Общесоюзном классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 186016», утвержденном постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.08.1986 № 016.

В характеристику работ по профессии «слесарь-ремонтник» 5 разряда в соответствии с разделом «Слесарные и слесарно-сборочные работы» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) выпуска № 2, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 16.01.1985 № 17/2-54, входит: ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача после ремонта, слесарная обработка деталей и узлов по 6 - 7 квалитетам, разборка, ремонт и сборка узлов и оборудования в условиях напряженной и плотной посадок.

Примеры работ: Автоматы токарно-револьверные многошпиндельные, копировальные, координатно-расточные, зубострогальные и вальцетокарные станки - средний ремонт, монтаж, регулировка, проверка на точность, пуск и сдача в эксплуатацию. Агрегаты высокого давления (колонны синтеза), сепараторы, испарители, водяные конденсаторы, холодильники - текущий и средний ремонт. Аппараты, газопроводы высокого давления - ревизия, ремонт, испытание. Аппаратура кислородная и аргонная мартеновских печей - ремонт, обслуживание. Газодувки - капитальный ремонт и испытание. Катки сушильно-гладильные вакуумные - ремонт и наладка. Машины завалочные мартеновских печей - полный ремонт с заменой шахты, регулировка всех механизмов. Мельницы, грохоты, сушильные барабаны - капитальный ремонт, испытание, регулировка и сдача. Печи доменные - установка наклонного моста. Редукторы кранов вращающихся печей и дифференциальные редукторы прокатных станов - ревизия, ремонт. Машины грузоподъемные - ремонт, регулировка и нивелировка подкрановых путей. Станки зубошлифовальные, зубодолбежные, зубострогальные со сложными криволинейными направляющими - проверка на точность и др.

Подразделом 2 «Кузнечно - прессовое производство» раздела XIV «Металлообработка» Списка № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, утвержденного постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 (далее - Список № 2 1991 г.), предусмотрена профессия (с дополнительными показателями) «слесари - ремонтники, занятые на горячих участках работ», позиция 2150200а-18559.

Подразделом 4 «Термическая обработка» раздела XIV «Металлообработка» Списка № 2 1991 г. предусмотрена профессия (с дополнительными показателями) «слесари - ремонтники, занятые на горячих участках работ», позиция 2150400а-18559.

Подразделом 2 «Кузнечно-прессовое производство» раздела XV «Металлообработка» Списка № 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 № 1173 (далее - Список № 2 1956 г.), предусмотрены «слесари на горячих участках работ».

Подразделом 4 «Термическая обработка» Списка № 2 1956 г. предусмотрены «слесари на горячих участках работ».

В действующих нормативных правовых актах отсутствует определение понятия «горячие участки работ», который приведен в качестве дополнительного показателя в Списке № 2 1956 г. и в Списке № 2 1991 г.

Согласно ГОСТ 12.1.005-76 «Воздух рабочей зоны», который действовал до 01.01.1989, к категории «горячих цехов» относились помещения, цехи и участки со значительными избытками явного тепла, превышающими 20 ккал/м ч.

Российская энциклопедия по охране труда приводит следующее определение: «Горячие участки работ - участки работ с наличием открытых источников тепла (нагретый металл, стекло, «открытое» пламя и др.), где интенсивность теплового (инфракрасного) излучения свыше 140 Вт/ м ».

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» установил, что допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от источников излучения, нагретых до температуры более 600°С (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и другие), не должны превышать 140 Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников, нагретых до температуры не более 600°С, составляют от 35 до 100 Вт/м2, в зависимости от удельной величины облучаемой поверхности тела.

В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины параметров микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу, условия микроклимата следует рассматривать как вредные и опасные.

Горячие работы - это работы в зоне действия повышенных температур от нагретого оборудования или продукции производства. Горячая работа обусловлена нахождением рабочего места работника вблизи источников избыточного тепла (оборудование, материалы, изделия) в условиях производства.

Основными документами, подтверждающим наличие и избыток явного тепла от оборудования, материалов, изделий на рабочих местах, являются протоколы инструментальных замеров показателей микроклимата производственных помещений, теплового облучения.

Занятость на «горячих участках работ» также могут подтверждать технологические процессы производства и технические характеристики (технологическая документация) применяемого оборудования.

Кузнечно-прессовое производство является одним из видов металлообрабатывающего производства, в процессе которого из слитков металла получают различного вида изделия методом горячей обработки. Оно складывается из процессов нагрева металла в виде поковок и заготовок в пламенных и электрических печах и последующей обработки его ковкой (как вручную, так и на молотах), штамповкой, прессованием, давлением.

К кузнечно-прессовым относятся не только те производства, где кузнечные и прессовые работы объединены, но и те, где имеются только кузнечные или только горячепрессовые работы. К кузнечным относятся также кузнечно-штамповочные, кузнечно-котельные и другие кузнечные производства.

Заготовительные цехи и участки осуществляют предварительное формообразование деталей изделия (литье, горячая штамповка, резка заготовок и т. д.).

Кузнечные цехи, как правило, состоят из следующих отделений и вспомогательных помещений: производственные отделения - заготовительные, свободной ковки, штамповочное (иногда ковочно-штамповочное), термическое, травильное, очистное; вспомогательные отделения - инструментально-штамповочное, ремонтно-механическое (цехового «механика»), насосно-трансформаторное; склады - металла, заготовок, межоперационные, готовой продукции, вспомогательных материалов; кладовые штампов, инструмента, частей оборудования; служебные и бытовые помещения.

Термической (или тепловой) обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры. Тепловая обработка используется либо в качестве промежуточной операции для улучшения обрабатываемости давлением, резанием, либо как окончательная операция технологического процесса, обеспечивающая заданный уровень свойств изделия.

Существуют различные виды термообработки металла: отжиг, нормализация, закалка, цементация, отпуск, старение, химико-термическая обработка, патентирование и др. Термообработку производят в нагревательных печах различных систем, на установках токов высокой частоты, а также в различных ваннах.

По материалам дела документально не представляется возможным подтвердить или опровергнуть соответствие условий труда и характера работы ФИО3 в период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Курганском заводе колесных тягачей им. ФИО7 профессиям, предусмотренным Списком № г., Списком № г., в связи с отсутствием необходимых документов.

Основными документами, подтверждающим наличие и избыток явного тепла от оборудования, материалов, изделий на рабочих местах, являются протоколы инструментальных замеров показателей микроклимата производственных помещений, теплового облучения, которые в материалах дела отсутствуют.

По материалам дела известно, что в рассматриваемый период ФИО3 работал «слесарем-ремонтником» в кузнечном и термическом производствах кузнечного цеха №. При этом в первичных документах по учету кадров имеется уточнение характера выполняемой работы: на горячих участках работ.

Главным управлением по труду и занятости населения 

<

адрес> ранее проводилась государственная экспертиза условий труда других работников цеха № Курганского завода колесных тягачей им. ФИО7.

В материалах дела по иску ФИО8 (работал в цехе № «термистом» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) были представлены выписки из документов архивного наблюдательного дела ОАО «Русич-КЗКТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в кузнечном цехе № имелись печи (на основании данных инвентарных карточек): камерная печь СДО 14.20.10/12 (с выкатным подом для термообработки), дата выпуска - 1977 г., дата ввода в эксплуатацию - декабрь 1979 г., инв. №; камерная печь СДО 14.20 (с выкатным подом для термообработки), дата выпуска – 1978 г., дата ввода в эксплуатацию - декабрь 1978 г., инв. №.

Также были представлены копии штатных расписаний производственных и вспомогательных рабочих-повременщиков цеха № ДД.ММ.ГГГГ - 1994 г.

Так, в штатном расписании на ДД.ММ.ГГГГ предусмотрены следующие подразделения и штатные единицы: производственные рабочие-повременщики, термический участок №,2 штатные единицы «термиста» 5 разряда, вспомогательные рабочие-повременщики, служба механика, служба энергетика, служба ШИХ, ПДБ, хозяйственная группа и др.

В материалах дела по иску ФИО8 были представлены технологические процессы.

В технологических процессах изготовления поковок и заготовок установлены пошаговые операции изготовления различных деталей в цехе № (даты утверждения и разработки технологических процессов не указаны).

Например, в технологическом процессе изготовления поковки свободной ковки («фланец колонный») имеется 010 операция «нагревание», осуществляется в цехе №, участок №, что соответствует кузнечному участку кузнечного цеха, операции выполняются рабочими с кодами «13225» и «23416» («кузнец на молотах и прессах» и «мастер смены» соответственно, коды установлены «Общесоюзным классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 1 86 016»). Далее в технологическом процессе указаны операция «ковка», которая выполняется рабочими с кодами «13225» («кузнец на молотах и прессах») и «13901» («машинист на молотах, прессах и манипуляторах»), операция «контроль».

В технологическом процессе изготовления штамповочной заготовки («корпус») имеется 010 операция «нагревание», осуществляется в цехе №, участок №, что соответствует кузнечному участку кузнечного цеха, операции выполняются рабочими с кодами «14852» и «23416» («нагревальщик металла» и «мастер смены» соответственно). Далее в технологическом процессе указаны операция «штамповка», которая выполняется рабочими с кодом «13229» («кузнец-штамповщик»), операция «очистка», «контроль». В конце технологического процесса изготовления штамповочной заготовки указано «отправить поковки в цех № на термообработку».

В материалах дела по иску ФИО8 технологические процессы термообработки отливок не были представлены.

В материалах дела по иску ФИО9 (работал в цехе № «мастером» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) был представлен план корпуса № от 1974 г. На плане корпуса № изображено расположение следующих отделений, находящихся в корпусе: кузнечно-штамповочное отделение, отделение свободной ковки, 2 термических отделения, складские помещения и другие вспомогательные помещения.

Принадлежность корпуса № на момент 1974 г. к кузнечному производству и цеху № Курганского завод колесных тягачей им. ФИО7 подтверждается распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ по Курганскому заводу колесных тягачей им. ФИО7, в которых указано, что в корпус № из корпуса № было передано следующее оборудование для усовершенствования старого и освоения нового производства: кузнечно-штамповочное и прессовое (молоты штамповочные, пресса эксцентриковые, кривошипно-отрезные, фрикционные), нагревательное (печи и индукционные установки) и другое оборудование, а также передавалось соответствующее кузнечно-штамповочное производство. Монтаж и освоение перечисленного оборудования производилось под руководством начальника цеха №.

Было представлено штатное расписание инженерно-технических работников (ИТР), введенное с ДД.ММ.ГГГГ по цеху №, согласно которому в организационной структуре цеха № имелись: 2 кузнечных участка тяжелых и средних молотов, термический участок, кузнечный участок свободной ковки, участки ремонта оборудования и энергооборудования, заготовительный участок, а также службы цеха.

В материалах дела по иску ФИО10 (работал в кузнечных цехах № и № «наладчиком кузнечно-прессового оборудования» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) были представлены сведения об оборудовании, которое применялось в кузнечном цехе №: молоты 17КП, М2152, М213, М2143, М2140, а также была представлена инструкция по эксплуатации молота марки 17КП (МА2147).

Кузнечное производство по технологии связано с предварительным нагревом металла перед его обработкой.

По паспортным и техническим данным перечисленные молоты относятся к паровоздушным штамповочным молотам, предназначенным для изготовления поковок в крупносерийном и массовом производствах методом горячей штамповки в молотовых штампах.

Паровоздушными они называются в связи с тем, что могут использовать в качестве энергоносителя пар или сжатый воздух. Энергоносителем или рабочим телом служит пар или сжатый воздух. У перечисленных паровоздушных штамповочных молотов масса падающих частей (МПЧ) от 1,3 до 16 тонн. В зависимости от массы падающих частей молот может совершать до 60 ударов в минуту. На паровоздушных штамповочных молотах могут изготовляться детали машин массой от 0,5 до 100 кг.

Процесс горячей штамповки сводится к предварительному нагреву заготовок для придания металлу необходимой пластичности с последующей ее деформацией на штампах молотами. Для предварительного нагрева деталей для горячей штамповки используют различные печи (камерные, методические).

Для придания необходимых пластичных свойств, например, стали (марок 20Х и 40Х) деталь необходимо нагреть до 1200-1250°С. В процессе объемной горячей штамповки деталь остывает до 800-870°С за счет потерь и передачи тепла на штамп и оборудование в целом. В зависимости от технологии производства штампы предварительно могут также подвергаться нагреву.

Применение в кузнечном цехе № метода горячей штамповки также подтверждается наличием в штатных расписаниях на кузнечном участке штатных единиц по профессии «нагревальщик (сварщик)», в обязанности «нагревальщика-сварщика», согласно ЕТКС, непосредственно и входит нагрев заготовок деталей перед их деформацией на молотах, а наличие в штатных расписаниях штатных единиц по профессии «кузнец-штамповщик» указывает на использование на кузнечном участке цеха штамповочных молотов. Представленные в материалах дела по другому работнику технологические процессы также подтверждают наличие на кузнечном участке цеха № штатных единиц по профессиям «кузнец-штамповщик», «кузнец на молотах и прессах».

Также по данным предыдущих экспертиз известно, что в цехе № использовались,помимо молотов штамповочных, пресса эксцентриковые, кривошипно-отрезные, фрикционные.

Кривошипные прессы способны выполнять большое количество операций: штамповку, вырубку, протяжку, вытяжку, пробивку, гибку и другие. Может использовать как холодные способы обработки, так и горячие.

Эксцентриковые прессы - прессы с регулируемым ходом ползуна, «С» образной станиной, предназначены для горячей обрезки выжимок поковок, а также для пробивки, гибки и других операций в прессовальных цехах, именно при обработке ленты или листов.

Фрикционный пресс - механический пресс, в котором движение рабочего органа осуществляют силы трения, возникающие в местах контакта между маховиком и вращающимися дисками. Фрикционные прессы применяют для горячей и холодной штамповки, чеканки, гибки и холодной правки.

Также по данным предыдущих экспертиз известно, что в цехе № в рассматриваемые периоды работы ФИО3 имелось следующее оборудование: камерная печь СДО 14.20.10/12 (с выкатным подом для термообработки), дата выпуска - 1977 г., дата ввода в эксплуатацию - декабрь 1979 г., инв. №; камерная печь СДО 14.20 (с выкатным подом для термообработки), дата выпуска - 1978г., дата ввода в эксплуатацию - декабрь 1978 г., инв. №.

Электропечи сопротивления с выдвижным подом СДО-14.20.10/12-8Ш предназначены для термообработки крупногабаритных деталей, стального литья, цветных металлов, сварных металлических конструкций, а также изделий из неметаллических материалов. Номинальная температура в рабочем пространстве – 1 200°С.

Лица, занятые непосредственно у нагревательных печей, молотов и прессов, предназначенных для горячей обработки материалов, подвергаются тепловому облучению от производственных источников, нагретых до темного свечения (материалы, изделия) и источников, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный металл, пламя), а также воздействию на организм пыли и газа.

Как уже было указано выше, в материалах дела отсутствуют основные документы, которые могли бы подтвердить наличие и избыток явного тепла от оборудования, материалов, изделий на рабочем месте ФИО3 в рассматриваемый период, - протоколы инструментальных замеров показателей микроклимата производственных помещений, теплового облучения.

Вместе с тем, по составу оборудования и основных технологических операций кузнечный и термический участки цеха № могут быть отнесены к горячим участкам работ.

По мнению эксперта, с учетом наименования профессии истца в первичных документах по учету кадров, штатных расписаний, производственных и вспомогательных рабочих-повременщиков цеха №, технологического процесса кузнечно-прессового производства, состава оборудования и основных технологических операций цеха №, условия труда и характер работы ФИО3 в период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Курганском заводе колесных тягачей им. ФИО7 соответствуют, за исключением периодов отвлечений от работы: в период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ профессии (с дополнительными показателями) «слесари - ремонтники, занятые на горячих участках работ», предусмотренной подразделом 2 «Кузнечно - прессовое производство» раздела XIV «Металлообработка» Списка № г., позиция 2150200а-18559, профессии «слесари на горячих участках работ», предусмотренной подразделом 2 «Кузнечно-прессовоепроизводство» раздела XV «Металлообработка» Списка № г.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - дополнительно профессии (с дополнительными показателями) «слесари - ремонтники, занятые на горячих участках работ», предусмотренной подразделом 4 «Термическая обработка» раздела XIV «Металлообработка» Списка № г., позиция 2150400а-18559, профессии «слесари на горячих участках работ», предусмотренной подразделом 4 «Термическая обработка» Списка № г.

Ремонт технологического оборудования проводится по утвержденному плану планово-предупредительного ремонта (ППР). Кроме плановых ремонтов проводятся внеплановые срочные (аварийные) ремонты вышедшего из строя оборудования.

Особенности технологии ремонта и обслуживания технологического оборудования: ремонтные рабочие - «слесари-ремонтники» и «слесари-электрики», «огнеупорщики», «электромонтеры по ремонту электрооборудования» и др. работают при том же температурном режиме, при таких же уровнях загазованности, шума, что и основные рабочие цеха №, то есть «кузнецы-штамповщики», «термисты на печах» и т.д., как правило, отдельной площадки или участка для ремонта оборудования в цехах нет, ремонт производится в цехе при действующем технологическом процессе; ремонт технологического оборудования производится в горячем состоянии (нагревательные печи не остужаются или остужаются до температуры 100-150°С, замена нагревателей, ремонт или замена форсунок, ремонт толкателей производится без остановки печи, ремонт кузнечно-штамповочного оборудования, прессов и молотов производится в нагретом состоянии оборудования или его отдельных частей до температуры 70-90°С); ремонт подводящих коммуникационных систем (например, мазутопровод, вентиляция по отводке горячих газов и т.д.) производится также без остановки оборудования.

«Слесари-ремонтники» осуществляют техническое обслуживание и ремонт оборудования в цехе.

Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Ремонт - это комплекс работ, проводимых для восстановления работоспособности оборудования, нарушенной во время эксплуатации в результате поломок (поверхностного износа, деформации деталей, нарушения посадок и пр.).

Одним из условий эффективной организации работы любого предприятия является наличие отлаженного механизма выполнения ремонтных работ. Для предупреждениянерациональных потерь в производстве и сокращения затрат на ремонт служит системапланово-предупредительного ремонта.

Системой планово-предупредительного ремонта называется совокупность различного вида работ по техническому уходу и ремонту оборудования, проводимых по заранее составленному плану с целью обеспечения наиболее эффективной эксплуатации оборудования.

Таким образом, работы по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования с целью предотвращения нарастающего износа, предупреждения аварийных ситуаций и, как следствие, поддержания оборудования в постоянной готовности к работе является сущностью системы планово-предупредительного ремонта. В ее основе заложены работы по техническому обслуживанию оборудования и по выполнению плановых ремонтов - текущих, средних и капитальных.

Техническое обслуживание включает работы по осмотру оборудования, проверке на точность, промывке, смазке и т.д. Эти виды работ выполняются по заранее составленному графику и носят периодический характер с четко выраженной повторяемостью.

Плановые ремонты по содержанию выполняемых работ, трудоемкости и периодичности подразделяются на текущий, средний и капитальный.

Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации оборудования путем замены отдельных деталей, частей с последующей проверкой на точность, центровкой и т.п.

Средний ремонт носит более расширенный и углубленный характер, поскольку связан с заменой основных деталей, узлов, трущихся поверхностей.

Капитальный ремонт представляет собой самый трудоемкий, длительный и дорогостоящий процесс, связанный с полной заменой основных деталей, узлов, разборкой двигателей, трансформаторов. Капитальный ремонт, как правило, сопровождается снятием оборудования с фундамента, с последующей сборкой и испытанием.

Система планово-предупредительного ремонта имеет профилактическую сущность. Однако в практике эксплуатации оборудования возникают аварийные ситуации, связанные с отказом техники, неполадками, т.е. выполнением аварийных ремонтов.

Производственное оборудование постоянно в течение смены обслуживается оперативным персоналом, непосредственно участвующим в производственном процессе.

Кроме оперативного персонала в производственных цехах имеется ремонтный персонал, подчиняющийся, как правило, службе главного механика или главного энергетика завода.

Ремонтная служба может быть как цеховая, с организацией вспомогательных обслуживающих подразделений непосредственно в каждом цехе (в которой скорей всего и работал истец), так и централизованная с отдельной ремонтной службой.

Ремонтный персонал может быть закреплен как за определенным производством, участком производства, за определенным оборудованием, так и обслуживать оборудование всего цеха.

Опасными и вредными производственными факторами для «слесаря-ремонтника» могут быть: повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенные уровни шума; химически опасные и вредные производственные факторы, проникающие в организм человека через кожные покровы и слизистые оболочки; падение с высоты; повышенная температура воздуха рабочей зоны, обслуживаемого оборудования; движущиеся части машин и механизмов; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, инструмента и оборудования и др.

В соответствии с пунктом 5 разъяснения «О порядке применения Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет», утвержденного постановлением Минтруда РФ от 22.05.1996 № 29, право на пенсию в связи с особыми условиями труда имеют работники, постоянно занятые выполнением работ, предусмотренных Списками, в течение полного рабочего дня.

Под полным рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, предусмотренных Списками, не менее 80% рабочего времени. При этом в указанное время включается время выполнения подготовительных и вспомогательных работ, а у работников, выполняющих работу при помощи машин и механизмов, также время выполнения ремонтных работ текущего характера и работ по технической эксплуатации оборудования. В указанное время может включаться время выполнения работ, производимых вне рабочего места с целью обеспечения основных трудовых функций, а также периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, временной нетрудоспособности.

В материалах дела представлены расчетные листки по заработной плате, согласно которым ФИО3 вырабатывал норму рабочего времени в днях, установленную производственным календарем, в том числе с учетом ежегодных оплачиваемых отпусков и периодов временной нетрудоспособности, которые включаются в стаж работы, дающей право на льготное пенсионное обеспечение. Имеются сверхурочные работы. Исключение составляют только период исполнения государственных обязанностей (1 день в сентябре 1985 г.), периоды оплаты по среднему в мае 1987 г., июне 1987 г., августе 1987 г., июне 1988 г.

Оплата по среднему может производиться при переводе работника на другую работу без его согласия сроком на 1 месяц, при простое по вине работодателя и по другим причинам.

Сведения о количестве отработанных часов не указаны, что не позволяет оценить занятость истца в течение рабочего дня.

Постоянная занятость в течение полного рабочего дня «слесаря-ремонтника» зависит от массовости и непрерывности кузнечно-прессового производства, а также разнородности применяемых материалов и номенклатуры изделий, поскольку для изготовления каждого изделия разрабатывают отдельный технологический процесс (технологическую карту): с указанием температуры нагрева заготовки и штампа, нормативного времени, затрачиваемого на операции и т.д.

Положения разъяснения «О порядке применения Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет», распространяются на Список № 2 1991 г. Для «слесарей на горячих участках работ» (Список № 2 1956 г.) условие о постоянной занятости в течение полного рабочего дня не предусмотрено.

У суда не имеется оснований сомневаться в выводах эксперта, поскольку экспертизы проведены по материалам гражданского дела, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложное заключение. 

Ответчиком не представлено согласно ст. 56 ГПК РФ доказательств, опровергающих выводы эксперта о соответствии условий труда и характера работы истца в спорные периоды. 

С учетом изложенных обстоятельств, принимая во внимание выводы эксперта, изложенные в заключении, наименование профессии истца, указанное в первичных документах, данные лицевых счетов с содержанием сведений о фактически отработанном истцом времени в спорный период, учитывая, что мнение эксперта о соответствии характера работы и условий труда истца в спорный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждено имеющимися в материалах дела документами: штатными расписаниями, технологическими процессами, суд приходит к выводу о включении в специальный стаж истца периодов работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в должности электрогазосварщика ОАО «Русич», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в должности слесаря-ремонтника на горячих участках в кузнечном производстве ОАО «Русич».

Показания опрошенных в ходе судебного разбирательства свидетелей, подтвердивших выполнение истцом работ в качестве шлифовщика без эмульсии в течение полного рабочего дня, судом во внимание не принимаются, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» допустимыми доказательствами по делу не являются.

С учетом позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.2004 № 2-П, существует возможность применения ранее действовавшего законодательства - Закона СССР от 14.07.1956 «О государственных пенсиях» и «Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий», утв. Постановлением СМ СССР от 03.08.1972, однако при соблюдении условий, указанных в данных нормативных актах. 

В соответствии со ст. 9 Закона СССР от 14.07.1956 «О государственных пенсиях»на льготных условиях имеют право на пенсию по старости: б) рабочие и служащие на других работах с тяжелыми условиями труда - по списку производств, цехов - профессий и должностей, утверждаемому Советом Министров СССР: мужчины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет; женщины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет.

Рабочие и служащие, предусмотренные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, имеют право на пенсию по старости на льготных условиях, если не менее половины стажа, необходимого для назначения им этой пенсии, приходится на соответствующие работы, дающие право на пенсию на льготных условиях (независимо от места последней работы).

Во исполнение положений Закона «О государственных пенсиях» Постановлением Совета Министров СССР было утверждено «Положение, о порядке назначения и выплаты государственных пенсий» от 03.08.1972 № 590.

Пункт 109 «к» главы VIII Положения «Исчисление стажа» позволял засчитывать службу в составе Вооруженных Сил СССР и пребывание в партизанских отрядах; службу в войсках и органах ВЧК. ОПТУ, НКВД, НКГБ, МТБ, Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, Министерства внутренних дел СССР; службу в органах милиции в общий трудовой стаж.

При назначении на льготных условиях или в льготных размерах пенсий по старости и инвалидности рабочим и служащим, работавшим на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и на других работах с тяжелыми условиями труда (подпункты «а» и «б» пункта 16), и пенсий по случаю потери кормильца их семьям, а также пенсий по старости работницам предприятий текстильной промышленности (подпункт «в» пункта 16) периоды, указанные в подпунктах «к» и «л», приравниваются по выбору обратившегося за назначением пенсии либо к работе, которая предшествовала данному периоду, либо к работе, которая следовала за окончанием этого периода. Период, указанный в подпункте «з», приравнивается к работе, которая следовала за окончанием этого периода.

Согласно военному билету НЮ №, ФИО3 проходил службу в Советской Армии по призыву в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В периоды работы и службы истца действовал Список производств, цехов, профессий и должностей, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 № 1173, как установлено экспертом, характер и условия труда ФИО13 в периоды работы до периода прохождения срочной службы и после ее прохождения соответствуют профессиям: «электросварщики и их подручные», предусмотренной разделом XXXII «Общие профессии» Списка № 2 от 22.08.1956, в связи с чем, период прохождения службы в Советской Армии по призыву с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, поскольку ему предшествовал и за ним следовал период работы в особых условиях труда.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсия назначается с даты обращения гражданина за ее назначением, но не ранее возникновения права на нее.

Установлено, что ФИО3 обратился к ответчику с заявлением о назначении досрочной пенсии ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условному расчету специального стажа у истца на момент достижения возраста 57 лет, с учетом включенных судом периодов работы, набирается необходимый специальный стаж, что дает ему право на досрочную трудовую пенсию с ДД.ММ.ГГГГ.

В порядке ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в размере 300 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО3 удовлетворить.

Отменить решение Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) от ДД.ММ.ГГГГ № в части отказа ФИО3 в зачете в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии периодов работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) включить ФИО3 в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, периоды работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в должности электрогазосварщика ОАО «Русич», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - служба в Вооруженных Силах ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в должности слесаря-ремонтника на горячих участках в кузнечном производстве ОАО «Русич» и назначить досрочную страховую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ

Взыскать с Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) в пользу ФИО3 государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Курганский областной суд в течение месяца через Курганский городской суд со дня вынесения мотивированного решения.

Судья Ю.А. Дерябина