Дело № 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 19 июня 2017 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи М.А. Рыбаковой,

при секретаре А.С. Апанасенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

<

адрес> в интересах неопределенного краг лиц к Министерству здравоохранения 

<

адрес>, Министерству имущества и природных ресурсов 

<

адрес>, ГБУЗ «Областная клиническая больница №» об обязании совершить действия,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес> с учетом уточнений заявленных требований, принятых судом в порядке, предусмотренном ст. 39 ГПК РФ, обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к Министерству здравоохранения 

<

адрес>, Министерству имущества и природных ресурсов 

<

адрес>, ГБУЗ «Областная клиническая больница №» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, сославшись в обоснование данных требований на следующие обстоятельства.

В результате проведения прокурорской проверки на предмет соблюдения ответчиком законодательства об обеспечении требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях ГБУЗ ОКБ № выявлены факты отдельных нарушений. Вопреки положениям статьи 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» медицинским учреждением при осуществлении деятельности по охране здоровья населения не созданы безопасные условия получения гражданами Российской Федерации медицинской помощи.ДД.ММ.ГГГГ отделом надзорной деятельности № УНД ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведена проверка в отношении ГБУЗ ОКБ №, в ходе которой было выявлено *** нарушений требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не устранены. 

В главном корпусе *** на путях эвакуации пол в коридорах, стены в коридорах и лестничных клетках выполнены из горючих материалов (линолеум, масляная краска), которые было предписано демонтировать; двери выхода на чердак и кровлю выполнить противопожарными материалами с пределом огнестойкости не менее *** двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, заменить на двери с пределом огнестойкости не менее *** палаты для тяжелобольных взрослых и детей разместить на нижних этажах здания; ликвидировать складские помещения, мастерские, дезинфекционную камеру, автоклавную в помещении подвала; в подвале оборудовать склад с самостоятельным выходом, который необходимо изолировать от общей лестничной клетки, установить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре; в спальных и палатных помещениях демонтировать декоративно-отделочные материалы и покрытия полов; обеспечить возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа; двери в проемах стен зданий в местах примыкания к ним переходов выполнить противопожарными материалами 2-го типа; в палатных корпусах лечебного учреждения коридоры разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстояниями между ними не более 42 м. выполнить заполнение проемов в этих противопожарных перегородках в соответствии с таблицей № СНиП 21-01-97*, установить противопожарные двери; на объекте с ночным пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (СИЗОД); на объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения, организовать подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, установить освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение); лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре; двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах; обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов; обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования; на первом этаже в холле при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов на путях эвакуации демонтировать турникет, препятствующий свободной эвакуации людей.

В оперативном блоке (8-й блок0 на объекте с ночным пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (СИЗОД); на объекте с массовым пребыванием людей обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов; на 1-ом этаже с северной стороны увеличить высоту эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 м.

В клубе (9-й блок) двери лестничных клеток оборудовать уплотнениями в притворах; в кабинете № установить автоматическую пожарную сигнализацию; на первом и втором этаже на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности эвакуационных путей и выходов), установить в здании освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение).

В поликлинике в техподполье (подвале) лечебного учреждения ликвидировать мастерскую электрика, кастелянную-гладильную; лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре; в подвале на вводе водопровода установить манометр, на обводной линии установить задвижку с электроприводом, открывающуюся автоматически с кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики; на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; двери выхода на чердак и кровлю выполнить противопожарными материалами с пределом огнестойкости не менее EI-30; двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений установить с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.; обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов; двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности; установить в здании освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение); в подвале увеличить высоту эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м.

В родильном доме на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности эвакуационных путей и выходов), установить в здании освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение); на четвертом этаже в торце коридора демонтировать перегородку, лишающую коридор естественного освещения и дымоудаления через окно; в техподполье (подвале) ликвидировать гордеробную, кастелянную-гладильную, складские помещения, архив; лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

В административном корпусе лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре; на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; на втором этаже в торце коридора демонтировать перегородку, лишающую коридор естественного освещения и дымоудаления через окно; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности эвакуационных путей и выходов), установить в здании освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение); двери лестничных клеток оборудовать уплотнениями в притворах.

В здании пищеблока на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре; в подвале увеличить высоту эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м.

В здании прачечной выполнить двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.; помещения архива оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.

В патологоанатомическом корпусе на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; на втором этаже обеспечить открывание дверей на путях эвакуации наружу по направлению выхода из здания; на втором этаже обеспечить возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа; двери лестничной клетки оборудовать уплотнителя в притворах; двери выхода на чердак и кровлю выполнить противопожарными материалами с пределом огнестойкости не менее EI-30; лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре; части помещений различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; торговые помещения отделить от помещений отделения.

Здание и помещения хозкорпуса, архива R-пленок, хозблока, гаражей, пристроев (литера Ш), складов оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации. 

Причиной невыполнения предписания контролирующего государственного органа явилось отсутствие для ответчика необходимого финансирования. Здоровье и жизнь неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей, посещающих указанное учреждение здравоохранения, находятся в незащищенном положении в случае угрозы возникновения пожара. Отсутствие надлежащего финансирования мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности не должно обуславливать существование данных обстоятельств. Поскольку финансовое обеспечение ГБУЗ ОКБ № осуществляется Министерством здравоохранения 

<

адрес>, имущество ГБУЗ ОКБ № находится в государственной собственности 

<

адрес> и закреплено за последним на праве оперативного управления, средства в объеме, необходимом для устранения нарушений Правил пожарной безопасности, указанных в предписаниях отдела надзорной деятельности № УНД ГУ МЧС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, должны быть выделены данными ответчиками.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал в полном объеме с учетом представленных уточнений. 

Представитель ответчика ГБУЗ ОКБ № требования прокурора признал, считает их обоснованными, но при недостаточности финансирования невыполнимыми в установленные сроки.

Представитель ответчика Министерства здравоохранения 

<

адрес> в судебном заседании требования не признал по доводам, изложенным в письменных возражениях. Считает министерство ненадлежащим ответчиком по заявленным требованиям. Полагает, что ГБУЗ ОКБ № обладает достаточным финансированием для проведения противопожарных мероприятий, поскольку помимо средств, выделяемых из областного бюджета в виде субсидии на выполнение государственного задания, финансирование ГБУЗ ОКБ № осуществляется за счет средств бюджета ФОМС РФ, а также за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Иные лица, участвующие в деле Министерство имущества и природных ресурсов 

<

адрес>, Территориальный Фонда обязательного медицинского страхования 

<

адрес> в судебное заседание не явились, извещены, о причинах неявки суд не уведомили.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как предусмотрено положениями статьи 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 настоящего Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе, руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В результате проведенной прокурором проверки ГБУЗ ОКБ № было установлено, что 83 нарушения Правил пожарной безопасности, отмеченных в предписании государственного надзорного органа, так и не были устранены ответчиком. 

В частности: в главном корпусе (1-7 блоки) на путях эвакуации пол в коридорах, стены в коридорах и лестничных клетках выполнены из горючих материалов (линолеум, масляная краска), которые было предписано демонтировать; двери выхода на чердак и кровлю выполнить противопожарными материалами с пределом огнестойкости не менее EI-30; двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, заменить на двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.; палаты для тяжелобольных взрослых и детей разместить на нижних этажах здания; ликвидировать складские помещения, мастерские, дезинфекционную камеру, автоклавную в помещении подвала; в подвале оборудовать склад с самостоятельным выходом, который необходимо изолировать от общей лестничной клетки, установить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре; в спальных и палатных помещениях демонтировать декоративно-отделочные материалы и покрытия полов; обеспечить возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа; двери в проемах стен зданий в местах примыкания к ним переходов выполнить противопожарными материалами 2-го типа; в палатных корпусах лечебного учреждения коридоры разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстояниями между ними не более 42 м. выполнить заполнение проемов в этих противопожарных перегородках в соответствии с таблицей № СНиП 21-01-97*, установить противопожарные двери; на объекте с ночным пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (СИЗОД); на объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения, организовать подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, установить освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение); лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре; двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах; обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов; обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования; на первом этаже в холле при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов на путях эвакуации демонтировать турникет, препятствующий свободной эвакуации людей.

В оперативном блоке (8-й блок0 на объекте с ночным пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (СИЗОД); на объекте с массовым пребыванием людей обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов; на 1-ом этаже с северной стороны увеличить высоту эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 м.

В клубе (9-й блок) двери лестничных клеток оборудовать уплотнениями в притворах; в кабинете № установить автоматическую пожарную сигнализацию; на первом и втором этаже на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности эвакуационных путей и выходов), установить в здании освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение).

В поликлинике в техподполье (подвале) лечебного учреждения ликвидировать мастерскую электрика, кастелянную-гладильную; лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре; в подвале на вводе водопровода установить манометр, на обводной линии установить задвижку с электроприводом, открывающуюся автоматически с кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики; на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; двери выхода на чердак и кровлю выполнить противопожарными материалами с пределом огнестойкости не менее EI-30; двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений установить с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.; обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов; двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности; установить в здании освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение); в подвале увеличить высоту эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м.

В родильном доме на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности эвакуационных путей и выходов), установить в здании освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение); на четвертом этаже в торце коридора демонтировать перегородку, лишающую коридор естественного освещения и дымоудаления через окно; в техподполье (подвале) ликвидировать гордеробную, кастелянную-гладильную, складские помещения, архив; лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

В административном корпусе лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре; на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; на втором этаже в торце коридора демонтировать перегородку, лишающую коридор естественного освещения и дымоудаления через окно; при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности эвакуационных путей и выходов), установить в здании освещение путей эвакуации (эвакуационное освещение); двери лестничных клеток оборудовать уплотнениями в притворах.

В здании пищеблока на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре; в подвале увеличить высоту эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м.

В здании прачечной выполнить двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.; помещения архива оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.

В патологоанатомическом корпусе на путях эвакуации демонтировать горючие материалы; на втором этаже обеспечить открывание дверей на путях эвакуации наружу по направлению выхода из здания; на втором этаже обеспечить возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа; двери лестничной клетки оборудовать уплотнителя в притворах; двери выхода на чердак и кровлю выполнить противопожарными материалами с пределом огнестойкости не менее EI-30; лестницу для сообщения между подвалом и первым этажом отделить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подпором воздуха при пожаре; части помещений различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; торговые помещения отделить от помещений отделения.

Здание и помещения хозкорпуса, архива R-пленок, хозблока, гаражей, пристроев (литера Ш), складов не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.

Причиной нарушения Учреждением здравоохранения требований пожарной безопасности явилось отсутствие для данного ответчика необходимого финансирования. 

Указанные нарушения до настоящего времени не устранены, в связи с чем суд, учитывая, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, полагает требования истца в части возложения на ГБУЗ ОКБ № обязанности устранить нарушения пожарной безопасности, указанные в акте от ДД.ММ.ГГГГ №, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Полномочия и функции учредителя ГБУЗ ОКБ № от имени 

<

адрес> осуществляет Министерство здравоохранения 

<

адрес>.

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

С учетом того, что Министерство здравоохранения 

<

адрес>, выполняя полномочия и функции учредителя ГБУЗ ОКБ №, не обеспечило достаточное финансирование, позволяющее исполнить предписания государственных инспекторов по пожарному надзору, суд полагает возможным возложить обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности как на само Учреждение здравоохранения, так и на орган, выполняющий полномочия и функции его учредителя. Недостаточность финансового обеспечения мероприятий по соблюдению Правил пожарной безопасности не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований прокурора.

Кроме того, в соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Согласно п. 1.3 Устава ГБУЗ ОКБ № собственником имущества учреждения является 

<

адрес>, уполномоченным органом по управлению имуществом, находящемся в государственной собственности 

<

адрес>, является Министерство имущество и природных ресурсов 

<

адрес>.

С учетом изложенного суд полагает возможным возложить обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности в Учреждении здравоохранения, в том числе и на собственника имущества - Министерство имущество и природных ресурсов 

<

адрес>. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования 

<

адрес> в интересах неопределенного краг лиц к Министерству здравоохранения 

<

адрес>, Министерству имущества и природных ресурсов 

<

адрес>, ГБУЗ «Областная клиническая больница №» об обязании совершить действия удовлетворить.

Возложить на ГБУЗ «Областная клиническая больница №» обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленных отделом надзорной деятельности № УНД ГУ МЧС России по 

<

адрес> в соответствии с актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно:

***

***

*** 

***

*** 

*** 

*** 

*** 

***

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

***

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

***

***

*** 

*** 

*** 

***

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

***

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

***

***

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

***

*** 

*** 

***

*** 

***

***

***

*** 

*** 

***

***

*** 

***

*** 

***

*** 

*** 

*** 

***

*** 

*** 

***

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

***

*** 

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Возложить на Министерство здравоохранения 

<

адрес>, Министерство имущества и природных ресурсов 

<

адрес> обязанность обеспечить финансирование мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности в помещениях ГБУЗ «Областная клиническая больница №».

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Центральный районный суд г. Челябинска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий п/п М.А. Рыбакова

Копия верна. Решение в законную силу не вступило.

Судья М.А. Рыбакова

Секретарь А.С. Апанасенко

Копия верна. Решение вступило в законную силу «___»___________201__ года.

Судья М.А. Рыбакова

Секретарь