Дело №1-308/17 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 19 июля 2017 года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего - судьи Тельновой С.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга ФИО1,

защитника ФИО2- адвоката Шереметьева А.Е., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

защитника ФИО3 - адвоката Малахова А.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, 

при секретаре Плешковой Ю.О.,

с участием представителя потерпевшей 

<

ФИО>1 – ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и представленные материалы уголовного дела №1-308/17 (следственный номер №) в отношении: 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ,

ФИО3, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № возбуждено ДД.ММ.ГГГГ следственным отделом по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. 

Срок предварительного следствия по уголовному делу последовательно продлевался, ДД.ММ.ГГГГ продлен руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу до 09 месяцев 00 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. 

К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлечен ФИО2, которому ДД.ММ.ГГГГ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, а именно в том, что он совершил нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, будучи назначенным на должность производителя работ монтажного управления № Санкт-Петербургского филиала общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту: Общество) приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора по человеческим ресурсам Общества, в должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией производителя работ монтажного управления, с которой он ознакомлен под роспись, входило: 3.2. постоянно контролировать ход работ, соблюдение часового графика, сбор инцидентов в процессе работ и состояние дел на объектах монтажа; 3.5. организация и обеспечение безопасного производства работ на объектах в соответствии с нормами охраны труда, производственно-санитарными нормами, нормами противопожарной защиты, стандартами безопасности компании; 3.6. своевременное обеспечение рабочих мест средствами малой механизации, приспособлениями, инвентарными подмостями, ограждениями, аудиовизуальными системами и пр., являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении руководителя проекта и ответственного руководителя работ» директора Общества, с которым он также был ознакомлен под роспись, лицом ответственным за безопасную организацию производства работ по монтажу лифтов и эскалаторов, за соблюдение норм и требований охраны труда, непосредственно ответственным за обеспечение охраны труда и безопасное производство работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по механо-монтажу лифтового и эскалаторного оборудования, заключенному между закрытым акционерным обществом по строительству метрополитена 

<

данные изъяты> (далее по тексту: ЗАО 

<

данные изъяты>) и ООО «

<

данные изъяты>», в частности, работ по механо-монтажу лифта «Л11» (зав.№) на объекте строительства (наименование согласно разрешения на строительство №): «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту: объект строительства), а также являясь ответственным руководителем работ по наряду-допуску № «на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов», утвержденному ДД.ММ.ГГГГ, при выполнении работ по монтажу лифта заводской номер № на объекте строительства, будучи обязанным соблюдать нормативные требования при выполнении строительных работ на объекте строительства;

обязанным организовать проведение строительного производства в соответствии с проектом производства работ по монтажу лифтов номер контракта №, утвержденным директором по монтажным операциям Общества ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающим следующие решения по безопасности и охране труда, технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда: к мероприятиям по охране труда относится применение предохранительных устройств, приборов, систем ограждения, заземления, сигнализации, создание нормальных условий труда; опасные для нахождения людей зоны следует ограждать временным инвентарным ограждением с вывешиванием на их границах предупредительных плакатов, возлагающим на ООО «

<

данные изъяты>» ответственность по ограждению дверных проемов; освещению шахты, предусматривающим порядок проведения монтажа, включающий в себя: установку постоянного освещения; установку лесов-настилов и ограждений, указывающим на такие защитные средства, как: ограждения опасных зон; предупредительные плакаты, обозначающим такие опасности и риски, как: риск неправильного применения или не применения вообще средств защиты от падения с высоты, поражения электрическим током и получения травмы от движущихся частей, и возлагающим ответственность на ФИО2 за выполнение мер по контролю и устранению данного риска, а именно: в ходе работы проводить контроль за правильным применением средств защиты при каждом посещении объекта; риск нанесения травмы пользователям лифта и работникам сторонних организаций, возлагающим ответственность за выполнение мер по контролю и устранению данного риска на всех членов бригады;

обязанным выполнять работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, в соответствии с нарядом-допуском № «на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающим до начала производства работ, приемку готовности подмостей и ограждений, установленных в шахте с оформлением двустороннего акта, и возлагающим ответственность за выполнение данного мероприятия на ФИО2, 

не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий от своих действий, которые он при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть, небрежно относясь к исполнению своих должностных обязанностей, при производстве ООО «

<

данные изъяты>» работ в условиях производственного риска в помещении шахты лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» с отметки (+0,000) до отметки (+42,450) объекта строительства «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, не организовал безопасное производство работ, а именно: не организовал и не обеспечил установку защитных ограждений на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов, рабочих местах и проходах к ним, расположенных на высоте более 1,8 м. и на расстоянии менее 2 м. от границы перепада по высоте, у проема в шахту лифта «Л11» на высотной отметке (+32,850) объекта строительства, не организовал и не обеспечил перекрытие лифтовой шахты «Л11» на каждом этаже, в частности на высотной отметке (+32,850), не организовал и не обеспечил освещение шахты лифта, и этажной площадки на высотной отметке (+32,850), должным образом не контролировал наличие соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» ограждений и правильное их применение, на данном участке объекта строительства, наличие освещения, не организовал производство работ в полном соответствии с требованиями вышеуказанного проекта производства работ и вышеуказанного наряда-допуска, чем нарушил следующие правила безопасности при ведении строительных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» (принят Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации», Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862):

п.4.8. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ;

п.4.10. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;

п.6.2.16. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511):

п.8. Организация и проведение строительного производства должны осуществляться в соответствии с проектами организации строительства (далее - ПОС) и проектами производства работ (далее - ППР), которые должны предусматривать конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда;

п. 10. К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве, отражаемым в ППР, относятся: 2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м;

п.12. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;

п. 20. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ;

п.48. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения;

п.65. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями;

п. 71. Перекрытие лифтовых шахт должно производиться на каждом этаже.

- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990):

п. 30. Ответственный руководитель работ (при назначении) или производитель работ обязан:

в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте;

д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;

к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;

л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;

п. 31. Ответственный руководитель работ несет ответственность за:

а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

г) организацию безопасного ведения работ на высоте. 

п. 36. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам. Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.

- ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ «Строительство. Ограждения предохранительные охранные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.04.1989 N 66):

п.2.2.5. Высота защитных и страховочных ограждений (расстояние от уровня рабочего места до самой низкой точки верхнего горизонтального элемента) должна быть не менее 1,1 м, сигнальных от 0,8 до 1,1 м включительно;

п.2.2.11. Конструкцией крепления ограждений должна быть исключена возможность их самопроизвольного раскрепления.

- «ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст):

п. 5.2.13. Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям 5.5.6.6. Включение освещения шахты осуществляют из шахты и (или) машинного помещения. Установленный в шахте выключатель освещения должен быть доступен при открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя должно быть не более 750 мм.;

п. 5.5.6.6. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты.;

п. 5.5.6.7. Этажные площадки должны быть обеспечены стационарным электрическим освещением. Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.

В ходе выполнения работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно при производстве механо-монтажа лифта «Л11» (зав.№) в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» с отметки (+0,000) до отметки (+42,450) на объекте строительства: «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, ФИО3, будучи назначенным на должность монтажника электроподъемников ООО «

<

данные изъяты>» приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора филиала Общества, в должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией монтажника электрических подъемников, с которой он ознакомлен под роспись, входило: п. 3.2. до начала работ: Проверить наличие и исправность необходимых защитных и предохранительных средств, инструмента, приспособлений и оснастки, спецодежды, средств пожаротушения; выполнить мероприятия по охране труда по оценке опасностей и рисков, обеспечивающие безопасное выполнение работ; 3.3. во время работы: выполнить работы по монтажу (демонтажу, модернизации) и наладке в соответствии с проектом производства работ и нормативно-технической документацией, руководством по монтажу; 3.4. по окончании работ: проверить и закрыть все дверные проемы в шахте и дверь машинного помещения, являясь на основании приказа директора СЗРМУ ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении бригадиров на ДД.ММ.ГГГГ», бригадиром на объекте строительства, лицом, непосредственно производящим работы по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по механо-монтажу лифтового и эскалаторного оборудования, заключенному между ЗАО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», в частности, производящим работы по механо-монтажу лифта «Л11» (зав.№) на объекте строительства, а также являясь ответственным исполнителем работ по наряду-допуску № «на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов», утвержденному ДД.ММ.ГГГГ, при выполнении работ по монтажу лифта заводской номер № на объекте строительства, единственным задействованным при производстве работ ДД.ММ.ГГГГ, будучи обязанным соблюдать нормативные требования при выполнении строительных работ на объекте строительства;

обязанным проводить работы в соответствии с проектом производства работ по монтажу лифтов номер контракта №, утвержденным директором по монтажным операциям Общества ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающим следующие решения по безопасности и охране труда, технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда: к мероприятиям по охране труда относится применение предохранительных устройств, приборов, систем ограждения, заземления, сигнализации, создание нормальных условий труда; опасные для нахождения людей зоны следует ограждать временным инвентарным ограждением с вывешиванием на их границах предупредительных плакатов, возлагающим на ООО «

<

данные изъяты>» ответственность по ограждению дверных проемов; освещению шахты, предусматривающим порядок проведения монтажа, включающий в себя: установку постоянного освещения; установку лесов-настилов и ограждений, указывающим на такие защитные средства, как: ограждения опасных зон; предупредительные плакаты, обозначающим такие опасности и риски, как: риск нанесения травмы пользователям лифта и работникам сторонних организаций, возлагающим ответственность на ФИО3 за выполнение мер по контролю и устранению данного риска;

обязанным выполнять работы связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, в соответствии с нарядом-допуском № «на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающим до начала производства работ установку знаков безопасности, в процессе производства работ проведение оценки опасностей и рисков на объекте, и возлагающим ответственность за выполнение данных мероприятий на ФИО3, 

обязанный в соответствии с руководством по монтажу на стройплощадке «GeN2-Regeb (1150-2000 kg)» ООО «

<

данные изъяты>», произвести подготовку на месте, а именно: до начала монтажа установить ограждение и прикрепить метки безопасности, 

который в соответствии с процедурой практической оценки опасностей и рисков на рабочем месте на заводах ОТИС Восточная Европа ООО «

<

данные изъяты>», должен был: п. 10.1.1. постоянно в течении смены проводить оценку опасностей и рисков на своем рабочем месте (п. 8.2. В процессе выполнения перечисленных видов работ (п. 8.1. Работы на высоте) существуют следующие основные опасности: Рабочее место находится на высоте 1,3 м. (1 м. если есть дополнительные опасности) и более и не имеет соответствующего ограждения; 8.3. В процессе выполнения перечисленных видов работ (п. 8.1. Работы на высоте) существуют следующие основные риски: Падение с высоты); п. 10.1.5. в случае выявления риска, обязан устранить его; п. 10.1.6. При невозможности устранения обязан немедленно оповестить своего непосредственного руководителя, 

не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий от своих действий, которые он при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть, небрежно относясь к исполнению своих должностных обязанностей, при производстве ООО «

<

данные изъяты>» работ в условиях производственного риска в помещении шахты лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» с отметки (+0,000) до отметки (+42,450) объекта строительства: «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, не осуществил проверку наличия и исправности защитных ограждений и знаков безопасности в месте производства работ ООО «

<

данные изъяты>» в шахте лифта «Л11», в частности, на высотной отметке (+32,850), не установил в соответствии с требованиями ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» защитное ограждение у проема в шахту лифта «Л11» на высотной отметке (+32,850), после повреждения работниками ООО «

<

данные изъяты>» освещения в шахте лифта, не восстановил его, и не устранил риск падения с высоты как работников ООО «

<

данные изъяты>», так и работников сторонних организаций (поскольку риски действовали одновременно и для тех и для других), производил работы в нарушение требований вышеуказанного проекта производства работ и вышеуказанного наряда-допуска, чем нарушил следующие правила безопасности при ведении строительных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» (принят Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации», Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862):

п.4.10. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;

п.6.2.16. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511):

п.8. Организация и проведение строительного производства должны осуществляться в соответствии с проектами организации строительства (далее - ПОС) и проектами производства работ (далее - ППР), которые должны предусматривать конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда;

п. 10. К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве, отражаемым в ППР, относятся: 2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м;

п.12. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;

п. 20. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ;

п.48. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения;

п.65. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями;

п. 71. Перекрытие лифтовых шахт должно производиться на каждом этаже.

- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990): 

п. 32. Ответственный исполнитель работ является членом бригады. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ;

п. 33. Ответственный исполнитель работ обязан:

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском;

п. 36. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам. Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.

- ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ «Строительство. Ограждения предохранительные охранные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.04.1989 N 66):

п.2.2.5. Высота защитных и страховочных ограждений (расстояние от уровня рабочего места до самой низкой точки верхнего горизонтального элемента) должна быть не менее 1,1 м, сигнальных от 0,8 до 1,1 м включительно;

п.2.2.11. Конструкцией крепления ограждений должна быть исключена возможность их самопроизвольного раскрепления.

- «ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст):

п. 5.2.13. Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям 5.5.6.6. Включение освещения шахты осуществляют из шахты и (или) машинного помещения. Установленный в шахте выключатель освещения должен быть доступен при открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя должно быть не более 750 мм.;

п. 5.5.6.6. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты;

п. 5.5.6.7. Этажные площадки должны быть обеспечены стационарным электрическим освещением. Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.

Вышеуказанные нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, допущенные лицами, на которых лежали обязанности по их соблюдению – ФИО2 и ФИО3, привели к тому, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 30 минут до 12 часов 14 минут у проема в шахту лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» на высотной отметке (+32,850) объекта строительства «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, отсутствовало защитное ограждение, соответствующее требованиям ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия», в шахте лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» отсутствовало освещение, этажная площадка на высотной отметке (+32,850) у проема в шахту лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» была не освещена.

В результате данных нарушений правил безопасности при ведении строительных работ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 30 минут до 12 часов 14 минут, 

<

ФИО>2, являющийся работником общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», осуществляя движение по местам общего доступа на высотной отметке (+32,850) объекта строительства, и следующий к месту производства работ в условиях недостаточного освещения и отсутствия ограждений на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов, не заметив проем в шахту лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» на высотной отметке (+32,850) объекта строительства, упал в данную шахту лифта с высотной отметки (+32,850) на дно шахты лифта, расположенное на высотной отметке (+0,000), то есть с высоты около 32 метров.

В результате падения 

<

ФИО>2 были причинены телесные повреждения: травма позвоночника: неполный разрыв межпозвоночного диска между 8-м и 9-м грудными позвонками; тупая травма груди и живота: перелом тела грудины на уровне 2-го межреберья, перелом правой ключицы, множественные, двухсторонние прямые и непрямые переломы ребер (справа со 2-го по 10-е ребра по передней подмышечной и по лопаточной линии с 6-го по 10-е; слева с 3-го – 7-е ребра по средней подмышечной линии), ушибы легких в виде кровоизлияний в корни и ткань обоих легких, разрывы плевры и ткани правого легкого (2), разрыв купола диафрагмы, разрыв сердечной сорочки, ушиб мышцы сердца, кровоизлияния в мягких тканях правой и левой поверхностях груди, разрывы печени (10) и селезенки (2), большого сальника (2), брыжейки тонкой кишки (2), отрыв петель тонкого кишечника от корня брыжейки (на протяжении 50,0 см.), забрюшинная гематома, кровоизлияние в серповидную связку печени, в ворота почек, в жировую клетчатку правого надпочичнека, селезенки и брыжейку тонкой кишки; закрытый перелом лучевой кости правого предплечья, открытый перелом правого надколенника, кровоизлияния в мягких тканях передней поверхности левого коленного сустава и правого предплечья; ушиблено-рваная рана шеи (2), верхних и нижних конечностей (6); кровоизлияния в мягкие ткани головы затылочной области; ссадины шеи, груди и нижних конечностей; кровоподтеки лица, живота, верхних и нижних конечностей. Обнаруженные повреждения образовались в одно время, взаимно друг другу отягощали и поэтому оцениваются в совокупности (Приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 г. №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека» (Согласно п. 13). Указанная сочетанная травма груди, живота и конечностей, сопровождавшаяся переломами костей скелета и разрывами внутренних органов по признаку опасности для жизни оценивается как тяжкий вред здоровью. (Приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 г. №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека», (согласно п. 6.1., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 6.11.13, 6.1.16, 6.11.3).

Смерть 

<

ФИО>2, наступила ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 14 минут на месте происшествия, а именно на территории объекта строительства «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, по неосторожности для ФИО2 и ФИО3 от сочетанной тупой травмы позвоночника, груди, живота, верхних и нижних конечностей, с переломами костей скелета и повреждениями внутренних органов, сопровождавшейся острой кровопотерей.

К уголовной ответственности по данному уголовному делу также привлечен ФИО3, которому ДД.ММ.ГГГГ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, а именно в том, что он совершил нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, будучи назначенным на должность монтажника электроподъемников филиала Санкт-Петербургский общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту: Общество) приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора филиала Общества, в должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией монтажника электрических подъемников, с которой он ознакомлен под роспись, входило: п. 3.2. до начала работ: Проверить наличие и исправность необходимых защитных и предохранительных средств, инструмента, приспособлений и оснастки, спецодежды, средств пожаротушения; выполнить мероприятия по охране труда по оценке опасностей и рисков, обеспечивающие безопасное выполнение работ; 3.3. во время работы: выполнить работы по монтажу (демонтажу, модернизации) и наладке в соответствии с проектом производства работ и нормативно-технической документацией, руководством по монтажу; 3.4. по окончании работ: проверить и закрыть все дверные проемы в шахте и дверь машинного помещения, являясь на основании приказа директора СЗРМУ ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении бригадиров на ДД.ММ.ГГГГ», бригадиром на объекте строительства, лицом, непосредственно производящим работы по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по механо-монтажу лифтового и эскалаторного оборудования, заключенному между закрытым акционерным обществом по строительству метрополитена 

<

данные изъяты> (далее по тексту: ЗАО 

<

данные изъяты>) и ООО «

<

данные изъяты>», в частности, производящим работы по механо-монтажу лифта «Л11» (зав.№) на объекте строительства (наименование согласно разрешения на строительство №): «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту: объект строительства), а также являясь ответственным исполнителем работ по наряду-допуску № «на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов», утвержденному ДД.ММ.ГГГГ, при выполнении работ по монтажу лифта заводской номер № на объекте строительства, единственным задействованным при производстве работ ДД.ММ.ГГГГ, будучи обязанным соблюдать нормативные требования при выполнении строительных работ на объекте строительства;

обязанным проводить работы в соответствии с проектом производства работ по монтажу лифтов номер контракта №, утвержденным директором по монтажным операциям Общества ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающим следующие решения по безопасности и охране труда, технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда: к мероприятиям по охране труда относится применение предохранительных устройств, приборов, систем ограждения, заземления, сигнализации, создание нормальных условий труда; опасные для нахождения людей зоны следует ограждать временным инвентарным ограждением с вывешиванием на их границах предупредительных плакатов, возлагающим на ООО «

<

данные изъяты>» ответственность по ограждению дверных проемов; освещению шахты, предусматривающим порядок проведения монтажа, включающий в себя: установку постоянного освещения; установку лесов-настилов и ограждений, указывающим на такие защитные средства, как: ограждения опасных зон; предупредительные плакаты, обозначающим такие опасности и риски, как: риск нанесения травмы пользователям лифта и работникам сторонних организаций, возлагающим ответственность на ФИО3 за выполнение мер по контролю и устранению данного риска;

обязанным выполнять работы связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, в соответствии с нарядом-допуском № «на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающим до начала производства работ установку знаков безопасности, в процессе производства работ проведение оценки опасностей и рисков на объекте, и возлагающим ответственность за выполнение данных мероприятий на ФИО3, 

обязанный в соответствии с руководством по монтажу на стройплощадке «GeN2-Regeb (1150-2000 kg)» ООО «

<

данные изъяты>», произвести подготовку на месте, а именно: до начала монтажа установить ограждение и прикрепить метки безопасности, который в соответствии с процедурой практической оценки опасностей и рисков на рабочем месте на заводах ОТИС Восточная Европа ООО «

<

данные изъяты>», должен был: п. 10.1.1. постоянно в течении смены проводить оценку опасностей и рисков на своем рабочем месте (п. 8.2. В процессе выполнения перечисленных видов работ (п. 8.1. Работы на высоте) существуют следующие основные опасности: Рабочее место находится на высоте 1,3 м. (1 м. если есть дополнительные опасности) и более и не имеет соответствующего ограждения; 8.3. В процессе выполнения перечисленных видов работ (п. 8.1. Работы на высоте) существуют следующие основные риски: Падение с высоты); п. 10.1.5. в случае выявления риска, обязан устранить его; п. 10.1.6. При невозможности устранения обязан немедленно оповестить своего непосредственного руководителя, 

не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий от своих действий, которые он при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть, небрежно относясь к исполнению своих должностных обязанностей, при производстве ООО «

<

данные изъяты>» работ в условиях производственного риска в помещении шахты лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» с отметки (+0,000) до отметки (+42,450) объекта строительства: «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, не осуществил проверку наличия и исправности защитных ограждений и знаков безопасности в месте производства работ ООО «

<

данные изъяты>» в шахте лифта «Л11», в частности, на высотной отметке (+32,850), не установил в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» защитное ограждение у проема в шахту лифта «Л11» на высотной отметке (+32,850), после повреждения работниками ООО «

<

данные изъяты>» освещения в шахте лифта, не восстановил его, и не устранил риск падения с высоты как работников ООО «

<

данные изъяты>», так и работников сторонних организаций (поскольку риски действовали одновременно и для тех и для других), производил работы в нарушение требований вышеуказанного проекта производства работ и вышеуказанного наряда-допуска, чем нарушил следующие правила безопасности при ведении строительных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» (принят Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации», Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862):

п.4.10. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;

п.6.2.16. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511):

п.8. Организация и проведение строительного производства должны осуществляться в соответствии с проектами организации строительства (далее - ПОС) и проектами производства работ (далее - ППР), которые должны предусматривать конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда;

п. 10. К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве, отражаемым в ППР, относятся: 2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м;

п.12. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;

п. 20. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ;

п.48. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения;

п.65. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями;

п. 71. Перекрытие лифтовых шахт должно производиться на каждом этаже.

- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990): 

п. 32. Ответственный исполнитель работ является членом бригады. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ;

п. 33. Ответственный исполнитель работ обязан:

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском;

п. 36. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам. Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.

- ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ «Строительство. Ограждения предохранительные охранные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.04.1989 N 66):

п.2.2.5. Высота защитных и страховочных ограждений (расстояние от уровня рабочего места до самой низкой точки верхнего горизонтального элемента) должна быть не менее 1,1 м, сигнальных от 0,8 до 1,1 м включительно;

п.2.2.11. Конструкцией крепления ограждений должна быть исключена возможность их самопроизвольного раскрепления.

- «ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст):

п. 5.2.13. Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям 5.5.6.6. Включение освещения шахты осуществляют из шахты и (или) машинного помещения. Установленный в шахте выключатель освещения должен быть доступен при открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя должно быть не более 750 мм.;

п. 5.5.6.6. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты;

п. 5.5.6.7. Этажные площадки должны быть обеспечены стационарным электрическим освещением. Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.

В ходе выполнения работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно при производстве механо-монтажа лифта «Л11» (зав.№) в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» с отметки (+0,000) до отметки (+42,450) на объекте строительства: «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, будучи назначенным на должность производителя работ монтажного управления № Санкт-Петербургского филиала ООО «

<

данные изъяты>» приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора по человеческим ресурсам Общества, в должностные обязанности которого в соответствии с должностной инструкцией производителя работ монтажного управления, с которой он ознакомлен под роспись, входило: 3.2. постоянно контролировать ход работ, соблюдение часового графика, сбор инцидентов в процессе работ и состояние дел на объектах монтажа; 3.5. организация и обеспечение безопасного производства работ на объектах в соответствии с нормами охраны труда, производственно-санитарными нормами, нормами противопожарной защиты, стандартами безопасности компании; 3.6. своевременное обеспечение рабочих мест средствами малой механизации, приспособлениями, инвентарными подмостями, ограждениями, аудиовизуальными системами и пр., являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении руководителя проекта и ответственного руководителя работ» директора Общества, с которым он также был ознакомлен под роспись, лицом ответственным за безопасную организацию производства работ по монтажу лифтов и эскалаторов, за соблюдение норм и требований охраны труда, непосредственно ответственным за обеспечение охраны труда и безопасное производство работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по механо-монтажу лифтового и эскалаторного оборудования, заключенному между ЗАО СМУ-9 «Метрострой» и ООО «

<

данные изъяты>», в частности, работ по механо-монтажу лифта «Л11» (зав.№) на объекте строительства: «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, а также являясь ответственным руководителем работ по наряду-допуску № «на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов», утвержденному ДД.ММ.ГГГГ, при выполнении работ по монтажу лифта заводской номер № на объекте строительства, будучи обязанным соблюдать нормативные требования при выполнении строительных работ на объекте строительства;

обязанным организовать проведение строительного производства в соответствии с проектом производства работ по монтажу лифтов номер контракта №, утвержденным директором по монтажным операциям Общества ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающим следующие решения по безопасности и охране труда, технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда: к мероприятиям по охране труда относится применение предохранительных устройств, приборов, систем ограждения, заземления, сигнализации, создание нормальных условий труда; опасные для нахождения людей зоны следует ограждать временным инвентарным ограждением с вывешиванием на их границах предупредительных плакатов, возлагающим на ООО «

<

данные изъяты>» ответственность по ограждению дверных проемов; освещению шахты, предусматривающим порядок проведения монтажа, включающий в себя: установку постоянного освещения; установку лесов-настилов и ограждений, указывающим на такие защитные средства, как: ограждения опасных зон; предупредительные плакаты, обозначающим такие опасности и риски, как: риск неправильного применения или не применения вообще средств защиты от падения с высоты, поражения электрическим током и получения травмы от движущихся частей, и возлагающим ответственность на ФИО2 за выполнение мер по контролю и устранению данного риска, а именно: в ходе работы проводить контроль за правильным применением средств защиты при каждом посещении объекта; риск нанесения травмы пользователям лифта и работникам сторонних организаций, возлагающим ответственность за выполнение мер по контролю и устранению данного риска на всех членов бригады;

обязанным выполнять работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, в соответствии с нарядом-допуском № «на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающим до начала производства работ, приемку готовности подмостей и ограждений, установленных в шахте с оформлением двустороннего акта, и возлагающим ответственность за выполнение данного мероприятия на ФИО2, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий от своих действий, которые он при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть, небрежно относясь к исполнению своих должностных обязанностей, при производстве ООО «

<

данные изъяты>» работ в условиях производственного риска в помещении шахты лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» с отметки (+0,000) до отметки (+42,450) объекта строительства «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, не организовал безопасное производство работ, а именно: не организовал и не обеспечил установку защитных ограждений на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов, рабочих местах и проходах к ним, расположенных на высоте более 1,8 м. и на расстоянии менее 2 м. от границы перепада по высоте, у проема в шахту лифта «Л11» на высотной отметке (+32,850) объекта строительства, не организовал и не обеспечил перекрытие лифтовой шахты «Л11» на каждом этаже, в частности на высотной отметке (+32,850), не организовал и не обеспечил освещение шахты лифта, и этажной площадки на высотной отметке (+32,850), должным образом не контролировал наличие соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» ограждений и правильное их применение, на данном участке объекта строительства, наличие освещения, не организовал производство работ в полном соответствии с требованиями вышеуказанного проекта производства работ и вышеуказанного наряда-допуска, чем нарушил следующие правила безопасности при ведении строительных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» (принят Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации», Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862):

п.4.8. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ;

п.4.10. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;

п.6.2.16. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511):

п.8. Организация и проведение строительного производства должны осуществляться в соответствии с проектами организации строительства (далее - ПОС) и проектами производства работ (далее - ППР), которые должны предусматривать конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда;

п. 10. К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве, отражаемым в ППР, относятся: 2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м;

п.12. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности;

п. 20. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ;

п.48. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения;

п.65. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями;

п. 71. Перекрытие лифтовых шахт должно производиться на каждом этаже.

- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990):

п. 30. Ответственный руководитель работ (при назначении) или производитель работ обязан:

в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте;

д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;

к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;

л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;

п. 31. Ответственный руководитель работ несет ответственность за:

а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

г) организацию безопасного ведения работ на высоте. 

п. 36. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам. Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.

- ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ «Строительство. Ограждения предохранительные охранные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.04.1989 N 66):

п.2.2.5. Высота защитных и страховочных ограждений (расстояние от уровня рабочего места до самой низкой точки верхнего горизонтального элемента) должна быть не менее 1,1 м, сигнальных от 0,8 до 1,1 м включительно;

п.2.2.11. Конструкцией крепления ограждений должна быть исключена возможность их самопроизвольного раскрепления.

- «ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст):

п. 5.2.13. Освещение шахты лифта должно отвечать требованиям 5.5.6.6. Включение освещения шахты осуществляют из шахты и (или) машинного помещения. Установленный в шахте выключатель освещения должен быть доступен при открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя должно быть не более 750 мм.;

п. 5.5.6.6. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых дверях шахты.;

п. 5.5.6.7. Этажные площадки должны быть обеспечены стационарным электрическим освещением. Освещенность должна быть не менее 50 лк на уровне пола.

Вышеуказанные нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, допущенные лицами, на которых лежали обязанности по их соблюдению – ФИО2 и ФИО3, привели к тому, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 30 минут до 12 часов 14 минут у проема в шахту лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» на высотной отметке (+32,850) объекта строительства «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, отсутствовало защитное ограждение, соответствующее требованиям ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия», в шахте лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» отсутствовало освещение, этажная площадка на высотной отметке (+32,850) у проема в шахту лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» была не освещена.

В результате данных нарушений правил безопасности при ведении строительных работ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 30 минут до 12 часов 14 минут, 

<

ФИО>2, являющийся работником общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», осуществляя движение по местам общего доступа на высотной отметке (+32,850) объекта строительства, и следующий к месту производства работ в условиях недостаточного освещения и отсутствия ограждений на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов, не заметив проем в шахту лифта «Л11» в осях «6» и «7», между осями «I» и «РС» на высотной отметке (+32,850) объекта строительства, упал в данную шахту лифта с высотной отметки (+32,850) на дно шахты лифта, расположенное на высотной отметке (+0,000), то есть с высоты около 32 метров.

В результате падения 

<

ФИО>2 были причинены телесные повреждения: травма позвоночника: неполный разрыв межпозвоночного диска между 8-м и 9-м грудными позвонками; тупая травма груди и живота: перелом тела грудины на уровне 2-го межреберья, перелом правой ключицы, множественные, двухсторонние прямые и непрямые переломы ребер (справа со 2-го по 10-е ребра по передней подмышечной и по лопаточной линии с 6-го по 10-е; слева с 3-го – 7-е ребра по средней подмышечной линии), ушибы легких в виде кровоизлияний в корни и ткань обоих легких, разрывы плевры и ткани правого легко (2), разрыв купола диафрагмы, разрыв сердечной сорочки, ушиб мышцы сердца, кровоизлияния в мягких тканях правой и левой поверхностях груди, разрывы печени (10) и селезенки (2), большого сальника (2), брыжейки тонкой кишки (2), отрыв петель тонкого кишечника от корня брыжейки (на протяжении 50,0 см.), забрюшинная гематома, кровоизлияние в серповидную связку печени, в ворота почек, в жировую клетчатку правого надпочичнека, селезенки и брыжейку тонкой кишки; закрытый перелом лучевой кости правого предплечья, открытый перелом правого надколенника, кровоизлияния в мягких тканях передней поверхности левого коленного сустава и правого предплечья; ушиблено-рваная рана шеи (2), верхних и нижних конечностей (6); кровоизлияния в мягкие ткани головы затылочной области; ссадины шеи, груди и нижних конечностей; кровоподтеки лица, живота, верхних и нижних конечностей. Обнаруженные повреждения образовались в одно время, взаимно друг другу отягощали и поэтому оцениваются в совокупности (Приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 г. №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека» (Согласно п. 13). Указанная сочетанная травма груди, живота и конечностей, сопровождавшаяся переломами костей скелета и разрывами внутренних органов по признаку опасности для жизни оценивается как тяжкий вред здоровью. (Приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 г. №194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда причиненного здоровью человека», (согласно п. 6.1., 6.1.10, 6.1.11, 6.11.10, 6.11.13, 6.1.16, 6.11.3).

Смерть 

<

ФИО>2, наступила ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 14 минут на месте происшествия, а именно на территории объекта строительства «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, по неосторожности для ФИО2 и ФИО3 от сочетанной тупой травмы позвоночника, груди, живота, верхних и нижних конечностей, с переломами костей скелета и повреждениями внутренних органов, сопровождавшейся острой кровопотерей.

ДД.ММ.ГГГГ в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга поступило ходатайство старшего следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу лейтенанта юстиции 

<

ФИО>3 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указывает, что ФИО2 и ФИО3 впервые привлекаются к уголовной ответственности, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, которое, согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, отнесено уголовным законом к категории преступлений средней тяжести.

От потерпевших по данному уголовному делу 

<

ФИО>4 и 

<

ФИО>1 поступили заявления о том, что они не возражают против прекращения уголовного преследования обвиняемых ФИО2 и ФИО3 с назначением им судебного штрафа, так как последние полностью возместили ущерб и загладили причиненный преступлением вред.

В судебном заседании ФИО2 и ФИО3 судом разъяснены основания прекращения уголовного дела, и право возражать против прекращения по данному основанию.

В судебном заседании прокурор не возражал против удовлетворения данного ходатайства, указав, что ущерб причиненный действиями обвиняемых ФИО2 и ФИО3 возмещен, вред заглажен.

Обвиняемые ФИО2 и ФИО3, их защитники, а также представитель потерпевшей 

<

ФИО>1 – ФИО4, просили суд удовлетворить ходатайство в полном объеме.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства старшего следователя и прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО2 и ФИО3 и назначении этим лицам меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, по основаниям указанным в ходатайстве.

Суд считает, что обвинение, предъявленное ФИО2 и ФИО3 обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

В силу требований ч.3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.2 ст. 216 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО2 и ФИО3 ранее не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, ущерб, причиненный преступлением возмещен, вред заглажен, а потому суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 и ФИО3 и освобождению от уголовной ответственности ФИО2 и ФИО3 с назначением судебного штрафа, на основании ст. 25.1 ч. 1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ.

Определяя размер судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение ФИО5 и ФИО3, освобождаемых от уголовной ответственности, а именно размер их заработных плат, наличие у ФИО3 на иждивении малолетнего ребенка, а также с учетом наличия у ФИО5 и ФИО3 постоянного легального источника дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1 ч. 1, 254, 256 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить ходатайство старшего следователя следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу лейтенанта юстиции 

<

ФИО>3 о прекращении уголовного дела № в отношении обвиняемого ФИО2 и обвиняемого ФИО3 в совершении преступления средней тяжести и назначении этим лицам меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Уголовное дело № и уголовное преследование в отношении ФИО2 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, производством прекратить на основании ст. 25.1 ч. 1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей со сроком уплаты в течение 60 дней.

Уголовное дело № и уголовное преследование в отношении ФИО3 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, производством прекратить на основании ст. 25.1 ч. 1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей со сроком уплаты в течение 60 дней.

ФИО6 и ФИО3 разъяснено, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.

ФИО6 и ФИО3 также разъяснена необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения ФИО2 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить. 

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Тельнова С.А.