Дело № 2-600/2017 27 февраля 2017 года

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

(Для размещения на интернет сайте суда)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Ведерниковой Е.В., 

при секретаре Тадевосян А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-600/17 по иску Прокурора Калининского района Санкт-Петербурга в защиту неопределенного круга лиц к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском районе Санкт-Петербурга об обязании произвести необходимые действия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Калининского района Санкт-Петербурга обратился в Калининский районный суд Санкт-Петербурга с иском к управлению Пенсионного фонда РФ в Калининском районе, в котором просил обязать УПФР В Калининском районе до истечения 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, произвести необходимые действия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в комплекс здания, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно: оборудовать местами для транспорта инвалидов автостоянку на участке около здания; установить бордюрный пандус, который обеспечивает переход с площадки для стоянки на тротуар в местах для высадки и передвижения инвалидов из личного транспорта к стационарному пандусу у здания, соответствующий п. 4.2.3; оборудовать зону отдыха навесом, скамьями, указателями, светильниками, доступную для ММГН; оборудовать подлокотниками скамейки; расположить урны в местах, не препятствующих пути движения, окрасить их в контрастный цвет; оборудовать тактильными средствами покрытие пешеходных путей на участке, до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения; обеспечить поверхность пандуса антискользящим покрытием, устранить неровности на его поверхности; обеспечить поверхность ступеней лестниц у входа антискользящим покрытием, устранить повреждения кафельных плиток, окрасить краевые ступени лестничных маршей; обеспечить уклон пандуса, не круче 1:20, длину марша пандуса менее 9,0 м.; привести поручни пандуса в соответствие с техническими требованиями, предъявляемыми к опорным стационарным устройствам, установить поручень со стороны стены здания, а также выровнять поручни по высоте; привести поручни на лестницах в соответствие с техническими требованиями, предъявляемыми к опорным стационарным устройствам, установить дополнительно разделительные поручни при ширине лестниц более 4,0 м; обеспечить поверхность покрытия входной площадки антискользящим покрытием; установить рабочую створку требуемой шириной – не менее 0,9 м. на входных двустворчатых дверях; привести в соответствие высоту порога наружной двери – не более 0,014 м.; установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей на уровне выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути; оборудовать входную дверь символом доступности и системой задержки автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5-ти секунд; установить тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей на расстоянии 0,6 м.; окрасить двери на путях эвакуации в соответствии с установленными требованиями контрастного окрашивания отличного от окраса стен; обеспечить наличие безопасных мест отдыха/ожидания, в том числе и для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего; оборудовать поручни лестниц внутри здания завершающими горизонтальными частями и не травмирующим завершением; выполнить из различного по цвету материала ступени лестниц и горизонтальные площадки перед ними, а также тактильные напольные указатели перед лестницами; контрастно окрасить или установить тактильные предупредительные указатели на верхней и нижней ступенях в каждом марше эвакуационных лестниц. Окрасить краской, светящейся в темноте или наклеить световые ленты на кромке ступеней или поручнях лестниц путей эвакуации; обеспечить достоверными сведениями информационную тактильную мнемосхему, а также нанесенную надпись шрифтом брайля на кнопку вызова помощника перед пандусом; установить рельефные обозначения этажей на поверхности поручня и предупредительные полосы об окончании перил; оборудовать помещения специальными приборами для лиц с дефектами слуха; оборудовать помещение информацией в удобном для посетителя-инвалида по зрению месте, и в доступной для него форме; оборудовать здание системой средств информации в комплексном виде – визуальной, звуковой и тактильной с указанием направления движения; установить опорные поручни у раковины и опоры для спины на унитазе в помещении санузла; обеспечить дверь санузла знаками, обозначающими назначение помещения, в том числе рельефными; привести в рабочее состояние систему тревожной сигнализации, расположенную в помещении санузла; установить систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения, которая должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Обозначить направляющие линии, в том числе низкорасположенные на высоте не более 0,4 м. от уровня пола с информацией о направлении эвакуации на всем пути; оборудовать информирующими обозначениями помещения (кабинеты) внутри здания, продублировать рельефными знаками рядом с дверью со стороны дверной ручки; обеспечить расположение всех окошек обслуживания в справочных для посетителей на высоте не выше 0,85 м., установить окошки обслуживания на высоте доступной для инвалида на кресле-коляске, оборудовать зоны обслуживания для оказания услуг инвалидов иных категорий.

С учетом уточнения исковых требований просил обязать управление Пенсионного фонда российской федерации в Калининском районе Санкт-Петербурга в срок до истечения 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, произвести необходимые действия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в комплексе здания расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- оборудовать не менее одного места для транспорта инвалидов на кресле-коляске с размером 6 х 3.6 м. на автостоянке на участке около здания Управления у центрального входа в здание;

- установить бордюрный пандус, который обеспечивает переход с площадки для стоянки на тротуар в местах для высадки и передвижения инвалидов из личного транспорта к стационарному пандусу у здания, соответствующий п. 4.2.3;

- оборудовать зону отдыха на земельном участке у здания Управления не менее чем одной скамьей с поручнями, навесом, указателями, светильниками, доступную для ММГН, в соответствии с требованиями п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 свода правил 59.13330;

- оборудовать в соответствии с п.п 4.1.3, 4.3.6 свода правил59.13330 тактильными средствами покрытие пешеходных путей на участке, находящемся в оперативном управлении, от остановки общественного транспорта и зоны автостоянки для инвалидов до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения;

- обеспечить поверхность пандуса, расположенного у центрального входа и примыкающего к крыльцу здания, антискользящим покрытием, устранить неровности на его поверхности;

- обеспечить поверхность ступеней лестницы крыльца у входа в здание антискользящим покрытием, окрасить краевые ступени лестничных маршей;

- обеспечить уклон пандуса, примыкающего к крыльцу у центрального входа, не круче 1:20, длину марша пандуса менее 9,0 м.;

- привести поручни пандуса, примыкающего к крыльцу у центрального входа, в соответствие с техническими требованиями, предъявляемыми к опорным стационарным устройствам, установить поручень со стороны стены здания, а также выровнять поручни по высоте, привести поручни на лестницах крыльца у центрального входа в здание в соответствие с техническими требованиями, предъявляемыми к опорным стационарным устройствам в ГОСТ-Р 51261-99 «Устройства и опорные стационарные и реабилитационные. Типы и технические требования», установить дополнительно разделительные поручни при ширине лестниц более 4,0 м.;

- обеспечить поверхность покрытия входной площадки крыльца здания антискользящим покрытием;

- установить рабочую створку на входных двустворчатых дверях требуемой ширины – не менее 0,9 м.;

- привести в соответствие высоту порога наружной входной двери – не более 0,014 м.;

- установить тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей на расстоянии 0,6 м. в зоне обслуживания инвалидов на 1 этаже здания;

- оборудовать помещение, где осуществляется обслуживание маломобильных групп населения, информацией в удобном для посетителя-инвалида по зрению месте, и в доступной для него форме;

- оборудовать здание, в зонах обслуживания инвалидов, системой средств информации в комплексном виде – визуальной, звуковой и тактильной с указанием направления движения;

- установить опорные поручни у раковины и опоры для спины на унитазе в помещении санузла для инвалидов на первом этаже здания в соответствии с требованиями ГОСТ-Р 51261-99 «Устройства и опорные стационарные и реабилитационные. Типы и технические требования»;

- обеспечить вход в помещение санузла знаками, обозначающими назначение помещения, в том числе рельефными;

- установить систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения, которая должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Обозначить направляющие линии, в том числе низкорасположенные, на высоте не более 0,4 м. от уровня пола с информацией о направлении эвакуации на всем пути;

В обосновании заявленных требований истец ссылается на то, что Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 16.06.2016 года по обращению гражданина ФИО1 проведена проверка на предмет соблюдения действующего законодательства РФ в сфере доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

В ходе проверки установлено, что по адресу 

<

...> расположено здание Управления Пенсионного фонда РФ в Калининском районе Санкт-Петербурга. Указанное здание закреплено за Управлением пенсионного фонда РФ в Калининском районе на праве оперативного управления, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 29.02.2016 года 

<

...>. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения действующего законодательства в сфере доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, что подтверждается актом проверки соблюдения действующего законодательства РФ от 16.06.2016 года.

В ходе рассмотрения гражданского дела Ответчиком частично добровольно исполнены требования действующего законодательства о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. В связи с этим 06.12.2016 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга проведена повторная проверка соблюдения требований законодательства о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения в Управлении Пенсионного фонда РФ в Калининском районе Санкт-Петербурга, однако в полном объеме недостатки устранены не были.

Истец: помощник прокурора Калининского района Санкт-Петербурга ФИО2, в судебное заседание явилась, исковые требования с учетом уточнения поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика: ФИО3, действующая на основании доверенности № 05-10/01 сроком до 31.12.2017 года, исковые требования не признала, с учетом письменных возражений, приобщенных к материалам дела, указала, что выявленные нарушения устраняются, устранить все в полном объеме не представляется возможным, т.к. отсутствует достаточное финансирование. 

Представитель третьего лица: ФИО4, действующий на основании доверенности № 09-32/105 сроком по 31.12.2017 года, против удовлетворения требований возражал.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 года Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В силу статьи 9 "Конвенции о правах инвалидов" меры по выявлению и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться "на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места".

Судом установлено, что здание Управления Пенсионного фонда в Калининском районе в Санкт-Петербурге, расположенного по адресу: 

<

...>, ответчик занимает на праве оперативного управления, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации от 29.02.22016 года № 

<

...>. Земельный участок, на котором расположено здание предоставлен ответчику на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании свидетельства о государственной регистрации права от 05.07.2015 года серия 

<

...>. Данные обстоятельства ответчиком не оспаривались. 

Из вышеприведенных положений закона следует, что к объектам социальной инфраструктуры отнесены общественные и производственные здания, строения и сооружения, в том числе и здание в котором осуществляет деятельность Управление Пенсионного фонда РФ в Калининском районе Санкт-Петербурга; вытекающая из вышеприведенных норм публичная обязанность по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры возлагается на уполномоченные субъекты, указанные в части 1 ст. 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Согласно требованиям ст. 2 Градостроительного кодекса РФ обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности.

Технические требования к оборудованию входа (выхода) зданий и сооружений для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотрены, действующим с 01 января 2013 года, Сводом правил СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП-59.13330.2012), утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года N 605.

Согласно п. 4.1.14 СНиП 35-01-2001, лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.

В соответствии с п. 5.1.1 СНиП 35-01-2001, в здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение (п. 5.1.2., 5.1.4, 5.2.15 СНиП 35-01-2001).

В соответствии со СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта".

Согласно п. 4.3.1 СП 59.13330.2012 на территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

В соответствии с п. 4.3.2 СП 59.13330.2012 Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.

В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

Согласно п. 4.3.3 СП 59.13330.2012 Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк. Светильники, устанавливаемые на площадках отдыха, должны быть расположены ниже уровня глаз сидящего.

В соответствии с п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 в проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.

Согласно п. 4.3.6 СП 59.1330.2012 Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски, и т.д. должны располагаться за пределами полосы движения и иметь контрастный цвет.

Место для автомашины инвалида на кресле – коляске должно быть размером 6,0 х3,6 (п 4.2.4 СП 59.1330.2012). Наличие бордюрного пандуса обеспечивает переход с площадки для стоянки на тротуар в местах для высадки и передвижения инвалидов из личного транспорта (п.4.2.3 СП 59.1330.2012).

Нормами СП 59.1330.2012 в том числе предусмотрено оборудование зоны отдыха у здания не менее чем одной скамьей с поручнями, навесом (п.4.3.1,4.3.2, 4.3.3 СП 59.1330.2012), оборудование тактильными покрытиями пешеходных путей от остановки общественного транспорта и зоны автостоянки, поверхности ступеней лестницы, покрытия входной площадки, предупреждающих тактильных предупреждающих указателей (п. 4.1.3, 4.3.6, 5.2.3, 4.1.12 СП 59.1330.2012). Поверхность входного пандуса не соответствует п.4.1.11 и 4.1.16 СП 59.1330.2012, поскольку пандус покрыт скользкой кафельной плиткой, поверхность с неровностями и повреждениями, которая создает вибрацию при движении и провоцируют скольжение.

Таким образом, в Управлении пенсионного фонда РФ в Калининском районе Санкт-Петербурга имеются нарушения действующего законодательства о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. Наличие указанных нарушений ответчиком не оспаривалась. 

Доказательств, свидетельствующих о невозможности оборудования здания в соответствии с вышеуказанными нормами, обеспечивающим доступ в него инвалидов, ответчиком не представлено. Не может являться таким доводом и невозможность оборудования входа пандусом в связи с необходимостью реконструкции крыльца, без указания на обстоятельства, исключающие возможность такой реконструкции. Иные требования, указанные в исковом заявлении не влекут реконструкцию здания или проведение капитального ремонта, доказательств иного ответчиком не представлено. 

Довод ответчика о том, что у него отсутствует необходимое финансирование на устранение всех недостатков, указанных в исковом заявлении, не может быть принят судом во внимание, поскольку Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры не ставится в зависимость от количества инвалидов и финансовых возможностей лиц, обязанных создавать такие условия. Кроме того, судом учитывается, что в ходе рассмотрения дела часть нарушений (более 10 требований) ответчиком была устранена, в отсутствие дополнительного финансирования.

Таким образом, указанные нарушения требований действующего законодательства о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения затрагивают права граждан на достойную жизнь и свободное развитие человека.

Суду не представлено доказательств исполнения ответчиком в добровольном порядке обязательств по устранению нарушений требований законодательства о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения в полном объеме.

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования прокурора Калининского района Санкт-Петербурга подлежат удовлетворению. Срок, указанный в исковом заявлении, для исполнения решения, является разумным и необходимым для решения вопроса по производству необходимых действий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в комплексе здания Управления Пенсионного фонда в Калининском районе Санкт-Петербурга.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокурора Калининского района Санкт-Петербурга в защиту неопределенного круга лиц к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском районе об обязании совершить определенные действия – удовлетворить.

- Обязать Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском районе Санкт-Петербурга в срок до истечения 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу, произвести необходимые действия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в комплексе здания, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно: 

- - оборудовать не менее одного места для транспорта инвалидов на кресле-коляске с размером 6 х 3.6 м. на автостоянке на участке около здания Управления у центрального входа в здание;

- - установить бордюрный пандус, который обеспечивает переход с площадки для стоянки на тротуар в местах для высадки и передвижения инвалидов из личного транспорта к стационарному пандусу у здания, соответствующий п. 4.2.3;

- - оборудовать зону отдыха на земельном участке у здания Управления не менее чем одной скамьей с поручнями, навесом, указателями, светильниками, доступную для ММГН, в соответствии с требованиями п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 свода правил 59.13330;

- - оборудовать в соответствии с п.п 4.1.3, 4.3.6 свода правил59.13330 тактильными средствами покрытие пешеходных путей на участке, находящемся в оперативном управлении, от остановки общественного транспорта и зоны автостоянки для инвалидов до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения;

- - обеспечить поверхность пандуса, расположенного у центрального входа и примыкающего к крыльцу здания, антискользящим покрытием, устранить неровности на его поверхности;

- - обеспечить поверхность ступеней лестницы крыльца у входа в здание антискользящим покрытием, окрасить краевые ступени лестничных маршей;

- - обеспечить уклон пандуса, примыкающего к крыльцу у центрального входа, не круче 1:20, длину марша пандуса менее 9,0 м.;

- - привести поручни пандуса, примыкающего к крыльцу у центрального входа, в соответствие с техническими требованиями, предъявляемыми к опорным стационарным устройствам, установить поручень со стороны стены здания, а также выровнять поручни по высоте, привести поручни на лестницах крыльца у центрального входа в здание в соответствие с техническими требованиями, предъявляемыми к опорным стационарным устройствам в ГОСТ-Р 51261-99 «Устройства и опорные стационарные и реабилитационные. Типы и технические требования», установить дополнительно разделительные поручни при ширине лестниц более 4,0 м.;

- - обеспечить поверхность покрытия входной площадки крыльца здания антискользящим покрытием;

- - установить рабочую створку на входных двустворчатых дверях требуемой ширины – не менее 0,9 м.;

- - привести в соответствие высоту порога наружной входной двери – не более 0,014 м.;

- - установить тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей на расстоянии 0,6 м. в зоне обслуживания инвалидов на 1 этаже здания;

- - оборудовать помещение, где осуществляется обслуживание маломобильных групп населения, информацией в удобном для посетителя-инвалида по зрению месте, и в доступной для него форме;

- - оборудовать здание, в зонах обслуживания инвалидов, системой средств информации в комплексном виде – визуальной, звуковой и тактильной с указанием направления движения;

- - установить опорные поручни у раковины и опоры для спины на унитазе в помещении санузла для инвалидов на первом этаже здания в соответствии с требованиями ГОСТ-Р 51261-99 «Устройства и опорные стационарные и реабилитационные. Типы и технические требования»;

- - обеспечить вход в помещение санузла знаками, обозначающими назначение помещения, в том числе рельефными;

- - установить систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения, которая должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Обозначить направляющие линии, в том числе низкорасположенные, на высоте не более 0,4 м. от уровня пола с информацией о направлении эвакуации на всем пути;

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд Санкт- Петербурга. 

Судья