Дело № 5-72/2018 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Уржум 02 июля 2018 года

Судья Уржумского районного суда Кировской области Змеев В.В., при секретаре Никулиной О.А., c участием представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности - МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области - ФИО1, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, старшего государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по Уржумскому району старшего лейтенанта полиции ФИО2, рассмотрев материалы административного дела в отношении МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

17.04.2018 в период времени 15.07 час. по 19.45 час. на автомобильных дорогах улиц 

<

адрес> МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области допустило несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения, непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения дорожного движения транспортных средств на отдельных участках дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, выразившееся в нарушении условий содержания автомобильных дорог улиц и обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения в безопасном для движении состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, чем угрожает безопасности а также представляют реальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. Допущено образование, а также не организована (не обеспечена) своевременная ликвидация многочисленных повреждений (выбоин, просадок, провалов проезжей части; занижение обочины ниже уровня прилегающей кромки проезжей части, разрушение обочин), деформации дорожных знаков, на всем протяжении участках автомобильных дорог улиц г.Уржума Кировской области, что нарушает требования ГОСТ Р 52289-2004г., ГОСТ Р 50597-93, ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004, приказ Министерства Транспорта РФ N 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16 ноября 2012 г, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Так: 

- на 

<

адрес> обочина не отделенная от проезжей части бордюром, ниже уровня прилегающей кромки проезжей части на 10 см протяженностью 3м, что превышает допустимые (4 см), нарушает требования п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93; п.4.1 Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004г; с правой стороны у 

<

адрес> имеется разрушение, повреждение грунтовой обочины, глубиной 26см, протяженностью 5м, шириной 2м., превышающая предельные значения (10 см), что нарушает требования п.3.2.3 ГОСТ Р 50597-93г; п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от ДД.ММ.ГГГГ;

- на пересечении 

<

адрес> – 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см*70см*6см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 40см*109см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

60см*70см*6см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 

<

адрес> с левой стороны обочина не отделенная от проезжей части бордюром, ниже уровня прилегающей кромки проезжей части на 15 см протяженностью 4м, что превышает допустимые (4 см), нарушает требования п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93; п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

80см*75см*8см (длина *ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на пересечение 

<

адрес> – 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером: 160см*150см*13см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 150см*100см*6см (длина * ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см*85см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 70см*70см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см*50см*10см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия с правой стороны проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 140см*100см*10см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 140см*80см*10см. (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на пересечение 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 105см*75см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> с правой стороны имеется разрушение, повреждение грунтовой обочины, глубиной 21см, протяженностью 4м, шириной 1,4м, превышающая предельные значения (10 см), что нарушает требования п.3.2.3 ГОСТ Р 50597-93г.; п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 50см*85см*6см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 110см*80см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 

<

адрес> с правой стороны имеется разрушение, повреждение грунтовой обочины, глубиной 15см, протяженностью 3м, шириной 1,5м, превышающая предельные значения (10 см), что нарушает требования п.3.2.3 ГОСТ Р 50597-93г.; п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004; имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 80см*80см*6.5см. (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 90см.*60см.*8см. (длина* ширина* глубина) затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004г.;

120см.*100см.*8см. (длина* ширина* глубина) затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004г.;

с левой стороны обочина не отделенная от проезжей части бордюром, выше уровня прилегающей кромки проезжей части на 15 см. протяженностью 10м., что нарушает требования п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93;., п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 140см*70см*6см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 100см* 50см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес>: с левой стороны обочина не отделенная от проезжей части бордюром, ниже уровня прилегающей кромки проезжей части на 14 см, протяженностью 15м, что превышает допустимые (4 см), нарушает требования п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93;., п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- с левой стороны имеется разрушение, повреждение грунтовой обочины, глубиной 20см, протяженностью 15м, шириной 1м, превышающая предельные значения (10 см), что нарушает требования п.3.2.3 ГОСТ Р 50597-93; п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004; 

- имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 50см*95см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 150см*60см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 180см*100см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- неудовлетворительное эксплуатационное состояние дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен», 1.16 «Неровная дорога», 8.2.1. «Зона действия», поверхность дорожных знаков имеет коррозию, отсутствие светоотражающей пленки чем затрудняет восприятие, снижен удельный коэффициент силы света световозвращающей поверхности, снижена яркость поверхности элемента, нарушена очередность размещения знаков на одной опоре, что нарушает требование п.4.1.2, п.4.1.3, п.4.1.4, п.4.1.5 ГОСТ 50597-93, п. 5.1.4, п.5.1.8, п.5.2.18, п.5.4.21, п.5.9.5, ГОСТ Р 52289-2004г., п.4.6.4.а N 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16 ноября 2012 г, п.1.4.9 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»;

- на 

<

адрес> неудовлетворительное эксплуатационное состояние дорожных знаков 4.8.2 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами», 8.13 «Направление главной дороги», отсутствие светоотражающей пленки на поверхности дорожных знаков, чем затрудняет восприятие, снижен удельный коэффициент силы света световозвращающей поверхности, снижена яркость поверхности элемента, что нарушает требование п.4.1.2, п.4.1.3, п.4.1.4, п.4.1.5 ГОСТ 50597-93, п. 5.1.4, п.5.5.10, п.5.9.17 ГОСТ Р 52289-2004, п.4.6.4.а N 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16 ноября 2012 г, п.1.4.9 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 70см*75см*7см (длина*ширина* глубина) затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см*70см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см.*80см.*8см. (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 60см* 100см *8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде просадки (углубления разной формы), размером:

- 150см*120см*11см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 250см*150см*12см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 190см*85см*6см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 110см* 75см* 7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 60см* 90см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 110см*120см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 120см* 130см* 8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 55см*105см*12см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 90см*70см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 70см*70см*10см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 130см*80см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см. (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- с правой стороны имеется разрушение, повреждение грунтовой обочины, глубиной 17см, протяженностью 3м, шириной 2м, превышающая предельные значения (10 см), что нарушает требования п.3.2.3 ГОСТ Р 50597-93г.; п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 130см*80см*10см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 100см*70см*12см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 240см*100см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на пересечение 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 200см*90см*9см (длина* ширина* глубина) затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см. (ширина), 5 см. (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 60см*110см*25см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 60см*70см*10см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 240см*40см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 150см*70см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 180см*80см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 230см*100см*15см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см*90см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 110см*90см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см*80см*13см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 80см*80см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см*80см*12см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 90см*80см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на пересечение 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 80см*90см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 90см*70см*10см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 60см*70см*10см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 340см*250см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

130см*100см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 80см*90см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеется разрушение покрытия проезжей части, в виде выбоины (углубления разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 130см*110см*10см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 109см*80см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 109см*70см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 130см*100см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 55см*70см*6см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 100см*90см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 120см*80см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 80см*70см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

-30см*100см*9,5см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на пересечение 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия по всей ширине проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 109см*80см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 50см*50см*7см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 80см*80см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 60см*130см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- на 

<

адрес> имеются многочисленные разрушения покрытия проезжей части, в виде выбоин (углублений разной формы) с резко выраженными краями, размером:

- 109см*80см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 200см*100см*8см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004;

- 100см*100см*9см (длина* ширина* глубина), затрудняющая движение транспортных средств, превышающая предельные размеры 15 см (длина), 60 см (ширина), 5 см (глубина), что нарушает требования Раздел №3, п.3.1.1., п.3.1.2. ГОСТ Р 50597-93; п.1.2.11 ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ», п.4.1, Приложение №1, Приложение №2, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004.

За совершение данного административного правонарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела представитель юридического лица, привлекаемого к административной ответственности - МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области ФИО1 вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, признал. 

Старший государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по Уржумскому району старшей лейтенант полиции ФИО2 суду показал, что в ходе проверки было установлено, что МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области допустило нарушение в эксплутационном состоянии автомобильных дорог.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области допустило нарушение Правил дорожного движения в сфере дорожной деятельности. В частности, 17.04.2018 в период времени с 15.07 час. по 19.45 час. на автомобильных дорогах улиц 

<

адрес> МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области допустило несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения, непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения дорожного движения транспортных средств на отдельных участках дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, выразившееся в нарушении условий содержания автомобильных дорог улиц и обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения в безопасном для движении состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, чем угрожает безопасности а также представляют реальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. Допущено образование, а также не организована (не обеспечена) своевременная ликвидация многочисленных повреждений (выбоин, просадок, провалов проезжей части; занижение обочины ниже уровня прилегающей кромки проезжей части, разрушение обочин), деформации дорожных знаков, на всем протяжении участках автомобильных дорог улиц г. Уржума Кировской области, что нарушает требования ГОСТ Р 52289-2004г., ГОСТ Р 50597-93, ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004, приказ Министерства Транспорта РФ N 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16 ноября 2012 г, ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. 

В действиях МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, - несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

Согласно п. 1 ГОСТ Р 50597-93 стандарт устанавливает перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения. Пользование участком автодороги при наличии нарушений требований ГОСТ Р 50597-93 угрожает безопасности дорожного движения. 

Согласно п. 13 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утверждённых постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 23 октября 1993 года № 1090, должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, обязаны содержать дороги в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, принимать меры к своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности дорожного движения. В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №196-ФЗ, обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другими нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог. 

В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», установлен перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населённых пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. Установленные стандартом требования должны обеспечиваться организациями, в ведении которых находятся автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населённых пунктов. В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, на них должны быть введены временные ограничения, обеспечивающие безопасность движения, вплоть до полного запрещения движения.

Согласно ГОСТ Р 50597-93 автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов:

Раздела №3 ГОСТ Р 50597-93 проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству;

пункт 3.1.1 покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью;

пункт 3.1.2. предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см;

пункт 3.2.1 обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4,0 см;

пункт 3.2.3. повреждения грунтовых обочин (разделительных полос) не должны превышать значений; 

пункт 4.1.2. поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие; 

пункт 4.1.5. замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 сут. после обнаружения, а знаков приоритета – в течение суток.

Согласно ГОСТ Р 52289-2004 национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»: 

пункт 5.1.4. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м;

пункт 5.1.8. Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом, должна быть следующей:

- знаки приоритета;

- предупреждающие знаки;

- предписывающие знаки;

- знаки особых предписаний;

- запрещающие знаки;

- информационные знаки;

- знаки сервиса.

Согласно ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004 «Отраслевой дорожный методический документ»:

- пункту 1.2.11. на покрытии проезжей части не допускается наличие выбоин, проломов и просадок с размерами по длине, ширине и глубине более, чем 15?60?5 см, и ликвидируют в сроки, установленные ГОСТР 50597-93;

пункту 1.4.9. При оценке состояния дорожных знаков проверяют их наличие в соответствии с утвержденным проектом организации движения, соответствие типоразмера, высоты установки, расстояния до края проезжей части, выявляют механические повреждения стоек и щитков, наличие повреждений и загрязнений световозвращающей пленки, влияющих на их восприятие водителями, проверяют отсутствие наклона стойки, прочность прикрепления щитка знака к стойке, соответствие окраски щитка и стойки, а также светотехнических параметров знака нормам.

Согласно п.4.6.4. приказа № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» Министерства Транспорта РФ от 16 ноября 2012 по элементам обустройства автомобильных дорог относится замена поврежденных дорожных знаков.

В соответствии с ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог»: 

пункт 4.1 Задача содержания автомобильных дорог состоит в постоянном обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений, поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года;

пункт 1.1 Приложения №2 возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра, занижение обочин относительно кромки проезжей части более 4 см. не допускается; 

пункт 2.1. Приложения №2 предельные размеры повреждения не более длина 15 см, ширина - 60 см и глубина - 5 см;

пункт 4.2. Приложения №2 Повреждения дорожных знаков, затрудняющих их восприятие не допускается. 

Поскольку требования ГОСТ направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в целях охраны жизни и здоровья граждан, то они обязательны к применению в силу прямого указания законодателя в пункте 1 статьи 46 Федерального закона N 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Данные условия содержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог, дорожных сооружений, в безопасном для движения состоянии с требованиями стандартов, норм и правил, нарушают требования п. 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных и иных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090. 

Нарушения требований вышеуказанных стандартов идут в разрез с требованиями ст.12 Федерального Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»), чем ущемляют законные права участников дорожного движения, предусмотренные ст.24 Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий.

Согласно ст.2 Федерального Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;

В соответствии ст.3 Федерального Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности, приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении, соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

Из ст. 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №196-ФЗ следует, что обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другими нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог. 

Согласно ст. 24. Федерального Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» участники дорожного движения имеют права на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации, свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам. 

Факт нарушения ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93, ОДМД №ОС-28.1270-ис 17.03.2004, приказ №402 «Об Утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16.11.2012г., ОДМ 218.0.000-2003 от 01.01.2004, автомобильной дороге улиц: 

<

адрес> установлен и подтверждается материалами административного дела.

По выявленным недостаткам автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах г.Уржума Кировской области составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги ( улиц ), железнодорожного переезда от 17.04.2018 года и иллюстрационные таблицы, согласно которых не выполнены требования стандартов, норм и правил, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» определено, что дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

В силу ч.4 ст.5, ч.1 ст.6, ст.21 Федерального Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется, в том числе, посредством осуществления государственного надзора и контроля за выполнением законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения. При этом, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения; полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований; мероприятия по организации дорожного движения осуществляются в целях повышения его безопасности и пропускной способности дорог органами местного самоуправления, в ведении которых находятся автомобильные дороги.

Пунктами 1, 6, 11 статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 257-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления в области использования дорог и осуществления дорожной деятельности, в том числе отнесены: осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

При этом под дорожной деятельностью в соответствии с п.6 ст.3 Закона № 257-ФЗ понимается, в том числе деятельность по содержанию автомобильных дорог.

Согласно пункту 13 Основных положений Правил дорожного движения Российской Федерации, должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения в безопасном для дорожного движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил; принимать меры к своевременному устранению помех для движения.

В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья. Одним из основных принципов обеспечения дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическим результатом хозяйственной деятельности, что закреплено в статьях Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

По основаниям статьи 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу статей 12, 130 ч.1 и 132 ч.1 Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление; местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно, обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью; органы местного самоуправления, в частности, самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет.

Согласно ст. ст. 139, 140 Бюджетного кодекса РФ органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства муниципального образования, осуществлять муниципальные заимствования, инициировать привлечение межбюджетных субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ст. 14 к вопросом местного значения городского поселения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст.37 Федерального закона № 131 от 06.10.2003, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия. 

Данные нарушения не обеспечивают безопасность участников дорожного движения, а также представляют реальную угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

В ходе рассмотрения административного дела судом было установлено, что собственником имущества данных автомобильных дорог является юридическое лицо - МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области, и имущество находится в казне. Ответственность за ненадлежащее содержание автомобильных дорог улиц г.Уржума Кировской области соответственно несет юридическое лицо - МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области 

<

адрес>. 

Согласно Уставу Уржумского городского поселения Уржумского района:

ст. 8 к вопросам относится:

- составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение, исполнение бюджета Уржумского городского поселения и контроль за исполнением данного бюджета;

- владение, пользование и распоряжение имуществом; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктах и обеспечения безопасности дорожного движения на них.

ст. 33 к компетенции администрации Уржумского городского поселения относится управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ст. 35 глава администрации осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета, учувствует в разработке и вносит на утверждение проект бюджета Уржумского городского поселения.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, являются общественные отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и железнодорожным путям).

Объективная сторона характеризуется двумя видами административных правонарушений, различающихся по характеру:

- несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений;

- непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

Субъектами рассматриваемого административного правонарушения являются как должностные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, так и юридические лица. 

С субъективной стороны указанное административное правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.

Протоколы о данных административных правонарушениях составляются должностными лицами органов внутренних дел (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно Уставу МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области ст. 33 ч. 4 Администрация Уржумского городского поселения обладает правами юридического лица.

Протокол об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, № от ДД.ММ.ГГГГ составлен с соблюдением требований закона, сроки и порядок привлечения к административной ответственности МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области соблюдены.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, в отношении МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области полностью нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. 

Между действиями МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области и наступившими последствиями имеется прямая причинно – следственная связь.

Вина МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом № от ДД.ММ.ГГГГ, определением о возбуждении дела об административном правонарушении от 17.04.2018, рапортом от 15.06.2018, определением о возбуждении дела об административном правонарушении от 16.05, 2018, Уставом МКУ «Уржум-град» Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области, информацией на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, запросом от ДД.ММ.ГГГГ. ответом на запрос № о ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о предоставлении субсидий от ДД.ММ.ГГГГ, техническим заданием на 2018, запросом от ДД.ММ.ГГГГ, актом выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда от ДД.ММ.ГГГГ, фото таблицей, копией решения Уржумской городской думы третьего созыва № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговым органе по месту ее нахождения, Уставом.

Оснований для применения в отношении МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области ст. 2.9. КоАП РФ, т.е. освобождения от административного наказания, не имеется. 

Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность МКУ Администрации Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области, суд признает признание вины.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность МКУ Администрации Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области, судом не установлено.

При назначении административного наказания МКУ Администрации Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области суд, учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, а как же характер и фактические обстоятельства совершенного правонарушения полагает возможным применить положения п. 3.2 ч.3 ст. 4.1 КоАП РФ.

На основании ст. ст. 4.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать МКУ Администрация Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Штраф перечислить на счет по следующим реквизитам: УФК по Кировской области (ОМВД России по Уржумскому району), ИНН 

<

***>, р/с 

<

***> в Отделение ФИО3, БИК 043304001, КБК 18811643000016000140, КПП 433401001, ОКТМО 33641101, УИН 18810443181340000734; квитанцию об уплате административного штрафа предоставить в Уржумский районный суд Кировской области по адресу: 

<

...>, в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд через Уржумский районный суд в течение 10 суток.

Судья - В.В. Змеев

Копия верна: судья В.В. Змеев