К делу №2-204/2020

УИД: 23RS0003-01-2019-008170-26

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 января 2020 г. г-к Анапа

Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Кравцовой Е.Н.

при секретаре Грищенко Н.А.,

с участием помощника Анапского межрайонного прокурора Присяжнюк А.И., представителя ответчика Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» – ФИО1, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ г., представившей диплом о высшем юридическом образовании КП № от ДД.ММ.ГГГГ г., представителя третьего лица ФИО2, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Анапского межрайонного прокурора, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства, регламентирующего доступность образования, 

УСТАНОВИЛ:

Анапский межрайонный прокурор, действуя в защиту неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ответчику о возложении обязанности устранить нарушения законодательства, регламентирующего доступность образования. В обоснование иска указал, что ответчиком нарушаются требования законодательства о социальной защите инвалидов в РФ, в том числе соблюдения прав детей-инвалидов на доступность образования. В результате проведенной проверки соблюдения ГБПОУ КК АКСУ законодательства о социальной защите инвалидов в РФ в части обеспечения доступности объекта для маломобильных граждан, установлено, что территория ГБПОУ КК АКСУ не соответствует требованиям СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).

В судебном заседании помощник Анапского межрайонного прокурора, в связи с частичным устранением ответчиком выявленных нарушений, заявленные требования уточнил и просил обязать ответчика устранить выявленные нарушения, обеспечить беспрепятственную доступность для маломобильных граждан в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: на Территории ГБПОУ КК АКСУ расположенной по адресу: 

<

адрес> Установить световые и текстовые табло для вывода оперативной информации (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012); В Учебном корпусе Литер: А и Учебном здании Литер: Б, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни лестницы внутренней в зону оказания услуг согласно требованиям ГОСТ Р 51261 (п. 5.1 ГОСТ Р 51261-2017) СП 59.13330.2012); Установить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием лестницы внутренней не менее 30 см. (п. 5.2.10; 5.2.15 СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Установить тактильные указатели на поручнях лестницы внутренней (п. 5.2.16 (п. 5.1.10 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012). 

В учебном корпусе Литер: В и Учебном корпусе Литер: Г, под Г, расположенных по адресу: 

<

адрес> Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (лестничный марш состоит из 1-ой ступени) (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Установить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см. лестницы внутренней в зону оказания услуги (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. А.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.5-0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Установить тактильные указатели на поручнях лестницы внутренней (п. 5.2.16 (п. 5.1.10 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В столовой Литер: М, расположенной по адресу

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (лестничный марш состоит из 1-ой ступени) (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В спортивном зале Литер: К, К1, К2, расположенном по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе вдоль обеих сторон и на высоте 0.9м. и 0.7м. с непрерывной поверхностью по всей длине и расстоянием между поручнями 0.9 – 1.0м. (п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.6; 5.2.6.1; 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить нескользящее покрытие пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе (п. 4.1.16 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В административном корпусе Литер: П и Административном здании Литер: Ж, Ж1, ж, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебном корпусе Литер: Д, учебном корпусе Литер: Е, Е1 и Учебном корпусе Литер: О, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Лаборатории (склад) Литер: И, и, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Здании санаторно-гигиенического помещения Литер: Г1, расположенном по адресу: 

<

адрес>: Установить знак доступности кабины для инвалидов (в том числе рельефные) (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012); Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012).

В Здании учебных классов Литер: Б, б, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Здании учебных классов Литер: Е, е, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: З, расположенных по адресу: 

<

адрес> Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: В, в, в1, Г1, расположенных по адресу: г.-к. Анапа, 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: Ж, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: Д, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: А, а, а1, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Представитель ответчика возражал в удовлетворении исковых требований, указал, что он не имеет возможности устранить выявленные нарушения, поскольку финансирование на проведение мероприятий по их устранению осуществляется из краевого бюджета, у ответчика отсутствуют средства на их проведение.

Представитель третьего лица просил удовлетворить заявленные требования.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что в результате проведенной в сентябре 2019 г. проверки соблюдения ГБПОУ КК АКСУ законодательства о социальной защите инвалидов в РФ в части обеспечения доступности объекта для маломобильных граждан, установлено, что территория ГБПОУ КК АКСУ не соответствует требованиям СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001). а именно: на Территории ГБПОУ КК АКСУ расположенной по адресу: 

<

адрес>: отсутствуют указатели направления движения путей к входам в здания (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012); отсутствуют световые и текстовые табло для вывода оперативной информации (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012). Учебный корпус Литер: А и Учебное здание Литер: Б, расположенные по адресу: 

<

адрес>: имеют один вход и не соответствуют СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)., а именно: отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и /или контрастно окрашенная поверхность перед дверными проемами и входами на внутренние лестницы (п. 5.2.2 (ГОСТ Р 12.4.026) СП 59.13330.2012); не соответствуют требованиям поручни лестницы внутренней в зону оказания услуг согласно требованиям ГОСТ Р 51261 (п. 5.1 ГОСТ Р 51261-2017) СП 59.13330.2012); отсутствуют горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием лестницы внутренней не менее 30 см. (п. 5.2.10; 5.2.15 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); отсутствуют тактильные указатели на поручнях лестницы внутренней (п. 5.2.16 (п. 5.1.10 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012). 

Учебный корпус Литер: В и учебном корпусе Литер: Г, под Г, расположенные по адресу: 

<

адрес>: имеют один вход и не соответствуют СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).,отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (лестничный марш состоит из 1-ой ступени) (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (лестничный марш состоит из 1-ой ступени) (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность перед дверными проемами и входами на внутренние лестницы (п. 5.2.2 (ГОСТ Р 12.4.026) СП 59.13330.2012); отсутствует горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см. лестницы внутренней в зону оказания услуги (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. А.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.5-0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); отсутствуют тактильные указатели на поручнях лестницы внутренней (п. 5.2.16 (п. 5.1.10 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Столовая Литер: М, расположенная по адресу: 

<

адрес>: не соответствует СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (лестничный марш состоит из 1-ой ступени) (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (лестничный марш состоит из 1-ой ступени) (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012).

Спортивный зал Литер: К, К1, К2, расположенный по адресу: 

<

адрес> не соответствует СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно, отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе вдоль обеих сторон и на высоте 0.9м. и 0.7м. с непрерывной поверхностью по всей длине и расстоянием между поручнями 0.9 – 1.0м. (п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.6; 5.2.6.1; 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует нескользящее покрытие пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе (п. 4.1.16 СП 59.13330.2012); отсутствует контрастная маркировка прозрачных полотен дверей входных внутренних в зону оказания услуги (п. 5.1.5 (п. 6.2.1.7 ГОСТ 51671-2015) СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Административный корпус Литер: П и Административное здание Литер: Ж, Ж1, ж, расположенные по адресу: 

<

адрес>: имеют общий проход к зоне оказания услуг и нее соответствует СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно, отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Учебный корпус Литер: Д, учебный корпус Литер: Е, Е1 и Учебный корпус Литер: О, расположенные по адресу: 

<

адрес> имеют общий проход к зоне оказания услуг и не соответствует СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Лаборатория (склад) Литер: И, и, расположенные по адресу: 

<

адрес>, не соответствует СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствует контрастная маркировка прозрачных полотен дверей входных наружних (п. 5.1.5 (п. 6.21.7 ГОСТ 51671-2015) СП 59.13330.2012); отсутствует контрастная маркировка прозрачных полотен дверей входных внутренних (п. 5.1.5 (п. 6.21.7 ГОСТ 51671-2015) СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Здание санаторно-гигиенического помещения Литер: Г1, расположенное по адресу: 

<

адрес>, не соответствует СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствует знак доступности кабины для инвалидов (в том числе рельефные) (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012); Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012); отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012).

Здание учебных классов Литер: Б, б, расположенное по адресу: 

<

адрес>, не соответствует СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (лестничный марш состоит из одной ступени)(п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Здание учебных классов Литер: Е, е, расположенное по адресу: 

<

адрес> не соответствует СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Учебные классы Литер: З, расположенные по адресу: 

<

адрес> не соответствуют СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (лестничный марш состоит из одной ступени) (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Учебные классы Литер: В, в, в1, Г1, расположенные по адресу: 

<

адрес> не соответствуют СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Учебные классы Литер: Ж, расположенные по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Учебные классы Литер: Д, расположенных по адресу: 

<

адрес> не соответствуют СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Учебные классы Литер: А, а, а1, расположенные по адресу: 

<

адрес> не соответствуют СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: отсутствуют поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); отсутствует различный цвет ступеней и площадок перед ними (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); отсутствуют обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствует вывеска с планом здания, выполненная рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); отсутствуют речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

При таких обстоятельствах в ГБПОУ КК АКСУ не созданы условия доступности для маломобильных граждан.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них.

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.

По смыслу постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для адаптации зданий и сооружений под нужды маломобильных граждан необходимо учитывать требования СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), согласно которому Маломобильными группами населения (МГН) являются люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т. п.

В ст. 12 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. В ст. 2 Гр К РФ к основным принципам градостроительной деятельности отнесено обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

Согласно проведенной повторной проверке, ответчиком частично устранены выявленные нарушения, что подтверждается информацией УСЗН в городе-курорте Анапа от 22.01.2020 № 04.7-17-183/20.

С учетом изложенных обстоятельств, не устраненные нарушения делают ГБПОУ КК АКСУ недоступным для инвалидов и других маломобильных групп, в том числе несовершеннолетних граждан, обучающихся или желающих обучаться в указанной образовательной организации, в связи с чем, ущемляются их права.

В соответствии с уставом ГБПОУ КК АКСУ является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства образования и науки Краснодарского края. Функции собственника имущества образовательного учреждения осуществляет департамент имущественных отношений Краснодарского края. Имущество ГБПОУ КК АКСУ принадлежит ему на праве оперативного управления. Финансовое обеспечение организации осуществляется за счет: средств краевого бюджета, средств, получаемых от приносящей доход деятельности, средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательным учреждением. Поэтому доводы ответчика об отсутствии средств на выполнение мероприятий, связанных с устранением выявленных нарушений, являются несостоятельными. 

Суд пришел к выводу, что допущенные ответчиком нарушения законодательства не обеспечивают соблюдение требований законодательства, регламентирующего доступность образования, законодательства о социальной защите инвалидов в РФ, что нарушает права неопределенного круга лиц, нарушает принцип доступности образования для маломобильных граждан.

При указанных обстоятельствах уточненные требования Анапского межрайонного прокурора подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Уточненное исковое заявление Анапского межрайонного прокурора действующего в интересах неопределенного круга лиц – удовлетворить.

Обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» устранить нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в РФ, обеспечить беспрепятственную доступность для маломобильных граждан в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), а именно: на Территории ГБПОУ КК АКСУ расположенной по адресу: г.-к. Анапа, ул. Крымская/ Краснодарская, д. 101/ 15: Установить световые и текстовые табло для вывода оперативной информации (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012); в Учебном корпусе Литер: А и Учебном здании Литер: Б, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни лестницы внутренней в зону оказания услуг согласно требованиям ГОСТ Р 51261 (п. 5.1 ГОСТ Р 51261-2017) СП 59.13330.2012); Установить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием лестницы внутренней не менее 30 см. (п. 5.2.10; 5.2.15 СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Установить тактильные указатели на поручнях лестницы внутренней (п. 5.2.16 (п. 5.1.10 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012). 

В учебном корпусе Литер: В и Учебном корпусе Литер: Г, под Г, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (лестничный марш состоит из 1-ой ступени) (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Установить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см. лестницы внутренней в зону оказания услуги (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. А.3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Отсутствует тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей вверху и внизу шириной 0.5-0.6м. (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. Ф3 ГОСТ Р 52875-2018) СП 59.13330.2012); Установить тактильные указатели на поручнях лестницы внутренней (п. 5.2.16 (п. 5.1.10 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В столовой Литер: М, расположенной по адресу: 

<

адрес> Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (лестничный марш состоит из 1-ой ступени) (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В спортивном зале Литер: К, К1, К2, расположенном по адресу: 

<

адрес> Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе вдоль обеих сторон и на высоте 0.9м. и 0.7м. с непрерывной поверхностью по всей длине и расстоянием между поручнями 0.9 – 1.0м. (п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.6; 5.2.6.1; 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить нескользящее покрытие пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе (п. 4.1.16 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В административном корпусе Литер: П и Административном здании Литер: Ж, Ж1, ж, расположенных по адресу: 

<

адрес> Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебном корпусе Литер: Д, учебном корпусе Литер: Е, Е1 и Учебном корпусе Литер: О, расположенных по адресу: 

<

адрес> Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Лаборатории (склад) Литер: И, и, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Здании санаторно-гигиенического помещения Литер: Г1, расположенном по адресу: 

<

адрес>: Установить знак доступности кабины для инвалидов (в том числе рельефные) (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012); Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012).

В Здании учебных классов Литер: Б, б, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Здании учебных классов Литер: Е, е, расположенных по адресу: г

<

адрес> Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: З, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: В, в, в1, Г1, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: Ж, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить обозначения специальными символами доступных элементов здания указатели направления движения (п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: Д, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

В Учебных классах Литер: А, а, а1, расположенных по адресу: 

<

адрес>: Установить поручни по обеим сторонам и на высоте 90см. с горизонтальным завершением поручней вверху и внизу и не травмирующим окончанием не менее 30см. лестницы на входе наружной (п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ Р 51261) СП 59.13330.2012); Установить тактильный напольный указатель за 0.3м. перед лестницей на входе наружной вверху и внизу шириной 0.5 – 0.6м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); Установить вывеску с планом здания, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне и на высоте от 1.3 до 1.5м. (п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р52131-2019) СП 59.13330.2012); Установить речевые информаторы (индукционные петли) (п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6 СП 59.13330.2012).

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Анапский городской суд в течение месяца со дня принятия.

Председательствующий: 

Мотивированное решение изготовлено 26 января 2020 года.