03RS0006-01-2025-001094-60

Дело № 1-120/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2025 года г. Уфа 

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Даренских В.Г.,

при секретаре судебного заседания Терещенковой К.Д., 

с участием государственного обвинителя Рамазанова З.Р., потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого ФИО1, адвоката Пантюшина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, на которого были возложены обязанности по обеспечению контроля за ходом выполнения работы на территории установки каталитического риформинга Л-35-5 цеха № 5 блока заместителя главного инженера по газокаталитическим процессам Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», соблюдением трудовой дисциплины работников бригады, в процессе производства, нарушил их, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью Потерпевший №1, при следующих обстоятельствах.

01.04.2012 приказом публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее по тексту – ПАО АНК «Башнефть») № ПР 1104-К от 01.04.2012 ФИО1 принят на должность оператора технологических установок 4 разряда, рабочий.

18.04.2022 приказом заместителя директора филиала по персоналу и социальным программ ПАО АНК «Башнефть» № КП 235-К от 18.04.2022 ФИО1 переведен на должность оператора технологических установок (старший) 6 разряда цеха № 5 установки Л-35-5 каталитический риформинг филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть –УНПЗ». 

В соответствии с п.п. 2.1, 2.24, 2.25, 2.33, 2.34, 2.35 должностной инструкции оператора технологических установок (старший) 6 разряда, утвержденной приказом от 30.06.2020 № 0319 (далее по тексту - должностная инструкция оператора технологических установок (старший) 6 разряда), на ФИО1 возложены обязанности по руководству действиями персонала бригады в соответствии с требованиями технологических регламентов, при аварийных ситуациях – в соответствии с планами локализации аварийных ситуаций; осуществлению пуска установки или ее отдельного оборудования и выводу на нормальный технологический режим; производство аварийной остановки установки; руководство бригадой операторов; проведение инструктажа персоналу бригады по вопросам промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ повышенной опасности (ремонтных, газоопасных, работ на высоте и т.п.) и эксплуатации оборудования; проведение обучения персонала безопасным методам и приемам выполнения работ, эксплуатации оборудования и ведения технологического режима на установке.

Согласно п.п. 1.11, 1.13, 1.22, 1.26, 1.28, 1.29 раздела № 5 (подраздела 5.2) должностной инструкции оператора технологических установок (старший) 6 разряда, ФИО1 обязан перед началом работы проверять на своем рабочем месте: исправность, работоспособность оборудования, приборов, средств защиты, технологических трубопроводов, предохранительных и запорных устройств, вентиляции, канализации; исправность приборов КИП и А, блокировок и сигнализации; отсутствие нарушений в ведении технологического процесса; докладывать своему непосредственному руководителю о выявленных неисправностях оборудования, приборов, электрических сетей, арматуры, коммуникаций и ограждений, а также о возникновении отклонений в ведении технологического процесса или при выполнении производственной операции; обо всех случаях обнаружения неработоспособности предохранительных, блокирующих, сигнализирующих и других защитных и противоаварийных устройств, средств пожаротушения и индивидуальной защиты; соблюдать требования охраны труда и газовой безопасности, производственной санитарии, установленные законодательством РФ и РБ, иными нормативными правовыми и локальными актами; соблюдать правила и нормы по охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка для работников Филиала, должностных инструкций, Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность», Кодекса деловой и корпоративной этики Общества, и требований иных действующих в Филиале локальных нормативных документов Филиалов, Общества и локальных нормативных документов Компании; контролировать соблюдение работниками подрядных и сторонних организаций правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при проведении работ в структурном подразделении, на вверенном объекте; в случае выявления опасных действий или происшествий в области ПБОТОС незамедлительно информировать непосредственного руководителя; в случае угрозы жизни и здоровью приостанавливать работы. 

Согласно п.п. 1.1, 1.4, 1.5 раздела № 5 (подраздела 5.1) должностной инструкции оператора технологических установок (старший) 6 разряда, ФИО1 обязан самостоятельно или с помощью подчиненных членов бригады вести технологический режим на установке в соответствии с технологической инструкцией и нормами технологического регламента по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов; проверять состояние работы оборудования, коммуникаций, герметичности всех соединений на рабочем месте; контролировать работу КИП, средств сигнализации и блокировок.

В соответствии со ст. 209 Трудового кодекса РФ (далее по тексту – ТК РФ) опасным производственным фактором является производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. Также, согласно названной нормы под безопасными условиями труда понимаются условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее по тексту - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте; проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности; незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте; в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте; в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии на опасном производственном объекте.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого производственного оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.

В соответствии со ст. 214 ТК РФ, работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников, обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда; обеспечить в том числе: безопасность работников при осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций.

Согласно п.п. 11.5.2, 11.5.3, 11.5.7 Технологической инструкции Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» установки каталитического риформинга Л-35-5 газокаталитического производства (№ 

<

данные изъяты> 2.00) (далее по тексту – технологическая инструкция установки Л-35-5) подготовка к ремонту колонного оборудования производится в следующей последовательности: аппарат отключить арматурой от всех технологических трубопроводов, сбросить давление из аппарата, сдренировать нефтепродукт в дренажную емкость Е-103, продуть инертным газом на факел в течение не менее 10 минут, затем – на свечу, отглушить аппарат согласно схеме наряда-допуска, пропарить, промыть аппарат, отглушить линии подачи пара и инертного газа в аппарат, открыть люки для проветривания и охлаждения аппарата, отобрать на анализ пробу воздуха из аппарата с различных мест по высоте аппарата на наличие взрывопожароопасных веществ и на содержание кислорода отобрать на анализ пробу воздуха из аппарата с различных мест по высоте аппарата на наличие взрывопожароопасных веществ и на содержание кислорода, в случае, когда в отобранном анализе воздуха определено наличие вредных и горючих газов, производятся работы по дополнительной подготовке к ремонту, согласно предыдущим пунктам и после этого производится повторный отбор проб, в аппаратах, где во время работы присутствует сероводород, и имеется условия для образования и накопления пирофорных соединений, при подготовке к ремонту необходимо провести тщательную промывку водой до полного удаления отложений из аппаратов. Грязь и отложения, извлекаемые из аппарата при его очистке и при вывозке, должны поддерживаться во влажном состоянии до удаления их с территории завода в специально отведенное место, где их воспламенение после высыхания не могло бы привести к пожару, либо эти отложения должны немедленно закапываться в землю; подготовка к ремонту теплообменников производится в следующей последовательности: теплообменник отключить арматурой от всех технологических трубопроводов, сбросить давление с трубного и межтрубного пространства, освободить от нефтепродукта трубное и межтрубное пространство в дренажную емкость Е-103, отглушить теплообменник согласно схеме наряда-допуска, пропарить теплообменник согласно схеме пропарки, отсоединить линии подачи пара и промывки, вскрыть крышки для проветривания и охлаждения; дренаж жидких и нефтепродуктов из аппаратов, трубопроводов в дренажную емкость Е-103 осуществлялся без сброса давления с аппаратов К-4, Т-11;В соответствии с разделом 11.2 Технологического регламента Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» установки каталитического риформинга Л-35-5 цеха № (№П1-02.02 ТР-0013 ЮЛ-300.01, №ТР№2024 версия 1) (далее по тексту – технологический регламент установки Л-35-5) отсечной клапан 35SV58, установленный на дренажном трубопроводе от А-9 до Е-103, предназначен для аварийного освобождения колонны К-4. Тип клапана – НЗ (нормальное положение клапана – закрытый).

В соответствии с п.п. 9, 288 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств») ведение технологических процессов осуществляется в соответствии с технологическими регламентами на производство продукции, утвержденными организацией, эксплуатирующей ОПО, указанные в п. 2 настоящих Правил; технологический регламент на производство продукции химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств является основным техническим документом, определяющим оптимальный технологический режим процесса, содержащий описание технологического процесса и технологической схемы производства, физико-химические и взрывопожароопасные свойства сырья, полупродуктов и готовой продукции, контроль и управление технологическим процессом, безопасные условия эксплуатации производства, перечень обязательных производственных инструкций и чертеж технологической схемы производства (графическая часть). Технологический регламент на производство продукции разрабатывается на основании проектной документации на ОПО. Внесение изменений в технологическую схему, аппаратурное оформление, в системы контроля, связи, оповещения и ПАЗ осуществляется после внесения изменений в проектную документацию или документацию на техническое перевооружение, согласованную с разработчиком проектной документации или с организацией, специализирующейся на проектировании аналогичных объектов, или при наличии положительного заключения экспертиз по проектной документации (документации). Внесенные изменения не должны допускать нарушения работоспособности и безопасности всей технологической системы; технологические процессы и работа оборудования не должны осуществляться с неисправными или отключенными системами контроля, управления и ПАЗ, связи и оповещения.

ФИО1, находясь в период с 00 час. 01 мин. по 08 час. 00 мин. 09.05.2024 на дежурстве на территории установки каталитического риформинга Л-35-5 (далее по тексту – установка Л-35-5) цеха № 5 филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», расположенном по адресу: 

<

...>, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своего бездействия, без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение преступных последствий, в нарушение требований законодательства об охране труда, а также должностной инструкции оператора технологических установок (старший) 6 разряда, руководя подготовкой к предстоящему капитальному ремонту технологическим персоналом установки Л -35-5, допустил нарушение требований технологического регламента и технологической инструкции установки каталитического риформинга Л-35-5 при проведении мероприятий по освобождению колонны К-4 и ребойлера Т-11 от бензина-платформата, а именно: использование при дренировании колонны К-4 и ребойлера Т-11 отсечного клапана 35SV58, не предусмотренного для этих целей, нарушение последовательности подготовки к ремонту колонны К-4, ребойлера Т-11 (дренирование нефтепродуктов в дренажную емкость Е-103 без сброса давления из аппарата), эксплуатацию АРМ с отключенной звуковой сигнализацией; не осуществил контроль за состоянием и герметичностью фланцевых соединений на участке дренажного трубопровода от А-9 до Е-103 между колонной К-4 и ребойлером Т-11 перед началом проведения операций по дренированию нефтепродуктов, что повлекло нарушение ч. 2 ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», абз. 1 и 2 ч. 3 ст. 214 ТК РФ, п. п. 9, 288 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», пп. 11.5.2, 11.5.3, 11.5.7 Технологической инструкции Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» установки каталитического риформинга Л-35-5 газокаталитического производства, раздела 11.2 Технологического регламента Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» установки каталитического риформинга Л-35-5 цеха №, пп. 1.4, 1.5 подраздела 5.1 должностной инструкции оператора технологических установок (старшего) 6 разряда.

При этом, в результате допущенных ФИО1 нарушения требований технологического регламента и технологической инструкции установки каталитического риформинга Л-35-5 при проведении мероприятий по освобождению колонны К-4 и ребойлера Т-11 от бензина-платформата, в период времени с 05 час. 39 мин. до 05 час. 42 мин. ДД.ММ.ГГГГ после открытия отсечного клапана 35SV58 произошел пропуск бензина-платформата через негерметичное фланцевое соединение на дренажном трубопроводе от А-9 до Е-103 на участке между колонной К-4 и ребойлером Т-11 и образование газовоздушного облака паров бензина-платформата.

В процессе проведения обхода технологического оборудования, трубопроводной арматуры, электрооборудования, средств защиты, технологических трубопроводов машинистом технологических насосов 4 разряда установки Л-35-5 Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» Потерпевший №1, около 05 час. 40 мин. ДД.ММ.ГГГГ обнаружено стелящиеся по территории аппаратного двора газовоздушное облако, о чем последним в 05 час. 41 мин. ДД.ММ.ГГГГ сообщено старшему оператору ФИО1, который неправильно оценив ситуацию, в нарушении требований об охране труда, сообщил Потерпевший №1 о безопасности газовоздушного облака и штатной ситуации, в связи с чем, Потерпевший №1 продолжен обход технологического оборудования, трубопроводной арматуры, электрооборудования, средств защиты, технологических трубопроводов. 

В 05 час. 42 мин. 09.05.2024 по адресу: 

<

...>, на территории установки Л-35-5, на аппаратном дворе установки Л-35-5 возле здания дымососной с северо-восточной стороны здания, произошло возгорание газовоздушной смеси паров бензина-платформата с воздухом в результате которого Потерпевший №1 получил ожоги 1-2-3 степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 25 % (3 %), ожоговую болезнь в стадии токсемии, осложненные реактивным гепатитом. 

В результате неосторожных действий оператора технологических установок (старший) 6 разряда ФИО1, не обеспечившего безопасные условия труда работника на опасном производственном объекте, машинист технологических насосов 4 разряда Потерпевший №1, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, получил телесные повреждения в виде ожогов 1-2-3 степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 25 % (3 %), ожоговой болезни в стадии токсемии, осложненные реактивным гепатитом, которые квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности вреда здоровью для жизни человека, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни.

Своими действиями оператор технологических установок (старший) 6 разряда ФИО1 нарушил ч. 2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», абз. 1 п. 2 ч. 3 ст. 214 Трудового кодекса 

<

...> Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ №, пп. 11.5.2, 11.5.3, 11.5.7 Технологической инструкции Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» установки каталитического риформинга Л-35-5 газокаталитического производства (№ТИ№2019 версия 2.00), раздела 11.2 Технологического регламента Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» установки каталитического риформинга Л-35-5 цеха № (№ П1-02.02 ТР-0013 ЮЛ-300.01, № ТР№2024 версия 1), пп. 1.4, 1.5 подраздела 5.1 должностной инструкции оператора технологических установок (старшего) 6 разряда установки Л-35-5 цеха №).

Действия ФИО1 квалифицируются по ч. 1 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

От потерпевшего Потерпевший №1 поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 за примирением сторон, т.к. вред, причиненный преступлением со стороны ФИО1, заглажен полностью, в качестве компенсации вреда возмещено им 100 000 руб., ФИО1 принес извинения, претензий к нему не имеет.

Подсудимый ФИО1 просил уголовное дело прекратить за примирением сторон, т.к. причиненный вред он загладил, потерпевшему принес извинения. 

Согласно ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Заслушав мнение подсудимого, потерпевшего, защитника, государственного обвинителя, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 за примирением с потерпевшим.

При этом суд исходит из того, что ФИО1 впервые совершил преступление по неосторожности небольшой тяжести, полностью возместил ущерб потерпевшему, принес потерпевшему извинения, тем самым загладил причиненный вред.

Суд также принимает во внимание характер и общественную опасность допущенных нарушений со стороны ФИО1, его отношение к содеянному, ФИО1 по месту работы и жительства характеризуется положительно, к административной и уголовной ответственности не привлекался, женат и воспитывает двоих детей, трудоустроен.

Согласно абз. 4 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом. Принимая во внимание, подсудимый возместил компенсацию морального вреда потерпевшему, гражданский истец Потерпевший №1 отказался от иска о компенсации морального вреда, суд считает на основании абз. 4 ст. 220 ГПК РФ прекратить производство по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч.1 УК РФ, за примирением сторон на основании ст. 25 УПК РФ. 

Производство по гражданскому иску Потерпевший №1 к ФИО1 о возмещении компенсации морального вреда прекратить в связи с отказом от иска.

Вещественные доказательства: защитные перчатки, противогаз с переносным фильтром - уничтожить, фотографии с изображением Потерпевший №1 – хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей апелляционных жалобы через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы. 

Судья В.Г. Даренских