22RS0068-01-2021-004402-85

Дело № 1-452/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Барнаул 24 июня 2021 года

Центральный районный суд г. Барнаула в составе 

Председательствующего судьи Ухановой Ж.О.,

с участием государственного обвинителя Платоновой И.С., 

подсудимого ФИО1,

защитника Кунгурова А.В., 

при секретаре Дудкиной А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ...., гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 2 несовершеннолетних детей, работающего мастером производственных работ в ООО «....», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего в ...., 

ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в следующем.

На основании договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «....» и ООО «....», сроком до ДД.ММ.ГГГГ, последнее обязано выполнить отделочные работы и работы по благоустройству территории по адресу: ..... 

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на работу в ООО «....» на должность мастера производственных работ. С ФИО1 заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с вышеуказанным трудовым договором, ФИО1 обязан добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, соблюдать трудовую дисциплину.

В соответствии с Должностной инструкцией мастера производственных работ, утвержденной директором ООО «....», с которой ФИО1 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, мастер производственных работ должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в области проектирования, использования и охраны недр и окружающей среды; организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производства строительно-монтажных работ; технические условия и графики выполнения строительно-монтажных работ; стандарты, технические условия на строительные материалы, детали, конструкции; строительные нормы и правила; основы технологии производства и способы ведения строительно-монтажных работ; порядок оформления проектно-сметной и другой технической документации; строительные материалы, изделия, конструкции; организацию и планирование работ; требования организации труда; правила по охране труда (п.6 раздела I должностной инструкции). На мастера производственных работ возлагаются следующие должностные обязанности: контролировать ход выполнения планов капитального строительства, соответствие объемов, сроков и качества строительно-монтажных работ, а также качества применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденной проектно-смертной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда; оформление необходимой технической документации (п.5,7 раздела I =186\*Roman I должностной инструкции).

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; создание и функционирование системы управления охраной труда; соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

Согласно ст.21 ТК РФ работник обязан: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую дисциплину; соблюдать требования по охране труда.

Приказом № директора ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ответственного лица по охране труда», мастер производственных работ ФИО1 назначен ответственным за охрану и безопасность труда.

Таким образом, ФИО1 является уполномоченным лицом ООО «....», на котором лежит ответственность и обязанность по непосредственному контролю за соблюдением требований охраны труда и обеспечения безопасности при ведении строительных и иных работ на объекте по адресу: ....

В ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 10 час. 31 мин. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в ...., в рамках вышеуказанного договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, с целью благоустройства территории по адресу: ...., организовал работы по перемещению железобетонной плиты на указанной территории с одного места на другое, при помощи специальной техники – грузового автомобиля «HOWO», государственный регистрационный знак (далее р/з) .... регион и автокрана «УРАЛ», р/з ...., при этом привлек в качестве стропальщика Потерпевший №1, не состоящего в трудовых отношениях с ООО «....», не прошедшего в установленном порядке обучение, медицинский осмотр, аттестацию, инструктирование и не имеющего действующее удостоверение специалиста-стропальщика, наряда – допуска для работы с повышенной опасностью. 

ФИО1 в силу занимаемой должности при производстве работ по перемещению железобетонной плиты должен был соблюдать и осуществлять контроль за выполнением следующих требований, регулирующих деятельность при выполнении работ по строповке, транспортировке груза (бетонных, железобетонных плит), правил безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, норм охраны труда в сфере строительства:

- п. 30 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. N 336н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве» (в ред. Приказов Минтруда РФ от 31.05.2018 N 336н, от 20.12.2018 N 826н), согласно которому к участию в строительном производстве допускаются работники, прошедшие подготовку по охране труда в установленном порядке, и стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем;

- п. 58 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. N 336н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве» (в ред. Приказов Минтруда РФ от 31.05.2018 N 336н, от 20.12.2018 N 826н), согласно которому на всех рабочих местах безопасность оборудования и производственных процессов должна обеспечиваться в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации, а условия труда должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда;

- п. 5 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.12.2018 N 826н), согласно которому к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов допускаются работники, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- п. 6 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.12.2018 N 826н), согласно которому к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с применением грузоподъемных машин допускаются работники, имеющие удостоверение на право производства работ; 

- п. 19 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.12.2018 N 826н), согласно которому погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных машин выполняются по технологическим картам, проектам производства работ в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; 

- п. 35 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.12.2018 N 826н), согласно которому строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. Схемы строповки, графические изображения способов строповки и зацепки грузов выдаются на руки работникам или вывешиваются на местах производства работ. Погрузка и разгрузка грузов, на которые не разработаны схемы строповки, производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ;

- пп. 3,7 п. 56 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.12.2018 N 826н), согласно которому при погрузке груза в кузов транспортного средства необходимо соблюдать следующие требования: штучные грузы укладываются плотно и без промежутков так, чтобы при движении транспортного средства они не могли перемещаться по полу кузова; каждый груз в отдельности должен быть хорошо укреплен в кузове транспортного средства, чтобы во время движения он не мог переместиться или опрокинуться;

- пп. 2,4,5 п. 93 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.12.2018 N 826н), согласно которому при погрузке и разгрузке железобетонных конструкций необходимо соблюдать следующие требования: при погрузке на транспортное средство железобетонных конструкций их укладка производится на две поперечные деревянные подкладки из досок сечением не менее 40*100 мм; крепление железобетонных конструкций на грузовой платформе транспортного средства исключает их продольное и поперечное смещение, а также их взаимное столкновение или перемещение в процессе транспортировки; погрузка сборных железобетонных конструкции на транспортное средство производится на подкладки, равные толщине пола транспортного средства и обеспечивающие возможность расстроповки и застроповки груза;

- пп. 1, 12, 15 п. 97 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.12.2018 N 826н), согласно которому грузы на транспортных средствах устанавливаются (укладываются) и закрепляются так, чтобы во время транспортировки не происходило их смещение и падение; панели транспортируемые вертикально, крепятся с двух сторон, а при наклонном положении – с одной стороны, выше положения центра тяжести панели; железобетонные плиты покрытий, перекрытий транспортируются в горизонтальном положении с опиранием в местах расположения закладных деталей. При транспортировке плиты могут укладываться стопой на подкладках толщиной, превышающей на 20 мм высоту монтажных петель;

- п. 117 Приказа Ростехнадзора N 533 от 12 ноября 2013 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Привила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», согласно которому при перемещении груза подъемными сооружениями должны соблюдаться следующие требования: опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания опущенного груза; 

- п.1.2 раздела 1 РД 10-107-96 «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами», согласно которому к выполнению операций по строповке грузов в процессе производства работ грузоподъемными машинами допускаются специально обученные квалифицированные рабочие – стропальщики;

- п.1.2 раздела I Приказа Ростехнадзора от 10.05.2007 N 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (вместе с Методическими рекомендациями о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007, раздел XV. Строповка грузов.), согласно которому погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами и кранами – манипуляторами на базах, складах, площадках выполняются по технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ;

- п. 14.5 раздела XIV Приказа Ростехнадзора от 10.05.2007 N 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (вместе с Методическими рекомендациями о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007, раздел XV Строповка грузов), согласно которому погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ и назначенного приказом руководителя организации;

- п. 8.3.1 ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, согласно которому изделия при транспортировании и хранении следует укладывать (устанавливать) способом (в штабели, кассеты, контейнеры), указанным в стандарте технических условиях или проектной документации на эти изделия;

- п. 8.3.3 ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, согласно которому подъем, погрузку или разгрузку изделий следует производить подъемными машинами с помощью инвентарных или специальных траверс или стропов в соответствии со схемами строповки, приведенными в рабочей документации на эти изделия;

- п. 8.3.4 ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, согласно которому изделия при транспортировании и хранении следует опирать на инвентарные подкладки или опоры другого типа, а между рядами изделий в штабеле – на инвентарные подкладки прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения из дерева или других материалов;

- п. 8.4.4 ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, согласно которому транспортирование длинномерных или крупногабаритных изделий (ферм, балок, панелей и т.д.) автодорожным транспортом следует проводить на специальных автотранспортных средствах: фермовозах, балковозах, панелевозах и т.д., оборудованных крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими сохранность изделий и безопасность движения;

- п. 8.4.8 ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, согласно которому крепление изделий на транспортном средстве должно исключать продольное и поперечное смещение изделий, а также их взаимное столкновение и трение в процессе перевозки;

- п. 4.17 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», согласно которому работники, занятые работами в условиях опасных и (или) вредных производственных факторов, должны проходить обязательные предварительные медицинские осмотры;

- п. 8.2.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», согласно которому погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ;

- п. 8.2.10 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», согласно которому при производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами целевой инструктаж следует проводить перед началом работ;

- п. 8.2.11 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», согласно которому при погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны производиться по наряду-допуску на производство работ;

- п. 6.57.1 Постановления Госстроя России от 08.01.2003 г. N 2 «О Своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (вместе с «Типовыми инструкциями по охране труда для работников строительных профессий»), согласно которому работники перед допуском к самостоятельной работе должны пройти обязательные предварительные медицинские осмотры, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, и проверку знаний требований охраны труда;

- п. 6.57.11 Постановления Госстроя России от 08.01.2003 г. N 2 «О Своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (вместе с «Типовыми инструкциями по охране труда для работников строительных профессий»), согласно которому стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов, а также их складировании должны выполняться специально обученными работниками, имеющими удостоверение стропальщика в соответствии с требованиями, изложенными в ТИ РО 060.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. до 10 час. 31 мин., находясь на территории по адресу: ...., ФИО1 нарушив требования, нормы в сфере охраны труда и правил безопасности: п.6 раздела I, п.5,7 раздела I =186\*Roman I должностной инструкции мастера производственных работ; ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 30, 58 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 г. N 336н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве» (в ред. Приказов Минтруда РФ от 31.05.2018 N 336н, от 20.12.2018 N 826н); п. 5, 6, 19, 35, пп. 3,7 п.56, пп. 2,4,5 п.93, пп. 1,12,15 п.97 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.12.2018 N 826н); п. 117 Приказа Ростехнадзора N 533 от 12 ноября 2013 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Привила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; п.1.2 раздела 1 РД 10-107-96 «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами»; п. 1.2 раздела I, п. 14.5 раздела XIV Приказа Ростехнадзора от 10.05.2007 N 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (вместе с Методическими рекомендациями о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007, раздел XV. Строповка грузов.); п. 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4, 8.4.4, 8.4.8 ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения; п. 4.17, 8.2.2, 8.2.10, 8.2.11 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; п. 6.57.1, 6.57.11 Постановления Госстроя России от 08.01.2003 г. N 2 «О Своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (вместе с «Типовыми инструкциями по охране труда для работников строительных профессий»), не проконтролировал состояние условий труда на вверенном ему участке, не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, не обеспечил безопасность работников при осуществлении технологических процессов и недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке проверку знаний требований охраны труда, допустил к работе ФИО2 не прошедшего в установленном порядке обучение, стажировку, медицинский осмотр, аттестацию, инструктирование и не имеющего действующее удостоверение специалиста-стропальщика, не обеспечил получение в установленном порядке Потерпевший №1 наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, организовал работы при отсутствии схем строповки и технологических карт для перемещения груза (железобетонной плиты), при этом фактически не присутствовал и не обеспечивал руководство при выполнении данных работ как ответственное лицо за безопасное производство работ, не предвидя возможности наступления вредных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью Потерпевший №1, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть данные последствия, поручил привлеченному им и допущенному к работе в качестве стропальщика Потерпевший №1 выполнение работ по перемещению железобетонной плиты на указанной территории. 

В результате преступных и небрежных действий ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. до 10 час. 31 мин., Потерпевший №1, находясь по адресу: ...., в соответствии со своими трудовыми функциями и по указанию ФИО1, будучи не прошедшим в установленном порядке проверку знаний требований охраны труда, медицинский осмотр, аттестацию, инструктирование, не имея действующего удостоверения специалиста-стропальщика и наряда-допуска к производству работ повышенной опасности, приступил к выполнению работ по перемещению железобетонной плиты. При этом в нарушении вышеуказанных требований, норм в сфере охраны труда и правил безопасности железобетонная плита перевозилась в кузове грузового автомобиля «HOWO», р/з Р874ОМ 22 регион в вертикальном положении, при не надлежащей фиксации данной плиты. В результате чего при нахождении Потерпевший №1 в кузове вышеуказанного грузового автомобиля, железобетонная плита упала на Потерпевший №1, вследствие чего последний испытал физическую боль и получил следующие телесные повреждения: закрытый перелом костей таза - поперечный перелом крестца на уровне 2-3-го крестцовых позвонков со смещением, перелом лонной и седалищной костей справа со смещением, оскольчатый перелом крыла, тела левой подвздошной кости со смещением, разрывы обоих крестцово-подвздошных и лонного сочленений с нарушением целостности тазового кольца и наличием забрюшинной гематомы слева с распространением в малый таз; закрытые переломы правых поперечных отростков 4-5-го поясничных позвонков; закрытые поперечные переломы диафиза правой бедренной кости на границе средней и нижней трети; закрытый перелом внутреннего мыщелка правой бедренной кости; открытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости в верхней и нижней трети, перелом шейки левой малоберцовой кости со смещением отломков и наличием раны в нижней трети голени по передней поверхности; закрытые переломы 1-ой, 2-ой плюсневых костей правой стопы, которые в своей совокупности причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Совершая вышеуказанные действия, мастер производственных работ ООО «....» ФИО1, не проконтролировав состояние условий труда на вверенном ему участке, не обеспечив надлежащий контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, не обеспечив безопасность работников при осуществлении технологических процессов и недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке проверку знаний требований охраны труда, допустив к работе Потерпевший №1 не прошедшего в установленном порядке обучение, стажировку, медицинский осмотр, аттестацию, инструктирование и не имеющего действующее удостоверение специалиста-стропальщика, не обеспечив получение в установленном порядке Потерпевший №1 наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, организовав работы при отсутствии схем строповки и технологических карт для перемещения груза (железобетонной плиты), при этом фактически не присутствовав и не обеспечивав руководство при выполнении данных работ как ответственное лицо за безопасное производство работ, действовал по небрежности, то есть не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения тяжкого вреда здоровью Потерпевший №1, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия. При этом преступная небрежность ФИО1 в виде бездействия находится в прямой причинно-следственной связи с наступлением общественно-опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью Потерпевший №1 

Действия ФИО3 квалифицированы по ч. 1 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В судебное заседание потерпевшим Потерпевший №1 представлено ходатайство о прекращении в отношении ФИО3 уголовного дела в связи с тем, что они примирились, причиненный вред заглажен.

Подсудимый ФИО3 не возражает против прекращения в отношении него настоящего уголовного дела. 

Адвокат полагал, что имеются правовые основания для удовлетворения ходатайства потерпевшего.

Государственный обвинитель возражала против прекращения производства по делу. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд полагает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, в связи с примирением сторон в соответствии со ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ.

При этом суд принимает во внимание, что подсудимый ФИО1 ранее к уголовной ответственности не привлекался, занимается общественно – полезной деятельностью, совершенное им преступление относится к категории небольшой тяжести, он загладил причиненный вред потерпевшему. При таких обстоятельствах оснований для отказа в удовлетворении ходатайства потерпевшего суд не усматривает, поскольку данное ходатайство не противоречит закону, соответствует целям и задачам прав и законных интересов личности, общества и государства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ, производством прекратить в связи с его примирением с потерпевшим в соответствии со ст. 25 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 по настоящему уголовному делу – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: железобетонную плиту по вступлении постановления в законную силу оставить у ФИО1, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, должностную инструкцию, трудовой договор с ФИО1, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации инструктажа, - возвратить в ООО «....».

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Ж.О. Уханова