1710/2023-55384(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-2322/2022  

от 22 мая 2023 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения по  настоящему делу в законную силу привести многоквартирные жилые дома по адресу:  

<

...> и  корпус 2 в соответствие с требованиями установленными:  

- пунктом 5.1.18 и пунктом 5.1.21 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная  редакция СНиП II-26-76», а именно: в местах примыканий кровли к парапетам, стенкам  бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и  т.п. установить дополнительный водоизоляционный ковер, число слоев которого принять  по приложению Б. Вертикальные поверхности парапета или стены следует дополнительно  утеплить со стороны крыши в соответствии с СП 50.13330 и СП 230.1325800, а также с  учетом требований пожарных норм. В местах примыкания к выступающим над кровлей  конструкциям верхняя часть дополнительного водоизоляционного ковра из рулонных  материалов или мастик с армирующими прокладками должна быть закреплена к ним  через металлическую прижимную рейку или хомут и защищена герметиком;  

- пунктом 5.4.2 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II- 26-76», а именно: обеспечить конструктивным решением кровли отвод воды  преимущественно по ее верхней поверхности; для такой кровли следует применять  двухуровневые воронки внутреннего водостока с дренажным кольцом для отвода воды,  попавшей под теплоизоляционные плиты;  

 - пунктом 9.2 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26- 76», а именно: Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода  расположить равномерно по площади кровли на пониженных участках; на самом низком  участке, при необходимости, предусмотреть аварийный водоотвод сквозь стену (парапет)  с помощью парапетной воронки. На каждом участке кровли, ограниченном стенами  (парапетами), число воронок в зависимости от их пропускной способности и района  строительства определить по СП 30.13330 и СП 32.13330, при этом их должно быть не  менее двух, одна из которых может быть предусмотрена в виде парапетной воронки;  

- пунктом 9.9 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП П- 26-76», а именно: обеспечить защиту водостоков от засорения листво- или  гравиеуловителями;  

- пунктом 6.4.4.5 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП  П-26-76», а именно: на примыканиях кровли к стенам установить фартуки из стальных  листов с цинковым или полимерным покрытием, а соединение их между собой - фальцем;  

- пунктом 5.6.16, пункта 5.6.17, пункта 5.8.6 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из  поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб.  государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.А. Козлова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 9:29:00

Кому выдана Козлова Мария Андреевна