80_5801849  

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-70996/16

26 апреля 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Е.М. Новиковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.О.Тимошенко 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ТСЖ "ЖилЦентр" к ОАО "Нарострой" об обязании 

При участии в судебном заседании- согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать Открытое Акционерное общество «Нарострой», устранить дефекты и  недостатки (в соответствии с требованиями ГОСТ. СНиП. СП), допущенные при  строительстве жилого дома по адресу: 

<

...>, а именно:  

-Установить в машинном отделении помещении лифта гермодверь ДС 1,25-0,5; 

-Установить на всех лестничных клетках двери марки ДН 21-13пщу и 21-9пщу  соответствующие ГОСТ 24698-8. ГОСТ 24698-81 «Дьери деревянные наружные для жилых  и  

общественных зданий». Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об  утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а так же СНиП  21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», оборудованные армированным  стеклом, притворами, уплотнениями, порогами, самозакрывающимися устройствами;  

-Установить слив кровли тамбура согласно п. 9.3 СП 17.13330.2011 «Кровли.  Актуализированная редакция СНиП Н-26-76»  

-Устранить массовые повреждения отделки помещений общего пользования,  выраженные в растрескивании и отслоении отделочного покрытия потолков, стен и полов  данных помещений:  

1 этаж: - потолочные трещины отделочного слоя холла входа в здание - 5,6 п/м; 2 этаж: 

- отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 1.13 кв. м.  3 этаж:  

потолочные трещины отделочного слоя примыкания шахты лифта -4,7 п/м;  отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0,462 кв.м  

4 этаж: 

- отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0,33 кв.м.  5 этаж:  

- отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0,085 кв.м.  6 этаж:  

отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0,37 кв.м.  нарушение отделки пола (керамическая плитка) -0.16 кв.м.  

7 этаж: 

- отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0.93 кв.м.  8 этаж:  

- отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0.18 кв.м.  9 этаж:  

- отслоение отделочного слоя степ и потолков мест общего пользования - 0,58 кв.м.  10 этаж:  

- отслоение отделочного слоя степ и потолков мест общего пользования ~ 0.36 кв.м.  11 этаж:  

отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0.14 кв.м.  отслоение бордюра из керамической плитки, высотой 0,08 метра ~ 0,09 кв.м.;  

12 этаж: 

- отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования ~ 0,22 кв.м.  13 этаж:  

отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0.22 кв.м.  отслоение бордюра из керамической плитки, высотой 0.08 метра- 0,13 кв.м.  

14 этаж: 

отслоение отделочного слоя стен и потолков мест общего пользования - 0.51 кв.м.  отслоение бордюра из керамической плитки, высотой 0,08 метра ~ 0.26 кв.м.