20/2018-59823(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-5296/2018

г. Петропавловск-Камчатский

06 декабря 2018 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску краевого государственного казенного учреждения «Служба  

заказчика Министерства строительства Камчатского края»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Импульс»   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об устранении недостатков выполненных работ по государственному контракту от  18.07.2016 № 46/16-ГК  

при участии: 

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 05.04.2018  

(сроком на пять лет); 

от ответчика: не явились, 

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27, 28, 101, 110, 167–171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Импульс» в месячный  срок со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  недостатки работ по государственному контракту от 18.07.2016 № 46/16-ГК на  выполнение работ по монтажу систем вентиляции, дымоудаления, автоматизации  дымоудаления, слаботочных сетей и охранно-пожарной сигнализации по объекту  «Строительство сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово Тигильского  района»:  

1.1. Проложить линии связи адресных устройств и линии питания 220в  кабелем с типом исполнения "нг-FRHFLTx" в соответствии с проектной  документацией и требованиями п.13.15.3 СП 5.13130.2009 (в редакции Изменения   № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274), табл.2  ГОСТ31565-2012;  

1.2. Выполнить соединительные линии системы оповещения о пожаре  кабелем с типом исполнения "нг-FRHFLTx" в соответствии с проектной  документации и требованиям п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 (в редакции Изменения   № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274), табл.2  ГОСТ31565-2012. Обеспечить функционирование системы оповещения о пожаре в  течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания;  

1.3. Установить извещатели пожарные дымовые непосредственно на  перекрытии, а также тросах, стенах, колонах и других несущих строительных  конструкциях в соответствии с требованиями п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 (в редакции  Изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.20011 № 274);  

1.4. Установить извещатели пожарные дымовые на расстоянии не менее  0,5м. до электросветильников в соответствии с требованиями п. 13.3.6 СП  5.13130.2009 (в редакции Изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от  01.06.2011 № 274);  

1.5. Оборудовать аварийное освещение в месте установки приемно- контрольного прибора и обеспечить его включение автоматически при отключении  основного освещения в соответствии с требованиями п. 13.14.12 СП 5.13130.2009  (в редакции Изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011   № 274);  

 1.6. Установить в подвальных помещениях пожарные извещатели для  

обнаружения загораний на контролируемой площади помещений в соответствии с  требованиями приложения А, табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 (в редакции  Изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274);  

1.7. Обеспечить возможность смены электропроводки, защиту от  проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода  кабелей через стены, междуэтажные перекрытия в соответствии с требованиями  п.2.1.58 ПУЭ, пп. 15.25 СП 256.1325800.2016, п.7 ст. 82 № 123-ФЗ от 22.07.08  (в редакции от 10.07.2012);  

1.8. Обеспечить защиту от атмосферных осадков наружных вентиляционных  решеток (по всему объекту);  

1.9. В школьном корпусе:  - на 1-ом этаже: обеспечить работу всей приточной вентиляции: способом 

подключения системы автоматики по теплоснабжению П1; ПЗ; П5; П6; П10;  привести в рабочее состояние калорифер П4;  

 - на 2-ом этаже: обеспечить подключение к системе теплоснабжения П2,  П9; обеспечить подключение системы автоматики по теплоснабжению П7, П8;  

1.10. В корпусе детского сада обеспечить работу всей приточной  вентиляции, способом подключения «системы автоматики по теплоснабжению П1,  П2, ПЗ; произвести в полном объеме работы по установке системы вентиляции к  сушильным шкафам;  

1.11. В корпусе интерната: 

- на 1-ом этаже обеспечить работу всей приточной вентиляции, способом  подключения системы автоматики по теплоснабжению П3; привести в рабочее  состояние калориферы П1, П2;  

- Обеспечить работу вытяжной вентиляции. 1.12 Общие замечания: По детскому саду: - Обеспечить надлежащее закрытие незакрывающихся 28 дверей; 

- Обеспечить надлежащее запирание 4-х двойных дверей, на которых  шпингалеты не держат двери;  

- Установить с двух сторон отсутствующие ручки на дверях (2 шт.)  

оранжереи, обеспечить надлежащее прилегание дверных проемов; 

- Привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 площадь  

теневого навеса из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Теневые навесы  

оборудовать полами из безвредных для здоровья человека строительных  

материалов на расстоянии не менее 15см от земли; 

- Установить ограждения на отопительных приборах во всех помещениях  

дошкольных групп; 

- Установить перегородки в туалетных комнатах дошкольных групп в  

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 на расстоянии 1,2 от пола. По школе: - Установить замок в двери центрального входа. - В гардеробной произвести замену 2 дверей с коробкой и наличкой. 

- Заменить замок с ручкой на входной двери запасного выхода со стороны  

начальных классов. 

- На дверях с отсутствующими ключами установить замки с ключами в  

количестве 15 шт. 

- Обеспечить надлежащее запирание 16 двойных дверей, на которых  

шпингалеты не держат двери. - Заменить двухстворчатых дверей в переходе в спортзал. 

- Заменить 3 двери с коробкой и наличкой в учительскую и в туалетную  

комнату для мальчиков (размер двери – 80 см * 2 м). 

- Установить подоконник в раздевалке спортзала.  - Убрать дефекты укладки линолеума в кабинетах.  

- Устранить дефекты дверей, которые плохо закрываются, устранить дефекты обналички, которая отваливается либо заменить ее. Заменить двери, где идет  

трещина от замка до низа. 

- Настроить мини-АТС для телефонной связи.  - Привести в соответствие с требованиями СанПиН стены помещений.  

- Устранить протекание кровли крыши, устранить протечки, проходящие  

через систему вентиляции на стыках крыши и стены в холле 1 и 2 этажей. 

- В кабинете химии обшить канализацию, подведенную ко всем партам; в  

вытяжном шкафу установить вентилятор и подвести канализацию; в лабораторной  

мойке подвести канализацию и воду.  

По интернату: 

 - Заменить в изоляторах интерната, в спортивном зале дошкольных групп, в  одном учебном кабинете 7 радиаторов, которые потекли.  

 - Заменить в душевых и туалетных комнатах интерната все светильники с  лампами накаливания.  

 - Заменить в коридоре интерната двухстворчатую дверь. 

 - Заменить в кладовой интерната дверь с коробкой и наличкой (размер двери  - 80 см * 2 м).  

 - Устранить зазоры между стеной и поддоном в душевых комнатах интерната и спортзала. Закрепить поддоны.  

1.13. По благоустройству территории:  - Установить ливневые канализации. 

 - Установить на спортивных и игровых площадках спецпокрытие и дренаж  для предупреждения затопления от дождевых вод.  

 - Расширить ворота (4шт.) для проезда спецавтотранспорта.  - Сделать калитку со стороны гидранта и проложить дорожку к нему. 

 - Расширить территорию перед центральным входом в школу для проезда  спецавтотранспорта (убрать клумбы).  

 - Привести в надлежащее состояние покрытие бетонных дорожек, где  покрытие отслоилось и превратилось в цементную крошку.  

 - Устранить дефекты отделочной плитки на крыльце центрального входа и  крыльце дошкольных групп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Импульс» в пользу  краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика  Министерства строительства Камчатского края» расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.И. Решетько