36/2019-73396(1) 

Арбитражный суд Брянской области 241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 решения

 по делу 

№ А09-17328/2017

город Брянск

23 сентября 2019 года

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Земченковой Г.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Брянск Строй Сервис», г.Брянск, к обществу с ограниченной  ответственностью «СК Строй-Комплект», г.Брянск, об обязании устранить недостатки  выполненных работ,  

при участии в судебном заседании: 

от истца - ФИО2 (доверенность от 20.03.2019), ФИО3 (доверенность от  14.01.2019);  

от ответчика - ФИО4 (доверенность от 20.05.2019 № 7),  

руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СК Строй-Комплект», г.  Брянск в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную  силу безвозмездно устранить недостатки работ по договору подряда № 30/15 от 28.09.2015  с соблюдением архитектурно-эстетического решения на объекте - Кровля здания по  адресу: 

<

...> путем  выполнения следующих работ:  

П.п. 

Шифр  

расценк и и коды  

ресурсо 

Наименование работ и затрат 

Единица измерения 

Количество  единиц  

в 

1. 

ФЕРр  57-02-08  

Разборка покрытий из тротуарных плит  (применительно)  

100 м2  

4 

2. 

ФЕР 01- 02-057- 01  

Снятие слоя песчено-цементной смеси и песка  

100 м3  

0,56 

3. 

ФЕРр  58-17-01  

Демонтаж геотекстиля с мембраной (прим) 

100 м3  

4 

4. 

ФЕРр  58-17-01  

Демонтаж двух слоев рубероида  

100 м3  

4 

5. 

ФЕРр  57-02-04  

Разборка покрытий полов: цементных  толщиной 50 мм  

100 м2  

4 

6. 

ФЕР 11-  01-008- 03  

Разработка тепло- и звукоизоляции засыпной:  керамзитовой  

м3 

60 

7. 

ФЕРр  58-17-03  

Разборка теплоизоляции на кровле из: плит  пенополистирольных толщиной 50 мм  

100 м2  

4 

8. 

ФЕРр  58-17-02  

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты  минеральной толщиной 100 мм  

100 м2  

4 

9. 

ФЕР 46- 04-008- 01  

Разборка покрытий кровель: из рулонных  материалов (в т.ч. примыканий)  

100 м2  

4.1 

10. 

ФЕР 12- 01-002- 10  

12.1.02.1 5 -0093  

Устройство кровель плоских из наплавляемых  материалов: в один слой  

Материал рулонный гидроизоляционный  наплавляемый битумно- полимерный  Техноэластмост Б" для первого слоя  

100 м2  

М2 

4 

464 

11. 

ФЕР 12- 01-013- 03  

Утепление покрытий плитами: из  минеральной ваты или перлита на битумной  мастике в один слой  

100 м2  

4 

12. 

ФЕР12- 01-008- 03  

Разработка тепло- и звукоизоляции засыпной:  керамзитовой  

100 м2  

4 

13. 

ФЕР 11- 01-008- 03  

Разработка тепло- и звукоизоляции засыпной:  керамзитовой  

М3 

60 

14. 

ФЕР 11- 

11-01  

04.3.01.0 9-0014  

Устройство стяжек: цементных толщиной 20  мм  

Раствор готовый кладочный цементный  марки: 100  

100 м2  

М3 

4 

8,16 

15. 

ФЕР 11- 01-011- 02  

04.3.01.0 9-0014  

Устройство стяжек: на каждые 5 мм  изменения толщины стяжки добавлять или  исключать к расценке 11-01-011-01  

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 100 

100 м2 

М3 

24 

12,24 

16. 

ФЕР 12  1-002-09  

12.1.02.1 5 -0092  

12.1.02.1 5 -0093  

Устройство кровель плоских из наплавляемых  материалов: в два слоя  

Материал рулонный гидроизоляционный  

наплавляемый битумно- полимерный  "Техноэластмост Б" для второго слоя  

Материал рулонный гидроизоляционный  

наплавляемый битумно- полимерный  "Техноэластмост Б" для первого слоя  

100 м2 

М2 

М2 

4 

456 

464 

17. 

ФЕР 12- 01-004- 01  

12.1.02.1 5 -0093  

Устройство примыканий рулонных и  мастичных кровель к стенам и парапетам  

высотой: до 600 мм без фартуков 

Материал рулонный гидроизоляционный  

наплавляемый битумно- полимерный  "Техноэластмост Б" для первого слоя  

100м 

М2 

1,04 

104 

18. 

ФЕР 12- 01-002- 10  

01.7.12.0 5 -0082  

Устройство кровель плоских из наплавляемых  материалов: в один слой  

Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex: 150 

100 м2 

М2 

4 

464 

19 

ФЕР 08- 01-002- 01  

Устройство основания : песчаного 

М3 

48 

20 

ФЕР 12- 01-017- 01  

Устройство выравнивающих стяжек:  цементно-песчаных толщиной 15 мм  

100м2 

4 

21 

ФССЦ  02.3.01.0 

2-0020  

Песок природный для строительных:  растворов средний  

М3 

4 

22 

ФССЦ  02.3.01.0 

2-0020  

Песок природный для строительных:  растворов средний  

т 

1 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Строй-Комплект»,  г.Брянск в пользу общества с ограниченной ответственностью «Брянск Строй Сервис»,  г.Брянск 45000 руб. расходов на оплату досудебной экспертизы, 11 050 руб. расходов на  оплату судебной экспертизы, 6000 руб. расходов на оплату экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный  апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд  Брянской области.  

Судья Г.В. Земченкова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.06.2019 17:45:03

Кому выдана Земченкова Галина Викторовна