Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-24530/2023

23 мая 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи  Сердюкова П.А., руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 – 112, 167 - 171, 174, 176, 180,  181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

РЕШИЛ:

исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Покачи удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская  строительная компания «Лидер» в течение двух месяцев со дня вступления настоящего  решения в законную силу устранить недостатки/дефекты общего имущества  в многоквартирном доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером  86:12:0010110:534 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>, а именно:  

1) выполнить утепление плитами экструзионного полистирола, толщ. 50 мм,  утепление фундаментов балконных стояков. Работы выполняются в соответствии  с «ГОСТ Р 57361-2016/EN ISO 13793:2001. Национальный стандарт Российской  Федерации. Фундаменты зданий. Теплотехнический расчет»;  

2) выполнить утепление плитами экструзионного полистирола, толщиной 50 мм,  утепление торцов фундаментных блоков в местах устройства слуховых окон. Работы  выполняются в соответствии с «ГОСТ Р 57361-2016/EN ISO 13793:2001. Национальный  стандарт Российской Федерации. Фундаменты зданий. Теплотехнический расчет»;  

3) заделать утеплителем зазор между слоем утеплителя стены тех. подполья и слоем  утеплителя наружной стены, по периметру здания. Работы выполняются в соответствии  с рабочей документацией (альбом 105.17 - АС лист 17);  

4) выполнить термовкладыши по торцам плит перекрытия, которые предусмотрены  проектом. Факт укладки термовкладышей не может быть подтвержден без разборки  облицовки фасада и части стеновых конструкций. Разработать компенсирующие  мероприятия. Данный вид работы предусмотрен рабочей документацией (альбом 105.17 –  АС лист 17);  

5) установить уголки обрамления наружных откосов на герметики либо изменить  схему крепления уголков, исключив попадание атмосферной влаги на утеплитель и стену  в соответствии с рабочей документацией (альбом 105.17 – АС лист 22). Работы  

выполняются в соответствии с «СП 522.1325800.2023. Свод правил. Системы фасадные  навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации»;  

6) выполнить утепление вентиляционных шахт в соответствии с проектной  документацией. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией (альбом  105.17-КД, листы 13-29);  

7) устранить имеющиеся щели на слуховых окнах на кровле, а также в местах  прохода вентиляционных шахт, фановых стояков на кровле. Работы выполняются  в соответствии с «СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Стандарт организации. Крыши и кровли.  Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю», рабочей  документацией (альбом 105.17-КД, листы 13-29);  

8) провести замену кровельного покрытия (должен быть установлен профнастил  с защитно-декоративным покрытием ПС 44-0,8 -1000). Работы выполняются  в соответствии с «СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Стандарт организации. Крыши и кровли.  Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю» (пункт 3.1.13), «СП  17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (пункт  4.14), проектной документацией (альбом 105.17-КР.ГЧ лист 9);  

9) демонтировать существующее ограждение кровли. Выполнить новое ограждение  кровли в соответствии с требованиями проектной документации, крепление ограждения  необходимо выполнить на болтовых соединениях. Провести испытание ограждения  кровли, предоставить протоколы испытаний. Работы выполняются в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  

10) демонтировать существующие снегозадержатели. Устроить новые  снегозадержатели, выполнить устройство в соответствии с требованиями проектной  документации, выполнить крепление на болтовых соединениях. Работы выполняются  в соответствии с «СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция  СНиП II-26-76», «ГОСТ Р 59634-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.  Системы снегозадержания. Общие технические условия», «СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012.  Стандарт организации. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам  приемки и контролю», рабочей документацией (альбом 105.17-КД, листы 4-5).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская  строительная компания «Лидер» в федеральный бюджет государственную пошлину  в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья П.А. Сердюков