﻿Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016 E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А21-5876/2019

г. Калининград

16 июля 2019 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ООО «СК Вертикаль» в пользу ГАУЗ «Гурьевская центральная районная  больница» 44 944 руб. завышения стоимости фактически выполненных работ по контракту №  0135200000517001023-0687874-01 от 25.09.2017г., 8000 руб. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины.  

Обязать ООО «СК «Вертикаль» в течение тридцати календарных дней с момента  вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийное обязательство по контракту  от 25.09.2017г. № 0135200000517001023-0687874-01 на выполнение работ по объекту  «Строительство фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием до 800 человек)  Калининградская область, Гурьевский район, пос. Константиновка, ул. Центральная 26», а  именно устранить следующие дефекты:  

- отделка внутреннего помещения кабинета приема выполнена керамической  глазурованной плиткой на высоту 1,97 м., вместо предусмотренных проектом 2,5 м.;  

- в помещении для ожидания приема отбойная доска смонтирована по периметру стен в  одном уровне вместо двух, как это предусмотрено проектной документацией.;  

- пандус имеет одностороннее ограждение с поручнем, вместо двухстороннего;  

- не обеспечена глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью  при открывании двери (размер входной площадки при входе в здание составляет 1,3*2,1 м.,  вместо 1,4*2,0 м.);  

- наружные входные двери имеют высоту порога 0,04 м., что превышает допускаемые  0,014 м.;  

- ширина двери в помещении санузла для маломобильных групп составляет 0,67 м.  вместо 0,9 м. (не обеспечен въезд кресла-коляски);  

- в нарушение п. 3.12 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» - нижние звенья труб  (отметы) установлены на отмостку или выше отмостки на 0,05 м., 0,11 м., 0,48 м. (следовало 0,2  м.);  

- в нарушение технологии устройства тротуарного плиточного покрытия - межплиточные швы тротуарной плитки не заполнены песком.