АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-18433/2023

город Саратов

13 мая 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Паскаль» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г.Энгельс в течение одного месяца с момента вступления в законную силу  решения суда устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки работ,  выполненных в рамках муниципального контракта № 365 от 21.08.2020, а именно:  

- произвести восстановительный ремонт кровельного покрытия по адресу: 

<

...>  

 № пп  

Обо сно ван ие  

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Стоимость 

единицы, руб.  

Общая стоимость, руб.  

Все

го 

В том  числе  

Всего  

В том числе  

Осн.З/п  

Эк.М 

аш. 

З/п Ме х  

Осн. 

З/п  

Эк.Ма 

ш. 

З/пМе 

х 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Раздел 1. Кровля 

1 

ФЕР4 6-04008-01 Прик аз  

Минс троя  Росс ии от  26.12 .2019   № 876/ 

Разборка покрытий кровель:  

из рулонных материалов 

 НР (1234 руб.): 110% от ФОТ  

(1122 руб.)  СП (785 руб.): 70% от ФОТ  

(1122 руб.)  

100 м2 

10 

153.59 

112.16 

 41.43 

1536 

 1122 

 414

2 

ФЕР1 2-01016-02 Прик аз  

Минс троя  Росс ии от  26.12 .2019   № 876/ пр  

Огрунтовка оснований из  бетона или раствора под  

 водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 

27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00  (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и  работах по реконструкции  

объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (344 руб.): 120% от ФОТ (287 руб.) 

СП (187 руб.): 65% от ФОТ (287 руб.)  

100 м2 

10 

31.43

 28.14 

 3.29 

 .0.58 

 314 

 281 

 33 

 6 

3 

ФССЦ 01.2.03 

.050011  Прик аз  

Минс троя  Росс ии от  26.12 .2019   № 876/ пр  

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 

л 

350 

8.44

2954 

4 

ФЕР1 2-01002-09 

Приказ  Минст роя  

России  от  

26.12.2 019  

 № 876/пр

Устройство кровель плоских  

из наплавляемых 

 материалов: в два слоя  (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и  работах по реконструкции  объектов капитального  

строительства (аналогичных  технологическим процессам в  новом строительстве, в том  

 числе по возведению новых 

конструктивных элементов)  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;  

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  НР (1919 руб.): 120% от ФОТ (1599  

руб.) СП (1039 руб.): 65% от ФОТ (1599 руб.) 

100 м2 

10 

368.36

 155.23  

30.8 

4.69

 3684 

 1552 

 308 

 47 

5 

ФССЦ- 

12.1.02.150121 Приказ Минстроя 

России  от  

26.12.2 019  

 № 876/пр

Материал рулонный  битумно-полимерный  кровельный и  

гидроизоляционный ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего 

слоя кровли, основа-  стеклоткань/полиэстер/стекл 

охолст, гибкость не выше-25 

°C, масса 1 м2 4,5 кг,  прочность 390-590 Н,  

 теплостойкость не менее 100 °C 

м2 

1140 

25.09

28603 

6 

ФССЦ- 

12.1.02.150122 Приказ Минстроя 

России  от  

26.12.2 019  

 № 876/пр

Материал рулонный  

битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, основа- 

стеклоткань/полиэстер/стек лохолст, гибкость не выше25 °C, масса 1 м2 от 3,5 до  4,0 кг, прочность 390-590 Н,  

 теплостойкость не менее 100 °C 

м2 

1160 

23.06

26750 

7 

ФЕР1 2-01004-01  

Приказ  Минст роя  

России  от  

26.12.2 019  

 № 876/пр

Устройство примыканий  рулонных и мастичных  

кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального 

 строительства (аналогичных  технологическим процессам в  новом строительстве, в том  числе по возведению новых  

конструктивных элементов)  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;  

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  НР (36 руб.): 120% от ФОТ (30 руб.)  

СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.) 

100 м 

0.12 

2784.22 

 243.87

 224.3 

5.8

 334 

 29

 27 

 1

8 

ФССЦ- 

12.1.02.150121 Приказ Минстроя 

России  от  

26.12.2 019  

 № 876/пр

Материал рулонный  битумно-полимерный  кровельный и  

гидроизоляционный ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего 

слоя кровли, основа-  стеклоткань/полиэстер/стекл 

охолст, гибкость не выше-25 

°C, масса 1 м2 4,5 кг,  прочность 390-590 Н,  

 теплостойкость не менее 100 °C 

м2 

30.24 

25.09

759

9 

ФС СЦ пг- 010101041  Приказ  

Минст

роя  России  

от  26.12.2 

019   № 876/пр 

Погрузо-разгрузочные  

работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 

НР 0% от ФОТ  СП 0% от ФОТ  

1 т груза 

1.7 

42.98

42.98 

73

73

10 

ФС СЦ пг- 032101004  Приказ  

Минст

роя  России  

от  26.12.2 

019   № 876/пр 

Перевозка грузов  

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км 

НР 0% от ФОТ  СП 0% от ФОТ  

1 т груза 

1.7 

5.75

5.75 

10

10

Накладные расходы 

3533

Сметная прибыль 

2030

Итоги по смете: 

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций,  разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)  

3555

Кровли 

66942

Погрузо-разгрузочные работы 

73

Перевозка грузов автотранспортом 

10

Итого 

70580

В том числе: 

Материалы 

61168

Машины и механизмы 

865

ФОТ 

3038

Накладные расходы 

3533

Сметная прибыль 

2030

70 580 * 7,67 

541349 

НДС 20% 

108269.8 

ВСЕГО по смете 

649618.8 

- произвести ремонт кровельного покрытия в местах отслоения по адресу: 

<

...>, 

 № пп 

Обоснован ие  

Наименование 

Ед.  

из м.  

Ко л.  

Стоимость единицы,  руб.  

Общая стоимость,  руб.  

Всего 

В том числе 

Всего  

В том числе 

Осн.З/ 

п 

Эк.Ма 

ш. 

З/пМех 

Осн.

З/п 

Эк.Ма

ш. 

З/пМех 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Раздел 1. Кровля 

1 

ФЕРр58-7-2  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Ремонт отдельными местами  

рулонного покрытия с промазкой: битумными 

составами с заменой 2 слоев  (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и  работах по реконструкции  объектов капитального  

строительства (аналогичных  технологическим процессам в  новом строительстве, в том  числе по возведению новых  

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  НР (18 руб.): 83% от ФОТ (22 руб.)  

СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.)  

100 м2 

0.05 

2446.1

1

432.6

 81.21 

 7.18 

122

 22 

 4 

2 

ФССЦ- 

12.1.02.150121  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и  

гидроизоляционный 

ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего  слоя кровли, основа-  

стеклоткань/полиэстер/стекло холст, гибкость не выше-25  

°C, масса 1 м2 4,5 кг, прочность 390-590 Н, 

теплостойкость не менее 100  °C  

м2 

11.65 

25.09 

29,2  

3 

ФССЦпг-01- 01-  

Погрузо-разгрузочные работы  при автомобильных  

1 т  гру за  

0.0325 

42.98 

42.98

1

1

4 

ФССЦпг-03- 21-  

Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами  

1 т  гру за  

0.0325 

5.75

5.75

Накладные расходы 

18

Сметная прибыль 

14

Итоги по смете: 

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 

154

Кровли 

292

Погрузо-разгрузочные работы 

1

Накладные расходы 

18

Итого 

447

В том числе: 

Материалы 

388

Машины и механизмы 

5

ФОТ 

22

Накладные расходы 

18

Сметная прибыль 

14

447 * 7,67 

3428

НДС 20% 

686

ВСЕГО по смете 

4114

- произвести восстановительный ремонт кровельного покрытия по адресу: 

<

...>  

 №  пп  

ФИО2 ние  

Наименование 

Ед. изм.

 Ко л.  

Стоимость единицы, руб.  

 Общая стоимость, 

руб. 

Всего 

В том числе 

Все

го 

В том числе 

Осн.З/п 

Эк.Ма 

ш. 

З/пМех 

Осн.З 

/п 

Эк.Ма 

ш. 

З/пМ 

ех 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Раздел 1. Кровля 

1 

ФЕР12-01- 

004-01 Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Разборка примыканий  рулонных и мастичных кровель  

к стенам и парапетам  высотой: до 600 мм без  фартуков  

(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах 

по реконструкции объектов  капитального строительства  

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;  ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й  

уровень)) НР (198 руб.): 120% от ФОТ (165 руб.) СП (107 руб.): 65% от ФОТ (165 руб.) 

100 м 

0.8 

389.87 

 201.46

 188.41 

 4.87

 312 

 161 

 151 

 4 

2 

ФЕР12-01- 

004-01 Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Устройство примыканий  

рулонных и мастичных  кровель к стенам и парапетам  

высотой: до 600 мм без  фартуков  

(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах 

по реконструкции объектов  капитального строительства  

(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

100 м 

0.8 

2784.2 

2

243.87

 224.3 

 5.8

 2227 

 195 

 179 

 5 

ТЗМ=1,25) НР (240 руб.): 120% от ФОТ (200 руб.) СП (130 руб.): 65% от ФОТ (200 руб.) 

3 

ФССЦ- 

12.1.02.150121  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и  

гидроизоляционный ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли, основа- 

стеклоткань/полиэстер/стекло холст, гибкость не выше-25  

°C, масса 1 м2 4,5 кг, прочность 390-590 Н, 

теплостойкость не менее 100  °C  

м2 

201.6 

25.09 

 5058 

4. 

ФЕРр58-7-2  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Ремонт отдельными местами  рулонного покрытия с  

промазкой: битумными 

составами с заменой 2 слоев  (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и  работах по реконструкции  объектов капитального  строительства (аналогичных  технологическим процессам  

в новом строительстве, в том  числе по возведению новых  

конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1,25) НР (58 руб.):83% 

от ФОТ (70 руб.) СП (46 руб.):  65% от ФОТ (70 руб.)  

100 м2 

0,16 

2446,1

1

432.6 

 81.21 

 7.18 

 391 

 69 

 13 

 1 

5. 

ФССЦ- 

12.1.02.150121  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и  

гидроизоляционный ТКП/ЭКП/ХКП, для верхнего слоя кровли, основа- 

стеклоткань/полиэстер/стекло холст, гибкость не выше-25  

°C, масса 1 м2 4,5 кг, прочность 390-590 Н, 

теплостойкость не менее 100  °C  

м2 

37.28 

25.09 

 935 

6. 

ФЕР16-07- 

002-01 Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Установка воронок водосточных  

(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных  элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 

НР (76 руб.): 128% от ФОТ (59 руб.)  СП (49 руб.): 83% от ФОТ (59 руб.)  

 шт. 

2 

48,9

 28.96 

 15.88 

 0.33 

 98 

 58 

 32 

 1 

7 

ФССЦ- 

08.1.02.010012  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019  

Воронки сливные, диаметр 100 мм 

 шт. 

2 

47

 94 

8 

ФЕР12-01- 

004-09 Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах  по реконструкции объектов  

капитального строительства  (аналогичных технологическим  процессам в новом  

строительстве, в том числе по  

возведению новых конструктивных  элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к  

расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 

НР (78 руб.): 120% от ФОТ (65 руб.)  СП (42 руб.): 65% от ФОТ (65 руб.)  

100 м 

0,8 

461.32 

 81.32

 369 

 65

9 

ФССЦ- 

08.3.02.021000  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Лента крепежная ЛК из  оцинкованной стали марки  ЛК-1  

м 

0,8 

3,2

 3 

10 

ФССЦпг- 01-01- 01041  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 876/пр  

Погрузо-разгрузочные работы  

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора  строительного с погрузкой  вручную  

НР 0% от ФОТ  СП 0% от ФОТ  

1 т  гру за  

0,44 

42,98 

 42.98 

 19 

 19 

11 

ФССЦпг- 03-21- 01004  

Приказ 

Минстроя  России от  26.12.2019   № 976/пр  

Перевозка грузов  

автомобилями-самосвалами  грузоподъемностью 10 т  работающих вне карьера на  расстояние: I класс груза до 4  км  

НР 0% от ФОТ  СП 0% от ФОТ  

1 т  гру за  

0.44 

5.75

 5.75 

 3 

 3 

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 

9509

 548 

397

 11 

Накладные расходы 

650

Сметная прибыль 

375

Итоги по смете: 

Кровли 

9700

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 

495

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление,  газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)  

317

Погрузо-разгрузочные работы 

19

Перевозка грузов автотранспортом 

3

Итого 

10534 

В том числе: 

Материалы 

8564

Машины и механизмы 

397

ФОТ 

559

Накладные расходы 

650

Сметная прибыль 

375

10 534 * 7,67 

80796 

НДС 20% 

16159.2 

ВСЕГО по смете 

96955.2 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Паскаль» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Энгельс в пользу администрации Марксовского  муниципального района Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.  Маркс судебные расходы за проведение экспертизы в размере 46 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Паскаль» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Энгельс в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6000 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО3