РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 24 октября 2025 года  

по делу № А33-25715/2024 Красноярск  

«10» октября 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  

«Преображенский 8» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со  

дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки (дефекты)  

в общем имуществе многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>  

ФИО1, д. 12, выявленные в период гарантийного срока, а именно:  

1.Восстановить обрамление из керамогранита и фасадной штукатурки на доме по  

периметру с 9-го подъезда по 15-й подъезд. 

2. Заменить поврежденную и уложить отсутствующую брусчатку по периметру дома. 3.Завершить установка водосточной системы для слива дождевых вод.  

4.Установить ливневая канализация, выполнить разуклонку асфальтового  

покрытия с контруклоном. 

5.Установить грязевую защиту во всех подъездах во входных группах на 1-х этажах. 6.Восстановить разрушенную стяжку перед входными дверями в подъезды.  

7.Устранить трещины но штукатурке шахты лифта по всем этажам во всех подъездах.  

8.Заменить оконные откосы на всех этажах во всех подъездах (имеют повреждения:  

пробиты, поцарапаны). 9.Выполнить ограждение лестницы выхода па кровлю во всех подъездах. 

10.Заменить разбитый стеклопакет между техническим и 8 этажами в 1-м подъезде.  

11.Установить заглушки на распределительные коробки в мусорокамерах в 1-м подъезде  

между 7-м и 6-м этажами, между 6-м и 5-м этажами, между 4-м и 3-м этажами.  

12.Восстановить освещение в 1-м подъезде на 7-м этаже возле квартиры № 57 возле  

лифта. 13.Установить потолок в мусорокамере в 1-м подъезде между 8-м и 7-м этажами. 

14.Очистить стояки отопления во всех подъездах на всех этажах от краски для степ.  

15.Окрасить стены в подъезде № 1, выровнять неровности штукатурки, устранить сколы,  

царапины. 

16.Заменить потолочные и настенные светильники в подъезде № 1. 17.Убрать торчащие оголенные провода на 7-м этаже 1-го подъезда.  

18.Выполнить регулировку окон в 1-м подъезде между 2 и 3 этажами, между 4 и 5  

этажами, между 5 и 6 этажами, между 6 и 7 этажами в 1 -м подъезде. 

19.Установить отсутствующую частично потолочную плитку, заменить частично  

поврежденную плитку в 1-м подъезде. 20.Устранить следы подтопления на потолке и стенах на 5-м этаже в 1-м подъезде. 

21.Устранить дефекты на шахте лифта между 3 и 4 этажами в 1-м подъезде.  

22. Установить на этажах навигационные таблички «мусорокамера», «выход», «номер  

этажа» 

23.Установить освещение в мусорокамере между 5-м и 4-м этажами 2-го подъезда.  

24.Покрасить стены 2-го подъезда в финишный слой. 25.Устранить отверстие в стене на 4-м этаже 2-го подъезда. 26.Заменить светильник на 1-м этаже в 2-м подъезде. 

27.Устранить повреждение фасада под окном и вокруг окна 2-го этажа 2-го подъезда со  

стороны внутреннего двора. 28.Заменить стеклопакет между 3 и 4 этажами 2-го подъезда. 29.Заменить откос на окне между 2 и 3 этажами 2-го подъезда. 

30.Оштукатурить вокруг окна со стороны двора 2-й этаж 2-й подъезд.  

31.Уложить отсутствующую частично брусчатку возле спуска в подвал между 2 и 3  

подъездами. 

32.Выполнить регулировку двери в комнате уборочного инвентаря на 1-м этаже 2-10  

подъезда (дверь перекошена, не закрывается). 33.Выполнить регулировку окон во 2-м подъезде на всех этажах. 

34.Устранить неплотное примыкание двери выхода на кровлю во 2-м подъезде.  

35.Смонтировать освещение в межквартирных коридорах на всех этажах во 2-м подъезда. 36.Устранить перепад примыкания F-профиля окна к стене между техническим и 8  

этажами во 2-м подъезде 

37.Установить крышку распределительной коробки в камере мусоропровода в 3-м  

подъезде между 2-м и 1-м этажами. 

38.Установить крышку распределительной коробки возле кв. № 86 в 3-м подъезде. 39.Выполнить регулировку окон на всех этажа 3-го подъезда.  

40.Выполнить регулировку потолочных плиток на 3-м и 2 этажах в 3-м подъезде. 

41.Заменить неработающие плафоны потолочного освещения и настенные светильники па  

всех этажах в 3-м подъезде. 

42.Заменить разбитое стекло в двери входного тамбура со стороны двора в 3-м подъезде.  

43.Установить закрывающую планку вокруг двери входной группы при выходе во двор в  

4-м подъезд, устранить замятие нижней рамы. 

44.Установить крышки распредели тельных коробок в 4-м подъезде в мусорокамере на  

всех этажах. 

45.Заделать торчащие провода на пололке па 1-м этаже в 3-м подъезде. 46.Установить обозначение 4-го подъезда со стороны двора.  

47.Убрать торчащий провод в камере мусоропровода в 4-м подъезде. 48.Устранить следы подтопления по стволу мусоропровода па 8-м этаже в 4-м подъезде.  

49. Установить крышку распределительной коробки возле кв. № 113, на 7-м этаже в 4-м  

подъезде. 

50.Установить заглушки на подоконниках всех этажей в 4-м подъезде.  

51.Восстановить бордюр вдоль лифтовой шахты между 4-м и 3-м этажами в 4-м подъезде. 52.Установить отсутствующие плафоны между 6 и 7 этажами в 4-м подъезде.  

53.Заменить не работающие светильники потолочного освещения частично па всех этажах  

в 4-м подъезде. 54.Выполнить регулировку окон на всех этажа 4-го подъезда. 55.Установить букву «Ж» в навигации на 5-м этаже 4-го подъезда. 

56.Установить отсутствующие частично болты на креплениях лестничных перил между 5-м и 4-м этажами в 4-м подъезде.  

57.Установить крышку распределительной коробки на 2-м этаже возле квартир № 91 и №  

93 в 4-м подъезде. 58.Зачеканить примыкание лестницы к стене между 5-м и 4-м этажами в 4-м подъезде. 59.Установить навигацию «мусорокамера» между 2-м и 1 -м этажами в 4-м подъезде. 60.Очистить, лестничные марши от бетона в 4-м подъезде. 

61.Восстановить уголок 2-й тамбурной двери со стороны улицы в 4-м подъезде.  

62.Установить уплотнительные резинки и штапики на двери 2-й тамбурной двери со  

стороны улицы в 4-м подъезде. 

63.Устранить торчащие провода из стены в тамбуре со стороны двора в 4-м подъезде. 64.Устранить дефекты (сколы) дверного проема со стороны двора в 4-м подъезде.  

65.Установить стеклопакет в двери тамбура при выходе со стороны улицы в 4-м  

подъезде. 

66. Восстановить разрушенную облицовку двери и восстановить геометрию двери при  

выходе на крышу в 5-м подъезде 

67.Установить оконные ручки на окнах между 6 и 7 этажами, между 7 и 8 этажами в 5-м  

подъезде 68.Выполнить регулировку всех окон в 5-м подъезде. 

69.Установить крышку распределительной коробки около квартиры № 143 в 5-м подъезде. 70.Окрасить стены между 2 и 3 этажами в 5-м подъезде, устранить загрязнения и  

царапины на стенах. 

71.Установить отсутствующие потолочные светильники в холле па 1-м этаже в 5-м  

подъезде. 

72.Убрать оголенные провода, установить выключатель в комнате уборочного инвентаря  

на 1-м этаже в 5-м подъезде. 

73.Восстановить не работающее освещение (4 светильника) при выходе из 5-го подъезда. 74.Устранить последствия затопления на потолке и стенах шахты лифта в 5-м подъезде. 75.Установить заглушки па окнах между 3-м и 2-м этажах в 5-м подъезде.  

76.Восстановить навигацию «мусоропровод» между 2-м и 1-м этажами в 5-м подъезде. 77.Устранить сколы на углу фасада со стороны двора возле 5-го подъезда.  

78.Убрать торчащие провода па информационной табличке возле 5-го подъезда. 

79.Устранить трещину по степс возле 1-й тамбурной двери со стороны двора в 5-м  

подъезде. 80.Установить крышку люка на 1-м этаже в 5-м подъезде. 

81.Установить крышку распределительной коробки в мусорокамере между 8-м и 7-м  

этажами в 5-м подъезде. 82.Установить личинку входной двери со стороны двора в 5-м подъезде. 83.Закрепить розетку в тамбуре в 5-м подъезде. 

84.Выполнить регулировку окоп на всех этажа 5-го подъезда. 85. Восстановить освещение на площадке около квартир № 132, 131, 123, 120, 119.  

86.Зачеканить проход канализационной трубы на 2-м этаже на лестнице в 6-м подъезде. 87.Устранить трещины левого и правого косяков входной двери со стороны улицы в 6-м  

подъезде. 

88.Восстановить освещение на площадках возле квартир № 178, 177, 162, 156, 150.  

89.Заменить треснутый стеклопакет на техническом этаже, между 1 и 2 этажами в 6-м  

подъезде. 90.Установить откосы на двери выхода на крышу с уличной стороны в 6-м подъезде. 

91.Отрегулировать деформированное дверное полотно при выходе на крышу в 6-м  

подъезде. 

92.Очистить светильники и перила лестницы от краски на всех этажах 6-го подъезда. 93.Заменить стеклопакет между техническим и 8-м этажами.  

94.Устранить трещину на дверном проеме выхода на крышу с внутренней стороны в 6-м  

подъезде. 95.Установить крышки распределительных коробок в 6-м подъезде. 96.Заменить не работающие потолочные светильники в 6-м подъезде. 

97.Убрать торчащие провода в мусоропроводе в 6-м подъезде. 98.Установить уголок на откосе окна между 7 и 8 этажами в 6-м подъезде.  

99. Установить частично отсутствующие крепежные болты перил в 6-м подъезде.  

100.Устранить скол на лестнице между 6 и 7 этажами, между 6 и 5 этажами в 6-м  

подъезде. 101.Выполнить регулировку окна между 5 и 6 этажами в 6-м подъезде. 

102.Установить отсутствующий плафон потолочного освещения на 2-м этаже в 6-м  

подъезде. 103.Восстановить порог около входной двери 6-го подъезда. 

104.Устранить повреждение фасада внизу дверного проема со стороны двора в 6-м  

подъезде. 

105.Заменить треснутый керамогранит па полу со стороны двора во входной группе 7-го подъезда. 106.Устранить трещину по степс шахты лифта в 7-м подъезде. 107. 108.Установить освещение в мусорокамере на 8-м этаже в 7-м подъезде.  

109.Устранить места подтопления на потолочной плитке в мусорокамере и в колясочной  

на 8-м этаже в 7-м подъезде. 110.Заменить дверцу люка на 8-м этаже в 7-м подъезде. 

111.Заменить разбитые стеклопакеты фасадного остекления па 1-м, 2-м, 4-м и 5-м этажах,  

между 4 и 3 этажами в 7-м подъезде. 112.Заменить уплотнительные резинки в дверях в 7-м подъезде. 113. 

114.Восстановить потолочное освещение около кв. № 203, 210, 200, 190, 191, 185 в 7-м  

подъезде. 

115.Закрепить настенный светильник в мусорокамере между 4 и 5 этажами в 7-м  

подъезде. 

116. Заменить откосы и уголки на окнах между 2 и 3 этажами, между 3 и 4 этажами в 7-м  

подъезде. 

117.Закрепить лестничные перила (ограждение) между 6 и 7, 5 и 4 этажами в 7-м  

подъезде. 118.Установить ручки на окнах в мусорокамерах па всех этажах в 7-м подъезде. 

119.Заменить ручку на двери в комнате уборочного инвентаря на 1-м этаже в 7-м подъезде 120. Выполнить регулировку окон на всех этажа 7-го подъезда  

121. Заменить разбитые стеклопакеты па 1-м этаже, между 7 и 8 этажами, па 8-м этаже 8-го подъезда.  

122.Устранить повреждение окрасочного слоя под потолком па техническом этаже в 8-м  

подъезде. 123.Окрасить на финишный слой степы в 8-м подъезде. 124.Очистить лестничные марши от бетона в 8-м подъезде. 125.Восстановить потолочное и настенное освещение в 8-м подъезде. 126.Выполнить регулировку окоп па всех этажах в 8-м подъезде. 127.Отрегулировать установку батареи на 6-м этаже в 8-м подъезде (устранить наклон). 128.Заменить откосы окна между 5 и 6 этажами в 8-м подъезде. 129.Установить навигационную табличку «этаж» на 2-м этаже в 8-м подъезде. 

130.Восстановить освещение в 8-м подъезде около квартир 222, 223, 243, 238, 235, 230,  

231, 226, 227. 131.Восстановить порог входной двери в 8-м подъезде. 132.Заменить дверной замок па 2-й двери в тамбуре со стороны двора в 8-м подъезде. 133.Заменить доводчик па двери со стороны двора в 8-м подъезде. 

134.Заменить треснутые стеклопакеты между 1 и 2 этажами, между 5 и 6 этажами, между  

6 и 7 этажами в 9-м подъезде. 

135.Установить декоративную решетку па батарее па 1-м этаже при входе в 9-м подъезде. 136.Устранить подтеки на стене лестничного пролета на 1 -м этаже 9-го подъезда.  

137.Установить отсутствующий потолочный светильник на 1-м этаже 9-го  

подъезда. 

138.Установить ручки на окнах в мусорокамерах на всех этажах 9-го подъезда. 139.Установить отсутствующие светильники в тамбурах при входе в 9-й подъезд.  

140.Установить отсутствующий эвакуационный светильник на 1-м этаже.  

141.Выполнить регулировку двери комнаты уборочного инвентаря на 1-м этаже 9-го  

подъезда. 

142.Устранить следы подтопления на потолочной плитке в комнате уборочного инвентаря  

на 1-м этаже, в межквартирном коридоре па 5-м этаже 9-го подъезда. 

143.Установить косяки входной группы с внешней стороны 9-го подъезда. 144. Заменить треснутый стеклопакет между техническим и 7 этажами в 9-м подъезде.  

145. Установить бордюр вдоль лифтовой шахты стеклопакет между техническим и 7  

этажами в 9-м подъезде. 

146.Установить крышку распределительной коробки на техническом этаже в 9-м  

подъезде. 

147.Установить дверцу сантехнического люка па 7-м этаже в 9-м подъезде. 148.Установить навигацию па 7-м этаже в 9-м подъезде.  

149.Восстановить освещение па 7-м этаже около кв. 280 в 9-м подъезде. 150.Восстановить освещение в мусорокамере между 7-м и 6-м этажами в 9-м подъезде.  

151.Закончить расшивку напольной плитки между 7-м и 6-м этажами в 9-м подъезде. 

152.Заменить разбитый стеклопакет между 7-м и 6-м этажами в 9-м подъезде. 153.Устранить трещину по стене, вокруг окна между 7-м и 6-м этажами в 9-м подъезде.  

154.Восстановить освещение на 6-м этаже в 9-м подъезде. 155.Установить навигацию на 6-м этаже в 9-м подъезде.  

156.Заменить разбитый стеклопакет между 6-м и 5-м этажами в 9-м подъезде.  

157.Восстановить освещение в мусорокамере между на 6-м и 5-м этажами в 9-м подъезде. 158.Заменить F-профиль, закрашенный совместной со стеной между на 6-м и 5-м этажами  

в 9-м подъезде. 159.Установить освещение па 5-м этаже в 9-м подъезде. 

160.Заменить потолочную плитку с пятнами замачивания на 5-м этаже в 9-м подъезде.  

161.Заменить сломанный подоконник и откосы в мусорокамере между 5-м и 4-м этажами  

в 9-м подъезде. 

162.Установить заглушки на подоконнике и па шарнирах окна мусорокамере между 5-м и  

4-м этажами в 9-м подъезде. 

163. Восстановить освещение около кв. 256 на 4-м этаже в 9-м подъезде.  

164.Восстановить осыпавшуюся штукатурку потолка лестницы между 4-м и 3-м этажами  

в 9-м подъезде. 

165.Восстановить освещение на 3-м этаже в 9-м подъезде. 166.Установить дверцу сантехнического люка па 3-м этаже в 9-м подъезде.  

167.Восстановить разобранный потолок около колясочной и внутри колясочной на 2-м  

этаже в 9-м подъезде. 

168.Заменить треснутый стеклопакет между 2-м и 1-м этажами в 9-м подъезде. 169.Восстановить освещение (люстра) па 1-м этаже в 9-м подъезде.  

170.Установить дверцу сантехнического люка на 1-м этаже в 9-м подъезде. 171.Завершить обрамление всех тамбурных дверей в 9-м подъезде.  

172.Восстановить освещение и убрать висящие провода в тамбурах в 9-м подъезде. 173.Установить стеклопакет верхний па второй входной группе со стороны улицы в 10-м  

подъезде. 174.Установить освещение возле лифта на 1-м этаже в 10-м подъезде. 

175.Заменить разбитую плитку около шахты лифта на 1-м этаже в 10-м подъезде.  

176.Установить крышка технического люка (косо установлена) на 1-м этаже в 10-м  

подъезде. 

177.Заменить треснутое стекло и отрегулировать форточку на 8-м этаже, заменить  

треснутые стеклопакеты между 5и4,4иЗ,Зи2 этажами в 10-м подъезде. 178.Установить откосы двери выхода на крышу в 10-м подъезде. 179. Убрать торчащие провода из степы около выхода на крышу в 10-м подъезде. 

180.Восстановить бордюрную плитку на этажах, замазать межплиточные швы на полу в  

10-м подъезде. 181.Установить техническую нишу на 8-м этаже в 10-м подъезде. 

182.Выполнить отделку потолка над мусоропроводом на всех этажах в 10-м подъезде. 183.Заменить откос окна между 6 и 7 этажами в 10-м подъезде.  

184.Устранить дыру в полу между 6 и 7 этажами в 10-м подъезде. 

185.Заменить откосы и уголки окон между 4 и 5 этажами 10-го подъезда.  

186.Заменить разбитый стеклопакет между 1 и 2 этажами, между 3 и 4 этажами, между 4 и  

5 этажами в 10-м подъезде. 187.Установить крышки распределительных коробок в 10-м подъезде. 

188.Установить дверцы на технических нишах на 2-м и 3-м этажах в 10-м подъезде.  

189.Устрашить многочисленные царапины и трещины штукатурного слоя па оспах всех  

этажей в 10-м подъезде. 

190.Восстановить освещение на техническом этаже в 10-м подъезде. 191.Заменить стеклопакет между техническим этажом и 7-м этажами в 10-м подъезде.  

192.Заделать отверстие в стене возле ливневой канализации па 7-м этаже в 10-м подъезде. 193.Завершить сборку потолка на 7-м этаже, в мусорокамере между 7 и 6 этажами, на 6-м  

этаже в 10-м подъезде. 194.Восстановить освещение па 6-м этаже в 10-м подъезде. 

195.Заменить подоконник и откосы между 6 и 5 этажами в 10-м подъезде. 196.Восстановить освещение около кв. 294, 295, 289, 290 в 10-м подъезде. 197.Восстановить освещение па 2-м этаже в 10-м подъезде.  

198.Заменить разбитый стеклопакет входной группы со стороны улицы в 11-м подъезде. 199.Восстановить порог входной группы в 11-м подъезде.  

200.Заменить откосы входных дверей с внутренней стороны 11-го подъезда. 

201.Заменить разбитый стеклопакет входной двери со стороны двора 11-го подъезда. 202.Выполнить штукатурку и установить крышку технического короба в 11-м подъезде.  

203.Устранить щели примыкания лестницы к стене в 11-м подъезде. 204.Выполнить регулировку окон на всех этажах в 11-м подъезде.  

205.Заменить уголок па откосе окна между 6 и 7 этажами в 11-м подъезде.  

206.Установить отсутствующую частично па всех этажах потолочную плитку в 11-м  

подъезде. 

207.Восстановить частично не работающее потолочное освещение на всех этажах в 11-м  

подъезде. 208.Заменить разбитые два стеклопакета между 2 и 3 этажами в 11-м подъезде. 

209.Установить дверцу технического люка рядом с кв. № 312 на 2-м этаже в 11-м  

подъезде. 

210.Заменить разбитый стеклопакет между 1 и 2 этажами в 11-м подъезде.  

211.Восстановить освещение на 7-м этаже, между 7 и 6 этажами, на 6 этаже около лифта,  

на 5-м этаже около лифта, па 4-м этаже около лифта, на 3-м этаже около лифта, на 2-м этаже  

в лифтовом холле 2 светильника в 11-м подъезде. 

212.Восстановить разрушенный штукатурный слой на стене под окном между 2 и 1  

этажами в 11-м подъезде. 213.Восстановить порог входной группы в 12-м подъезде. 214.Установить стеклопакет верхней части двери 12-го подъезда со стороны двора. 

215.Заменить треснутую плитку керамогранита па полу перед лифтом па 1-м этаже в 12-м  

подъезде. 216.Установить люк технического короба па 8-м этаже в 12-м подъезде. 

217.Заменить разбитый стеклопакет в мусорокамере, торчат провода на 8-м этаже в 12-м  

подъезде 

218.Заменить разбитый стеклопакет между 2 и 3 этажами, между 3 и 4 этажами, между 4 и  

5 этажами, между 6 и 7 этажами в 12-м подъезде. 

219.Восстановить освещение декоративной полки на 1-м этаже в 12-м подъезде 220.Установить заглушки на подоконниках на всех этажах в 12-м подъезде.  

221.Установить нумерацию подъезда со стороны улицы па входной двери в 12-м  

подъезде. 

222.Восстановить освещение настенных светильников в лифтовом холле на 1-м этаже в  

12-м подъезде. 223.Восстановить освещение па 8-м этаже в 12-м подъезде. 

224.Установить штапики на стеклопакет верхней части двери 13-го подъезда со стороны  

двора. 225.Окрасить 13-й подъезд. 

226.Установить люки техническою короба на 1-м этаже в 13-м подъезде.  

227.Установить освещение в комнате уборочного инвентаря и па этажах в 13-м подъезде. 228.Установить отсутствующую частично потолочную плитку по всему 13-му подъезду.  

229.Установить навигационные указатели «этаж», «мусорокамера», «выход во двор» в  

13-м подъезде. 

230.Установить люк технического короба на 8-м этаже в 13-м подъезде.  

231.Выполнить регулировку форточки окна, установить прижимную планку стеклопакета  

па 8-м этаже в 13-м подъезде. 

232.Выполнить регулировку окна между 5 и 6 этажами в 13-м подъезде.  

233.Восстановить не работающее потолочное освещение частично на всех этажах в 13-м  

подъезде. 

234.Заменить разбитый стеклопакет, заменить откос окна на лестничной клетке между 4 и  

5 этажами в 13-м подъезде. 

235.Выполнить регулировку окна и заменить уплотнительную резинку между 3 и 4  

этажами в 13-м подъезде. 236.Зачеканить примыкание лестницы к стене между 1 и 2 этажами в 13-м подъезде. 

237.Очистить лестничные пролеты от штукатурки в 13-м подъезде.  

238.Заменить на окнах пробитые откосы на окнах между 2 и 3 этажами, между 3 и 4  

этажами в 13-м подъезде. 

239.Заменить разбитые три стеклопакета между 1 и 2 этажами в 13-м подъезде.  

240.Уложить отсутствующую плитку в мусорокамере между 1 и 2 этажами в 13-м  

подъезде 241.Восстановить стяжку при входе в подъезд со стороны улицы в 13-м подъезде. 

242.Восстановить освещение в межквартирных коридорах на всех этажах в 13-м подъезде. 243.Восстановить порог около входной двери со стороны двора в 14-м подъезде.  

244.Установить стеклопакет в третьей двери со стороны двора в 14-м подъезде. 245.Установить отсутствующие светильники в тамбуре на потолке в 14-м подъезде.  

246.Восстановить поврежденный потолок около светильника в тамбуре на потолке в  

14-м подъезде. 

247.Установить крышку технического люка на 1-м этаже в 14-м подъезде. 248.Установить люк технического короба на 8-м этаже в 14-м подъезде. 249.Выполнить регулировку форточки окна между 8-м и 7-м этажами в 14-м подъезде.  

250.Очистить лестничные пролеты от штукатурки в 14-м подъезде.  

251.Убрать торчащий оголенный провод в мусорокамере между 7 и 8 этажами в 14-м  

подъезде. 

252.Установить освещение в колясочных па всех этажах в 14-м подъезде. 253.Заменить откосы па окнах между 6 и 7 этажами в 14-м подъезде.  

254.Установить светильник напротив лифта на 1-м этаже в 14-м подъезде.  

255.Установить нумерацию подъезда со стороны двора в 14-м подъезде.  

256.Установить доводчик на двери со стороны двора в 14-м подъезде. 

257.Восстановить освещение в колясочных на всех этажах в 14-м подъезде. 258.Устранить пятно под потолком в колясочной на 4-м этаже в 14-м подъезде.  

259.Установить заглушки па подоконниках па всех этажах в 14-м подъезда. 260.Установить дверцу сантехнического люка на 2-м этаже в 14-м подъезде.  

261.Устранить повреждение отделочного слоя на стене около комнаты  

уборочного инвентаря на 1-м этаже в 15-м подъезде. 

262.Уложить отсутствующую плитку па полу при входе со стороны двора па 1 -м этаже в  

15-м подъезде. 263.Установить лестницу выхода на крышу дома в 15-м подъезде. 

264.Установить потолочную плитку на потолке при выходе на кровлю в 15-м подъезде. 265.Установить стеклопакет между техническим этажом и 8-м этажами в 15-м подъезде. 266.Очистить лестницу от штукатурки и бетона в 15-м подъезде.  

267.Убрать торчащие провода в мусорокамере между 7 и 8 этажами в 15-м подъезде. 268.Установить откосы и подоконник на окне между 7 и 8 этажами в 15-м подъезде. 269.Заменить подоконник окна в мусорокамерс между 3 и 4 этажами в 15-м подъезде. 270.Заменить откос окна на лестничной клетке между 3 и 4 этажами в 1 5-м подъезде.  

271.Установить отсутствующую частично потолочную плитку на 2-м этаже в 15-м  

подъезде. 

272.Установить люк технического короба около кв. № 427 в 15-м подъезде. 273.Заменить разбитый стеклопакет между 1 и 2 этажами в 15-м подъезде.  

274.Восстановить потолочную плитку на 8-м этаже в 15-м подъезде. 275.Установить навигацию «этаж», «мусорокамера» па всех этажах в 15-м подъезде.  

276.Восстановить отделочный слой стены (вздутие, не закрашена) под сантехнической  

нишей на 7-м этаже в 15-м подъезде. 

277.Установить штапики на окне в мусорокамере между 6 и 5 этажами в 15-м подъезде. 278.Установить заглушки на подоконниках па всех этажах в 15-м подъезде.  

279.Организовать доступ для дальнейшего обслуживания и ежемесячного снятия  

показаний (инженерное оборудование, а именно регулятор давления и индивидуальный  

прибор учета горячего водоснабжения квартир № 215, № 216, находящиеся в сантехнической  

нише 7-го этажа, перекрыто перегородкой ГКЛ). 

280.Установить герметичную перегородку на вводе труб холодного водоснабжения в  

МКД. 

281.Зачеканить проходы инженерных коммуникаций на всех этажах во всех подъездах.  

282.Заменить треснувшую брусчатку, а также установить отсутствующую брусчатку  

после установки уличных столбов освещения на придомовой территории.  

283.Заменить разбитые и установить частично отсутствующие крышки колодцев ливневой  

канализации во дворе. 

284.Окрасить мокрый фасад МКД в местах выполненного ранее точечного ремонта. 285.Заменить козырьки над входом в подъезды.  

286.Зачеканить сопряжение канализационного стояка с кровлей, выполнить  

гидроизоляцию в 1-м подъезде. 

287.Устранить сквозное отверстие в приямок лифта с -1 этажа (отсутствует примыкание  

иола к порогу дверей шахты) в 4-м подъезде. 

288.Устранить коррозию дверей шахты на 1-м этаже в 3-м подъезде.  

289.Устранить сквозное отверстие в приямок лифта с -1 этажа (отсутствует примыкание  

пола к порогу дверей шахты) во 2-м подъезде. 290.Заделать технологические отверстие в тюбингах шахты лифта в 1 -м подъезде 

291.Ввести в эксплуатацию общедомовой прибор учета электрической энергии.  

292.Установить вентиляционные крышки па кровле, в целях исключения подтопление  

подъездов и комнат уборочного инвентаря через вентиляционные короба.  

293.Устранить места после затопления с кровли в подъезде № 5, а именно: на 8-м этаже восстановить потолок «Армстронг» до 2 кв.м, устранить отслоение штукатурно-окрасочного слоя на стенах до 3 кв.м, восстановить частично отсутствующую подшивку потолка (ГВЛ) до 0.5 кв.м, па 7-м этаже па потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 1,5 кв.м.; на стене лестничного марша восстановить отслоение до 1 кв.м.; па 6-м этаже па потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0,5 ки.м., на стене лестничного марша восстановить отслоение до 1,5 ки.м.; на 5-м этаже на потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0,5 ки.м., на степе лестничного марша восстановить отслоение до 0,5 кв.м.; на 4-м этаже на потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0.5 кв.м.. на стене лестничного марша восстановить отслоение до 0,1 ки.м.; на 3-м этаже на потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0,3 кв.м, на стене восстановить отслоение до 0,5 кв.м.; на 2-м этаже на потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0,2 кв.м., устранить желтые пятна, сухие подтеки на потолке лестничного марша; на 1-м этаже на стене лифтовой шахты восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя до 0,2 кв.м, на потолке над лифтом устранить сухие подтеки.  

294. Выполнить перемонтаж дверей входных групп всех подъездов. 

295. Установить ультразвуковые приборы «Чистон-2» в количестве 49 штук.  

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Преображенский 8» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000,00 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.С. Щелокова