АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-13366/2022 

28.11.2022 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Кириченко С.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И  РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (далее - МКУ  "ДКСР") (адрес: 665708, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРАТСК ГОРОД, ЛЕНИНА  (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ж/Р) ПРОСПЕКТ, 37)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИСТРОЙ" (далее -  ООО "ПРОФИСТРОЙ") (адрес: 664033, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД,  ЛЕРМОНТОВА 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИСТРОЙ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу  решения Арбитражного суда Иркутской области, в рамках выполнения гарантийных  обязательств по Муниципальным контрактам, безвозмездно устранить выявленные недостатки  выполненных работ (результата работ) в жилом многоквартирном доме, расположенном по  адресу: Иркутская область, ж.р. Центральный, ул. Гагарина, д.113, а именно:  

 № кв. 

Требование, 

 

Описание дефекта 

 

(помещение, 

предъявляемое к Застройщику  

 

л территория) 

В санузле искривление стояка  

Произвести ремонт  

Квартира № 33  

ГВС 

трубопровода горячего 

 

В кухне в левом нижнем углу  

водоснаПбржоеинзивеяс вт ис аднеумзолне ткавжа ртиры 

 

обшивки дома, выполнить ревизию 

 

от окна промерзание 

 

утепления степы, 

 

В маленькой комнате  

Произвести демонтаж 

 

промерзает правый нижний угол от  

обшивки дома, выполнить ревизию 

 

утепления стены, 

 

окна 

 

Температура в месте  

 

Произвести герметизацию и 

 

расположения уплотнительных  

 

утепление балконной двери и окна 

 

резинок окна 1+9,3°С, на балконной  

 

Квартира № 34  

двери 1+8,1 °С 

Произвести просушивание  

 

В санузле следы протечек в  

 

поверхностей, выполнить  

 

виде мокрого пятна и отслоения  

 

механическую расчистку  

 

отделочного слоя вокруг фановой  

 

поверхностей, обработать  

 

трубы 

 

средством от патогенной  

 

Квартира № 37  

В ванной комнате трещины на 

микрофлоры, покрасить  

 

Выполнить заделку трещин  

 

стыках плит перекрытия на потолке  

 

на потолке ремонтным составом с  

 

последующим оштукатуриванием,  

 

шпаклеванием и окрашиванием 

 

поверхности 

 

Выполнить ремонт кровли,  

 

произвести просушивание  

 

В санузле следы протечки в  

 

поверхностей, выполнить  

 

виде мокрого пятна и отслоения  

 

механическую расчистку  

 

отделочного слоя вокруг фановой  

 

поверхностей, обработать  

 

трубы 

 

средством от патогенной  

 

микрофлоры, покрасить  

Квартира № 62  

Выполнить ремонт кровли,  

 

произвести просушивание  

 

В ванной комнате на потолке в 

 

поверхностей, выполнить  

 

углу около грубы видны следы  

 

механическую расчистку  

 

затопления, облетает и пузырится  

 

поверхностей, обработать  

 

побелка 

 

средством от патогенной  

 

микрофлоры, покрасить  

 

Квартира № 75  

Промерзают окна по всей  

 

Произвести герметизацию и утепление  

 

квартире и балкон в зале 

 

балконной двери и окон но всей квартире  

 

В зале при открывании  

Произвести ремонт 

 

балконной двери выпадает сверху  

фурнитуры балконной двери  

 

балконнВа зяа длвее пррьо, мгдеер зкареетп блаелнкиоен ная  

Произвести герметизацию и 

 

дверь, откосы 

утепление балконной двери и  

 

В санузле на потолке в углу  

 

откосовВ ыполнить ремонт кровли,  

 

произвести просушивание 

 

поверхностей, выполнить 

 

механическую расчистку 

 

над ванной следы протечек с кровли  

 

поверхностей, обработать 

 

средством от патогенной 

 

микрофлоры, покрасить 

 

В санузле трещина на потолке 

 

Выполнить заделку трещин  

 

на потолке ремонтным составом с  

 

последующим оштукатуриванием,  

 

шпаклеванием и окрашиванием  

 

поверхности в санузле 

Квартира № 79  

 

В спальне на стеклопакете  

Выполнить замену 

 

трещина 

стеклопакета в спальне 

 

От балконной двери из под  

Произвести герметизацию и 

 

утепление балконной двери и  

 

порожка дует в спальне 

 

порога в спальне 

 

Квартира № ] 07 

Дует с окоп во всей квартире  

Произвести регулировку  

 

(с тудия) 

окон 

 

Дует с балконной двери в  

 

Произвести герметизацию и 

 

комнате 

 

утепление балконной двери 

 

Дует из под балконного  

 

Произвести герметизацию и 

 

утепление балконного порога в  

 

порожка в комнате 

 

комнате 

 

11одъезд 

 

Отсутствует предусмотренное  

 

Выполнить покрытие плит  

 

проектом покрытие плит общих  

 

общих балконов с 3-го по 5-й  

 

балконов с 3-го по 5-й этажи 1 -го, 2- 

 

этажи в соответствии с проектной  

 

го и 3-го подъездов 

 

документацией 

 

#Проект  

 № кв. 

Требование, 

 

Описание дефекта  

 

(помещение, 

предъявляемое к Застройщику  

 

территория) Л 

 

Выполнить ремонт кровли,  

 

произвести просушивание  

 

Следы протечки с кровли по  

 

поверхностей, выполнить  

 

плитам покрытия 5-го этажа 2-го  

 

механическую расчистку  

 

подъезда 

 

поверхностей, обработать  

 

средством от патогенной  

 

микрофлоры, покрасить  

 

В тамбурах 1-го, 2-го и 3-го  

Заделать строительным  

 

раствором трещины в стенах  

 

подъездов трещины в стенах  

тамбура 

 

Выполнить работы по  

 

Просадка основания крылец 1- 

устранению просадки основания  

 

го, 2-го и 3-го подъездов с  

крылец 1-го, 2- го и 3-го подъездов 

 

отслоением штукатурного слоя  

Восстановить штукатурный слой.  

 

На крыльцах трещины с  

 

Заделать строительным  

 

раствором трещины на крыльцах 1- 

 

отслоением отделочного слоя  

 

й, 2-й, 3-й подъезд 

 

Многочисленные 

 

Выполнить заделку трещин  

 

вертикальные и горизонтальные  

 

ремонтным составом с 

 

трещины по стенам, перемычкам, в  

 

последующим оштукатуриванием,  

 

местах примыкания плит перекрытия 

 

шпаклеванием и окрашиванием 

 

к несущим стенам, на стыках плит  

 

поверхности 1-го, 2-го и 3-го  

 

перекрытия и покрытия по всем  

 

подъездов 

 

этажам 1-го, 2-го и 3-го подъездов с  

 

Отслоение отделочного слоя  шириной раскрытия до 1 мм  

 

Восстановить отделочный  

 

потолка и стен 4-го этажа 1 -го  

слой потолка и стен 4-го этажа 1-го 

 

подъезда 

подъезда 

 

Придомовая 

Многочисленные провалы  

 

Устранить провалы грунта и 

 

грунта и отмостки по всему  

 

территория 

 

отмостки по всему периметру МКД 

 

периметру МКД 

 

. 

 

Выкрашивание бетона  

 

Организовать отвод воды от 

 

поверхности отмостки под зубами  

 

отмостки 

 

организованного водостока с кровли  

 

Многочисленные провалы  

 

Устранить провалы на дорожках и  

 

дорожек тротуаров 

тротуарах 

 

На придомовой территории  

Выполнить работы по  

 

посадке деревьев, посев газонной  

 

отсутствует озеленение 

 

травы 

 

Многочисленные провалы  

Устранить провалы 

 

асфальтобетонного покрытия  

 

асфальтового покрытия внутри  

 

внутри дворовых проездов и  

 

дворовых проездов и тротуаров,  

 

тротуаров, заменить бортовой  

 

разрушен бортовой камень 

 

камень 

 

Обвалилась пешеходная  

 

Восстановить целостность  

 

дорожка с торца дома первого  

пешеходной дорожки с торца дома 

 

подъезда 

первого подъезда 

 

Фасад 

Произвести демонтаж  

 

Обрушение утеплителя между 

 

сайдинга, проверка поперечных  

 

1-м и 2-м подъездом, справа от 3-го  

 

диагоналей на которых крепится  

 

подъезда со стороны центрального  

 

утеплитель, закрепление нового  

 

фасада 

 

утеплителя, монтаж сайдинга  

 

Обрушение утеплителя по  

 

между П1-рмо ииз 2в-емст пио ддеъмезоднотмаж, с прав 

 

соатй 3д-игон гпао, дпъреозвдеар скоа пстоопреорнеычн ых  

 

дциенагторналальенйо гноа ф каостаодраы х крепится  

 

всему периметру дома 

 

утеплитель, закрепление нового  

 

утеплителя, монтаж сайдинга  

а 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ПРОФИСТРОЙ" в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в  

размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.  

Судья С.И. Кириченко  Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 16.03.2022 23:28:00 

 Кому выдана Кириченко Светлана Ивановна