АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-14805/2023

г. Владивосток

15 июля 2024 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Буров А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску по иску общества с ограниченной  ответственностью «ЭТУ» (ИНН 2536210162; ОГРН 1082536013900), АО «Технология  управления» (ИНН 2543125768)  

к ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАНЬОН» (ИНН 2543011760, ОГРН  1122543012965), ИП Солдатов Александр Анатольевич, ООО «СУ 117», ООО «Северо- Восток».  

третьи лица: некоммерческая организация "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБМАНУТЫХ  ДОЛЬЩИКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН 2540250898, ОГРН 1192500000648);  акционерное общество "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН  2540193103, ОГРН 1132540006664);  

Руководствуясь статьями 167-170, Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАНЬОН" в течение двух  месяцев с даты вступления настоящего решения в законную силу, устранить следующие  недостатки (дефекты) общего имущества многоквартирного жилого дома, обнаруженные  в течение гарантийного срока:  

1.1. В осях 1-5/И-К, 5/Е-К, 8-9/Б-Е на отметках 0,000-+75,750, в осях 5-9/Е на  отметках 0,000-77,050 на площади приблизительно 4083,3 м2:  

-Предусмотреть и разработать полный комплекс мероприятий по замене несущей  подсистемы в осях 1-5/И-К, 5/Е-К, 8-9/Б-Е на отметках 0,000-+75,750, в осях 5-9/Е на  отметках 0,000-77,050 на соответствующую рабочей документации ’’Навесной фасад с  воздушным зазором”, шифр 0349.2019.КМ-НФС, либо разработать иную несущую  подсистему, которая обеспечит прочность жесткость и устойчивость конструкций  навесного вентилируемого фасада.  

-Провести сопутствующие мероприятия по переделке кляммеров и переустановке  керамогранитных плит в указанных осях фасада, проработать узлы мест примыканий  фасада к оконным проемам, примыканий на парапетах, узлов внутренних и внешних  углов фасада согласно рабочей документации ’’Навесной фасад с воздушным зазором”,  шифр 0349.2019.КМ-НФС;  

-Провести мероприятия по полной переборке креплений кляммеров и замене  кляммеров балконов в целях устранения кляммеров, крепление которых произведено  только на одну заклепку.  

-При разработке документации учесть все нагрузки ветровые, гололедные и  температурные согласно СП 20.13330.2016, ГОСТ Р 58883-2020, предусмотреть  применение материалов согласно ГОСТ Р 58154-2018.  

1.2. В осях 1-8/А-Б на отметках 0,000-+77,400 на площади приблизительно  1941,5 м2:  

-Провести мероприятия по выполнению работ связанных с  устранением неразрезного характера всех направляющих в осях 1-8/А-Б на отметках  0,000-+77,400 в целях их приведения в соответствие с рабочей документации ’’Навесной  фасад с воздушным зазором”, шифр 0349.2019.КМ-НФС. Все направляющие от этажа к  этажу должны быть выполнены по статически определимой схеме.  

-Провести мероприятия по переустановке полок угловых в соответствии с шагом,  предусмотренным рабочей документации ’’Навесной фасад с воздушным зазором”,  шифр  

0349.2019. КМ-НФС, либо иным другим, но обеспечивающим жесткость,  прочность и устойчивость угловых зон.  

-Провести мероприятия по переделке кляммеров и переустановке  керамогранигных плит в указанных осях фасада, проработать узлы мест примыкания  фасада к оконным проемам, примыканий на парапетах, узлов внутренних и внешних  углов фасада. Узлы примыканий также возможно принять согласно рабочей  документации ’’Навесной фасад с воздушным зазором”, шифр 0349.2019.КМ-НФС.  

-Провести мероприятия по полной переборке креплений кляммеров и замене  кляммеров балконов в целях устранения кляммеров, крепление которых произведено  только на одну заклепку;  

-При разработке документации учесть все нагрузки ветровые, гололедные и  температурные согласно СП 20.13330.2016, ГОСТ Р 58883-2020, предусмотреть  применение материалов согласно ГОСТ Р 58154-2018.  

3. В осях 1-2/А-И на отметках 0,000-+77,400 на площади приблизительно 2859,5  м2:  

-Провести мероприятия по переустановке полок угловых в соответствии с шагом,  предусмотренным рабочей документации ’’Навесной фасад с воздушным зазором”,  шифр 0349.2019. КМ-НФС, либо иным другим, но обеспечивающим жесткость,  прочность и устойчивость угловых зон;  

-Провести мероприятия по переделке кляммеров и переустановке  керамогранитных плит в указанных осях фасада, проработать узлы мест примыкания  фасада к оконным проемам, примыканий на парапетах, узлов внутренних и внешних  углов фасада. Узлы примыканий также возможно принять согласно рабочей  документации ’’Навесной фасад с воздушным зазором”, шифр 0349.2019.КМ-НФС.  

-Провести мероприятия по полной переборке креплений кляммеров и замене  кляммеров балконов в целях устранения кляммеров, крепление которых произведено  только на одну заклепку.  

-При разработке документации учесть все нагрузки ветровые, гололедные и  температурные согласно СП 20.13330.2016, ГОСТ Р 58883-2020, предусмотреть  применение материалов согласно ГОСТ Р 58154-2018.  

В требованиях ООО «ЭТУ» отказать. В иске к остальным ответикам отказать. 

Взыскать с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАНЬОН" в пользу АО  «Технология управления» 3000,00 руб. государственной пошлины, в доход федерального  бюджета 3000,00 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья Буров А.В.