1399/2022-345508(2) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 26 октября 2022 года 

по делу А33-35906/2020 Красноярск

26 октября 2022 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "КАТЭКстройкомплекс" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в месячный срок с момента вступления в законную силу  судебного акта по настоящему делу за свой счет устранить недостатки жилых помещений,  расположенных по адресу: 

<

...>:  

В квартире № 87, путем совершения следующих действий:  В жилой комнате площадью 12,3 кв.м.:  

- провести работы по устранению причин промерзания углов (стык стен, стык стен и  перекрытий потолка). Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012  (Тепловая защита зданий);  

- произвести косметический ремонт после устранения причин промерзания углов, с  предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.-87 (отделочные  штукатурные работы);  

В кухне площадью 9,0 кв.м.: 

- провести работы по устранению причин промерзания углов (стык стен). Работы  выполнить в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 (Тепловая защита зданий);  

- произвести косметический ремонт после устранения причин промерзания углов, с  предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.-87 (отделочные  штукатурные работы).  

В квартире № 74, путем совершения следующих действий: В жилой комнате площадью  11,6 кв.м.:  

- провести работы по устранению причин промерзания углов (стык стен, стык стен и  перекрытий потолка). Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012  (Тепловая защита зданий);  

- произвести косметический ремонт после устранения причин промерзания угла, с  предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.-87 (отделочные  штукатурные работы);  

- провести работы по устранению причин промерзания оконного блока  (герметизации узлов примыкания оконного блока к панелям). Работы выполнить в  соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных  блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка оконных  блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания оконного блока  произвести косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со  СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работ);  

В кухне площадью 8,7 кв.м.: 

- провести работы по устранению причин промерзания углов (стык стен, стык стен и  перекрытий потолка). Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012  (Тепловая защита зданий);  

- произвести косметический ремонт после устранения причин промерзания угла, с  предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.-87 (отделочные  штукатурные работы);  

- провести работы по устранению причин промерзания оконного блока  (герметизации узлов примыкания оконного блока к панелям). Работы выполнить в  соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных  блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка оконных  блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания оконного блока  произвести косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со  СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работ).  

В квартире № 39, путем совершения следующих действий: В жилой комнате площадью  18,9 кв.м.:  

- провести работы по устранению причин промерзания балконного блока (герметизации  узлов примыкания балконного блока к панелям). Работы выполнить в соответствии с ГОСТ  30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам) и в  соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка оконных блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания балконного блока  произвести косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со СНиП  3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работ);  

В жилой комнате площадью 12,4 кв.м.: 

- провести работы по устранению причин промерзания оконного блока  (герметизации узлов примыкания оконного блока к панелям). Работы выполнить в  соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных  блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка оконных  блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания оконного блока  произвести косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со  СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работ).  

В квартире № 10, путем совершения следующих действий: В жилой комнате площадью  12, 4 кв.м.:  

- провести работы по устранению причин промерзания углов (стык стен, стык стен и  перекрытий потолка). Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012  (Тепловая защита зданий);  

- произвести косметический ремонт после устранения причин промерзания углов, с  предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.-87 (отделочные  штукатурные работы).  

В кухне площадью 9 кв.м.: 

- провести работы по устранению причин промерзания углов (стык стен, стык стен и  перекрытий потолка). Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012  (Тепловая защита зданий);  

- произвести косметический ремонт после устранения причин промерзания углов, с  предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  

Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.-87 (отделочные  штукатурные работы);  

- провести работы по устранению причин промерзания окна. Работы  выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий  оконных блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка  оконных блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания оконного блока  произвести косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со  СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работ).  

В квартире № 88, путем совершения следующих действий: В жилой комнате площадью  18,2 кв.м.:  

- провести работы по устранению причин промерзания оконного блока  (герметизации узлов примыкания оконного блока к панелям). Работы выполнить в  соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных  блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка оконных  блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания оконного блока  произвести косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со  СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работ).  

В жилой комнате площадью 12,3 кв.м.: 

- провести работы по устранению причин промерзания углов (стык стен, стык стен и  перекрытий потолка). Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012  (Тепловая защита зданий);  

- произвести косметический ремонт после устранения причин промерзания углов, с  предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.-87 (отделочные  штукатурные работы);  

- провести работы по устранению причин промерзания оконного блока  (герметизации узлов примыкания оконного блока к панелям). Работы выполнить в  соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных  блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка оконных  блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания оконного блока  произвести косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со  СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работ).  

В кухне площадью 9,0 кв.м.: 

- провести работы по устранению причин промерзания углов (стык стен и перекрытия  потолка). Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 (Тепловая  защита зданий);  

- произвести косметический ремонт после устранения причин промерзания углов, с  предварительной обработкой антисептическими составами мест образования плесени.  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01.-87 (отделочные  штукатурные работы).  

В квартире № 60, путем совершения следующих действий: В жилой комнате площадью  12,3 кв.м.:  

- провести работы по устранению причин промерзания оконного блока  (герметизации узлов примыкания оконного блока к панелям). Работы выполнить в  соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных  блоков к стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка оконных  блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания оконного блока  произвести косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со  

СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работ). Заменить лопнувший  стеклопакет.  

В кухне площадью 9,0 кв.м.: 

- провести работы по устранению причин промерзания оконного блока  (герметизации узлов примыкания оконного блока к панелям). Работы выполнить в  соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к  стеновым проемам) и в соответствии с ГОСТ 30674-99 (установка оконных блоков);  

- после проведения работ по герметизации узлов примыкания оконного блока произвести  косметический ремонт откосов. Работы выполнить в соответствии со СНиП 3.04.01-87  (отделочные, штукатурные работ).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КАТЭКстройкомплекс" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева