ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 1985 г. N 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ

ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЦЕМЕНТА ПРИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ

Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. прилагаемые нормы естественной убыли цемента при морских перевозках.

В связи с этим признать утратившими силу с 1 января 1986 г. нормы естественной убыли цемента, утвержденные постановлением Госснаба СССР от 30 декабря 1981 г. N 123.

2. Министерству морского флота, Министерству промышленности строительных материалов СССР и другим министерствам и ведомствам, производящим и потребляющим цемент, обеспечить доведение норм естественной убыли цемента, утвержденных настоящим постановлением, до всех подведомственных предприятий и организаций и принять необходимые меры к дальнейшему снижению потерь цемента.

Утверждены

постановлением Госснаба СССР

от 14 ноября 1985 г. N 134

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЦЕМЕНТА ПРИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ

─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────

    Наименование груза   │        Нормы естественной убыли в процентах

   по группам тарифной   │                  от массы груза

       номенклатуры      ├───────────────┬────────────────┬────────────────

                         │ при перевозке │при перевалке с │при перегрузке

                         │               │  морского на   │  из судна в

                         │               │железнодорожный │     судно

                         │               │   транспорт    │

                         │               │   и обратно    │

─────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────

      Группа 35. Цемент  │     0,45      │      0,2       │      0,1

 в таре                  │               │                │

─────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────

Примечание. Указанные нормы естественной убыли являются предельными и применяются в случае фактической недостачи цемента, превышающей предельное расхождение в результатах определения массы нетто.