Зарегистрировано в Минюсте России 2 сентября 2015 г. N 38779

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 10 августа 2015 г. N 575/пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

КОЛИЧЕСТВА ПРОЦЕДУР ПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ВОДОРАЗБОРНЫМ

УСТРОЙСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА, ПРИМЕНЯЕМЫХ

В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в порядке, установленном Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 22, ст. 2338; 2011, N 22, ст. 3168; 2012, N 15, ст. 1783; 2013, N 16, ст. 1972; 2014, N 14, ст. 1627, N 40, ст. 5428; N 52, ст. 7773; 2015, N 9, ст. 1316), в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7773) приказываю:

1. Утвердить количество процедур пользования одним водоразборным устройством в течение календарного месяца, применяемых в целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (далее - количество процедур), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Количество процедур, утвержденное настоящим приказом, применяется при расчете нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в зависимости от вида водоразборных устройств и санитарно-технического оборудования, которыми оборудованы такие помещения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.

И.о. Министра

Е.О.СИЭРРА

Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 10 августа 2015 г. N 575/пр

КОЛИЧЕСТВО

ПРОЦЕДУР ПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ВОДОРАЗБОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
.1818181818181.3636363636363.5454545454545.7272727272725.9090909090905.090909090909.272727272727.454545454545.636363636363.818181818181.0

Категории многоквартирных и жилых домов	

Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования или процедуры пользования										

Ванна сидячая длиной 1200 мм с душем	

Ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем	

Ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем	

Ванна без душа	

Душ	

Раковина	

Мойка кухонная	

Унитаз	

Общеквартирные нужды		

Количество процедур пользования одним водоразборным устройством в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных (жилых) домах согласно категориям										

1.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	

4	

X	

X	

X	

25	

107	

95	

118	

31	

2.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	

X	

4	

X	

X	

25	

107	

95	

118	

31	

3.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	

X	

X	

4	

X	

25	

107	

95	

118	

31	

4.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	

X	

X	

X	

4	

X	

107	

95	

118	

31	

5.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем	

X	

X	

X	

X	

25	

107	

95	

118	

31	

6.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	

4	

X	

X	

X	

25	

107	

95	

118	

31	

7.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	

X	

4	

X	

X	

25	

107	

95	

118	

31	

8.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	

X	

X	

4	

X	

25	

107	

95	

118	

31	

9.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	

X	

X	

X	

4	

25	

107	

95	

118	

31	

10.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами	

X	

X	

X	

X	

25	

107	

95	

118	

31	

11.	

Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	

X	

X	

X	

X	

X	

107	

95	

118	

31	

12.	

Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками	

X	

X	

X	

X	

X	

107	

95	

X	

31	

13.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами	

4	

4	

4	

4	

25	

X	

95	

118	

31	

14.	

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	

X	

X	

X	

X	

X	

X	

95	

118	

31	

15.	

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	

X	

X	

X	

X	

17	

81	

74	

123	

29	

Примечание. В случае, если в соответствии с абзацем вторым пункта 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 22, ст. 2338; 2011, N 22, ст. 3168; 2012, N 15, ст. 1783; 2013, N 16, ст. 1972; 2014, N 14, ст. 1627, N 40, ст. 5428; N 52, ст. 7773; 2015, N 9, ст. 1316), решением органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на утверждение нормативов потребления коммунальных услуг (далее - уполномоченные органы), категории многоквартирных и жилых домов, определенных в приложении N 2 к Правилам, были дополнены иными категориями многоквартирных и жилых домов, то применяется количество процедур, определенное уполномоченными органами, в том числе на основании экспертных оценок и статистических данных.