МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 ноября 2020 г. N 732/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АВГУСТА

2019 Г. N 500/ПР

В соответствии с пунктом 28 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452, приказываю:

внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 500/пр "О формировании сводной номенклатуры ценообразующих строительных ресурсов", с изменениями, внесенными приказами Минстроя России от 13 ноября 2019 г. N 688/пр, от 25 июня 2020 г. N 340/пр и от 6 октября 2020 г. N 591/пр, изменения, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 27.11.2020 N 732/пр

"Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 30 августа N 500/пр"

СВОДНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
.75.5.25.0

N	

Код в классификаторе строительных ресурсов	

Наименование в классификаторе строительных ресурсов	

Единица измерений	

1	

23.65.12.01.1.01.05-0024	

Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм	

м2	

2	

23.99.11.01.1.02.04-0012	

Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	

т	

3	

23.99.11.01.1.02.06-0014	

Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1, толщина 1,0 мм	

кг	

4	

19.20.42.01.2.01.01-0001	

Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	

т	

5	

19.20.42.01.2.01.01-1018	

Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	

т <1>, <2>, <3>, <4>	

5.1	

19.20.42.01.2.01.01-0019	

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	

т <5>, <6>	

5.2	

19.20.42.01.2.01.01-1022	

Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	

т <7>	

5.3	

19.20.42.01.2.01.01-1024	

Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	

т <8>	

6	

19.20.42.01.2.01.01-1022	

Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	

т	

7	

19.20.42.01.2.01.01-1026	

Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	

т	

8	

19.20.42.01.2.01.02-0021	

Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60	

т <9>	

8.1	

19.20.42.01.2.01.02-0042	

Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30	

т <10>	

9	

19.20.42.01.2.01.02-0042	

Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30	

т	

10	

19.20.42.01.2.01.02-0054	

Битумы нефтяные строительные БН-90/10	

т	

11	

19.20.42.01.2.03.01-0011	

Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60	

т	

12	

23.99.12.01.2.03.02-0001	

Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	

т	

13	

23.99.12.01.2.03.03-0013	

Мастика битумная кровельная горячая	

т	

14	

23.99.12.01.2.03.03-0045	

Мастика битумно-полимерная	

т	

15	

23.99.19.01.2.03.07-0023	

Эмульсия битумно-дорожная	

т <11>	

15.1	

23.99.19.01.2.03.07-0024	

Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	

т <12>	

16	

23.99.19.01.2.03.07-0024	

Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	

т	

17	

19.20.21.01.3.01.01-0002	

Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93	

т	

18	

19.20.21.01.3.01.01-0006	

Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный	

т	

19	

19.20.29.01.3.01.06-0041	

Смазка Литол-24	

кг	

20	

20.14.75.01.3.01.07-0009	

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	

кг	

21	

19.20.21.01.3.01.08-0001	

Топливо дизельное	

т	

22	

20.11.11.01.3.02.01-0002	

Азот газообразный технический	

м3	

23	

20.11.11.01.3.02.08-0001	

Кислород газообразный технический	

м3	

24	

19.20.29.01.3.04.01-0009	

Масло гидравлическое ИГП-30	

т	

25	

19.20.29.01.3.04.02-0004	

Масло дизельное моторное М-10ДМ	

кг	

26	

19.20.29.01.3.04.03-0004	

Масло индустриальное И-30А	

л	

27	

08.12.22.01.4.03.01-0021	

Глина бентонитовая, ПБМГ	

т	

28	

22.23.19.01.5.01.03-0014	

Термопластик для разметки дорог, для машинного нанесения, расход 6 - 8 кг/м2, без светоотражающих шариков	

т	

29	

25.11.23.01.5.02.01-0051	

Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11МО-1,1Д/2,0-500	

м	

30	

25.11.23.01.5.02.01-0077	

Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-18, горячее цинкование	

компл	

31	

25.11.23.01.5.02.01-0101	

Металлоконструкция балок ограждения, секция балок СБ-1, СБ-2, СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), масса 0,05 - 1 т	

т	

32	

27.40.24.01.5.03.03-0021	

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350 x 700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3 - 8.12, 8.14 - 8.21.3	

шт	

33	

25.11.23.01.5.03.05-0034	

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-03	

шт	

34	

25.11.23.01.5.03.09-1014	

Светофор дорожный транспортный Т.1.л вариант 1, 2, 3	

шт	

35	

23.62.10.01.6.01.02-0006	

Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	

м2	

36	

23.62.10.01.6.01.02-0008	

Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	

м2	

37	

23.65.11.01.6.01.10-0001	

Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм	

м2	

38	

23.69.19.01.6.01.11-0033	

Плиты облицовочные в комплекте с планками заполнения стыков	

м2	

39	

17.24.11.01.6.02.01-1012	

Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, однослойные, гладкие	

100 м2	

40	

17.24.11.01.6.02.02-0007	

Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	

м2	

41	

13.93.19.01.6.03.03-0012	

Ковролин на джутовой основе, ворс из полипропилена, высота ворса 4 мм, ширина 4 м	

м2	

42	

22.23.15.01.6.03.04-0221	

Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный ТТН, толщиной 1,8 мм	

м2	

43	

22.23.15.01.6.03.04-0261	

Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове	

м2	

44	

22.23.15.01.6.03.04-0262	

Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа А, толщиной 1,6 мм	

м2	

45	

24.33.30.01.6.04.01-0031	

Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600 x 600 x 20 мм	

шт	

46	

23.14.12.01.6.04.01-1010	

Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	

м2	

47	

23.99.19.01.6.04.02-0011	

Панели потолочные с комплектующими	

м2	

48	

17.12.43.01.7.02.06-0002	

Картон прокладочный, толщина 1,5 - 2 мм	

м2	

49	

36.00.11.01.7.03.01-0001	

Вода	

м3	

50	

35.30.11.01.7.03.03-0001	

Пар	

кг	

51	

35.11.10.01.7.03.04-0001	

Электроэнергия	

кВт-ч	

52	

13.96.16.01.7.05.09-0001	

Текстолит листовой А, толщина от 0,5 до 1 мм	

кг	

53	

22.29.21.01.7.06.03-0003	

Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм, ширина 30 мм	

м2	

54	

22.29.21.01.7.06.04-0004	

Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеящаяся	

100 м	

55	

22.29.21.01.7.06.10-0011	

Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся, ширина 440 мм	

м	

56	

22.21.30.01.7.07.12-0011	

Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм	

м2	

57	

13.94.11.01.7.07.29-0031	

Каболка	

т	

58	

20.41.20.01.7.08.02-0102	

Добавка адгезионная (катионное ПАВ) для изготовления асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих на основе полиаминоамидов и полиаминоимидазолинов, плотность при +20 °C от 0,93 до 0,99 г/см3, температура потери текучести до +15 °C	

т	

59	

20.59.59.01.7.08.05-0006	

Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	

т	

60	

24.34.13.01.7.11.04-0052	

Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	

кг	

61	

25.93.15.01.7.11.07-0032	

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	

т	

62	

25.93.15.01.7.11.07-0224	

Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 - 5 мм	

т	

63	

22.23.19.01.7.12.05-1008	

Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	

м2	

64	

22.23.19.01.7.12.07-0138	

Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 мм2 (2,2 x 4,0 м)	

м2	

65	

25.94.11.01.7.15.02-0082	

Болты с шестигранной головкой, диаметр 8 мм	

т	

66	

25.94.11.01.7.15.03-0042	

Болты с гайками и шайбами строительные	

кг	

67	

25.94.11.01.7.15.05-0015	

Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16 - 18 мм	

т	

68	

25.94.11.01.7.15.12-0013	

Шпильки резьбовые М8-2000	

шт	

69	

22.19.73.01.7.19.02-0031	

Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ	

кг	

70	

22.19.73.01.7.19.02-0035	

Кольцо резиновое для хризотилцементных труб диаметром 150 мм марки САМ	

100 шт	

71	

22.19.30.01.7.19.08-0011	

Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм	

м	

72	

22.19.73.01.7.19.17-0036	

Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 мм	

кг	

73	

13.99.13.01.7.20.02-0002	

Войлок строительный	

кг	

74	

23.11.11.01.8.02.06-0076	

Стекло листовое М6, площадь до 1,0 м2, группа 1, толщина 4 мм	

м2	

75	

23.12.13.01.8.02.08-0001	

Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	

м2	

76	

08.12.22.02.1.01.01-0001	

Глина	

м3	

77	

08.12.12.02.1.01.02-0003	

Грунт песчаный, супесчаный	

м3	

78	

08.12.12.02.2.01.02-1072	

Гравий М 400, фракция 10 - 20 мм	

м3	

79	

08.12.12.02.2.01.02-1073	

Гравий М 600, фракция 10 - 20 мм	

м3	

80	

08.12.12.02.2.01.02-1074	

Гравий М 800, фракция 10 - 20 мм	

м3	

81	

08.12.12.02.2.01.03-0014	

Гравий керамзитовый М 400, фракция 10 - 20 мм	

м3	

82	

08.12.12.02.2.01.03-0018	

Гравий керамзитовый М 600, фракция 10 - 20 мм	

м3	

83	

08.12.12.02.2.01.03-0021	

Гравий керамзитовый М 250, фракция 20 - 40 мм	

м3	

84	

08.12.12.02.2.01.05-0009	

Гравий шунгизитовый М 600, фракция 10-20 мм	

м3	

85	

08.12.12.02.2.03.01-0012	

Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм	

м3	

86	

08.12.12.02.2.03.01-0014	

Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм	

м3	

87	

08.12.12.02.2.04.03-0003	

Смесь песчано-гравийная природная	

м3	

88	

08.12.12.02.2.04.03-0012	

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25 - 35%	

м3	

89	

08.12.12.02.2.04.03-0013	

Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35 - 50%	

м3	

90	

08.12.12.02.2.04.04-0103	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С1, размер зерен 0 - 40 мм	

м3	

91	

08.12.12.02.2.04.04-0121	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0 - 80 мм	

м3	

92	

08.12.12.02.2.04.04-0128	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0 - 40 мм	

м3	

93	

08.12.12.02.2.04.04-0133	

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0 - 20 мм	

м3	

94	

08.12.12.02.2.05.02-0007	

Щебень аглопоритовый М 400, фракция 10 - 20 мм	

м3	

95	

08.12.12.02.2.05.04-1573	

Щебень М 600, фракция 5(3) - 10 мм, группа 3	

м3	

96	

08.12.12.02.2.05.04-1687	

Щебень М 400, фракция 10 - 20 мм, группа 2	

м3 <3>	

96.1	

08.12.12.02.2.05.04-1697	

Щебень М 800, фракция 10 - 20 мм, группа 2	

м3 <8>	

97	

08.12.12.02.2.05.04-1697	

Щебень М 800, фракция 10 - 20 мм, группа 2	

м3	

98	

08.12.12.02.2.05.04-1702	

Щебень М 1000, фракция 10 - 20 мм, группа 2	

м3	

99	

08.12.12.02.2.05.04-1772	

Щебень М 600, фракция 20 - 40 мм, группа 2	

м3	

100	

08.12.12.02.2.05.04-1777	

Щебень М 800, фракция 20 - 40 мм, группа 2	

м3	

101	

08.12.12.02.2.05.04-1827	

Щебень М 1200, фракция 40 - 80(70) мм, группа 2	

м3	

102	

08.12.11.02.3.01.02-1011	

Песок природный I класс, средний, круглые сита	

м3	

103	

08.12.11.02.3.01.02-1012	

Песок природный II класс, средний, круглые сита	

м3	

104	

08.12.11.02.3.01.02-1014	

Песок природный II класс, средний, квадратные сита	

м3	

105	

08.12.11.02.3.01.07-0002	

Песок кварцевый	

т	

106	

23.52.20.03.1.01.01-0004	

Гипс строительный Г-5	

т	

107	

23.52.10.03.1.02.03-0011	

Известь строительная негашеная комовая, сорт I	

т	

108	

23.51.12.03.2.01.01-0001	

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	

т	

109	

23.51.12.03.2.01.01-0003	

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)	

т	

110	

23.51.12.03.2.01.02-0014	

Цемент с минеральными добавками М550 Д20	

т	

111	

23.51.12.03.2.01.05-0005	

Шлакопортландцемент сульфатостойкий М400 ССШПЦ (ЦЕМ III 32,5)	

т	

112	

23.51.12.03.2.02.07-0011	

Смеси сухие ремонтные безусадочные быстротвердеющие пластифицированные расширяющиеся тонкодисперсные на портландцементе, класс 52,5, F300, W8	

кг	

113	

23.51.12.03.2.02.08-0001	

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	

т	

114	

23.51.12.03.2.02.09-0002	

Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками М500 (ЦЕМ II 42,5Н СС)	

т	

115	

23.63.10.04.1.01.01-0008	

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	

м3 <9>	

115.1	

23.63.10.04.1.02.05-0003	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	

м3 <10>	

116	

23.63.10.04.1.01.01-0047	

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	

м3	

117	

23.63.10.04.1.02.01-0006	

Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	

м3 <9>	

117.1	

23.63.10.04.1.02.05-0007	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	

м3 <10>	

118	

23.63.10.04.1.02.02-0028	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В22,5 (М300)	

м3 <9>	

118.1	

23.63.10.04.1.02.05-0008	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	

м3 <10>	

119	

23.63.10.04.1.02.03-0004	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)	

м3 <9>	

119.1	

23.63.10.04.1.02.05-0004	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	

м3 <10>	

120	

23.63.10.04.1.02.05-0006	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	

м3	

121	

23.63.10.04.1.02.05-0009	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	

м3	

122	

23.63.10.04.1.02.05-0011	

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	

м3	

123	

23.99.13.04.2.01.01-0039	

Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I	

т	

124	

23.99.13.04.2.01.01-0041	

Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	

т	

125	

23.99.13.04.2.01.01-0047	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II	

т <1>	

125.1	

23.99.13.04.2.01.01-0046	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	

т <5>	

126	

23.99.13.04.2.01.01-0048	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	

т	

127	

23.99.13.04.2.01.01-0049	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	

т	

128	

23.99.13.04.2.01.01-1030	

Смеси асфальтобетонные А 22 НН	

т	

129	

23.99.13.04.2.01.01-1041	

Смеси асфальтобетонные SP-16	

т	

130	

23.99.13.04.2.01.02-0008	

Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	

т <13>	

130.1	

23.99.13.04.2.01.02-0007	

Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I	

т <14>	

131	

23.99.13.04.2.02.01-0002	

Смеси литые асфальтобетонные горячие тип II	

т <3>	

131.1	

23.99.13.04.2.01.01-0049	

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	

т <8>	

132	

23.99.13.04.2.03.01-0002	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15	

т	

133	

23.99.13.04.2.03.01-0003	

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20	

т	

134	

23.64.10.04.3.01.01-0004	

Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	

т <15>, <16>	

134.1	

23.64.10.04.3.01.02-0004	

Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	

т <17>, <18>	

135	

23.64.10.04.3.01.07-0025	

Раствор штукатурный, известковый, М100	

м3	

136	

23.64.10.04.3.01.09-0014	

Раствор готовый кладочный, цементный, М100	

м3	

137	

23.64.10.04.3.01.09-0015	

Раствор готовый кладочный, цементный, М150	

м3	

138	

23.64.10.04.3.01.12-0003	

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	

м3	

139	

23.64.10.04.3.01.12-0004	

Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	

м3	

140	

23.64.10.04.3.02.05-0002	

Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	

кг	

141	

20.30.22.04.3.02.09-0102	

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1 - 6 мм (различная цветовая гамма)	

т	

142	

23.64.10.04.3.02.13-0223	

Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)	

т	

143	

23.61.12.05.1.01.05-0011	

Балка пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3	

м3	

144	

23.61.12.05.1.01.09-0002	

Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	

м	

145	

23.61.12.05.1.01.09-0003	

Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм	

м	

146	

23.61.12.05.1.01.09-0056	

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС 10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	

шт	

147	

23.61.12.05.1.01.10-0064	

Лоток Л4-8, бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг	

шт	

148	

23.61.12.05.1.01.10-0131	

Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	

м3	

149	

23.61.12.05.1.01.11-0044	

Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	

шт	

150	

23.61.12.05.1.01.13-0041	

Плиты железобетонные опорные прочие	

м3	

151	

23.61.12.05.1.01.13-0043	

Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ	

м3	

152	

23.61.12.05.1.02.07-0011	

Стойка железобетонная	

м3	

153	

23.61.12.05.1.02.07-0022	

Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 104 кг/м3	

м3	

154	

23.61.12.05.1.02.07-0023	

Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/м3	

м3	

155	

23.61.12.05.1.02.07-0041	

Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5, бетон В40, объем 0,476 м3, расход арматуры 277,2 кг	

шт <19>, <9>	

155.1	

23.61.12.05.1.02.07-0075	

Стойка опоры СВ 110-5, бетон В30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг	

шт <20>	

155.2	

23.61.12.05.1.02.07-0074	

Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон В30, объем 0,45 м3, расход арматуры 66,8 кг	

шт <10>	

156	

23.61.12.05.1.02.07-0045	

Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон В22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг	

шт <19>, <9>	

156.1	

23.61.12.05.1.02.07-0064	

Стойка опоры СВ 95-2, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 28,7 кг	

шт <20>, <10>	

157	

23.61.12.05.1.02.07-0112	

Столбик сигнальный железобетонный СС-1	

м3	

158	

23.61.12.05.1.02.08-0081	

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм	

м	

159	

23.61.12.05.1.02.08-0082	

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм	

м	

160	

23.61.12.05.1.02.09-0002	

Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм	

м	

161	

23.61.12.05.1.02.09-0004	

Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм	

м <4>	

161.1	

22.21.21.24.3.03.14-0020	

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100, SDR 17 с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	

м <6>	

162	

23.61.12.05.1.03.07-0992	

Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/мЗ	

м3	

163	

23.61.12.05.1.03.09-0002	

Перемычка брусковая 1ПБ13-1-п, бетон В15, объем 0,010 м3, расход арматуры 0,61 кг	

шт	

164	

23.61.12.05.1.03.09-0078	

Перемычка брусковая прямоугольная объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40 кг/м3	

м3	

165	

23.61.12.05.1.03.13-0011	

Ригели тяжелого каркаса с расходом металла до 200 кг, типа РГА	

м3	

166	

23.61.12.05.1.04.02-0142	

Диафрагмы жесткости с проемами, бетон В20, расход арматуры 200 кг/м3	

м3	

167	

23.61.12.05.1.04.10-0001	

Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	

м3	

168	

23.61.12.05.1.04.11-0001	

Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	

м2	

169	

23.61.12.05.1.04.13-0001	

Панели стеновые сплошные плоские прочие	

м3	

170	

23.61.12.05.1.04.15-0043	

Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39 - 41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	

м2 <21>	

170.1	

23.61.12.05.1.04.15-0031	

Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19 - 21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	

м2 <22>	

171	

23.61.12.05.1.04.17-0002	

Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	

м3	

172	

23.61.12.05.1.04.25-0131	

Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	

м3	

173	

23.61.12.05.1.04.27-0012	

Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/м3	

м3	

174	

23.61.12.05.1.05.01-0071	

Балки фундаментные ФБ 6-1, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 47,80 кг	

шт	

175	

23.61.12.05.1.05.04-0012	

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3, бетон В12,5, объем 0,22 м3, расход арматуры 2,56 кг	

шт	

176	

23.61.12.05.1.05.04-0020	

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2, бетон В10, объем 0,26 м3, расход арматуры 3,52 кг	

шт	

177	

23.61.12.05.1.05.05-0026	

Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры до 10 кг/м3	

м3	

178	

23.61.12.05.1.05.08-0073	

Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35 x 35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3	

шт	

179	

23.61.12.05.1.05.10-0010	

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15 (М200), расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона, в плотном теле	

м3	

180	

23.61.12.05.1.05.14-0016	

Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-А (бетон В30, расход арматуры 177 кг)	

м3	

181	

23.61.12.05.1.06.04-0059	

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-12-8, бетон В22,5, объем 0,994 м3, расход арматуры 7,58 кг	

шт	

182	

23.61.12.05.1.06.04-0099	

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-12-8, бетон В22,5, объем 1,41 м3, расход арматуры 14,1 кг	

шт	

183	

23.61.12.05.1.06.04-1363	

Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2	

м2	

184	

23.61.12.05.1.06.04-1401	

Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-10-8та, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 7,58 кг	

шт	

185	

23.61.12.05.1.06.12-0001	

Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	

м3	

186	

23.61.12.05.1.06.14-0011	

Плиты железобетонные многопустотные	

м3	

187	

23.61.12.05.1.06.14-0022	

Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, размером до 9 м2	

м3	

188	

23.61.12.05.1.07.01-0032	

Вентиляционный блок, бетон В25, расход арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см	

м3	

189	

23.61.12.05.1.07.05-0001	

Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	

м3	

190	

23.61.12.05.1.07.09-0042	

Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью	

м3	

191	

23.61.12.05.1.07.12-0061	

Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	

м3	

192	

23.61.12.05.1.07.21-0001	

Плиты железобетонные лоджий	

м3	

193	

23.61.12.05.1.07.21-0084	

Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т	

м2	

194	

23.61.12.05.1.07.24-0021	

Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	

м2	

195	

23.61.12.05.1.07.25-0043	

Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 44 кг/м3	

м3	

196	

23.61.12.05.1.08.01-0070	

Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3	

м3	

197	

23.61.12.05.1.08.01-0080	

Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	

м3	

198	

23.61.12.05.1.08.02-0015	

Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15/бетон В30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг	

шт	

199	

23.61.12.05.1.08.06-0026	

Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг	

шт	

200	

23.61.12.05.1.08.06-0055	

Плиты дорожные 2П60.35-30А-IV, бетон В22,5, объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2	

шт	

201	

23.61.12.05.1.08.06-0063	

Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг	

шт	

202	

23.61.12.05.1.08.09-0003	

Опорные подушки ОП 3 (бетон В15, объем 0,015 м3, расход арматуры 2,1 кг)	

шт	

203	

23.61.12.05.1.08.14-0172	

Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	

м3	

204	

23.61.11.05.2.01.01-0001	

Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотелые В15 (М200), объем 0,3 до 0,5 м3	

м3	

205	

23.61.11.05.2.02.01-0004	

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые М100, объем 0,3 до 0,5 м3	

м3	

206	

23.61.11.05.2.02.01-0005	

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем 0,5 м3 и более	

м3	

207	

23.61.11.05.2.02.01-0057	

Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг	

шт	

208	

23.61.11.05.2.02.06-0003	

Блок керамзитобетонный стеновой двухпустотный, размер 20 x 20 x 40 см	

шт	

209	

23.61.11.05.2.02.09-0013	

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5	

м3	

210	

23.61.11.05.2.02.09-0046	

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5	

м3 <23>	

210.1	

23.61.11.05.2.02.09-0013	

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5	

м3 <24>	

211	

23.61.11.05.2.02.11-0008	

Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 60 мм	

м2	

212	

23.61.11.05.2.02.18-0001	

Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадь до 5 м2	

м3	

213	

23.61.11.05.2.02.21-0026	

Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	

м2	

214	

23.61.11.05.2.02.22-0013	

Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм	

м2	

215	

23.61.11.05.2.03.01-0012	

Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	

м3	

216	

23.61.11.05.2.03.01-0015	

Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100	

м3	

217	

23.61.11.05.2.03.03-0031	

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	

шт	

218	

23.61.11.05.2.03.03-0032	

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	

шт	

219	

23.61.11.05.2.03.08-0004	

Камни силикатные пустотелые одинарные, размер 250 x 120 x 138 мм, марка 150	

1000 шт	

220	

23.61.11.05.2.03.13-0004	

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250 x 120 x 65 мм, марка 150	

1000 шт	

221	

23.61.11.05.2.03.16-0004	

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250 x 120 x 65 мм, марка 150	

1000 шт	

222	

23.61.11.05.2.03.17-0004	

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250 x 120 x 88 мм, марка 150	

1000 шт	

223	

23.32.12.06.1.01.02-0006	

Камни керамические одинарные, размер 250 x 120 x 140 мм, марка 125	

1000 шт	

224	

23.32.11.06.1.01.02-0027	

Камни керамические пустотелые одинарные, размер 250 x 120 x 140 мм, марка 150	

1000 шт	

225	

23.32.11.06.1.01.05-0016	

Кирпич керамический лицевой, размер 250 x 120 x 65 мм, марка 125	

1000 шт <19>	

225.1	

23.61.11.05.2.03.16-0003	

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250 x 120 x 65 мм, марка 125	

1000 шт <20>	

226	

23.32.11.06.1.01.05-0035	

Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250 x 120 x 65 мм	

1000 шт	

227	

23.32.11.06.1.01.05-0036	

Кирпич керамический одинарный, размер 250 x 120 x 65 мм, марка 125	

1000 шт	

228	

23.32.11.06.1.01.06-0011	

Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс А	

т	

229	

23.20.12.06.1.01.08-0005	

Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 °C, размер 250 x 120 x 65 мм, марка 100	

1000 шт	

230	

23.31.10.06.2.01.02-0013	

Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая с завалом	

м2 <4>	

230.1	

23.31.10.06.2.01.02-0011	

Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая без завала	

м2 <6>	

231	

23.31.10.06.2.02.01-0051	

Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная	

м2	

232	

23.31.10.06.2.02.01-0071	

Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	

м2	

233	

23.31.10.06.2.02.01-0083	

Плитка керамическая глазурованная для полов рельефная, квадратная и прямоугольная с одноцветным рисунком, декорированная методом сериографии, толщина 11 мм	

м2	

234	

23.31.10.06.2.02.01-1002	

Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания, толщина 8 мм, размер 300 x 300 мм	

м2	

235	

23.31.10.06.2.03.02-0024	

Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, белая и цветная, однотонная, толщина 9 мм	

м2	

236	

23.31.10.06.2.04.01-0031	

Плитка кислотоупорная шамотная, клиновая, толщина 20 мм	

м2	

237	

23.31.10.06.2.05.03-0002	

Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300 x 600 x 10 мм, 600 x 600 x 10 мм	

м2	

238	

25.12.10.07.1.01.01-0001	

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200 x 2100 мм	

шт	

239	

25.12.10.07.1.01.01-0016	

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800 x 2100 мм	

шт	

240	

25.12.10.07.1.01.03-0021	

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	

шт <9>	

240.1	

25.12.10.07.1.01.01-0001	

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200 x 2100 мм	

шт <10>	

241	

25.11.23.07.2.01.04-0021	

Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, марка стали С 255, масса 7820 кг	

т	

242	

25.11.23.07.2.02.04-0009	

Фундамент стальной к многогранной опоре ПМ 220-2, диаметр 1220 мм, длина 6800 мм	

шт	

243	

25.11.23.07.2.02.05-0021	

Траверсы стальные	

т	

244	

25.11.23.07.2.03.06-0081	

Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	

т	

245	

25.11.23.07.2.03.06-0101	

Ригели фахверка	

т	

246	

25.11.23.07.2.05.01-0032	

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	

т	

247	

24.33.30.07.2.05.02-0017	

Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.6	

м2	

248	

24.33.30.07.2.05.02-0036	

Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8	

м2	

249	

24.33.30.07.2.05.02-0083	

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 120 мм-ПТСД 150-С0.7	

м2	

250	

25.11.23.07.2.05.03-0011	

Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	

т	

251	

25.11.23.07.2.06.03-0151	

Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55	

м	

252	

25.11.23.07.2.06.03-0199	

Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75 x 50 x 0,6 мм	

м	

253	

25.11.23.07.2.06.06-0051	

Профиль стальной оцинкованный в комплекте с направляющими и стоечными	

т	

254	

25.11.23.07.2.06.06-0091	

Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	

м2	

255	

25.11.23.07.2.07.04-0007	

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	

т	

256	

25.11.23.07.2.07.04-0014	

Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	

т	

257	

25.11.23.07.2.07.04-0016	

Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	

т	

258	

25.11.23.07.2.07.12-0006	

Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	

т	

259	

25.11.23.07.2.07.12-0019	

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	

т	

260	

25.11.23.07.2.07.12-0020	

Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	

т	

261	

25.11.23.07.2.07.12-0031	

Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	

т	

262	

25.11.23.07.2.07.13-0071	

Конструкции стальные перил	

т	

263	

25.11.23.07.2.07.13-0161	

Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные шиты переходных площадок, ограждений	

т	

264	

25.11.21.07.3.02.03-0004	

Пролетные строения автодорожных мостов, пролет до 66 м, обычное исполнение	

т	

265	

25.11.21.07.3.02.08-0011	

Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой до 0,125 т	

т	

266	

25.11.21.07.3.02.10-0018	

Шов деформационный многопрофильный с поворотными траверсами, с резиновым компенсатором, с расчетным перемещением +/- 120 мм перпендикулярно и параллельно оси конструкции шва	

м	

267	

25.11.21.07.3.02.11-0061	

Опоры из труб	

т	

268	

25.11.21.07.3.02.11-0071	

Подмости из профиля	

т	

269	

25.11.22.07.4.01.04-0007	

Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	

т	

270	

25.11.22.07.4.03.01-0001	

Опоры (мачты) ВЛ 35 кВ линий электропередачи и открытых подстанций, неоцинкованные, без подставок, анкерно-угловые одностоечные двухцепные	

т	

271	

25.11.22.07.4.03.01-0033	

Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций, неоцинкованные, без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	

т	

272	

25.11.22.07.4.03.03-0009	

Опоры стальные многогранные линий электропередачи ПМ 220-2	

шт	

273	

25.11.22.07.4.03.06-0015	

Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-8-ц	

шт	

274	

25.11.22.07.4.03.08-0001	

Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	

т	

275	

22.29.29.07.4.03.12-0016	

Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230 x 230 x 3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, высота 3000 мм	

шт	

276	

25.29.11.07.5.01.01-0002	

Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов, без арматуры, поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	

т	

277	

25.11.23.08.1.02.01-0001	

Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметр 100 мм	

шт	

278	

25.11.23.08.1.02.06-0014	

Люк чугунный легкий Л(А30)-ТС-1-60	

шт	

279	

25.11.23.08.1.02.06-0023	

Люк чугунный круглый средний Л(В125)-К-1-60	

шт	

280	

25.11.23.08.1.02.06-0043	

Люк чугунный тяжелый	

шт	

281	

25.11.23.08.1.02.16-0043	

Свая стальная винтовая ВСЛМ, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм	

шт	

282	

25.93.13.08.1.02.17-0132	

Сетка плетеная из проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12 x 12 мм	

м2	

283	

25.93.13.08.1.02.17-0161	

Сетка тканая с квадратными ячейками N 05, без покрытия	

м2	

284	

25.93.11.08.2.01.01-0001	

Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником, без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	

10 м	

285	

25.93.11.08.2.02.05-0054	

Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 32 мм	

10 м	

286	

25.93.11.08.2.02.09-0035	

Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм	

10 м	

287	

24.34.11.08.3.03.05-0020	

Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0 - 6,3 мм	

т	

288	

24.10.65.08.3.04.03-1016	

Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 9 - 19 мм	

т	

289	

24.10.31.08.3.05.02-0081	

Прокат толстолистовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, толщина 3 - 8 мм	

т	

290	

24.10.51.08.3.05.05-0053	

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	

т	

291	

24.10.71.08.3.08.02-0052	

Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50 x 50 x 5 мм	

т	

292	

24.10.71.08.3.09.01-0085	

Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4	

м2	

293	

24.10.71.08.3.09.01-0112	

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	

м2	

294	

24.10.71.08.3.09.01-0114	

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	

м2	

295	

24.10.80.08.3.10.02-0011	

Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255	

т	

296	

24.10.71.08.3.11.01-0054	

Швеллеры N 16 - 18, марка стали Ст3сп	

т	

297	

24.10.71.08.3.11.01-0056	

Швеллеры N 16 - 24, марка стали 18сп	

т	

298	

24.10.71.08.3.11.01-0081	

Швеллеры N 40, нормальной точности прокатки, из горячекатаного проката, марка стали С235, немерной длины	

т	

299	

24.10.62.08.4.01.02-0013	

Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	

т	

300	

24.10.62.08.4.02.01-0021	

Сетка арматурная сварная	

т	

301	

24.10.62.08.4.02.03-1032	

Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 12 мм	

т	

302	

24.34.11.08.4.03.01-0012	

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм	

т	

303	

24.10.62.08.4.03.02-0006	

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс A-I, диаметр 16 - 18 мм	

т	

304	

24.10.62.08.4.03.03-0032	

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	

т	

305	

24.10.62.08.4.03.03-0034	

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16 - 18 мм	

т	

306	

25.12.10.09.1.01.01-0004	

Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые	

м2	

307	

24.42.22.09.2.03.04-0001	

Профиль алюминиевый прессованный	

т	

308	

25.12.10.09.4.02.03-1000	

Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением, площадь свыше 2,5 м2	

м2	

309	

25.12.10.09.4.03.07-1002	

Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	

м2	

310	

24.42.24.10.1.02.02-0103	

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм	

кг	

311	

24.42.22.10.1.02.04-0009	

Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135 - 200 мм	

т	

312	

16.10.21.11.1.01.04-0024	

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100 - 140 мм	

м3	

313	

16.10.21.11.1.01.13-0003	

Паркет штучный из древесины пород дуб, ясень, клен	

м2	

314	

02.20.11.11.1.02.01-0011	

Бревна хвойных пород окоренные, для строительства, длина 3 - 6,5 м, диаметр 14 - 24 см, сорт II	

м3	

315	

02.20.11.11.1.02.06-0001	

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22 - 34 см, длина 6,5 м	

м3	

316	

16.10.10.11.1.03.01-0079	

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, ширина 75 - 150 мм, толщина 40 - 75 мм, сорт III	

м3	

317	

16.10.10.11.1.03.01-0082	

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, ширина 75 - 150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	

м3	

318	

16.10.10.11.1.03.06-0094	

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 - 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4 - 6,5 м, сорт II	

м3	

319	

16.10.10.11.1.03.06-0095	

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75 - 150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4 - 6,5 м, сорт III	

м3	

320	

16.23.11.11.2.02.01-1166	

Блоки дверные внутренние, глухие, двупольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1-3, ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	

м2	

321	

16.23.11.11.2.02.01-1208	

Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-13, площадь 2,63 м2	

м2	

322	

16.23.11.11.2.02.01-1272	

Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	

м2	

323	

16.23.11.11.2.02.04-0011	

Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольный ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2	

м2	

324	

16.21.22.11.2.03.02-1004	

Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	

м2	

325	

16.21.14.11.2.08.02-0013	

Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400, толщина 10 мм	

1000 м2 <25>	

325.1	

16.21.14.11.2.08.02-0011	

Плиты древесноволокнистые группы А, твердые марки ТС-400, толщина 6 мм	

1000 м2 <26>	

326	

16.21.13.11.2.09.05-0024	

Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм	

м2	

327	

16.21.12.11.2.11.04-0041	

Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 15 мм	

м3	

328	

16.23.19.11.2.13.04-0011	

Щиты из досок, толщина 25 мм	

м2	

329	

22.23.14.11.3.01.02-0013	

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	

м2	

330	

22.23.14.11.3.01.03-0007	

Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь более 1,5 м2	

м2	

331	

22.23.14.11.3.02.01-0016	

Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	

м2	

332	

22.23.14.11.3.02.03-0005	

Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2	

м2	

333	

22.23.14.11.3.02.03-0007	

Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2	

м2	

334	

22.23.19.11.3.03.01-0005	

Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	

м	

335	

22.23.19.11.3.03.03-0011	

Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, ООСП-9,0п	

шт	

336	

22.23.19.11.3.03.03-0032	

Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, ФСПП-210-2,3	

шт	

337	

22.23.19.11.3.03.13-0022	

Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 25 x 25 мм, белый	

шт	

338	

22.21.30.11.3.03.19-0304	

Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 3,0 мм	

м2	

339	

25.1 1.23.12.1.01.05-0066	

Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм	

шт	

340	

23.99.12.12.1.02.01-0001	

Гидроизол ГИ-К	

м2	

341	

23.99.12.12.1.02.03-0051	

Материал рулонный битумнополимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше - 15 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 H, теплостойкость не менее 120 °C	

м2	

342	

23.99.12.12.1.02.03-0053	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, гибкость не выше - 15 °C, масса 1 м2 до 5,5 кг, прочность не менее 360 H, теплостойкость не менее 120 °C	

м2	

343	

23.99.12.12.1.02.03-0055	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше - 15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 H, теплостойкость не менее 120 °C	

м2	

344	

23.99.12.12.1.02.05-0053	

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ХПП, основа стеклохолст, гибкость не выше - 15 °C, масса 1 м2 до 4,0 кг, прочность не менее 360 H, теплостойкость не менее 120 °C	

м2	

345	

23.99.12.12.1.02.06-0012	

Рубероид кровельный РКК-350	

м2	

346	

23.99.12.12.1.02.06-0022	

Рубероид кровельный РКП-350	

м2	

347	

23.99.12.12.1.02.08-0071	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 H, теплостойкость не менее 85 °C	

м2	

348	

23.99.12.12.1.02.10-0089	

Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм	

м2	

349	

23.99.12.12.1.02.10-1344	

Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,0 мм	

м2	

350	

22.21.30.12.1.02.11-0014	

Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, пожарно-технические характеристики ГЗ, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст	

10 м2	

351	

23.99.12.12.1.02.15-0021	

Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ТПП, основа стеклоткань, гибкость не выше - 3 °C, масса 1 м2 до 3,5 кг, прочность не менее 800 H, теплостойкость не менее 85 °C	

м2	

352	

24.32.20.12.1.03.02-1004	

Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	

м2	

353	

23.32.12.12.1.03.07-0001	

Черепица керамическая рядовая, размер 430 x 260 мм	

1000 шт	

354	

22.23.19.12.1.03.07-1026	

Коньковые торцевые элементы (фирафиксы) для цементно-песчаной черепицы, из ПВХ, высота 260 мм, длина выступа 75 мм	

10 шт	

355	

23.99.19.12.2.01.01-0013	

Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные	

м2	

356	

24.33.30.12.2.02.01-0004	

Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ-8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, размер 2960 x 500 x 115 мм	

м2	

357	

24.33.30.12.2.02.01-0013	

Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО-12/12 А, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960 x 500 x 115 мм	

м2	

358	

23.99.19.12.2.04.01-0001	

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, фольгированные, толщина 50 мм	

м3	

359	

23.99.19.12.2.04.04-0006	

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладок, 125, толщина 40 мм	

м3	

360	

23.99.19.12.2.04.09-0001	

Маты прошивные фольгированные, размер 2000 x 1200 x 80 мм	

м3	

361	

23.99.19.12.2.05.01-0013	

Лист из вспененного полиэтилена, с односторонним фольгированием с клеевым слоем, толщина 8 мм	

м2	

362	

23.99.19.12.2.05.01-0051	

Лист из вспененного полиэтилена, толщина 60 мм	

м2	

363	

23.99.19.12.2.05.05-0004	

Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	

м3 <27>	

363.1	

23.99.19.12.2.05.05-0008	

Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-125, толщина 50 мм	

м3 <28>	

364	

23.99.19.12.2.05.05-0014	

Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200	

м3	

365	

23.99.19.12.2.05.06-0002	

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППС40	

м3 <1>, <9>	

365.1	

23.99.19.12.2.05.02-0005	

Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 150 кг/м3	

м3 <5>	

365.2	

23.99.19.12.2.05.06-0039	

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-50	

м3 <10>	

366	

23.99.19.12.2.05.11-0028	

Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	

м3	

367	

23.99.19.12.2.06.01-0008	

Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана для труб диаметром 57 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм	

м	

368	

23.99.19.12.2.06.01-0024	

Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана для труб диаметром 325 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм	

м	

369	

23.99.19.12.2.06.04-0001	

Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 50 (57) мм	

компл	

370	

23.99.19.12.2.06.06-0018	

Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, фольгированные, внутренний диаметр 1220 мм, толщина 60 мм	

компл	

371	

23.99.19.12.2.07.01-1010	

Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 19 мм, самоклеящаяся	

м2	

372	

23.99.19.12.2.07.03-1026	

Теплоизоляция трубная из вспененного полиолефина с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 57 мм	

10 м	

373	

23.99.19.12.2.07.04-0176	

Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 18 мм	

10 м	

374	

23.99.19.12.2.07.05-0011	

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 6 мм, толщина 6 мм	

100 м	

375	

23.99.19.12.2.08.02-0188	

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм, толщина 50 мм	

м	

376	

23.99.19.12.2.08.02-0189	

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 50 мм	

м	

377	

23.70.11.13.1.01.01-0002	

Крошка мраморная, фракция 2 - 5 мм	

кг	

378	

23.70.11.13.1.02.04-0001	

Плиты облицовочные из мрамора, полированные, толщина 30 мм	

м2	

379	

23.70.12.13.2.01.01-0011	

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, лощеные, толщина 70 - 80 мм	

м2	

380	

23.70.12.13.2.03.01-0011	

Камень булыжный	

м3	

381	

20.52.10.14.1.02.04-0101	

Клей-мастика Бустилат	

т	

382	

20.17.10.14.2.01.06-0012	

Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	

т	

383	

20.30.12.14.2.02.03-0015	

Краска огнезащитная на водной основе для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, плотность 1,25 г/см3, расход 1,8 кг/м2	

кг	

384	

20.30.22.14.2.02.03-0021	

Краска огнезащитная на водной основе, для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин. плотность 1,3 г/см3, расход 0,82,2 кг/м2	

кг	

385	

20.30.22.14.2.02.11-0019	

Состав огнезащитный на неорганическом связующем для защиты конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции, каналов дымоудаления, образующий при повышении температуры более 1200 °C пористый теплоизолирующий слой, 3 группа огнезащитной эффективности, расход 6,0 кг/м2 при толщине слоя покрытия 4 мм	

кг	

386	

20.30.22.14.2.02.11-0028	

Состав огнезащитный для увеличения предела огнестойкости систем дымоудаления воздуховодов от 60 до 180 минут	

кг	

387	

20.59.59.14.2.02.12-0711	

Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2	

т	

388	

20.30.11.14.3.02.01-0219	

Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	

т	

389	

20.30.11.14.3.02.01-0371	

Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	

т	

390	

20.30.12.14.4.02.04-0181	

Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, бежевая	

т	

391	

20.30.12.14.4.02.04-0261	

Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	

т	

392	

20.30.22.14.5.11.06-0004	

Смесь сухая шпатлевочная финишная полимерная с заполнителем из тонкомолотого мрамора, для ручного нанесения, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя покрытия 1 мм	

т	

393	

20.30.22.14.5.11.06-1000	

Шпатлевка финишная цементная водостойкая	

кг	

394	

25.11.23.15.2.03.06-0013	

Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100 x 485 x 235 мм	

шт	

395	

08.92.10.16.2.01.02-0001	

Земля растительная	

м3	

396	

08.92.10.16.2.01.03-0011	

Торф	

м3	

397	

01.19.31.16.2.02.01-0001	

Смесь семян специальных трав универсальная	

кг	

398	

02.10.11.16.2.02.02-0022	

Береза, высота 2,0 - 3,0 м	

шт	

399	

20.15.79.16.3.02.02-0007	

Удобрения органо-минеральные торфоминерально-аммиачные ТМАУ	

м3	

400	

23.20.12.17.3.02.19-0025	

Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-1 N 5, 8	

т	

401	

28.14.13.18.1.02.01-0058	

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 1000 мм	

шт	

402	

28.14.13.18.1.02.01-0070	

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

403	

28.14.13.18.1.02.01-0086	

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	

шт	

404	

28.14.13.18.1.02.01-0205	

Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	

шт	

405	

28.14.13.18.1.02.01-0206	

Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	

шт	

406	

28.14.13.18.1.02.01-0208	

Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 Мпа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	

шт	

407	

28.14.13.18.1.02.02-0022	

Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, с конической передачей, номинальный диаметр 600 мм	

шт	

408	

28.14.11.18.1.03.01-0001	

Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 50 мм	

шт	

409	

28.14.11.18.1.04.02-0043	

Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	

шт	

410	

28.14.11.18.1.04.05-1000	

Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1/2"x1/2", номинальный диаметр 15 мм	

шт	

411	

28.14.11.18.1.05.01-0076	

Клапан предохранительный 17ч3бр1, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, малоподъемный однорычажный, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

412	

28.14.11.18.1.05.01-0132	

Клапан предохранительный СППК5Р (17с6нж), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, пружинный с приспособлением для принудительного открытия, номинальный диаметр 100 мм, сталь 20Л	

шт	

413	

28.14.13.18.1.09.07-0181	

Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	

шт	

414	

28.14.13.18.1.09.07-0188	

Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	

шт	

415	

28.14.13.18.1.09.08-0011	

Кран шаровой латунный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга	

шт	

416	

28.14.12.18.1.10.01-0045	

Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	

шт	

417	

26.30.50.18.1.10.02-0002	

Вентиль пожарный 50-10 для воды, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм	

шт	

418	

26.30.50.18.1.10.04-0011	

Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм	

шт	

419	

23.42.10.18.2.01.05-0059	

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550 x 480 x 150 мм	

компл	

420	

23.42.10.18.2.01.05-0060	

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550 x 480 x 185 мм	

компл	

421	

23.42.10.18.2.01.06-0033	

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой	

компл	

422	

25.99.11.18.2.02.01-0021	

Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, ВСТ размер 1500 x 700 x 560 мм	

компл	

423	

25.99.11.18.2.02.02-0022	

Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, без смесителя, ВЧМ-1700, размер 1700 x 750 x 607 мм	

компл	

424	

25.99.11.18.2.02.05-0005	

Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500 x 500 мм, в комплекте со смесителем типа СМ-М-ЦАД, с сифоном типа СБП2М, комплектом кронштейнов типа КР МБ	

компл	

425	

25.99.11.18.2.02.05-0008	

Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	

компл	

426	

28.29.12.18.2.08.05-0012	

Фильтры для очистки воды, ФМФ-50, фланцевые	

шт	

427	

22.19.30.18.3.01.02-0008	

Рукав пожарный напорный термостойкий для мобильных средств пожаротушения из полиэфирной нити с внутренним полимерным покрытием, рабочее давление 1,6 МПа, внутренний диаметр 51 мм	

м	

428	

22.19.30.18.3.01.04-0001	

Ствол пожарный ручной из алюминиевого сплава АК7, рабочее давление 0,4 - 0,6 Мпа, длина ствола 265 мм, условный проход 50 мм	

шт	

429	

28.25.14.18.4.01.05-0001	

Фильтры газовые сетчатые конические, номинальный диаметр 40 мм	

шт	

430	

25.91.11.18.5.01.03-0004	

Баки расширительные напольные, емкость 100 л	

шт	

431	

28.29.12.18.5.05.03-0022	

Грязевики тепловых пунктов (ГТП) для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, условный проход 50 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	

шт	

432	

25.21.11.18.5.06.02-0121	

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,400 кВт, концевые	

шт	

433	

25.21.11.18.5.06.02-0143	

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,835 кВт, концевые	

шт	

434	

24.20.40.18.5.08.18-0071	

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	

кг	

435	

25.99.11.18.5.09.01-0001	

Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, номинальный диаметр 25 мм, размер 500 x 500 мм	

компл	

436	

28.14.12.18.5.10.02-1000	

Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, номинальный диаметр 15 мм, проходная, присоединение 1/2" x 3/4"	

шт	

437	

25.21.11.18.5.10.04-0036	

Радиатор алюминиевый секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 50 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °C, тепловая мощность 186 Вт	

шт	

438	

25.21.11.18.5.10.04-1002	

Радиатор алюминиевый секционный, количество секций 10, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 1,6 МПа, тепловая мощность 1550 Вт	

шт	

439	

25.21.11.18.5.10.05-0020	

Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80 x 80 x 560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	

шт	

440	

25.21.11.18.5.10.05-1002	

Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 Мпа, максимальная температура теплоносителя 135 °C, тепловая мощность 1610 Вт	

шт	

441	

25.21.11.18.5.10.06-0195	

Радиаторы стальные панельные однопанельные, тепловая мощность 0,676 кВт, проходные	

кВт	

442	

25.21.11.18.5.10.07-0008	

Радиаторы отопительные чугунные, МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	

секция	

443	

24.20.13.18.5.11.02-0004	

Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 108 мм	

м	

444	

28.29.12.18.5.14.01-0001	

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	

шт	

445	

24.42.26.19.1.01.01-0013	

Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12 - 0,15 мм, диаметр 120 мм	

м2	

446	

24.20.14.19.1.01.03-0072	

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	

м2	

447	

24.20.14.19.1.01.03-0077	

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	

м2	

448	

24.20.14.19.1.01.03-0078	

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	

м2	

449	

24.20.14.19.1.01.03-0079	

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	

м2	

450	

28.25.12.19.1.06.05-0002	

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка до 355 мм	

шт	

451	

23.70.12.19.2.02.02-0016	

Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 500 мм	

шт	

452	

25.11.23.19.2.03.01-0014	

Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размер 200 x 300 мм	

шт	

453	

25.11.23.19.2.03.02-0003	

Решетки вентиляционные АМН, алюминиевые, размер 150 x 150 мм	

шт	

454	

22.23.19.19.2.03.07-0004	

Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 150 x 200 мм	

шт	

455	

28.14.11.19.3.01.01-0001	

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм	

шт	

456	

28.14.11.19.3.01.05-0023	

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 100, диаметр 200 мм	

шт	

457	

28.14.11.19.3.01.06-0086	

Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК, размер 300 x 100 мм	

шт	

458	

28.14.11.19.3.01.11-0066	

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром 3200 мм	

шт	

459	

28.25.12.19.3.02.08-0031	

Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	

м	

460	

28.25.14.19.3.03.04-0001	

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС, производительность до 10 тыс. м3/час	

шт	

461	

28.25.12.19.4.02.03-0009	

Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	

шт	

462	

28.25.12.19.4.02.05-1010	

Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 600 x 300/1000	

шт	

463	

25.93.11.20.1.02.19-0017	

Канат стальной арматурный, 1 x 7, диаметр каната 7,5 мм, диаметр проволоки 2,5 мм	

м	

464	

27.33.14.20.2.05.04-0023	

Кабель-канал (короб) 16 x 16 мм	

м	

465	

27.33.13.20.2.07.02-0007	

Лоток кабельный замковый перфорированный 100 x 50 мм, горячеоцинкованный	

м	

466	

27.33.13.20.2.07.03-0008	

Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм	

м	

467	

27.33.13.20.2.08.05-0017	

Профиль монтажный	

шт	

468	

27.33.13.20.2.09.04-0003	

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	

компл	

469	

27.33.13.20.2.09.04-0014	

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	

компл	

470	

27.33.13.20.2.10.04-0003	

Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10	

100 шт	

471	

27.40.25.20.3.03.03-0036	

Светильники с лампами накаливания, потолочно-настенные, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, мощность лампы 60 Вт, НПО22-100	

шт	

472	

27.40.25.20.3.03.04-0294	

Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, с зеркальной решеткой, мощность 2 x 36 Вт, IP20, ЭПРА, размер 1228 x 309 x 90 мм	

шт	

473	

27.40.25.20.3.03.04-0484	

Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4	

шт	

474	

27.40.39.20.3.03.05-0039	

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	

шт	

475	

27.33.13.20.4.01.02-0021	

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	

10 шт	

476	

27.12.21.20.4.02.05-0002	

Предохранители плавкие ПН2-100	

10 шт	

477	

27.33.13.20.4.03.04-0002	

Розетка кабельная 3Р+Е, 32А, IP44	

100 шт	

478	

27.31.11.21.1.01.01-0018	

Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-4-(2,7)	

1000 м	

479	

27.31.11.21.1.01.01-0182	

Кабель оптический ОПС-004Е04-1	

1000 м	

480	

27.32.12.21.1.03.01-0011	

Кабель коаксиальный магистральный КМАШп-4	

1000 м	

481	

27.32.12.21.1.03.01-0024	

Кабель коаксиальный магистральный КМГ-4	

1000 м	

482	

27.32.12.21.1.03.02-0002	

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-11	

1000 м	

483	

27.32.13.21.1.04.01-1044	

Кабель витая пара U/UTP 2 x 2 x 0,52, категория 5е	

1000 м	

484	

27.32.13.21.1.04.03-0004	

Кабель телефонный ТГ 50 x 2 x 0,5	

1000 м	

485	

27.32.13.21.1.04.06-0011	

Кабель микрофонный КММ 2 x 0,12	

1000 м	

486	

27.32.13.21.1.06.01-0003	

Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 175 Вт, длина 10,3 м	

компл	

487	

27.32.13.21.1.06.04-0101	

Кабель монтажный МКЭШ 2x0,75-500	

1000 м	

488	

27.32.13.21.1.06.08-0005	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3x50-1000	

1000 м	

489	

27.32.13.21.1.06.08-0273	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4x50-1000	

1000 м	

490	

27.32.13.21.1.06.08-0480	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5x95-1000	

1000 м	

491	

27.32.13.21.1.06.09-0149	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2x10-660	

1000 м	

492	

27.32.13.21.1.06.09-0151	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	

1000 м	

493	

27.32.13.21.1.06.09-0152	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5-660	

1000 м	

494	

27.32.13.21.1.06.09-0177	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x4-660	

1000 м	

495	

27.32.13.21.1.06.09-0196	

Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3x2,5-660	

1000 м	

496	

27.32.13.21.1.06.10-0038	

Кабель силовой с медными жилами СБн 3x50-1000	

1000 м	

497	

27.32.13.21.1.06.10-0572	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2x1,5-1000	

1000 м	

498	

27.32.13.21.1.06.10-0579	

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5-1000	

1000 м	

499	

27.32.14.21.1.07.01-0006	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлУ 3x70-6	

1000 м	

500	

27.32.14.21.1.07.01-0025	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБУ 3x70-6	

1000 м	

501	

27.32.14.21.1.07.02-0095	

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3x70-10	

1000 м	

502	

27.32.14.21.1.07.04-0006	

Кабель силовой с медными жилами СБУ 3x70-6	

1000 м	

503	

27.32.14.21.1.07.05-0025	

Кабель силовой с медными жилами СБ 3x70-10	

1000 м	

504	

27.32.13.21.1.08.01-0002	

Кабель сигнальный КСВВ 2 x 0,5	

1000 м	

505	

27.32.13.21.1.08.01-0315	

Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2 x 2 x 1	

1000 м	

506	

27.32.13.21.1.08.03-0043	

Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4 x 2,5	

1000 м	

507	

27.32.13.21.1.08.03-0442	

Кабель контрольный КВВГнг(А) 4 x 1,5	

1000 м	

508	

27.32.13.21.1.08.03-0526	

Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10 x 2,5	

1000 м	

509	

27.32.13.21.1.08.04-0001	

Кабель управления КУГВЭВнг-LS 7 x 0,5	

1000 м	

510	

27.32.14.21.2.01.01-0001	

Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1	

1000 м	

511	

27.32.14.21.2.01.01-0049	

Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x70-20	

1000 м	

512	

27.32.13.21.2.03.03-0036	

Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 6-660	

1000 м	

513	

27.32.13.21.2.03.04-0003	

Провод силовой установочный ПВ1 16-450	

1000 м	

514	

27.32.13.21.2.03.05-0002	

Провод силовой установочный АПВ 2,5-450	

1000 м	

515	

27.32.13.21.2.03.05-0051	

Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 6-450	

1000 м	

516	

27.32.13.21.2.03.05-0066	

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1x2,5-450	

1000 м	

517	

23.19.25.22.2.01.03-0003	

Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е	

шт	

518	

23.43.10.22.2.01.04-0017	

Изолятор линейный штыревой ТФ-20	

100 шт	

519	

23.43.10.22.2.01.04-0021	

Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-10	

100 шт	

520	

25.11.23.22.2.02.07-0002	

Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ	

т	

521	

25.99.11.23.1.01.06-1030	

Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 250 мм	

шт	

522	

24.44.26.23.2.02.03-1028	

Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 54 (1,5)	

10 м	

523	

24.20.12.23.3.01.04-0078	

Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	

м	

524	

24.20.13.23.3.03.01-0008	

Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	

м	

525	

24.20.13.23.3.05.01-0003	

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм	

м	

526	

24.20.13.23.3.06.02-0006	

Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м	

527	

24.20.13.23.3.06.04-0006	

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	

м	

528	

24.20.13.23.4.01.01-0008	

Трубы стальные в армопенобетонной изоляции, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 150 °C, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11,5 мм	

м	

529	

24.20.13.23.4.01.03-0078	

Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм	

м	

530	

24.20.13.23.4.01.04-0004	

Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм, толщина покрытия 2 мм	

м	

531	

24.20.23.23.5.01.08-0033	

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	

м	

532	

24.20.33.23.5.02.02-0023	

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	

м	

533	

24.20.33.23.5.02.02-0034	

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м	

534	

24.20.33.23.5.02.02-0087	

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	

м	

535	

24.20.23.23.5.02.03-0116	

Свая шпунтовая трубчатая сварная с составным замковым клещевидным соединением, из электросварных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	

т	

536	

24.51.20.23.6.02.01-0034	

Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом раструбные под резиновое уплотнительное кольцо, с наружным антикоррозионным и внутренним цементно-песчаным покрытиями, под раструбное соединение, номинальный диаметр 200 мм	

м	

537	

24.51.20.23.6.02.03-0009	

Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм	

м	

538	

24.51.20.23.6.02.03-0016	

Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм	

м	

539	

24.20.13.23.7.01.01-0002	

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 80 мм	

компл	

540	

24.20.13.23.7.01.03-0002	

Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм	

м	

541	

24.20.13.23.7.01.04-0003	

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	

м	

542	

24.20.40.23.8.03.11-0158	

Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	

шт	

543	

24.20.40.23.8.03.12-0011	

Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм	

т	

544	

24.20.40.23.8.03.12-0036	

Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	

компл	

545	

24.20.40.23.8.04.01-0021	

Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	

шт	

546	

24.20.40.23.8.04.06-0248	

Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 60° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	

шт	

547	

24.51.30.23.8.05.15-0002	

Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125 - 200 мм	

т	

548	

23.32.13.24.2.01.02-0001	

Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 150 мм	

м	

549	

22.21.29.24.2.02.01-0002	

Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 20 мм	

м	

550	

23.65.12.24.2.05.03-0003	

Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, номинальный диаметр 200 мм	

м	

551	

23.65.12.24.2.06.04-0013	

Муфты хризотилцементные к напорным трубам САМ-6, диаметр условного прохода 200 мм, наружный диаметр муфты 277 мм	

шт	

552	

22.21.21.24.3.02.05-0054	

Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 40 x 4,5 мм	

м	

553	

22.21.21.24.3.03.02-0002	

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	

м	

554	

22.21.21.24.3.03.03-0038	

Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 315 мм	

м	

555	

22.21.21.24.3.03.11-0027	

Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	

м	

556	

22.21.21.24.3.03.13-0023	

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	

м	

557	

22.21.29.24.3.03.13-0302	

Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 20 мм	

м <11>	

557.1	

22.21.21.24.3.03.13-1024	

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, питьевые, размер 20 x 2,0 мм	

м <12>	

558	

22.21.21.24.3.03.13-0418	

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 110 мм	

м <15>, <13>	

558.1	

22.21.21.24.3.03.13-1036	

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR17,6, питьевые, размер 110 x 6,3 мм	

м <17>	

558.2	

22.21.21.24.3.03.13-1034	

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, размер 110 x 4,2 мм	

м <14>	

559	

22.21.21.24.3.03.13-0427	

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 315 мм	

м	

560	

22.21.29.24.3.05.06-0007	

Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 500 мм	

шт	

561	

22.21.29.24.3.05.07-0436	

Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 315 мм	

шт	

562	

22.21.29.24.3.05.07-0514	

Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм	

шт	

563	

22.21.29.24.3.05.07-0553	

Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 160 мм, длина 500 мм	

шт	

564	

22.21.29.24.3.05.07-0568	

Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 1000 мм, длина 700 мм	

шт	

565	

22.21.29.24.3.05.08-0214	

Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 110 мм	

шт	

566	

22.21.29.24.3.05.09-0010	

Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 250 мм	

шт	

567	

16.10.10.25.1.01.04-0033	

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип III	

шт <29>	

567.1	

16.10.10.25.1.01.04-0032	

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип II	

шт <30>	

568	

24.10.75.25.1.05.05-0043	

Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	

м	

569	

38.32.22.25.1.05.07-0013	

Рельсы старогодные, 3 группа	

т <13>	

569.1	

38.32.22.25.1.05.07-0011	

Рельсы старогодные, 1 группа	

т <14>	

570	

30.20.40.25.1.06.15-0071	

Перевод стрелочный Р65, марка 1/9	

компл	

571	

27.33.13.25.2.01.12-0011	

Муфты натяжные	

шт	

572	

25.11.23.25.2.02.04-0026	

Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2180 мм оцинкованные	

т	

573	

26.30.23.61.1.02.01-0011	

IP-телефон на 8 логических линий	

шт	

574	

26.30.50.61.2.01.01-0001	

Извещатель охранный адресный акустический, дальность действия 6 м, степень защиты корпуса IP41, рабочий диапазон температур от -10 до +45 °C, размеры 75 x 65 x 25 мм	

10 шт	

575	

26.30.50.61.2.02.01-1004	

Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронные адресно-аналоговые в комплекте с базой (розеткой)	

шт	

576	

27.12.31.62.1.02.05-1718	

Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5, номинальный ток сборных шин 630 А	

шт	

577	

27.12.31.62.1.02.15-0001	

Шкафы учета электроэнергии, для внутренней установки в жилых и общественных зданиях, напряжение 380/220 В, частота 50 Гц, степень защиты IP31, размер 700 x 600 x 200 мм	

шт	

578	

27.33.11.62.3.04.01-0013	

Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 32 А	

10 шт	

579	

27.33.11.62.3.04.01-0019	

Выключатели автоматические для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 32 А	

10 шт	

580	

27.33.11.62.3.04.01-0025	

Выключатели автоматические для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 32 А	

10 шт	

581	

27.20.23.62.4.01.01-0005	

Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А/ч	

шт	

582	

26.51.63.62.5.01.04-0052	

Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В	

шт	

583	

27.33.13.62.6.01.05-0002	

Контактор модульный из двух нормально-открытых контактов по 20 А с катушкой управления 220 В	

шт	

584	

27.51.25.63.1.01.03-0007	

Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 100 л	

компл	

585	

27.51.25.63.1.01.04-0016	

Электроводонагреватели проточные, производительность 120 л/ч, мощность 6 кВт	

шт	

586	

27.51.26.63.3.01.01-1031	

Конвектор электрический отопительный стальной с принудительной конвекцией, встраиваемый в конструкцию пола, ширина 180 мм, высота 110 мм, длина 1250 мм, мощность 700 - 750 Вт	

шт	

587	

26.51.52.63.4.01.01-1064	

Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5	

шт	

588	

26.51.52.63.4.02.01-1004	

Расходомер вихревой протекающих жидкости и газа, диаметр условного прохода 20 мм	

шт	

589	

28.25.12.64.1.01.01-0001	

Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства, производительность до 160000 м3/час	

шт	

590	

28.25.12.64.1.01.02-0001	

Агрегаты вентиляторные с ручным приводом, производительность до 10000 м3/час	

шт	

591	

28.25.20.64.1.05.01-0042	

Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, В Ц14 46 8И1 01 А, с электродвигателем, мощность 18,5 кВт, 750 об/мин	

компл	

592	

28.25.12.64.2.02.04-0014	

Камеры приточные 2ПК без секции орошения, производительность до 40 тыс. м3/час	

шт	

593	

28.25.12.64.2.03.03-0001	

Кондиционеры бытовые настенные, наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт, мощность 2 кВт	

компл	

594	

28.25.12.64.2.03.03-0004	

Кондиционеры бытовые настенные, наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт, мощность 5 кВт	

компл	

595	

28.25.12.64.2.03.07-0012	

Кондиционеры медицинские автономные с водяным охлаждением конденсатора, воздухопроизводительность до 4400 м3/ч	

компл	

596	

28.25.12.64.4.01.01-0012	

Агрегаты вентиляционно-приточные, производительность до 20000 м3/ч	

компл	

597	

28.25.12.64.4.03.02-1000	

Установка приточно-вытяжная, производительность 1160 м3/ч	

шт	

598	

27.51.26.64.5.01.01-0001	

Агрегат воздушного отопления, производительность 1400 м3/ч, мощность 12 кВт	

шт	

599	

26.51.63.65.1.01.01-0004	

Счетчики холодной воды крыльчатые диаметр 32 мм	

шт	

600	

26.51.63.65.1.04.02-0038	

Счетчик горячей воды ВСГ, номинальный диаметр 15 мм	

шт	

601	

26.51.63.65.1.04.03-1002	

Счетчик холодной воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 32 мм	

шт	

602	

27.52.11.66.1.01.01-0003	

Плита газовая бытовая, напольная отдельностоящая со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочная	

шт	

603	

26.51.63.66.1.02.01-0026	

Счетчик газа СГ-16МТ-4000-Р	

шт	

604	

28.22.16.67.1.01.03-0004	

Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935 x 1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемность 400 кг	

компл	

605	

28.13.14.68.1.01.01-0002	

Электронасос центробежный погружной для загрязненных вод, типоразмер ГНОМ 25-20	

шт	

606	

28.13.14.68.1.01.01-0009	

Электронасос центробежный погружной для загрязненных вод, типоразмер ГНОМ 350-25	

шт	

607	

28.13.14.68.1.02.01-0004	

Насосы консольные центробежные моноблочные с регулируемым электроприводом, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 45 кВт	

шт	

608	

28.13.14.68.1.02.02-0008	

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные, тип ЭЦВ, производительность 6,5 м3/час, напор 130 м, мощность 5,5 кВт	

шт	

609	

28.13.14.68.1.03.01-0033	

Насосы циркуляционные электрические, напор 7 м, производительность 16000 л/час, мощность 370 Вт	

шт	

610	

28.14.13.69.1.02.01-0001	

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 50 мм	

шт	

611	

28.14.13.69.1.02.01-0003	

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 100 мм	

шт	

612	

28.14.11.69.2.02.05-0123	

Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 250 x 250 мм	

шт	

613	

28.14.20.69.3.01.01-0001	

Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 100 мм	

шт	

614	

28.92.21.91.01.01-014	

Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	

маш.-ч	

615	

28.92.21.91.01.01-034	

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	

маш.-ч	

616	

28.92.21.91.01.01-035	

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	

маш.-ч	

617	

28.92.22.91.01.02-004	

Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	

маш.-ч	

618	

28.92.23.91.01.03-032	

Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша 8,0 м3	

маш.-ч	

619	

28.92.26.91.01.05-064	

Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,5 м3	

маш.-ч	

620	

28.92.26.91.01.05-086	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	

маш.-ч	

621	

28.92.26.91.01.05-087	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3	

маш.-ч	

622	

28.92.26.91.01.05-104	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,4 м3	

маш.-ч	

623	

28.92.26.91.01.05-106	

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	

маш.-ч	

624	

28.92.30.91.02.02-003	

Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3	

маш.-ч	

625	

28.92.30.91.02.02-012	

Копры гусеничные для свай длиной до 20 м	

маш.-ч	

626	

28.92.30.91.02.02-013	

Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	

маш.-ч	

627	

28.92.30.91.02.03-024	

Дизель-молоты 2,5 т	

маш.-ч	

628	

28.92.12.91.02.04-032	

Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм	

маш.-ч	

629	

28.92.12.91.02.04-036	

Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм	

маш.-ч	

630	

28.92.12.91.04.01-031	

Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	

маш.-ч	

631	

28.92.12.91.04.03-012	

Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	

маш.-ч	

632	

28.22.14.91.05.01-017	

Краны башенные, грузоподъемность 8 т	

маш.-ч	

633	

28.22.14.91.05.02-005	

Краны козловые, грузоподъемность 32 т	

маш.-ч	

634	

28.22.14.91.05.02-007	

Краны козловые, грузоподъемность 65 т, высота подъема крюка 24 м	

маш.-ч	

635	

28.22.14.91.05.04-010	

Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	

маш.-ч	

636	

29.10.51.91.05.05-015	

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	

маш.-ч	

637	

28.22.14.91.05.06-007	

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	

маш.-ч	

638	

28.22.14.91.05.06-008	

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	

маш.-ч	

639	

28.22.14.91.05.09-005	

Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т	

маш.-ч	

640	

28.22.12.91.06.03-058	

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	

маш.-ч	

641	

28.22.15.91.06.05-011	

Погрузчики, грузоподъемность 5 т	

маш.-ч	

642	

28.22.18.91.06.06-011	

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	

маш.-ч	

643	

28.22.18.91.06.06-015	

Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	

маш.-ч	

644	

28.22.18.91.06.06-042	

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	

маш.-ч	

645	

28.22.18.91.06.06-048	

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	

маш.-ч	

646	

28.22.18.91.06.06-051	

Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т	

маш.-ч	

647	

28.22.18.91.06.09-001	

Вышки телескопические 25 м	

маш.-ч	

648	

28.22.18.91.06.09-011	

Люльки	

маш.-ч	

649	

28.13.11.91.07.07-041	

Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	

маш.-ч	

650	

28.92.30.91.08.01-021	

Укладчики асфальтобетона	

маш.-ч	

651	

28.92.30.91.08.01-022	

Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров, ширина укладки более 6,5 м, производительность до 700 т/ч	

маш.-ч	

652	

29.10.59.91.08.02-002	

Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	

маш.-ч	

653	

28.92.24.91.08.03-009	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	

маш.-ч	

654	

28.92.24.91.08.03-016	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	

маш.-ч	

655	

28.92.24.91.08.03-017	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	

маш.-ч	

656	

28.92.24.91.08.03-018	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	

маш.-ч	

657	

28.92.24.91.08.03-029	

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	

маш.-ч	

658	

28.92.24.91.08.03-030	

Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	

маш.-ч	

659	

28.92.24.91.08.03-045	

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	

маш.-ч	

660	

25.30.11.91.08.04-021	

Котлы битумные передвижные 400 л	

маш.-ч	

661	

25.30.11.91.08.04-022	

Котлы битумные передвижные 1000 л	

маш.-ч	

662	

28.92.30.91.08.05-055	

Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта бетоноукладчики со скользящими формами	

маш.-ч	

663	

28.92.30.91.08.05-057	

Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразущих материалов	

маш.-ч	

664	

28.92.30.91.08.05-064	

Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта финишеры трубчатые	

маш.-ч	

665	

28.92.30.91.08.07-015	

Распределители щебня и гравия	

маш.-ч	

666	

28.92.30.91.08.10-052	

Фрезы навесные дорожные на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.)	

маш.-ч	

667	

28.92.30.91.08.11-031	

Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	

маш.-ч	

668	

30.20.12.91.09.05-022	

Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	

маш.-ч	

669	

27.90.31.91.10.01-001	

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	

маш.-ч	

670	

27.90.31.91.10.01-002	

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	

маш.-ч	

671	

28.99.39.91.10.04-017	

Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600 - 800 мм	

маш.-ч	

672	

28.22.14.91.10.05-004	

Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	

маш.-ч	

673	

28.22.14.91.10.05-005	

Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т	

маш.-ч	

674	

29.10.59.91.13.01-036	

Машины маркировочные	

маш.-ч	

675	

29.10.59.91.13.01-038	

Машины поливомоечные 6000 л	

маш.-ч	

676	

28.92.40.91.14.01-003	

Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	

маш.-ч	

677	

29.10.41.91.14.02-001	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	

маш.-ч	

678	

29.10.41.91.14.02-002	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	

маш.-ч	

679	

29.10.41.91.14.02-004	

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	

маш.-ч	

680	

29.10.41.91.14.03-002	

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	

маш.-ч	

681	

29.10.41.91.14.03-003	

Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	

маш.-ч	

682	

29.10.43.91.14.04-002	

Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т	

маш.-ч	

683	

29.10.43.91.14.04-003	

Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т	

маш.-ч	

684	

29.20.23.91.14.05-012	

Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	

маш.-ч	

685	

29.10.41.91.14.06-011	

Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т	

маш.-ч	

686	

29.10.59.91.14.07-011	

Автоцементовозы 13 т	

маш.-ч	

687	

29.10.41.91.14.07-041	

Панелевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	

маш.-ч	

688	

28.92.50.91.15.02-023	

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	

маш.-ч	

689	

28.92.50.91.15.02-024	

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	

маш.-ч	

690	

26.51.66.91.17.02-051	

Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные	

маш.-ч	

691	

27.90.31.91.17.04-031	

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	

маш.-ч	

692	

27.90.31.91.17.04-033	

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	

маш.-ч	

693	

27.90.31.91.17.04-036	

Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250 - 400 А	

маш.-ч	

694	

27.90.31.91.17.04-233	

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	

маш.-ч	

695	

28.13.24.91.18.01-007	

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	

маш.-ч	

696	

28.12.13.91.19.08-004	

Насосы, мощность 4 кВт	

маш.-ч	

697	

28.13.13.91.19.10-022	

Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80 - 175 л.с.	

маш.-ч	

698	

30.11.33.91.20.09-001	

Краны плавучие несамоходные, 5 т	

маш.-ч	

699	

28.24.12.91.21.20-013	

Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм	

маш.-ч	

700	

28.29.22.91.21.22-021	

Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования, 3,2 м3/ч	

маш.-ч	

Примечание

1. Не применяется для Брянской области.

2. Не применяется для Курской области.

3. Не применяется для Республики Саха (Якутия).

4. Не применяется для Тюменской области (1 зона).

5. Применяется исключительно для Брянской области.

6. Применяется исключительно для Тюменской области (1 зона).

7. Применяется исключительно для Курской области.

8. Применяется исключительно для Республики Саха (Якутия).

9. Не применяется для Республики Башкортостан.

10. Применяется исключительно для Республики Башкортостан.

11. Не применяется для Республики Крым.

12. Применяется исключительно для Республики Крым.

13. Не применяется для г. Санкт-Петербург.

14. Применяется исключительно для г. Санкт-Петербург.

15. Не применяется для Челябинской области.

16. Не применяется для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

17. Применяется исключительно для Челябинской области.

18. Применяется исключительно для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

19. Не применяется для Амурской области.

20. Применяется исключительно для Амурской области.

21. Не применяется для Новгородской области.

22. Применяется исключительно для Новгородской области.

23. Не применяется для Калининградской области.

24. Применяется исключительно для Калининградской области.

25. Не применяется для Ростовской области.

26. Применяется исключительно для Ростовской области.

27. Не применяется для Иркутской области.

28. Применяется исключительно для Иркутской области.

29. Не применяется для Краснодарского края.

30. Применяется исключительно для Краснодарского края.