Зарегистрировано в Минюсте России 9 июля 2021 г. N 64214

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 июня 2021 г. N 383н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"МАШИНИСТ ЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Машинист щебнераспределителя".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2016 г. N 712н "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист щебнераспределителя" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный N 44737).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Министр

А.О.КОТЯКОВ

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 8 июня 2021 г. N 383н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНИСТ ЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
.5.0

866	

Регистрационный номер	

I. Общие сведения
.0.0.0

Выполнение механизированных работ с применением щебнераспределителя	

16.103	

(наименование вида профессиональной деятельности)	

Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:
.0

Обеспечение качественного выполнения работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов	

Группа занятий:
.75.5.25.0

8342	

Операторы землеройных и аналогичных машин	

-	

-	

(код ОКЗ <1>)	

(наименование)	

(код ОКЗ)	

(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:
.5.0

42.11	

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	

42.13	

Строительство мостов и тоннелей	

45.20	

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	

(код ОКВЭД <2>)	

(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)
.5.0.5.0.5.0

Обобщенные трудовые функции	

Трудовые функции					

код	

наименование	

уровень квалификации	

наименование	

код	

уровень (подуровень) квалификации	

A	

Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

3	

Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с механической системой управления	

A/01.3	

3	

	

Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

A/02.3	

3	

	

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

A/03.3	

3	

B	

Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителя с электронной системой управления	

4	

Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с электронной системой управления	

B/01.4	

4	

	

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления	

B/02.4	

4	

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Код	

A	

Уровень квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение обобщенной трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Возможные наименования должностей, профессий	

Машинист 4-го разряда

Машинист 5-го разряда

Машинист щебнераспределителя 4-го разряда

Машинист щебнераспределителя 5-го разряда	

.5.0

Требования к образованию и обучению	

Среднее общее образование и

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	

Требования к опыту практической работы	

-	

Особые условия допуска к работе	

Лица не моложе 18 лет <3>

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров <4>

Обучение мерам пожарной безопасности <5>

Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда <6> и промышленной безопасности <7> (последнее при необходимости)	

Другие характеристики	

Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих, служащих или переподготовки рабочих, служащих

Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии "Слесарь строительный" на один разряд ниже основной профессии

Машинист щебнераспределителя 4-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с механической системой управления

Машинист щебнераспределителя 5-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Дополнительные характеристики
.0.0.0

Наименование документа	

Код	

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	

ОКЗ	

8342	

Операторы землеройных и аналогичных машин	

ЕТКС <8>	

§ 120	

Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 4-го разряда	

§ 121	

Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 5-го разряда	

ОКПДТР <9>	

14114	

Машинист распределителя цемента аэрационного самоходного	

14115	

Машинист распределителя цемента гравитационного прицепного	

3.1.1. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с механической системой управления	

Код	

A/01.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Приведение рабочих органов щебнераспределителя с механической системой управления в рабочее положение	

Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с механической системой управления	

Сопровождение щебнераспределителя с механической системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом	

Транспортирование щебнераспределителя с механической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования	

Выполнение действий по приему и сдаче смены	

Необходимые умения	

Контролировать комплектность щебнераспределителя с механической системой управления при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации	

Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с механической системой управления	

Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с механической системой управления перед началом работы	

Соблюдать строительные нормы и правила	

Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с механической системой управления при неработающем распределителе	

Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с механической системой управления без остановки движения и распределителя	

Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала	

Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документов между щебнераспределителем с механической системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию	

Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ	

Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя	

Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с механической системой управления	

Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня	

Управлять щебнераспределителем с механической системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток)	

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с механической системой управления	

Запускать двигатель щебнераспределителя с механической системой управления в различных погодных и климатических условиях	

Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с механической системой управления в начале и конце рабочей смены	

Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены	

Читать проектную документацию и технологические схемы	

Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с механической системой управления	

Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с механической системой управления во время работы и движения	

Определять нарушения в работе щебнераспределителя с механической системой управления по показаниям средств встроенной диагностики	

Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций	

Контролировать движение щебнераспределителя с механической системой управления при возникновении нештатных ситуаций	

Соблюдать правила дорожного движения	

Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с механической системой управления	

Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с механической системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах	

Осуществлять погрузку щебнераспределителя с механической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с механической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера	

Соблюдать требования охраны труда	

Применять средства индивидуальной защиты	

Оказывать первую помощь пострадавшим	

Применять средства пожаротушения	

Необходимые знания	

Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с механической системой управления и его составных частей	

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с механической системой управления	

Комплектность щебнераспределителя с механической системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации	

Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с механической системой управления	

Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с механической системой управления	

Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с механической системой управления	

Правила государственной регистрации щебнераспределителя с механической системой управления	

Терминология в области строительства и машиностроения	

Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с механической системой управления	

Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с механической системой управления	

Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с механической системой управления	

Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с механической системой управления	

Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с механической системой управления	

Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с механической системой управления	

Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ	

Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с механической системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня	

Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с механической системой управления, требования к качеству его распределения и укладки	

Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с механической системой управления на продольном стыке двух полос	

Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с механической системой управления	

Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов	

Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов	

Рациональные режимы работы щебнераспределителя с механической системой управления	

Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с механической системой управления	

Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с механической системой управления во время работы и движения	

Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и производства работ щебнераспределителем с механической системой управления	

Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций	

Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с механической системой управления	

Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с механической системой управления	

Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения	

Правила приема и сдачи смены	

Правила дорожного движения	

Правила перемещения щебнераспределителя с механической системой управления в процессе выполнения работ	

Правила транспортировки щебнераспределителя с механической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования	

Правила транспортировки щебнераспределителя с механической системой управления железнодорожным транспортом и трейлером	

Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	

Другие характеристики	

-	

3.1.2. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Код	

A/02.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Приведение рабочих органов щебнераспределителя с гидростатической системой управления в рабочее положение	

Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Сопровождение щебнераспределителя с гидростатической системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом	

Транспортирование щебнераспределителя с гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования	

Выполнение действий по приему и сдаче смены	

Необходимые умения	

Контролировать комплектность щебнераспределителя с гидростатической системой при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации	

Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с гидростатической системой управления перед началом работы	

Соблюдать строительные нормы и правила	

Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с гидростатической системой управления при неработающем распределителе	

Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с гидростатической системой управления без остановки движения и распределителя	

Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала	

Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов между щебнераспределителем с гидростатической системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию	

Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ	

Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя	

Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня	

Управлять щебнераспределителем с гидростатической системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток)	

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Запускать двигатель щебнераспределителя с гидростатической системой управления в различных погодных и климатических условиях	

Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с гидростатической системой управления в начале и конце рабочей смены	

Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены	

Читать проектную документацию и технологические схемы	

Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с гидростатической системой управления во время работы и движения	

Определять нарушения в работе щебнераспределителя с гидростатической системой управления по показаниям средств встроенной диагностики	

Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций	

Контролировать движение щебнераспределителя с гидростатической системой управления при возникновении нештатных ситуации	

Соблюдать правила дорожного движения	

Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с гидростатической системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах	

Осуществлять погрузку щебнераспределителя с гидростатической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с гидростатической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера	

Соблюдать требования охраны труда	

Применять средства индивидуальной защиты	

Оказывать первую помощь пострадавшим	

Применять средства пожаротушения	

Необходимые знания	

Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с гидростатической системой управления и его составных частей	

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Комплектность щебнераспределителя с гидростатической системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации	

Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Правила государственной регистрации щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Терминология в области строительства и машиностроения	

Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ	

Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с гидростатической системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня	

Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления, требования к качеству его распределения и укладки	

Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления на продольном стыке двух полос	

Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов	

Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов	

Рациональные режимы работы щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с гидростатической системой управления во время работы и движения	

Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и производства работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления	

Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций	

Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с гидростатической системой управления	

Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения	

Правила приема и сдачи смены	

Правила дорожного движения	

Правила перемещения щебнераспределителя с гидростатической системой управления в процессе выполнения работ	

Правила транспортировки щебнераспределителя с гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования	

Правила транспортировки щебнераспределителя с гидростатической системой управления железнодорожным транспортом и трейлером	

Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	

Другие характеристики	

-	

3.1.3. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Код	

A/03.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Визуальный контроль общего технического состояния щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления перед началом работ	

Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации	

Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации	

Проверка заправки и дозаправка силовых установок щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями	

Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на кратковременное хранение	

Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на долговременное хранение	

Выполнение работ по техническому обслуживанию щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления после кратковременного и долговременного хранения	

Необходимые умения	

Производить работы по мойке и очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов крепления узлов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления горюче-смазочными и специальными материалами	

Производить смазку трущихся элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Использовать топливозаправочные средства	

Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей	

Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Навешивать распределитель щебня на задний борт автомобиля-самосвала и закрепляют его, выполнять последующее снятие навесного щебнераспределителя	

Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления в начале и конце рабочей смены	

Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены	

Соблюдать правила технической эксплуатации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления, технологического оборудования, механизмов и систем управления	

Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах	

Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи с положением управляемых колес	

Осуществлять погрузку щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера	

Соблюдать правила дорожного движения	

Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	

Применять средства индивидуальной защиты	

Оказывать первую помощь пострадавшим	

Применять средства пожаротушения	

Необходимые знания	

Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления, в том числе от остатков черного щебня и битумных загрязнений	

Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления и их составных частей	

Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления к работе	

Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств	

Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Правила технической эксплуатации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов	

Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и материалов, используемых при техническом обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и материалов, используемых при обслуживании и управлении щебнераспределителем с механической и гидростатической системой управления	

Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления	

Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста щебнераспределителя, выполняющего основную работу	

Технология сварочных, такелажных и стропальных работ	

Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей	

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Правила краткосрочного и долгосрочного хранения щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Правила консервации и расконсервации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления	

Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства	

Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	

Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов	

План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях	

Методы безопасного ведения работ	

Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ	

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты	

Правила дорожного движения	

Правила транспортировки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования	

Правила погрузки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них	

Другие характеристики	

-	

3.2. Обобщенная трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителя с электронной системой управления	

Код	

B	

Уровень квалификации	

4	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение обобщенной трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Возможные наименования должностей, профессий	

Машинист 8-го разряда

Машинист щебнераспределителя 8-го разряда	

.5.0

Требования к образованию и обучению	

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих	

Требования к опыту практической работы	

-	

Особые условия допуска к работе	

Лица не моложе 18 лет

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Обучение мерам пожарной безопасности

Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости)	

Другие характеристики	

Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии "Слесарь строительный" на один разряд ниже основной профессии

Машинист щебнераспределителя 8-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с электронной системой управления	

Дополнительные характеристики
.0.0.0

Наименование документа	

Код	

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	

ОКЗ	

8342	

Операторы землеройных и аналогичных машин	

ЕТКС	

§ 124	

Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 8-го разряда	

ОКПДТР	

14114	

Машинист распределителя цемента аэрационного самоходного	

14115	

Машинист распределителя цемента гравитационного прицепного	

ОКСО <10>	

2.23.01.06	

Машинист дорожных и строительных машин	

3.2.1. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с электронной системой управления	

Код	

B/01.4	

Уровень (подуровень) квалификации	

4	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Приведение рабочих органов щебнераспределителя с электронной системой управления в рабочее положение	

Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с электронной системой управления	

Сопровождение щебнераспределителя с электронной системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом	

Транспортирование щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования	

Выполнение действий по приему и сдаче смены	

Необходимые умения	

Контролировать комплектность щебнераспределителя с электронной системой управления при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации	

Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с электронной системой управления	

Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления перед началом работы	

Соблюдать строительные нормы и правила	

Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с электронной системой управления при неработающем распределителе	

Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с электронной системой управления без остановки движения и распределителя	

Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала	

Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов между щебнераспределителем с электронной системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию	

Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ	

Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя	

Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с электронной системой управления	

Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня	

Управлять щебнераспределителем с электронной системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток)	

Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с электронной системой управления	

Запускать двигатель щебнераспределителя с электронной системой управления в различных погодных и климатических условиях	

Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления в начале и конце рабочей смены	

Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены	

Читать проектную документацию и технологические схемы	

Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с электронной системой управления	

Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с электронной системой управления во время работы и движения	

Определять нарушения в работе щебнераспределителя с электронной системой управления по показаниям средств встроенной диагностики	

Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций	

Контролировать движение щебнераспределителя с электронной системой управления при возникновении нештатных ситуации	

Соблюдать правила дорожного движения	

Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с электронной системой управления	

Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с электронной системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах	

Осуществлять погрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с железнодорожной платформы и трейлера	

Соблюдать требования охраны труда	

Применять средства индивидуальной защиты	

Оказывать первую помощь пострадавшим	

Применять средства пожаротушения	

Необходимые знания	

Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с электронной системой управления и его составных частей	

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления	

Комплектность щебнераспределителя с электронной системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации	

Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с электронной системой управления	

Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления	

Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления	

Правила государственной регистрации щебнераспределителя с электронной системой управления	

Терминология в области строительства и машиностроения	

Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с электронной системой управления	

Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления	

Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с электронной системой управления	

Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с электронной системой управления	

Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с электронной системой управления	

Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с электронной системой управления	

Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ	

Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с электронной системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня	

Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с электронной системой управления, требования к качеству его распределения и укладки	

Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с электронной системой управления на продольном стыке двух полос	

Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с электронной системой управления	

Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов	

Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов	

Рациональные режимы работы щебнераспределителя с электронной системой управления	

Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с электронной системой управления	

Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с электронной системой управления во время работы и движения	

Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ щебнераспределителем с электронной системой управления	

Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций	

Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с электронной системой управления	

Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с электронной системой управления	

Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения	

Правила приема и сдачи смены	

Правила дорожного движения	

Правила перемещения щебнераспределителя с электронной системой управления в процессе выполнения работ	

Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования	

Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления железнодорожным транспортом и трейлером	

Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	

Другие характеристики	

-	

3.2.2. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления	

Код	

B/02.4	

Уровень (подуровень) квалификации	

4	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления	

Визуальный контроль общего технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления перед началом работ	

Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов щебнераспределителя с электронной системой управления	

Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе щебнераспределителя с электронной системой управления	

Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления	

Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации	

Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации	

Проверка заправки и дозаправка силовых установок щебнераспределителя с электронной системой управления горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями	

Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа щебнераспределителя с электронной системой управления	

Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителя с электронной системой управления на кратковременное хранение	

Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителя с электронной системой управления на долговременное хранение	

Выполнение работ по техническому обслуживанию щебнераспределителя с электронной системой управления после кратковременного и долговременного хранения	

Необходимые умения	

Производить работы по мойке и очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления	

Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления	

Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления щебнераспределителя с электронной системой управления	

Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе щебнераспределителя с электронной системой управления	

Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления щебнераспределителя с электронной системой управления горюче-смазочными и специальными материалами	

Производить смазку трущихся элементов щебнераспределителя с электронной системой управления	

Использовать топливозаправочные средства	

Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей	

Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления	

Навешивать распределитель щебня на задний борт автомобиля-самосвала и закрепляют его, выполнять последующее снятие навесного щебнераспределителя	

Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления в начале и конце рабочей смены	

Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены	

Соблюдать правила технической эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления, технологического оборудования, механизмов и систем управления	

Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах	

Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи с положением управляемых колес	

Осуществлять погрузку щебнераспределителя с электронной системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с железнодорожной платформы и трейлера	

Соблюдать правила дорожного движения	

Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	

Применять средства индивидуальной защиты	

Оказывать первую помощь пострадавшим	

Применять средства пожаротушения	

Необходимые знания	

Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления, в том числе от остатков черного щебня и битумных загрязнений	

Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с электронной системой управления и его составных частей	

Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки щебнераспределителя с электронной системой управления к работе	

Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств	

Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления	

Правила технической эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления	

Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления	

Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления	

Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов	

Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) щебнераспределителя с электронной системой управления	

Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и материалов, используемых при техническом обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления	

Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и материалов, используемых при обслуживании и управлении щебнераспределителем с электронной системой управления	

Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа щебнераспределителя с электронной системой управления	

Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления	

Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста щебнераспределителя, выполняющего основную работу	

Технология сварочных, такелажных и стропальных работ	

Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей	

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления	

Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние щебнераспределителя с электронной системой управления	

Правила краткосрочного и долгосрочного хранения щебнераспределителя с электронной системой управления	

Правила консервации и расконсервации щебнераспределителя с электронной системой управления	

Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства	

Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	

Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов	

План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях	

Методы безопасного ведения работ	

Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ	

Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты	

Правила дорожного движения	

Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования	

Правила погрузки щебнераспределителя с электронной системой управления на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них	

Другие характеристики	

-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик
.5.0

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва		

Председатель	

Ишин Александр Васильевич	

4.2. Наименования организаций-разработчиков
.5.0

1	

Ассоциация "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство", город Москва	

2	

Саморегулируемая организации "Союз дорожно-транспортных строителей "СОЮЗДОРСТРОЙ", город Москва	

3	

ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)", город Москва	

4	

ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва	

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2013, N 14, ст. 1666).

<4> Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277).

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593).

<6> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<7> Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2020, N 50, ст. 8074).

<8> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<9> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<10> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.