Зарегистрировано в Минюсте России 20 мая 2022 г. N 68541

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 18 апреля 2022 г. N 217н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ЗАНЯТЫЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

ДОБЫЧИ И ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Водитель автомобиля, занятый в технологическом процессе добычи и обогащения полезных ископаемых".

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.

Врио Министра

А.В.ВОВЧЕНКО

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 18 апреля 2022 г. N 217н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВОДИТЕЛЬ

АВТОМОБИЛЯ, ЗАНЯТЫЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

ДОБЫЧИ И ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
.5.0

1540	

Регистрационный номер	

I. Общие сведения
.0.0.0

Управление транспортным средством, применяемым в технологическом процессе добычи и обогащения полезных ископаемых	

17.126	

(наименование вида профессиональной деятельности)	

Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:
.0

Обеспечение технологического процесса транспортирования горной массы, продуктов и отходов обогащения по технологическим дорогам	

Группа занятий:
.75.5.25.0

8332	

Водители грузового транспорта	

-	

-	

(код ОКЗ <1>)	

(наименование)	

(код ОКЗ)	

(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:
.5.0

49.41	

Деятельность автомобильного грузового транспорта	

(код ОКВЭД <2>)	

(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный

стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)
.5.0.5.0.5.0

Обобщенные трудовые функции	

Трудовые функции					

код	

Наименование	

уровень квалификации	

Наименование	

Код	

уровень (подуровень) квалификации	

A	

Управление карьерным самосвалом, применяемым при транспортировании горной массы, продуктов и отходов обогащения по технологическим дорогам	

3	

Подготовка карьерного самосвала к работе	

A/01.3	

3	

	

Управление карьерным самосвалом при транспортировании горной массы, продуктов и отходов обогащения	

A/02.3	

3	

	

Выполнение периодического технического обслуживания карьерного самосвала	

A/03.3	

3	

B	

Управление специальным транспортным средством, применяемым для обслуживания технологических дорог и транспортирования (буксировки) горнотранспортного оборудования, в условиях ведения горных работ	

3	

Подготовка специального транспортного средства к работе	

B/01.3	

3	

	

Управление специальным транспортным средством для буксировки неисправного горнотранспортного оборудования по технологическим дорогам	

B/02.3	

3	

	

Управление специальным транспортным средством для подготовки дорог к технологическому процессу добычи полезных ископаемых	

B/03.3	

3	

	

Выполнение периодического технического обслуживания специального транспортного средства	

B/04.3	

3	

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Управление карьерным самосвалом, применяемым при транспортировании горной массы, продуктов и отходов обогащения по технологическим дорогам	

Код	

A	

Уровень квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение обобщенной трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Возможные наименования должностей, профессий	

Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе

Водитель грузового автомобиля, занятого на вывозке горной массы

Водитель автомобиля	

.5.0

Требования к образованию и обучению	

Основное общее образование и профессиональное обучение - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	

Требования к опыту практической работы	

-	

Особые условия допуска к работе	

Лица не моложе 18 лет <3>

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров <4>

Водительское удостоверение на право управления автомобилем категории "C" <5>

Наличие не ниже II квалификационной группы по электробезопасности (для водителей автомобилей с электромеханическим типом трансмиссии) <6>

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности <7>

Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда <8>	

Другие характеристики	

Наличие удостоверения тракториста-машиниста категории A III (для водителей самоходных машин) <9>	

Дополнительные характеристики
.0.0.0

Наименование документа	

Код	

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	

ОКЗ	

8332	

Водители грузового транспорта	

ОКПДТР <10>	

11442	

Водитель автомобиля	

3.1.1. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Подготовка карьерного самосвала к работе	

Код	

A/01.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Проверка карьерного самосвала перед началом работы в соответствии с перечнем операций ежесменного обслуживания согласно руководству по эксплуатации транспортного средства и инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала	

Заправка систем карьерного самосвала горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями до уровня, установленного руководством по эксплуатации транспортного средства	

Проверка внутреннего давления в шинах и приведение его в соответствие с нормой, установленной эксплуатационной документацией изготовителя шин	

Внесение в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) информации по результатам проверки исправности карьерного самосвала	

Необходимые умения	

Определять визуально или по приборам на панели в кабине работоспособность карьерного самосвала на холостом ходу	

Определять визуально, по показаниям приборов и инструментально (мерной линейкой) уровень горюче-смазочных материалов и технических жидкостей	

Заправлять карьерный самосвал топливом с соблюдением требований инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала	

Определять давление в шинах по показаниям приборов в кабине водителя или с помощью манометра	

Доводить давление шин до нормы при помощи компрессора для накачки шин	

Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал)	

Необходимые знания	

Требования руководства по эксплуатации транспортного средства	

Требования инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала	

Объемы заправочных емкостей карьерного самосвала	

Норма расхода топлива для осуществления транспортного процесса	

Виды и назначение горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, применяемых на карьерном самосвале	

Нормы давления в шинах	

Правила заполнения журнала приема-сдачи смен (бортового журнала)	

Другие характеристики	

-	

3.1.2. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Управление карьерным самосвалом при транспортировании горной массы, продуктов и отходов обогащения	

Код	

A/02.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Подача карьерного самосвала под погрузку горной массы и продуктов обогащения в соответствии со звуковыми сигналами горнотранспортного оборудования	

Перемещение горной массы и продуктов обогащения на карьерном самосвале по технологическим дорогам при различных дорожных и метеорологических условиях с соблюдением правил дорожного движения	

Разгрузка карьерного самосвала на разгрузочных площадках (отвале), перегрузочных пунктах (угольных складах) и в других местах разгрузки горной массы и продуктов обогащения в соответствии с проектом производства работ	

Устранение возникших во время работы на линии неисправностей карьерного самосвала в соответствии с перечнем операций ежесменного технического обслуживания, предусмотренных руководством по эксплуатации транспортного средства	

Послесменный осмотр карьерного самосвала в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства и инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала и внесение информации в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист, сдача путевого листа	

Необходимые умения	

Подавать карьерный самосвал под погрузку	

Подавать звуковые сигналы перед началом движения в соответствии с требованиями инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала	

Определять визуально состояние дорожного полотна во время движения и его соответствие условиям эксплуатации	

Определять состояние карьерного самосвала во время движения, контролировать работу узлов, механизмов и агрегатов по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуально, на слух и по вибрации	

Визуально определять зону разгрузки и необходимый фронт маневровых операций для карьерного самосвала	

Применять необходимые инструменты для устранения неисправностей, возникших во время работы на линии	

Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист	

Необходимые знания	

Приемы и способы подачи карьерного самосвала под погрузку	

Значение звуковых сигналов, подаваемых горнотранспортным оборудованием	

Установленная скорость движения на различных участках маршрута	

Приемы и способы управления карьерным самосвалом с учетом времени суток, интенсивности движения, особенностей и состояния карьерного самосвала и груза, дорожных и метеорологических условий	

Маршрут движения и требования дорожных знаков	

Требования инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала	

Меры безопасности при разгрузке карьерного самосвала	

Проект производства работ	

Причины неисправностей, возникающих во время работы на линии, и способы их устранения	

Требования заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевого листа	

Другие характеристики	

-	

3.1.3. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Выполнение периодического технического обслуживания карьерного самосвала	

Код	

A/03.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Выполнение работ по поддержанию чистоты узлов и агрегатов карьерного самосвала в соответствии с инструкцией по охране труда водителя карьерного самосвала	

Выполнение внешнего осмотра узлов и агрегатов карьерного самосвала перед началом работ в соответствии с перечнем работ по периодическому, техническому обслуживанию карьерного самосвала	

Выполнение планового и сезонного технического обслуживания карьерного самосвала в соответствии с руководством по эксплуатации карьерного самосвала	

Выполнение регламентных работ по устранению неисправностей карьерного самосвала	

Выполнение работ по подготовке карьерного самосвала к консервации и запуску в эксплуатацию после консервации в соответствии с руководством по эксплуатации	

Необходимые умения	

Выполнять операции по поддержанию в чистоте узлов и агрегатов карьерного самосвала	

Визуально и на слух определять исправность работы узлов и агрегатов карьерного самосвала	

Применять необходимые инструменты и приспособления для проведения планового и сезонного технического обслуживания	

Определять исправность средств индивидуальной защиты и применять их	

Подготавливать карьерный самосвал к консервации и расконсервации в соответствии руководством по эксплуатации	

Необходимые знания	

Требования руководства по эксплуатации карьерного самосвала	

Требования руководства по эксплуатации и ремонту карьерного самосвала	

Требования инструкции по охране труда водителя карьерного самосвала	

Технологические карты на проведение технического обслуживания	

Требования инструкции по пожарной безопасности	

Другие характеристики	

-	

3.2. Обобщенная трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Управление специальным транспортным средством, применяемым для обслуживания технологических дорог и транспортирования (буксировки) горнотранспортного оборудования, в условиях ведения горных работ	

Код	

B	

Уровень квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение обобщенной трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Возможные наименования должностей, профессий	

Водитель автомобиля (специального)

Водитель автомобиля	

.5.0

Требования к образованию и обучению	

Основное общее образование и профессиональное обучение - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	

Требования к опыту практической работы	

-	

Особые условия допуска к работе	

Лица не моложе 18 лет

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Водительское удостоверение на право управления автомобилем категории "C", "CE"

Наличие не ниже II квалификационной группы по электробезопасности (для водителей автомобилей с электромеханическим типом трансмиссии)

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности

Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны	

Другие характеристики	

Наличие удостоверения тракториста-машиниста категории A III (для водителей самоходных машин)	

Дополнительные характеристики
.0.0.0

Наименование документа	

Код	

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	

ОКЗ	

8332	

Водители грузового транспорта	

ОКПДТР	

11442	

Водитель автомобиля	

3.2.1. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Подготовка специального транспортного средства к работе	

Код	

B/01.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Проверка специального транспортного средства перед началом работы в соответствии с перечнем операций ежесменного обслуживания согласно руководству по эксплуатации транспортного средства и инструкции по охране труда водителя автомобиля (специального)	

Заправка систем специального транспортного средства горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями до уровня, установленного руководством по эксплуатации транспортного средства	

Проверка внутреннего давления в шинах и приведение его в соответствие с нормой, установленной эксплуатационной документацией изготовителя шин	

Внесение в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) информации по результатам проверки исправности специального транспортного средства	

Необходимые умения	

Определять визуально или по показаниям приборов на панели в кабине работоспособность специального транспортного средства на холостом ходу	

Определять визуально, по показаниям приборов и инструментально (мерной линейкой) уровень горюче-смазочных материалов и технических жидкостей	

Заправлять специальное транспортное средство топливом в соответствии с требованиями инструкции по охране труда водителя автомобиля (специального)	

Определять давление в шинах по показаниям приборов в кабине водителя или с помощью манометра	

Доводить давление шин до нормы (при необходимости) при помощи компрессора для накачки шин	

Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал)	

Необходимые знания	

Требования руководства по эксплуатации транспортного средства	

Требования инструкции по охране труда водителя автомобиля (специального)	

Объемы заправочных емкостей специального транспортного средства	

Норма расхода топлива для осуществления транспортного процесса	

Виды и назначение горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, применяемых на специальном транспортном средстве	

Нормы давления в шинах	

Правила заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал)	

Другие характеристики	

-	

3.2.2. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Управление специальным транспортным средством для буксировки неисправного горнотранспортного оборудования по технологическим дорогам	

Код	

B/02.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Подача специального транспортного средства (с полуприцепом) для его зацепки с неисправным горнотранспортным оборудованием	

Управление специальным транспортным средством при буксировке неисправного горнотранспортного оборудования к месту ремонта	

Управление специальным транспортным средством при перестановке неисправного горнотранспортного оборудования на ремонтной площадке	

Устранение возникших во время работы на линии неисправностей специального транспортного средства в соответствии с перечнем операций ежесменного технического обслуживания, предусмотренных руководством по эксплуатации транспортного средства	

Послесменный осмотр специального транспортного средства в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства и инструкцией по охране труда водителя автомобиля (специального), внесение информации в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист, сдача путевого листа	

Необходимые умения	

Выбирать приемы и способы безопасного управления специальным транспортным средством в соответствии с правилами дорожного движения	

Выбирать оптимальную скорость движения в зависимости от маршрута движения, состояния дорожного полотна	

Контролировать состояние специального транспортного средства, узлов, механизмов и агрегатов при буксировке по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуально, на слух и по вибрации	

Наблюдать за состоянием неисправного горнотранспортного оборудования при его буксировке	

Применять необходимые инструменты для устранения неисправностей транспортного средства, возникших во время работы на линии	

Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист	

Необходимые знания	

Устройство навесного буксировочного оборудования	

Приемы и способы управлением специальным транспортным средством во время его зацепки	

Требования руководства по эксплуатации транспортного средства	

Требования инструкции по охране труда водителя автомобиля (специального)	

Правила дорожного движения	

Причины неисправностей, возникающих во время работы на линии, и способы их устранения	

Правила заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевого листа	

Другие характеристики	

-	

3.2.3. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Управление специальным транспортным средством для подготовки дорог к технологическому процессу добычи полезных ископаемых	

Код	

B/03.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Подача специального транспортного средства под загрузку водой или противогололедными материалами	

Управление специальным транспортным средством при поливооросительных работах и обработке дорог противогололедными материалами в зависимости от времени года	

Управление пескоразбрасывателем, щебнеразбрасывателем	

Управление вентиляционными установками	

Орошение водой горных выработок посредством системы поливоорошения специального транспортного средства в соответствии с инструкцией по охране труда водителя автомобиля (специального)	

Устранение возникших во время работы на линии неисправностей специального транспортного средства в соответствии с перечнем операций ежесменного технического обслуживания, предусмотренных руководством по эксплуатации транспортного средства	

Послесменный осмотр специального транспортного средства в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства и инструкцией по охране труда водителя автомобиля (специального), внесение информации в журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист, сдача путевого листа	

Необходимые умения	

Контролировать состояние специального транспортного средства, узлов, механизмов и агрегатов во время движения по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуально, на слух и по вибрации	

Выбирать оптимальную скорость движения в зависимости от маршрута движения, состояния дорожного полотна, метеорологических условий и времени суток	

Подавать и устанавливать специальное транспортное средство к горным выработкам	

Применять необходимые инструменты для устранения неисправностей во время работы на линии	

Заполнять журнал приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевой лист	

Необходимые знания	

Основные технические характеристики специального транспортного средства	

Приемы и способы подачи специального транспортного средства под загрузку	

Требования инструкции по охране труда водителя автомобиля (специального)	

Скорость движения и особенности управления специальным транспортным средством	

Устройство и принцип работы систем поливоорошения и щебнеразбрасывателя	

Причины неисправностей, возникающих во время работы на линии, и способы их устранения	

Правила заполнения журнала приема-сдачи смен (бортовой журнал) и путевого листа	

Другие характеристики	

-	

3.2.4. Трудовая функция
.5.0.5.0.5.0

Наименование	

Выполнение периодического технического обслуживания специального транспортного средства	

Код	

B/04.3	

Уровень (подуровень) квалификации	

3	

.5.0.5.0.5.0

Происхождение трудовой функции	

Оригинал	

X	

Заимствовано из оригинала	

	

	

Код оригинала	

Регистрационный номер профессионального стандарта	

.5.0

Трудовые действия	

Выполнение работ по поддержанию чистоты узлов и агрегатов специального транспортного средства в соответствии с инструкцией по охране труда водителя автомобиля (специального)	

Выполнение внешнего осмотра узлов и агрегатов специального транспортного средства перед началом работ по периодическому техническому обслуживанию	

Выполнение планового и сезонного технического обслуживания специального транспортного средства в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства	

Выполнение регламентных работ по устранению неисправностей специального транспортного средства	

Выполнение работ по подготовке специального транспортного средства к консервации и запуску в эксплуатацию после консервации в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства	

Необходимые умения	

Выполнять операции по поддержанию в чистоте узлов и агрегатов специального транспортного средства	

Визуально и на слух определять исправность работы узлов и агрегатов специального транспортного средства	

Применять необходимые инструменты и приспособления для проведения технического и сезонного обслуживания	

Определять исправность средств индивидуальной защиты и применять их	

Подготавливать специальное транспортное средство к консервации и расконсервации в соответствии руководством по эксплуатации	

Необходимые знания	

Требования руководства по эксплуатации и ремонту транспортного средства	

Требования инструкции по охране труда водителя автомобиля (специального)	

Технологические карты на проведение технического обслуживания	

Требования инструкции по пожарной безопасности	

Другие характеристики	

-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик
.5.0

Ассоциация "Общественное отраслевое объединение работодателей угольной промышленности"		

Исполнительный директор	

Зуфир Анасович Нургалиев	

4.2. Наименования организаций-разработчиков
.5.0

1	

АО "УК "Кузбассразрезуголь"	

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2013, N 14, ст. 1666).

<4> Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206).

<5> Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1029; 2021, N 2, ст. 465).

<6> Приказ Ростехнадзора от 10 ноября 2020 г. N 436 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом" (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2020 г., регистрационный N 61624).

<7> Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный N 65974).

<8> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст. 171).

<9> Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 796 "Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3759; 2020, N 40, ст. 6252).

<10> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.