Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. N 4769

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 18 июня 2003 г. N 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ НАЛИВОМ

В ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ И ВАГОНАХ БУНКЕРНОГО ТИПА

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕБИТУМА

В соответствии со статьей 3 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 30 июня 2003 г.

Министр

Г.М.ФАДЕЕВ

Утверждены

Приказом МПС России

от 18 июня 2003 г. N 25

ПРАВИЛА

ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ

НАЛИВОМ В ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ И ВАГОНАХ БУНКЕРНОГО

ТИПА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕБИТУМА

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) (далее - Устав) и определяют порядок и условия перевозки железнодорожным транспортом грузов наливом, в том числе опасных, в вагонах-цистернах (далее - цистерны) и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (далее - бункерные полувагоны), указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам.

Опасные грузы, указанные в приложении N 1 к настоящим Правилам знаком "*", перевозятся только в сопровождении проводников грузоотправителя или грузополучателя в порядке, установленном правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов, подлежащих сопровождению и охране в пути следования грузоотправителями, грузополучателями или уполномоченными ими лицами по договору.

1.2. В отношении опасных грузов, перевозимых наливом в цистернах, наряду с общими условиями перевозки наливных грузов должны соблюдаться предусмотренные настоящими Правилами и правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам специальные условия перевозок в части классификации таких грузов, порядка получения разрешения на перевозку железнодорожным транспортом нового опасного груза, порядка сопровождения таких грузов проводниками грузоотправителя, грузополучателя и требований нанесения знаков опасности на цистерны.

1.3. Перевозка не указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам грузов возможна по решению перевозчика на основании ходатайства грузоотправителя. Указанные ходатайства направляются не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты перевозки данных грузов. К ходатайству прилагаются два экземпляра характеристики груза по установленной форме (приложение N 3 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам).

В отношении опасного груза дополнительно представляется аварийная карточка по форме, предусмотренной в приложении N 6 правилами безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам, стандарт или технические условия на предъявляемый к согласованию груз, сведения о типе и модели вагона-цистерны, в которой предполагается перевозить опасный груз с обоснованиями завода-изготовителя о ее пригодности для этой перевозки о допущении к эксплуатации и согласие на такую перевозку Госгортехнадзора России. Характеристика и аварийная карточка подписываются грузоотправителем и заверяются печатью.

Предъявляемые к перевозке грузы должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий на продукцию.

1.4. За искажение в транспортной железнодорожной накладной (далее - накладная) наименований грузов, особых отметок, сведений о грузах, об их свойствах, в результате чего снижена стоимость перевозок грузов или возможно возникновение обстоятельств, влияющих на безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта за отправление запрещенных для перевозок железнодорожным транспортом грузов грузоотправители уплачивают перевозчику штраф в размере пятикратной платы за перевозку таких грузов на все расстояние их перевозки независимо от возмещения вызванных данным обстоятельством убытков перевозчика.

1.5. Грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, владельцы инфраструктур несут ответственность за убытки, возникшие в процессе перевозки в связи с произошедшими по их вине аварийными ситуациями, включая перевозку грузов на особых условиях, загрязнением окружающей среды, перерывы в движении поездов и возмещают расходы на ликвидацию таких ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Требования к цистернам и бункерным полувагонам

2.1. Для перевозки грузов наливом используются только предназначенные для этих целей технически исправные специализированные цистерны, бункерные полувагоны, принадлежащие перевозчикам, грузоотправителям, грузополучателям (далее - собственные цистерны) или находящиеся у них в аренде цистерны перевозчика (далее - арендованные цистерны) согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.

Цистерны, предназначенные для перевозок наливных грузов, должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТы, технические условия, правила технической эксплуатации) и быть подвергнуты испытаниям в объеме требований, предъявляемых к подвижному составу. В технических условиях на разработку конкретной модели цистерны указывается наименование груза или их перечень (грузов), для перевозки которых предназначена данная цистерна.

Разрешение на перевозку опасного груза в цистерне, не предназначенной для его перевозки, выдается установленным порядком МПС России по согласованию с Госгортехнадзором России на основании ходатайства грузоотправителя, грузополучателя с приложением сведений, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил.

2.2. Бункерные полувагоны могут использоваться только для перевозки вязкого нефтебитума и нефтяного кокса. Не допускается перевозка в них нефтебитума твердых марок.

2.3. Использование предназначенных для перевозки светлых нефтепродуктов цистерн под налив нефти, мазута, моторного топлива и других темных нефтепродуктов, а также масел не разрешается.

Восьмиосные цистерны грузоподъемностью 120 и 125 тонн с емкостью котла 140 и 161 м3 (тип калибровки 61 и 71), имеющие трафарет "Бензин" и "Светлые нефтепродукты", а также четырехосные цистерны грузоподъемностью 68 тонн с емкостью котла 85,6 м3 (тип калибровки 66) и грузоподъемностью 60 тонн с емкостью котла 72,7 м3 (тип калибровки 53), имеющие трафарет "Бензин", используются только для перевозки бензина, керосина, топлива дизельного и других светлых нефтепродуктов.

2.4. Не допускается выпуск на железнодорожный транспорт общего пользования цистерн, техническая документация (включая результаты испытаний) на производство которых не согласована с МПС России.

2.5. Не допускается перевозка груза в цистернах, бункерных полувагонах в случаях:

если до их планового ремонта и/или технического освидетельствования котла и арматуры осталось менее одного месяца;

отсутствия четкого номера вагона, табличек завода-изготовителя;

отсутствия или неисправности наружных (если она предусмотрена конструкцией вагона) лестниц, переходных мостиков, рабочих площадок и их ограждения;

течи котла цистерны, бункера полувагона, неисправности запорно-предохранительной и сливо-наливной арматуры, наличия пробоины паровой рубашки цистерны, бункерного полувагона;

трещины на крышках загрузочных и сливных люков;

отсутствия или неисправности двух и более рядом стоящих откидных болтов для крепления загрузочного люка колпака цистерны, отсутствия проушины для пломбирования крышки люка установленным правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте типом запорно-пломбировочного устройства (далее - ЗПУ);

отсутствия на крышке загрузочного люка цистерны уплотнительной прокладки;

знаков опасности, надписей, трафаретов и отличительной окраски.

Порожние цистерны, подаваемые под погрузку опасных грузов, предъявляются к техническому обслуживанию в течение суток с начала погрузки, и делается соответствующая отметка в отдельной книге формы ВУ-14.

Одновременно грузоотправители представляют уполномоченному лицу перевозчика свидетельство о техническом состоянии цистерны для перевозки опасного груза, включая техническую исправность котла, арматуры и универсальный сливной прибор, гарантирующее безопасность перевозки конкретного опасного груза (приложение N 2 к настоящим Правилам). Номер свидетельства отмечается в книге формы ВУ-14.

При техническом осмотре цистерны также проверяется правильность окраски котла и нанесения на нее владельцем (арендатором) специальных надписей и трафаретов.

2.6. Наряду со знаками опасности и надписями, табличками завода-изготовителя цистерна должна иметь соответствующую отличительную окраску котлов.

Днища и рамы собственных цистерн окрашивают в зеленый цвет, если иное не указано в настоящих Правилах, по периметру котла наносится белая полоса шириной 300 мм.

На днищах собственных и арендованных цистерн наносится трафарет:

    "Срочный возврат на __________________________________________

                             (указывается станция и владелец

______________________________"

   инфраструктуры приписки)

а под ним трафареты: "Аренда..." или "Собственность..." с указанием наименования арендатора или владельца цистерны.

Нанесение предусмотренных настоящими Правилами необходимых надписей и трафаретов, а также окраска, в том числе отличительная, котлов цистерн осуществляется:

собственных и арендованных цистерн - владельцем или арендатором цистерн;

цистерн перевозчика - перевозчиком.

2.7. При перевозке опасных грузов грузоотправителем наносятся на цистерны знаки опасности и номера Организации Объединенных Наций (далее - ООН) в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и приложением N 6 к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам.

Знаки опасности, наносимые на цистерны, должны иметь форму квадрата с размером стороны не менее 250 мм. На расстоянии 15 мм от кромок по периметру знака должна располагаться рамка черного цвета. В верхней части (углу) знака наносится символ опасности, в нижней (в противоположном углу) - номер класса, подкласса опасности. Между символом опасности и номером класса, подкласса опасности на знаке должен находиться прямоугольник белого цвета, в котором проставляется номер аварийной карточки. Символы и цифры на знаке опасности должны быть черного цвета. Высота цифр номера аварийной карточки должна быть не меньше 65 мм, номера класса, подкласса - 50 мм.

На вагоне под знаком опасности должен располагаться знак на оранжевой прямоугольной табличке размерами не менее 120 x 300 мм, окаймленный по периметру черной рамкой шириной 10 мм, в котором указывается номер ООН цифрами высотой не менее 25 мм.

Знаки опасности и номер ООН располагаются на цистернах с обеих сторон правой нижней части котла между днищем и хомутом котла.

Знаки опасности и номера ООН снимаются с цистерн после слива опасных грузов, очистки и промывки котла цистерны, следующих в регулировку.

Возврат порожних непромытых цистерн, направляемых после слива нефти и нефтепродуктов по регулировочному заданию по пересылочным накладным формы ф.ГУ-27дс и ф.ГУ-27дт, также осуществляется на условиях перевозившегося в них опасного груза. Знаки опасности и номера ООН с таких цистерн после выгрузки не снимаются. Снятие знаков опасности и номеров ООН производится на промыво-пропарочных станциях (пунктах) по договору, заключенному с перевозчиком.

Если цистерны после выгрузки не промываются, то при предъявлении их к перевозке грузополучатель должен обеспечить наличие на таких цистернах знаков опасности, а в перевозочных документах обязан указать, что цистерна порожняя из-под опасного груза (указать наименование груза), не промыта, и проставить штемпеля, предусмотренные настоящими Правилами для груза, ранее перевозившегося в ней.

Эксплуатация цистерн на железных дорогах Российской Федерации, в том числе поступающих с железнодорожных администраций других государств, без знаков опасности, надписей, трафаретов и отличительной окраски не допускается.

2.8. Об отправлении цистерн с опасными грузами грузоотправитель уведомляет в письменной форме грузополучателя. В уведомлении указываются наименование груза, номера цистерн и накладных, дата погрузки.

III. Налив и слив грузов

3.1. Налив и слив грузов, перевозимых в цистернах и бункерных полувагонах, производятся в специально оборудованных и отвечающих требованиям безопасности местах необщего пользования.

Для обеспечения возможности налива нефтебитума в бункерные полувагоны во время атмосферных осадков (например, дождя и снегопада) фронты налива должны оборудоваться устройствами, предотвращающими попадание в бункер атмосферных осадков.

3.2. Персонал, обеспечивающий слив, налив цистерн, бункерных полувагонов, обязан знать конструкцию и оборудование цистерн, бункерных полувагонов, а также предназначение их отдельных элементов, обеспечивать сохранность железнодорожного подвижного состава при производстве работ по сливу, наливу груза.

3.3. Подготовка под налив специализированных цистерн проводится грузоотправителем, а при наличии возможности перевозчиком за счет грузоотправителей в соответствии с заключенными между ними договорами.

3.4. В пунктах массового налива нефтепродуктов предъявленные под налив цистерны, бункерные полувагоны перевозчик осматривает в коммерческом отношении до подачи цистерн под погрузку с представителями грузоотправителя одновременно на выставочных железнодорожных путях или на путях промывочно-пропарочных предприятий.

Претензии не принимаются в отношении коммерческих неисправностей, предъявленных грузоотправителем после приема им цистерн и бункерных полувагонов для налива, и недостатки устраняются силами и за счет средств грузоотправителя.

3.5. Налив светлых нефтепродуктов производиться либо с применением шлангов (труб), доходящих до дна котла цистерны, либо используются другие способы налива, предотвращающие образование пены и статического электричества.

3.6. В случае появления течи груза из цистерны на железнодорожных путях станции отправления грузоотправитель немедленно принимает меры к обеспечению сохранности груза, окружающей природной среды, в том числе посредством перекачки груза в другую цистерну или емкость.

Порядок устранения течи на путях железнодорожной станции отправления (далее - станции) должен быть отражен в приложении к техническо-распорядительному акту станции.

3.7. Не допускается наливать имеющий температуру выше 100 град. С груз в цистерны, оборудованные универсальным сливным прибором.

Температура наливаемого битума в бункерный полувагон не должна превышать 150 град. С.

3.8. Налив грузов в цистерны не должен превышать грузоподъемность, указанную на котле цистерны.

Расчет степени заполнения цистерн производится в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам.

Прием к перевозке груженой цистерны с неполным использованием их вместимости или грузоподъемности разрешается перевозчиком при:

перевозке нефтепродуктов в адреса нескольких предприятий перевозчика, обслуживаемых одним из его филиалов;

утрате части груза в пути следования.

При наливе бункерных полувагонов бункера заполняются грузом с недоливом на 250 мм до верхних кромок их бортов.

3.9. По окончании налива грузоотправитель обеспечивает:

правильность установки, соответствующей диаметру крышки, уплотнительной прокладки;

герметичное закрытие крышки загрузочного люка, бункера, сливо-наливной арматуры, заглушек;

пломбирование ЗПУ колпака цистерны в соответствии с правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте;

удаление возникших при наливе груза загрязнений с наружной поверхности грузовой емкости вагона, рамы, ходовых частей, тормозного оборудования цистерны и бункерного полувагона.

В случае нарушения требований, изложенных в настоящем пункте, перевозчик имеет право не принимать от грузополучателей цистерны, бункерные полувагоны до устранения выявленных нарушений.

3.10. Выгрузка битума из бункерного полувагона производится последовательно из каждого бункера. Одновременная выгрузка из двух и более бункеров полувагона не допускается во избежание опрокидывания полувагона.

3.11. После слива (выгрузки) груза из цистерны, бункерного полувагона грузополучатель обеспечивает:

очистку бункерного полувагона от остатков груза, грязи, льда, шлама;

очистку наружной поверхности котла цистерны, бункера полувагона, рамы, ходовых частей, тормозного оборудования и восстановление до отчетливой видимости знаков, надписей и трафаретов на котле;

правильную постановку и закрепление без перекоса как по отношению к плоскости рамы, так и по отношению друг к другу бункеров полувагона;

снятие знаков опасности, если цистерна после перевозки опасного груза очищена и промыта и следует в регулировку;

установление в транспортное положение деталей сливо-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого оборудования цистерны, плотное закрытие клапана и заглушки сливного прибора;

наличие установленных на место уплотнительных прокладок, плотное закрытие крышки люка цистерны;

пломбирование порожней цистерны ЗПУ, если она в соответствии с настоящими Правилами должна возвращаться по полным перевозочным документам.

При нарушении требований, изложенных в настоящем пункте, перевозчик имеет право не принимать от грузополучателей цистерны, бункерные полувагоны до устранения выявленных нарушений.

IV. Оформление перевозочных документов

4.1. При предъявлении груза для перевозки грузоотправитель представляет на каждую цистерну, бункерный полувагон или группу таких вагонов транспортную железнодорожную накладную (далее - накладная), заполненную в соответствии с правилами заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте и настоящими Правилами.

4.2. В графе "Наименование груза" накладной грузоотправителем указывается точное наименование груза согласно Алфавитному указателю (приложение N 1 к настоящим Правилам) либо указывается номер разрешающего указания и номер аварийной карточки.

Если в алфавитном указателе номер соответствующей грузу аварийной карточки отсутствует, то аварийная карточка, составленная грузоотправителем на предъявленный груз, прилагается грузоотправителем к накладной. В накладной в графе "Наименование груза" грузоотправитель в этом случае делает отметку "А.К. приложена".

4.3. В верхней части накладной грузоотправитель проставляет штемпеля красного цвета, предусмотренные для данного груза в графе 7 "Штемпеля на перевозочных документах" (приложение N 1 к настоящим Правилам). На основании указанных грузоотправителем в накладной штемпелей аналогичные штемпеля проставляются уполномоченным лицом перевозчика на станции отправления в вагонном листе.

4.4. При оформлении перевозочных документов на перевозку опасных грузов в собственных или арендованных цистернах грузоотправитель в графе 4 оборотной стороны накладной делает отметку "Вагон (котел) и арматура исправны и соответствуют установленным требованиям".

Грузоотправители, ответственные за погрузку наливных грузов в цистерны, бункерные полувагоны, делают на оборотной стороне накладной в графе 1 отметку, которую заверяют подписью: "Груз погружен согласно Правилам перевозок грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума железнодорожным транспортом".

4.5. При перевозке нефтепродуктов маршрутами и группами вагонов по одной накладной паспорт качества (сертификат соответствия) прикладывается в количестве не менее 5 экземпляров, которые используются в случаях отцепки цистерн (например, при распылении, из-за технической неисправности).

4.6. По полным перевозочным документам перевозятся порожние собственные или арендованные цистерны и бункерные полувагоны.

При этом в графе накладной "Наименование груза" отправитель порожней цистерны указывает (после ее очистки):

    "Порожняя цистерна из-под перевозки __________________________

__________________________________________________________________

             (указывается полное наименование груза)

    Прибывшего по накладной N _________ со станции _______________

__________________________________________________________________

  (указывается железнодорожная станция и владелец инфраструктуры)

полностью слита, очищена, промыта и нейтрализована".

Если цистерна после слива конкретного груза не подлежит очистке внутри, то грузополучатель в графе "Наименование груза" указывает:

    "Порожняя цистерна из-под перевозки __________________________

                                            (указывается полное

                                            наименование груза)

    Прибывшего по накладной _________ со станции _________________

__________________________________________________________________

  (указывается железнодорожная станция и владелец инфраструктуры

    неочищенная _________________ остаток) кг.

При этом грузоотправитель проставляет в накладной соответствующие перевезенному в ней грузу штемпеля об опасности и номер аварийной карточки.

4.7. По пересылочным накладным перевозятся порожние цистерны, бункерные полувагоны, следующие в пункты налива нефти и нефтепродуктов по регулировочному заданию.

Перевозка порожних цистерн из-под слива светлых нефтепродуктов осуществляется по пересылочным накладным формы ГУ-27дс, а перевозка порожних цистерн из-под слива темных нефтепродуктов и бункерных полувагонов - пересылочным накладным формы ГУ-27дт, оформленным в соответствии с правилами заполнения перевозочных документов железнодорожным транспортом.

V. Специальные условия перевозок опасных

грузов наливом в цистернах

5.1. Класс 2. Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением

5.1.1. Перевозка сжатых, сжиженных газов осуществляется в специализированных собственных цистернах, рассчитанных на перевозку грузов под давлением.

Газы, сжиженные методом глубокого охлаждения (например, азот, кислород), перевозятся под нормальным атмосферным давлением.

Устройство на цистерне, предназначенное для отвода из цистерны испаряющегося газа (газосброс), должно быть всегда открыто и обеспечивать беспрепятственное удаление испаряющегося во время перевозки груза.

5.1.2. Наружная поверхность цистерн, предъявляемых для перевозки такого груза, должна быть окрашена в светло-серый цвет. Вдоль котла цистерны с обеих его сторон по средней линии наносятся отличительные полосы шириной 300 мм желтого цвета для аммиака, защитного цвета для хлора, черного цвета для сернистого ангидрида, красного цвета для бутана, бутилена, пропана и других горючих газов.

На котле цистерны грузоотправителем наносятся знаки опасности в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам.

На цистернах, имеющих газосброс, должна быть нанесена надпись: "Газосброс не закрывать".

5.1.3. Не допускается налив в цистерны, которые не предназначены для перевозки таких грузов.

Наполнение цистерн сжиженными газами осуществляется в соответствии с нормами, установленными Госгортехнадзором России. Наполнение котла выше установленной нормы запрещается.

5.1.4. Контроль за состоянием вентилей в условиях перевозки обеспечивается пользователем цистерн.

С котлов цистерн перед отправлением должны быть сняты манометр с трубкой и трехходовой кран. На отверстие для манометра необходимо поставить заглушку на резьбе.

В случае перевозки цистерн в сопровождении проводников манометр не снимается. Манометр и другие контрольно-измерительные приборы не снимаются также с цистерн, оборудованных запирающимся арматурным шкафом, в котором размещены эти приборы.

Дверь арматурного шкафа должна быть закрыта на ключ и опломбирована пломбой грузоотправителя.

Наружные двери арматурного тамбура грузоотправитель пломбирует ЗПУ.

5.1.5. При наливе грузов класса 2 в цистерны, оборудованные тамбуром для проводников, и отправлении таких цистерн без сопровождения грузоотправитель защищает оконные стекла тамбура фанерой или другим материалом, закрывает тамбур на ключ, пломбирует двери тамбура своей пломбой.

5.1.6. Грузополучатель сливает цистерну полностью. Давление в цистерне после слива должно быть не менее 0,05 МПа.

В накладной в графе "Наименование груза" грузоотправитель порожней цистерны указывает:

    "Цистерна порожняя из-под ____________________________________

____________________________________________________________ слита

          (указывается полное наименование груза)

Давление в котле ________ кгс/см2 (Мпа).

В верхней части накладной грузоотправителем и в вагонном листе перевозчиком обеспечивается проставление штемпелей, предусмотренных настоящими Правилами для груженых цистерн.

5.2. Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости

5.2.1. Котлы цистерн, предназначенных для перевозки ЛВЖ, должны быть окрашены в светло-серый для диметилдихлорсилана, метилтрихлорсилана, в желтый цвет для акролеина и акролеина ингибированного, метанола, в серый цвет для сероуглерода.

Полосы шириной 500 мм наносятся по осевой линии вдоль цилиндрической части с обеих сторон котла.

В правой части котла с обеих его сторон слева на расстоянии 50 мм от хомута в черной полосе оставляются "разрывы", образующие прямоугольники, которые окрашиваются в белый цвет. На площади данных прямоугольников размещается наименование груза (высота букв 150 мм).

Такие же прямоугольники с аналогичной надписью наносятся и в средней части обоих днищ под горизонтальной осью.

При предъявлении порожней цистерны к перевозке в графе накладной "Наименование груза" отправитель указывает "Цистерна слита полностью, промыта, заполнена азотом и герметично закрыта. Давление в котле ___ кгс/см2 (МПа)".

5.2.2. Легковоспламеняющиеся жидкости (далее - ЛВЖ), относящиеся к подклассу 3.1, с температурой кипения 35 град. С и ниже, отмеченные в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке наливом в цистернах и бункерных полувагонах (кроме скоропортящихся) (приложение N 1 к настоящим Правилам), отмеченных знаком "**", перевозятся в специализированных собственных цистернах, рассчитанных на перевозку грузов под давлением и имеющих теневую защиту. Сливо-наливное устройство и предохранительный клапан должны быть смонтированы на крышке люка и закрыты предохранительным колпаком, который должен иметь приспособление для пломбирования ЗПУ.

5.2.3. Сероуглерод перевозится в собственных цистернах с верхним сливным прибором.

Перевозка сероуглерода может осуществляться под избыточным давлением инертного газа (азота) от 0,1 до 0,3 кгс/см2. В этом случае цистерны оборудуются манометром, запорной арматурой и заполняются на 90% объема.

Величина избыточного давления указывается грузоотправителем в накладной под наименованием груза.

5.2.4. Метанол перевозится в специализированных собственных или арендованных цистернах без нижнего сливного прибора, оборудованных предохранительным кожухом над крышкой люка.

Перевозка метанола в других цистернах, а также использование предназначенных для метанола цистерн не по назначению не допускается.

5.2.4.1. Перевозка метанола может также осуществляться под избыточным давлением инертного газа (азота) от 0,1 до 0,3 кгс/см2. В этом случае цистерны оборудуются манометром и запорной арматурой.

Метанол без наличия слоя азота перевозится железнодорожным транспортом с обязательным сопровождением груза в соответствии с правилами перевозки грузов в сопровождении железнодорожным транспортом.

Перевозка цистерн, как загруженных метанолом, так и в порожнем состоянии, под слоем азота обеспечивается в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя).

5.2.4.2. После окончания налива метанола грузоотправитель выполняет требования, установленные пунктом 3.10 настоящих Правил, и дополнительно навешивает ярлык с отправительской маркировкой.

5.2.4.3. При приеме груженной метанолом цистерны уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры, - работник станции отправления) проверяет соблюдение грузоотправителем требований, изложенных в пункте 3.10 настоящих Правил. Ответственное лицо за сопровождение проверяет наличие и исправность ЗПУ на предохранительном кожухе колпака цистерны.

5.2.4.4. Перевозка метанола, а также порожних цистерн после его слива оформляется только специально предназначенной для этого груза накладной желтого цвета с черной полосой и соответствующими надписями об опасности такого груза (формы ГУ-27а и ГУ-27б - приложение N 4 к настоящим Правилам).

Оформление перевозочных документов на груженные метанолом цистерны разрешается только при наличии на оборотной стороне накладной в разделе "Результаты осмотра цистерны для перевозки метанола" результата осмотра цистерны, подписанного уполномоченным перевозчиком лицом (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфрастуктуры, - начальником станции или его заместителем) и представителем грузоотправителя.

В корешке дорожной ведомости на оборотной ее стороне в одноименном разделе "Результаты осмотра цистерны для перевозки метанола" делается надпись следующего содержания: "В накладной отметку о результате осмотра груженой цистерны подписали (и указать должности и инициалы с фамилиями подписавших)".

5.2.4.5. При формировании поезда, в составе которого имеются цистерны с метанолом, перевозчик (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры, - техническая контора станции отправления) проверяет наличие в натурном листе против номеров таких цистерн отметки "Метанол".

5.2.4.6. При поступлении цистерны с метанолом на станцию назначения грузополучателем обеспечивается:

охрана цистерны с момента ее приема от перевозчика;

слив груза из цистерны, промывка цистерны водой до полного удаления запаха метанола, сушка до полного исчезновения воды и продувка цистерны азотом.

После проведения этой работы цистерна проверяется на станции назначения уполномоченным перевозчиком лицом (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры начальником станции). При отсутствии на станции электрических аккумуляторных или взрывобезопасных фонарей проверка полноты слива цистерн проводится только в светлое время суток.

После проверки грузоотправитель порожней цистерны плотно закрывает крышку колпака, закрывает предохранительный кожух и пломбирует его ЗПУ.

Вместе с ЗПУ грузоотправителем цистерны навешивается ярлык, на котором делается надпись "Порожняя - метанол", а также указывается наименование грузополучателя, станция отправления и станция назначения порожней цистерны.

5.2.4.7. После выгрузки из цистерны, перевезенного под слоем азота метанола, цистерна заполняется азотом, предусмотренным нормативной документацией на эксплуатацию данных цистерн о чем грузоотправитель делает отметку в специальной накладной.

5.2.4.8. На предъявляемую для перевозки порожнюю цистерну из-под метанола ее отправитель оформляет и предъявляет уполномоченному перевозчиком лицу специальную накладную. В специальной накладной отправитель цистерны подтверждает своей подписью, что метанол слит, цистерна промыта, промывная вода удалена полностью.

Уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфрастуктуры - начальник или заместитель начальника станции) подтверждает своей подписью в накладной, предъявленной грузополучателем на отправку порожней цистерны, результаты осмотра.

В корешке дорожной ведомости на оборотной ее стороне перевозчиком делается следующая надпись: "В накладной отметку о результатах осмотра порожней цистерны после слива метанола подписали уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры - начальник или заместитель начальника станции) и представитель грузополучателя с указанием фамилии".

5.2.4.9. При обнаружении без документов (как груженой, так и порожней) цистерны с трафаретом "Метанол" перевозчик составляет коммерческий акт, оформляет перевозочные документы в соответствии с надписями на имеющемся вместе с ЗПУ ярлыке и направляет цистерну на станцию согласно трафарету приписки в сопровождении проводника.

Время задержки цистерн без документов оформляется уполномоченным перевозчиком лицом актом общей формы, копия которого прикладывается к перевозочным документам.

5.3. Класс 4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества и вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Грузы класса 4 разделяются на три подкласса 4.1 - легковоспламеняющиеся твердые вещества, 4.2 - самовозгорающиеся вещества, 4.3 - вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, такие грузы в зависимости от их свойств перевозятся в специализированных собственных цистернах с верхним сливом или с нижним сливным прибором. Цистерны должны быть снабжены теплоизоляцией из негорючих материалов и устройствами для разогрева.

5.3.1. Подкласс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Грузы подклассов 4.1, например, капролактам, нафталин, сера жидкая перевозятся в расплавленном состоянии. Котел цистерны должен быть окрашен в светло-серый цвет и иметь предусмотренную пунктом 2.4 настоящих Правил полосу красного цвета.

Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил

5.3.2. Подкласс 4.2. Самовозгорающиеся вещества

5.3.2.1. Грузы подкласса 4.2, например фосфор желтый, перевозятся под слоем воды (раствора кальция хлорида) в специализированных собственных цистернах без нижнего сливного прибора, оборудованных устройством для разогрева.

Котел цистерны должен быть окрашен в желтый цвет, на котле наносится надпись: "Фосфор желтый".

Вдоль котла с обеих его сторон наносится красная полоса шириной 500 мм. Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

5.3.2.2. После налива фосфора желтого в цистерну грузоотправитель наливает в нее воду, а при температуре наружного воздуха в районах маршрута следования груза ниже 0 град. С - незамерзающий раствор кальция хлорида высотой слоя 30 см. При отправлении фосфора желтого в районы с температурой воздуха выше 40 град. С высота слоя воды должна составлять 60 см. Высота налива фосфора желтого определяется в соответствии с пунктом 3.8 настоящих Правил.

По окончании заполнения цистерна осматривается представителем грузоотправителя, после чего наливной штуцер заглушается фланцем, на колпак надевается предохранительный кожух, который пломбируется ЗПУ.

5.3.2.3. Слив фосфора желтого из цистерны производится грузополучателем полностью. После слива грузополучатель очищает котел цистерны, наливает в цистерну чистую воду или раствор хлорида кальция (высотой 25 - 30 см), закрывает люк цистерны, надевает на колпак предохранительный кожух, который пломбируется ЗПУ.

В графе накладной "Наименование груза" отправитель порожней цистерны из-под фосфора желтого указывает:

"Цистерна порожняя из-под фосфора желтого, полностью слита, очищена от остатков фосфора желтого и шлама и залита водой (раствором хлорида кальция) высотой __ см. Перевозка цистерны осуществляется на условиях перевозки фосфора желтого".

5.4. Класс 5. Окисляющие вещества и органические пероксиды

Грузы класса 5 разделяются на два подкласса: 5.1 - окисляющие вещества и 5.2 - органические пероксиды и перевозятся в специализированных цистернах грузоотправителей, грузополучателей. Цистерны должны иметь затворы, расположенные на верху цистерны, предотвращающие образование внутри цистерны избыточного давления, утечки жидкости, а также исключалась возможность попадания инородных веществ внутрь цистерны.

5.4.1. Подкласс 5.1. Окисляющие вещества

Водный раствор водорода пероксида, концентрации свыше 60%, стабилизированный перевозится в специализированных собственных алюминиевых цистернах, рассчитанных на избыточное давление, в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя).

Перевозка груза осуществляется в составе специальной технологической секции (группы вагонов), состоящей из:

оборудованной теплоизоляцией цистерны с водой из расчета не менее одной цистерны на каждые три цистерны с водорода пероксидом;

одного крытого вагона, в котором размещается бригада сопровождения, а также техническое оборудование и имущество;

груженной водорода пероксидом цистерны и аналогичной порожней цистерны, рассчитанной на перевозку грузов под давлением.

При этом цистерны, заполненные водой, и порожняя цистерна используются в качестве прикрытия цистерны, загруженной водородом

пероксида, от вагона с сопровождающими этот груз.

Указанные технологические секции формируются грузоотправителем.

Включать в состав секции, не относящиеся к ней вагоны, не допускается.

В перевозочных документах должен быть проставлен штемпель "Секция. Не расцеплять".

5.5. Класс 6. Ядовитые и инфекционные вещества

Грузы класса 6 разделяются на два подкласса: 6.1 - Ядовитые вещества, 6.2 - инфекционные.

Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

Подкласс 6.1. Ядовитые вещества

5.5.1. Грузы подкласса 6.1 в зависимости от их свойств перевозятся в специализированных собственных цистернах с верхним сливом.

5.5.1.1. После налива грузоотправитель обязан выполнить требования, изложенные в разделе 3 настоящих Правил.

5.5.1.2. При выгрузке грузополучатель полностью без остатка сливает груз из цистерны, затем ее промывает, удаляет из нее промывочную жидкость и заполняет цистерну азотом под давлением в соответствии с нормативной документацией на эксплуатацию данной цистерны, герметично закрывает все вентили и пломбирует ЗПУ колпак цистерны.

Полноту слива, тщательность промывки, заполнение цистерны азотом и герметичное закрытие всех вентилей подтверждается грузополучателем в накладной на возврат порожней цистерны в графе "Наименование груза" надписью следующего содержания: "Цистерна слита полностью, промыта, давление в котле ____ кг.с/см2 (МПа) и герметично закрыта, которая заверяется подписью и печатью отправителя цистерны.

5.5.1.3. Параантрацен перевозят только в сопровождении грузоотправителя (грузополучателя). Котел цистерны должен быть окрашен в желтый цвет.

Вдоль котла с обеих сторон наносится синяя полоса шириной 500 мм. Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

5.6. Класс 8. Едкие и коррозионные вещества

5.6.1. Перевозка едких и коррозионных веществ в зависимости от их свойств осуществляется в специализированных собственных цистернах, имеющих внутреннее защитное покрытие.

5.6.2. Цистерны для перевозки кислот имеют следующую отличительную окраску и трафареты:

вдоль котла цистерны с обеих его сторон наносится желтая полоса шириной 500 мм, а на торцовых днищах котла - той же краской квадрат размером 1 х 1 м;

в разрывах центральной части желтых полос с обеих сторон в квадратах и на днищах котла наносится черной краской трафарет с указанием наименования кислоты (высота букв 150 мм).

5.6.3. Концентрация и состав наливаемой кислоты должны отвечать требованиям настоящих Правил и соответствующих стандартов.

5.6.4. После налива (слива) кислоты грузоотправителем (грузополучателем) крышка колпака цистерны с кислотостойкой прокладкой закрывается, тщательно заворачивают ее барашки и пломбируется ЗПУ, имеющиеся подтеки кислоты на наружной поверхности котла цистерны нейтрализуются.

VI. Порядок действий

при обнаружении неисправности цистерн

6.1. В случае, если в цистерне обнаружена неисправность и она не может следовать по назначению, такая цистерна отставляется на специально выделенный путь станции.

При наличии сопровождающего цистерна должна находиться под его охраной. Если группа цистерн сопровождается одним из сопровождающих, то от поезда отцепляется вся группа.

6.2. О задержке неисправной цистерны уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры, - начальник станции), а при наличии сопровождающего цистерну последний уведомляет по телеграфу (факсу) грузоотправителя и при необходимости требует командирования специалистов и/или подсылки другой цистерны с приспособлениями для перелива груза.

При получении уведомления об отцепке собственной или арендованной цистерны грузоотправитель (грузополучатель) направляет в место отцепки цистерны мобильное подразделение или своего представителя.

6.3. В случае обнаружения в пути следования неисправной цистерны с опасным грузом перекачка опасного груза, промывка цистерны и удаление промывной воды производятся в присутствии уполномоченного перевозчиком лица.

Во время перекачки опасного груза вплоть до окончания уничтожения остатков груза цистерна должна находиться под охраной сопровождавшего перевозку цистерны лица.

6.4. В случае течи груза или возникновения других аварийных ситуаций принимаются необходимые меры в соответствии с предписаниями аварийной карточки на этот груз.

О неисправности цистерны составляется с участием сопровождающего (если он сопровождает цистерну) акт общей формы с указанием технического состояния цистерны: вид неисправности, причины ее возникновения, принятые меры по устранению неисправности, а также о возможности дальнейшего следования цистерны, а при его отсутствии - уполномоченным перевозчиком лицом копия акта общей формы прилагается к перевозочным документам.

6.5. Ремонт груженых, а также порожних недегазированных цистерн должен производиться с особой осторожностью, при этом не разрешается:

ремонтировать котел цистерны;

производить удары по котлу;

пользоваться инструментом во взрывоопасном исполнении и находиться вблизи цистерн с открытым огнем;

производить любые ремонтные работы с применением сварки.

При возникновении необходимости исправления тележек с применением огня, сварки и ударов они должны выкатываться из-под цистерны и отводиться на расстояние не менее 20 м от котла.

6.6. При необходимости направления в ремонт собственной порожней или арендованной цистерны ее владелец обеспечивает промывку, нейтрализацию, а в необходимых случаях дегазацию внутренней и наружной поверхности котла цистерны, а также рамы, ходовых частей, тормозных и автосцепных устройств и выдает уполномоченному перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры, - начальнику станции) приписки цистерны справку о проведении указанных мероприятий.

Аналогичная работа проводится с цистернами при возврате арендованных цистерн их собственникам по истечении срока аренды.

Приложение N 1

к Правилам перевозок

железнодорожным транспортом

грузов наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного

типа для перевозки нефтебитума

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ГРУЗОВ,

ПЕРЕВОЗИМЫХ НАЛИВОМ В ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ И В ВАГОНАХ

БУНКЕРНОГО ТИПА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕБИТУМА

(КРОМЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ)

┌────┬───────────┬────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│Но- │Наименова- │Но- │Класс,│  В каких  │Специальные│Штемпеля на│

│мер │ние груза  │мер │под-  │ цистернах │трафареты  │перевозоч- │

│ООН │           │ава-│класс │разрешается│на цистерне│ных доку-  │

│    │           │рий-│опас- │перевозить │знаки опас-│ментах     │

│    │           │ной │ности │           │ности      │           │

│    │           │кар-│      │           │           │           │

│    │           │точ-│      │           │           │           │

│    │           │ки  │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│  1 │     2     │  3 │   4  │     5     │     6     │     7     │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Абсорбент  │    │3.2   │Собственные│"Абсор-    │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │бернт",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Авиваж К-1 │    │      │Собственные│"Авиваж",  │           │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Автол      │    │      │В цистернах│"Т"        │           │

│    │           │    │      │с нижним   │           │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Агидол     │904 │9.1   │Собственные│"Агидол",  │"Прочие    │

│    │51-52-53   │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │(смесь ос- │    │      │г/г        │рет припис-│щества"    │

│    │нований    │    │      │           │ки         │           │

│    │Манниха)   │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Агидол-12  │314 │3.2   │Собственные│"Агидол",  │"Легко     │

│    │(2,6-дит-  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │ретбутил 4 │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │метилфенол │    │      │           │ки         │"Слабоядо- │

│    │раствор в  │    │      │           │3          │вито",     │

│    │толуоле)   │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1977│Азот охлаж-│201 │2.1   │В специали-│"Азот",    │"Сжиженный │

│    │денный,    │    │      │зированных │трафарет   │газ", "Не  │

│    │жидкий     │    │      │цистернах  │приписки   │спускать с │

│    │           │    │      │г/г        │"С горки не│горки",    │

│    │           │    │      │           │спускать"  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │2          │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Акаризол   │904 │9.1   │Собственные│"Акаризол",│"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные с уни- │9          │           │

│    │           │    │      │версальным │           │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1093│Акрилонит- │310 │3.2   │В специали-│"Акрилонит-│"Легко     │

│    │рил        │    │      │зированных │рил", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │г/г с верх-│приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ним сливом │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1092│Акролеин,  │302 │3.1   │В специали-│"Акролеин",│"Легко     │

│    │ингибиро-  │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │ванный     │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г с верх-│ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ним сливом │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1268│Алкилат    │305 │3.2   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │           │    │      │с верхним  │"С"        │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом     │3          │ется",     │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1268│Алкилбензин│305 │3.2   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │           │    │      │с верхним  │"С"        │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом     │3          │ется",     │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Алкилбензол│    │      │Собственные│"Алкилбен- │           │

│    │линейный   │    │      │цистерны   │зол", "Х", │           │

│    │С10 - С14  │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Алкилбензол│904 │9.1   │Собственные│"Алкилбен- │"Прочие    │

│    │линейный   │    │      │цистерны   │зол", "Х", │опасные ве-│

│    │С17-С20    │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2586│Алкилбен-  │804 │8.1   │В специали-│"Алкилбен- │"Едкое"    │

│    │золсульфо- │    │      │зированных │золсульфо- │           │

│    │кислота    │    │      │цистернах  │кислота",  │           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ройством   │рет припис-│           │

│    │           │    │      │для обогре-│ки         │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Алкилсуль- │    │      │В специали-│"Алкилсуль-│           │

│    │фонат      │    │      │зированных │фонат",    │           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2430│Алкилфенол │616 │6.1   │Собственные│"Алкилфе-  │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │цистерны   │нол", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1100│Аллил хло- │312 │3.1   │Собственные│"Аллилхло- │"Легко     │

│    │ристый (ал-│    │      │цистерны   │рид", "Х", │воспламеня-│

│    │лилхлорид) │    │      │г/г с верх-│трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │ним сливом │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Альдегид   │904 │9.1   │Собственные│"Альдегид  │"Прочие    │

│    │глутаровый,│    │      │цистерны   │глутаро-   │опасные ве-│

│    │водный     │    │      │г/г или    │вый", "Х", │щества"    │

│    │раствор    │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ные        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1089│Альдегид   │301 │3.1   │В специали-│"Ацетальде-│"Легко     │

│    │уксусный   │    │      │зированных │гид", "Х", │воспламеня-│

│    │(ацетальде-│    │      │цистернах  │трафарет   │ется", "Не │

│    │гид) <**>  │    │      │г/г, расс- │приписки,  │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│"С горки не│горки",    │

│    │           │    │      │давление   │спускать"  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2303│Альфа-ме-  │314 │3.3   │Собственные│"Метилсти- │"Легко     │

│    │тилстирол  │    │      │цистерны   │рол", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Алюминия   │905 │9.1   │Собственные│"Коагу-    │"Прочие    │

│    │оксисуль-  │    │      │цистерны   │лянт", "Х",│опасные ве-│

│    │фат, раст- │    │      │г/г из нер-│трафарет   │щества"    │

│    │вор (коагу-│    │      │жавеющей   │приписки   │           │

│    │лянт жид-  │    │      │стали или  │9          │           │

│    │кий)       │    │      │алюминия   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Алюминия   │801 │8.1   │В собствен-│"Коагулянт │"Едкое"    │

│    │оксихлорид,│    │      │ных гумми- │ОХА", "Х"  │           │

│    │раствор    │    │      │рованных   │           │           │

│    │(коагулянт)│    │      │цистернах  │           │           │

│    │           │    │      │г/г с верх-│           │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Алюминия   │801 │8.3   │В собствен-│"Алюминия  │"Едкое"    │

│    │сульфат,   │    │      │ных гумми- │сульфат,   │           │

│    │раствор    │    │      │рованных   │раствор",  │           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2581│Алюмохло-  │801 │8.3   │Собственные│"Алюмохло- │"Едкое"    │

│    │рид, раст- │    │      │цистерны   │рид", "Х", │           │

│    │вор        │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2032│Амил <*>   │802 │8.1   │В специали-│"Х", трафа-│"Едкое",   │

│    │           │    │      │зированных │рет припис-│"Окисли-   │

│    │           │    │      │цистернах  │ки "С горки│тель",     │

│    │           │    │      │г/г        │не спус-   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │кать"      │"Не спус-  │

│    │           │    │      │           │8, 5, 6а   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1104│Амилацетат │316 │3.2   │Собственные│"Амилаце-  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │тат", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с верх-│3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Амиленит   │301 │3.1   │В специали-│"Х", трафа-│"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │рет припис-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │ки         │ется",     │

│    │           │    │      │г/г, расс- │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │читанных на│           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │давление   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2811│Аминодифе- │616 │6.1   │В специали-│"ПАДФА",   │"Ядовито"  │

│    │ниламин    │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │[П-]       │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │6а         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1708│Аминотолуо-│    │      │См. толуи- │           │           │

│    │лы         │    │      │дины жидкие│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2512│Аминофенолы│616 │6.1   │В специали-│"Аминофено-│"Ядовито"  │

│    │           │    │      │зированных │лы", "Х",  │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2579│Аминоэ-    │807 │8.2   │В специали-│"АЭП", "Х",│"Едкое",   │

│    │тил[1(2-)]-│    │      │зированных │трафарет   │"Прикрытие │

│    │пиперазин  │    │      │цистернах  │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2735│Амины      │807 │8.2   │Собственные│"Амины",   │"Едкое"    │

│    │С10 - С14  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │первичные  │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Амины С17 -│905 │9.1   │В специали-│"Амины",   │"Прочие    │

│    │С20 кубовые│    │6     │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3259│Амины С17 -│807 │8.2   │В специали-│"Амины",   │"Едкое"    │

│    │С20 первич-│    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │ные        │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │8          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1005│Аммиак,    │208 │2.2   │В специали-│"Аммиак",  │"Сжиженный │

│    │безводный  │    │      │зированных │трафарет   │газ", "Ядо-│

│    │сжиженный  │    │      │аммиачных  │приписки "С│вито", "Ед-│

│    │           │    │      │цистернах  │горки не   │кое", "Не  │

│    │           │    │      │отправителя│спускать"  │спускать с │

│    │           │    │      │           │2, 6а, 8   │горки",    │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2672│Аммиак,    │809 │8.2   │Собственные│"Аммиачная │"Едкое"    │

│    │водные     │    │      │цистерны   │вода", "Х",│           │

│    │растворы   │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Аммиакат   │809 │8.3   │Собственные│"Аммиакат",│"Едкое"    │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3218│Аммиач-    │505 │5.1   │В специали-│"АКЦС",    │"Окисли-   │

│    │но-кальцие-│    │      │зированных │"Х", трафа-│тель"      │

│    │вая селит- │    │      │изотерми-  │рет припис-│           │

│    │ра, раствор│    │      │ческих цис-│ки         │           │

│    │для ПВВ    │    │      │тернах г/г │5          │           │

│    │"АКЦС"     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2693│Аммония би-│801 │8.1   │В специали-│"Бисульфит │"Едкое"    │

│    │сульфит,   │    │      │зированных │аммония",  │           │

│    │раствор    │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2683│Аммония    │809 │8.3   │Собственные│"Аммония   │"Едкое",   │

│    │сульфид,   │    │      │цистерны   │сульфид",  │"Ядовито", │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Аммония    │801 │8.3   │Собственные│"ЖАФ", "Х",│"Едкое"    │

│    │фосфат жид-│    │      │цистерны   │трафарет   │           │

│    │кий "ЖАФ"  │    │      │г/г или    │приписки   │           │

│    │           │    │      │арендован- │8          │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2215│Ангидрид   │803 │8.1   │В специали-│"Малеиновый│"Едкое",   │

│    │малеиновый │    │      │зированных │ангидрид", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1079│Ангидрид   │    │      │см. Серы   │           │           │

│    │сернистый  │    │      │диоксид    │           │           │

│    │(двуокись  │    │      │           │           │           │

│    │серы сжи-  │    │      │           │           │           │

│    │женная)    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1715│Ангидрид   │320 │8.1   │В специали-│"Уксусная  │"Едкое",   │

│    │уксусный   │    │      │зированных │кислота",  │"Легко     │

│    │           │    │      │алюминиевых│"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │8, 3       │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2214│Ангидрид   │616 │8.1   │В специали-│"Ангидрид  │"Едкое"    │

│    │фталевый,  │    │      │зированных │фталевый", │           │

│    │технический│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│8          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1547│Анилин     │608 │6.1   │Собственные│"Анилин",  │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные с верх-│6а         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Антиокисли-│    │      │Собственные│"Антиокис- │           │

│    │тель дре-  │    │      │цистерны   │литель",   │           │

│    │весно-смо- │    │      │г/г или    │"Т", трафа-│           │

│    │ляной      │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Антиокси-  │904 │9.1   │В специали-│"Антиокси- │"Прочие    │

│    │дант ВС-1  │    │      │зированных │дант", "Х",│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Антиполиме-│    │      │Собственные│"Антиполи- │           │

│    │ризатор    │    │      │цистерны   │меризатор",│           │

│    │древес-    │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │но-смоляной│    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Антисептик │    │      │Цистерны с │"Т"        │           │

│    │ЖТК        │    │      │нижним сли-│           │           │

│    │           │    │      │вом        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Антисепти- │    │      │В специали-│"Аквабор", │           │

│    │ческий пре-│    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │парат "Ак- │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │вабор"     │    │      │г/г        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Антифризы  │615 │6.1   │Собственные│"Антифриз",│"Ядовито"  │

│    │этиленгли- │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │колевые, 50│    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │- 60%-ный  │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │водный     │    │      │ные с верх-│6а         │           │

│    │раствор    │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1951│Аргон, ох- │201 │2.1   │В специали-│"Аргон",   │"Сжиженный │

│    │лажденный, │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Не  │

│    │жидкий     │    │      │цистернах  │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │2          │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Асидол     │    │      │В цистернах│"С" или    │           │

│    │           │    │      │с нижним   │"СТ"       │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Асидол-мы- │    │      │В цистернах│"С" или    │           │

│    │лонафт     │    │      │с нижним   │"СТ"       │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1090│Ацетон     │307 │3.2   │Собственные│"Ацетон",  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с верх-│3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1648│Ацетонитрил│310 │3.2   │Собственные│"Ацетонит- │"Легко     │

│    │технический│    │      │цистерны   │рил", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1541│Ацетонциан-│602 │6.1   │Собственные│"Ацетонци- │"Ядовито", │

│    │гидрин ста-│    │      │цистерны   │ангидрин", │"Прикрытие │

│    │билизиро-  │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│1-1-1-1"   │

│    │ванный     │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с верх-│ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

│    │           │    │      │и предохра-│           │           │

│    │           │    │      │нительным  │           │           │

│    │           │    │      │колпаком   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Ацетопропи-│607 │6.1   │В специали-│"Ацетопро- │"Ядовито"  │

│    │лацетат    │    │      │зированных │пилацетат",│           │

│    │           │    │      │цистренах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Аэрофлоты  │612 │6.1   │Собственные│"Аэрофлот",│"Ядовито"  │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Бактерицид │613 │8.1   │Собственные│"Бактери-  │"Едкое",   │

│    │марки СНПХ │    │      │цистерны   │цид", "Х", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Бактерицид │613 │8.1   │Собственные│"Бактери-  │"Едкое",   │

│    │марок ЛПЭ  │    │      │цистерны   │цид", "Х", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1564│Бария хло- │622 │6.1   │В специали-│"Бария хло-│"Ядовито"  │

│    │рид, раст- │    │      │зированных │рид", "Х", │           │

│    │вор        │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Беззольная │303 │3.1   │Собственные│"Добавка   │"Легко     │

│    │высококта- │    │      │цистерны   │БВД", "Х", │воспламеня-│

│    │новая до-  │    │      │г/г с верх-│трафарет   │ется",     │

│    │бавка (на  │    │      │ним сливом │приписки,  │"Ядовито", │

│    │основе     │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │N-метилани-│    │      │           │           │0-0-1-0"   │

│    │лина)      │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1990│Бензальде- │901 │9.1   │В специали-│"Бензальде-│"Прочие    │

│    │гид        │    │      │зированных │гид", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1738│Бензил хло-│    │      │см. Бен-   │           │           │

│    │ристый     │    │      │зилхлорид  │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Бензилаце- │901 │9.1   │В специали-│"Бензилаце-│"Прочие    │

│    │тат        │    │      │зированных │тат", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г из алю-│приписки   │           │

│    │           │    │      │миния или  │9          │           │

│    │           │    │      │нержавеющей│           │           │

│    │           │    │      │стали      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1738│Бензилхло- │312 │6.1   │В специали-│"Бензилхло-│"Ядовито", │

│    │рид        │    │      │зированных │рид", "Х", │"Едкое",   │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Бензин га- │301 │3.1   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │зовый ста- │    │      │с верхним  │"С" или    │воспламеня-│

│    │бильный    │    │      │сливом или │"СТ"       │ется",     │

│    │           │    │      │универсаль-│3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ным сливным│           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1978│Бензин га- │206 │2.3   │В специали-│"Пропан",  │"Сжиженный │

│    │зовый нес- │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │табильный  │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Бензин для │305 │3.2   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │промышлен- │    │      │с верхним  │"С" или    │воспламеня-│

│    │ных целей  │    │      │сливом или │"СТ"       │ется",     │

│    │           │    │      │универсаль-│3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ным сливным│           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1203│Бензин мо- │301 │3.1   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │торный     │    │      │с верхним  │"С" или    │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом или │"СТ"       │ется",     │

│    │           │    │      │универсаль-│3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ным сливным│           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1114│Бензол     │314 │3.2   │Собственные│"Бензол",  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3261│Бензолсуль-│804 │8.1   │В специали-│"Бензол-   │"Едкое",   │

│    │фокислота  │    │      │зированных │сульфокис- │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │лота", "Х",│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г с уст- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ройством   │приписки   │           │

│    │           │    │      │для обогре-│8          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2225│Бензолсуль-│804 │8.3   │В специали-│"Бензол-   │"Едкое"    │

│    │фохлорид   │    │      │зированных │сульфохло- │           │

│    │(бензол-   │    │      │цистернах  │рид", "Х", │           │

│    │сульфонилх-│    │      │г/г с уст- │трафарет   │           │

│    │лорид)     │    │      │ройством   │приписки   │           │

│    │           │    │      │для обогре-│8          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1114│Бензольная │314 │3.2   │Собственные│"Бензол",  │"Легко     │

│    │головка    │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2338│Бензотриф- │312 │3.2   │В специали-│"Бензотриф-│"Легко     │

│    │торид      │    │      │зированных │торид",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2226│Бензотрих- │804 │8.3   │В специали-│"Бензотрих-│"Едкое",   │

│    │лорид      │    │      │зированных │лорид",    │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Бентол     │314 │3.2   │Собственные│"Бентол",  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2693│Бисульфит  │    │      │см. Натрия │           │           │

│    │натрия,    │    │      │бисульфит, │           │           │

│    │раствор    │    │      │раствор    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Битумы,    │    │      │В бункерных│           │           │

│    │вязкие     │    │      │полувагонах│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Битумы,    │    │      │В специали-│"Т"        │           │

│    │жидкие     │    │      │зированных │           │           │

│    │           │    │      │цистернах с│           │           │

│    │           │    │      │устройством│           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Брикетин   │    │      │В специали-│"Брикетин",│           │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

│    │           │    │      │и с уст-   │           │           │

│    │           │    │      │ройством   │           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1891│Бромистый  │    │      │см. Этилб- │           │           │

│    │этил       │    │      │ромид      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Бустиран   │305 │3.2   │В специали-│"Бустиран",│"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г с верх-│ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливлом│3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1010│Бутади-    │    │      │см. Бутади-│           │           │

│    │ен-1,3, ин-│    │      │ены ингиби-│           │           │

│    │гибирован- │    │      │рованные   │           │           │

│    │ный        │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1010│Бутадиены  │206 │2.3   │В специали-│"Бутадиен",│"Сжиженный │

│    │ингибиро-  │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │ванные     │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1011│Бутан      │206 │2.3   │В специали-│"Бутан", "С│"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1127│Бутил хло- │312 │3.2   │В специали-│"Бутил хло-│"Легко     │

│    │ристый     │    │      │зированных │ристый",   │воспламеня-│

│    │(1-хлорбу- │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │тан)       │    │      │г/г        │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2348│Бутилакри- │316 │3.3   │В специали-│"Бутилакри-│"Легко     │

│    │латы инги- │    │      │зированных │лат", "Х", │воспламеня-│

│    │бированные │    │      │цистернах  │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1123│Бутилацета-│316 │3.2   │В цистернах│"Бутилаци- │"Легко     │

│    │ты         │    │      │г/г или    │тат", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │ных с верх-│приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2709│Бутилбензо-│317 │3.3   │Собственные│"Бутилбен- │"Легко     │

│    │лы         │    │      │цистерны   │зол", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1012│Бутилен    │206 │2.3   │В специали-│"Бутилен", │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Бутилкарби-│904 │9.1   │Собственные│"Бутилкар- │"Прочие    │

│    │тол        │    │      │цистерны   │битол",    │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Бутилцел-  │316 │3.3   │Собственные│"Бутилцел- │"Легко     │

│    │лозольв    │    │      │цистерны   │лозольв",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Вещество   │901 │9.1   │Собственные│"ОП-10",   │"Прочие    │

│    │вспомога-  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │тельное    │    │      │г/г        │рет припис-│щества"    │

│    │ОП-10      │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Вещество   │    │      │Собственные│"ОП-7" или │           │

│    │вспомога-  │    │      │цистерны   │"ОП-10"    │           │

│    │тельное    │    │      │г/г или    │           │           │

│    │ОП-7,      │    │      │арендован- │           │           │

│    │ОП-10,     │    │      │ные        │           │           │

│    │40%-раствор│    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3161│Винил <*>  │204 │2.3   │В специали-│"Винил", "С│"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │3/3-3-3-1" │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1301│Винилацетат│306 │2.3   │В специали-│"Винилаце- │"Легко     │

│    │ингибиро-  │    │      │зированных │тат", "Х", │воспламеня-│

│    │ванный     │    │      │алюминиевых│трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │цистернах  │приписки 3 │"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г        │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1303│Винилиденх-│312 │3.1   │В специали-│"Винили-   │"Легко     │

│    │лорид инги-│    │      │зированных │денхлорид",│воспламеня-│

│    │бированный │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г, расс- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │читанных на│ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │давление   │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1086│Винилхлорид│205 │2.3   │В специали-│"Винил хло-│"Сжиженный │

│    │ингибиро-  │    │      │зированных │ристый", "С│газ", "Лег-│

│    │ванный     │    │      │цистернах  │горки не   │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │2, 3       │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Виноматери-│    │      │В специали-│"Виномате- │           │

│    │алы, содер-│    │      │зированных │риалы",    │           │

│    │жащие не   │    │      │цистернах  │"П", трафа-│           │

│    │менее 24%  │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │спирта по  │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │объему     │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2672│Вода амми- │    │      │см. Аммиак,│           │           │

│    │ачная      │    │      │водные     │           │           │

│    │           │    │      │растворы   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3265│Водный слой│    │      │см. Дикар- │           │           │

│    │дикарбоно- │    │      │боновых    │           │           │

│    │вых кислот │    │      │кислот вод-│           │           │

│    │           │    │      │ный раствор│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1052│Водород    │    │      │см. Водоро-│           │           │

│    │фтористый, │    │      │да фторид  │           │           │

│    │безводный  │    │      │безводный  │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2014│Водорода   │505 │5.1   │В специали-│"Пергид-   │"Окисли-   │

│    │пероксид,  │    │      │зированных │роль", "Х",│тель", "Ед-│

│    │водный     │    │      │алюминиевых│трафарет   │кое",      │

│    │раствор    │    │      │цистернах  │приписки   │"Прикры-   │

│    │концентра- │    │      │г/г, расс- │5, 8       │тие        │

│    │ции от 20  │    │      │читанных на│           │0-0-1-0"   │

│    │до 60%     │    │      │давление   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2015│Водорода   │505 │5.1   │В специали-│"Водорода  │"Окисли-   │

│    │пероксид,  │    │      │зированных │пероксид", │тель", "Ед-│

│    │водный     │    │      │алюминиевых│"Х", "С    │кое",      │

│    │раствор    │    │      │цистернах  │горки не   │"Взрывоо-  │

│    │концентра- │    │      │г/г, расс- │спускать", │пасно", "Не│

│    │ции свыше  │    │      │читанных на│трафарет   │спускать с │

│    │60%, стаби-│    │      │давление   │приписки   │горки",    │

│    │лизирован- │    │      │           │5, 8, 1а   │"Прикрытие │

│    │ный <*>    │    │      │           │           │1-1-1-1"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1052│Водорода   │203 │8.1   │В специали-│"Водорода  │"Едкое",   │

│    │фторид,    │    │      │зированных │фторид без-│"Ядовито", │

│    │безводный  │    │      │цистернах  │водный",   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │г/г с верх-│"Х", "С    │кать с гор-│

│    │           │    │      │ним сливом │горки не   │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │спускать", │рытие      │

│    │           │    │      │           │трафарет   │0-0-3-0"   │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Высокоокта-│301 │3.1   │Собственные│"Наименова-│"Легко     │

│    │новая до-  │    │      │цистерны   │ние груза",│воспламеня-│

│    │бавка      │    │      │г/г        │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │           │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1202│Газойль    │315 │3.2   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │           │    │3.3   │с нижним   │"С",       │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом     │3          │ется",     │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Гач дистил-│    │      │В специали-│"Гач", "Т" │           │

│    │лятный     │    │      │зированных │           │           │

│    │           │    │      │цистернах  │           │           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │           │           │

│    │           │    │      │ройством   │           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1783│Гексамети- │807 │8.2   │В специали-│"Гексамети-│"Едкое",   │

│    │лендиамин, │    │      │зированных │лендиамин",│"Ядовито"  │

│    │водный     │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │раствор    │    │      │г/г с верх-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │           │

│    │           │    │      │и устройс- │8, 6а      │           │

│    │           │    │      │твом для   │           │           │

│    │           │    │      │обогрева   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Гексаран   │604 │6.1   │В специали-│"Гексаран",│"Ядовито"  │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1858│Гексафторп-│201 │2.1   │В специали-│"Гексаф-   │"Сжиженный │

│    │ропилен    │    │      │зированных │торпропи-  │газ", "Не  │

│    │           │    │      │цистернах  │лен", "С   │спускать с │

│    │           │    │      │г/г, расс- │горки не   │горки",    │

│    │           │    │      │читанных на│спускать", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │давление   │трафарет   │0-0-3-0"   │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │2          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2370│Гексен-1   │305 │3.1   │В специали-│"Гексен",  │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Гептил <*> │311 │3.2   │В специали-│"Гептил",  │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а, 8   │"Едкое",   │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2030│Гидра-     │311 │8.2   │В специали-│"Гидра-    │"Едкое",   │

│    │зин-гидрат │    │      │зированных │зин-гид-   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │цистернах  │рат", "Х", │"Не спус-  │

│    │           │    │      │г/г с верх-│"С горки не│кать с гор-│

│    │           │    │      │ним сливом │спускать", │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │трафарет   │рытие      │

│    │           │    │      │           │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Гидродепа- │901 │9.1   │В цистернах│"С" или    │"Прочие    │

│    │рафинат    │    │      │с нижним   │"СТ"       │опасные ве-│

│    │           │    │      │или верхним│9          │щества"    │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2865│Гидроксила-│801 │8.3   │В специали-│"Гидрокси- │"Едкое"    │

│    │минсульфат,│    │      │зированных │ламинсуль- │           │

│    │водный     │    │      │цистернах  │фат", "Х", │           │

│    │раствор    │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Гидрол     │    │      │Собственные│"Гидрол",  │           │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Гидролизат │316 │3.3   │Собственные│"Гидролизат│"Легко     │

│    │диметилдих-│    │      │цистерны   │ДМДХС",    │воспламеня-│

│    │лорсилана  │    │      │г/г        │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │           │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Гидропол   │    │      │В специали-│"Гидропол",│           │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Гидрофоби- │305 │3.2   │В специали-│"ГФК", "Х",│"Легко     │

│    │затор ГФК-1│    │      │зированных │трафарет   │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │приписки   │ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3084│Гипохлорит │    │      │см. Натрия │           │           │

│    │натрия     │    │      │гипохлорит,│           │           │

│    │           │    │      │раствор    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Глицедол   │607 │6.1   │В специали-│"Глицедол",│"Ядовито"  │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г с верх-│ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Глицерин   │    │      │Собственные│"Глицерин",│           │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные с верх-│           │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2750│Глицерина  │606 │6.1   │В специали-│"Дихлоргид-│"Ядовито"  │

│    │дихлоргид- │    │      │зированных │рин глице- │           │

│    │рин        │    │      │цистернах  │рина", "Х",│           │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Гомосерин А│904 │9.1   │Собственные│"Гомосе-   │"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │рин", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Гринол     │901 │9.1   │Собственные│"Гринол",  │"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1999│Гудрон     │    │      │см. Битумы │           │           │

│    │           │    │      │жидкие     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Деготь ка- │901 │9.1   │Собственные│"Деготь",  │"Прочие    │

│    │менноуголь-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │ный        │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │3          │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Депрессатор│    │      │В цистернах│"Т"        │           │

│    │АзНИИ      │    │      │с нижним   │           │           │

│    │           │    │      │сливлом    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Деэмульга- │313 │3.2   │В специали-│"Деэмульга-│"Легко     │

│    │тор "Десе- │    │      │зированных │тор "Десе- │воспламеня-│

│    │канафт-20" │    │      │цистернах  │канафт-20",│ется",     │

│    │(ДСН-20)   │    │      │г/г с верх-│"Х", трафа-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │ним сливом │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Деэмульга- │313 │3.2   │Собственные│"Деэмульга-│"Легко     │

│    │тор "Рекод │    │      │цистерны   │тор", "Х", │воспламеня-│

│    │752"       │    │      │г/г        │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Деэмульга- │313 │3.2   │Собственные│"Деэмульга-│"Легко     │

│    │тор ингиби-│    │      │цистерны   │тор ингиби-│воспламеня-│

│    │тор АМ-7   │    │      │г/г        │тор АМ-7", │ется",     │

│    │           │    │      │           │"Х", трафа-│"Слабоядо- │

│    │           │    │      │           │рет припис-│вито",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Деэмульга- │    │      │В специали-│"ОЖК", "Х",│           │

│    │тор нефтя- │    │      │зированных │трафарет   │           │

│    │ных эмуль- │    │      │цистернах  │приписки   │           │

│    │сий ОЖК    │    │      │г/г с уст- │           │           │

│    │           │    │      │ройством   │           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Деэмульга- │    │      │В цистернах│"Т"        │           │

│    │тор НЧК    │    │      │с нижним   │           │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Деэмульга- │315 │3.3   │Собственные│"СНПХ",    │"Легко     │

│    │тор СНПХ-44│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Деэмульга- │313 │3.2   │Собственные│"Деэмульга-│"Легко     │

│    │торы типа  │    │      │цистерны   │тор", "Х", │воспламеня-│

│    │РЕКОД      │    │      │г/г без    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │нижнего    │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │слива      │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Деэмульга- │313 │3.3   │В специали-│Наименова- │"Легко     │

│    │торы типа  │    │      │зированных │ние груза, │воспламеня-│

│    │СНПХ, не   │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │содержащие │    │      │г/г        │рет припис-│"Прикрытие │

│    │метанол    │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Деэмульга- │319 │3.3   │В специали-│Наименова- │"Легко     │

│    │торы типа  │    │      │зированных │ние груза, │воспламеня-│

│    │СНПХ-4501, │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │содержащие │    │      │г/г с верх-│рет припис-│"Ядовито", │

│    │метанол    │    │      │ним сливом │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Дибромпро- │605 │6.1   │В специали-│"Дибромпро-│"Ядовито"  │

│    │пан-1,2    │    │      │зированных │пан", "Х", │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Дибутилсе- │    │      │Собственные│"Пластифи- │           │

│    │бацинат    │    │      │цистерны   │катор ДБФ",│           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Дибутилфта-│    │      │Собственные│"Пластифи- │           │

│    │лат        │    │      │цистерны   │катор ДБС",│           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Дигим      │    │      │Перевозится│           │           │

│    │           │    │      │под назва- │           │           │

│    │           │    │      │нием "Мета-│           │           │

│    │           │    │      │нол" на ус-│           │           │

│    │           │    │      │ловиях, ус-│           │           │

│    │           │    │      │тановленных│           │           │

│    │           │    │      │для метано-│           │           │

│    │           │    │      │ла         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2050│Диизобути- │305 │3.2   │Собственные│"Диизобути-│"Легко     │

│    │лен        │    │      │цистерны   │лен", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Диизобу-   │    │      │Собственные│"Диизобу-  │           │

│    │тилфталат  │    │      │цистерны   │тилфталат",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1158│Диизопропи-│311 │3.1   │В специали-│"Диизопро- │"Легко     │

│    │ламин      │    │      │зированных │пиламин",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется", "Ед-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│кое", "Ядо-│

│    │           │    │      │арендован- │ки         │вито",     │

│    │           │    │      │ные с верх-│3, 8, 6а   │"Спускать с│

│    │           │    │      │ним сливом │           │горки осто-│

│    │           │    │      │           │           │рожно",    │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3265│Дикарбоно- │801 │8.1   │В специали-│"Дикарбоно-│"Едкое",   │

│    │вых кислот │    │      │зированных │вых кислот │"Прикрытие │

│    │водный     │    │      │цистернах  │водный     │0-0-1-0"   │

│    │раствор    │    │      │г/г с уст- │раствор",  │           │

│    │           │    │      │ройством   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │для обогре-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │ва         │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1032│Диметиламин│208 │2.4   │В специали-│"Диметила- │"Сжиженный │

│    │безводный  │    │      │зированных │мин", "С   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │горки не   │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │           │2, 3, 6а   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1160│Диметила-  │311 │3.2   │Собственные│"Диметила- │"Легко     │

│    │мин, водный│    │      │цистерны   │мин", "Х", │воспламеня-│

│    │раствор    │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с верх-│3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2253│Диметилани-│608 │6.1   │Собственные│"Диметила- │"Ядовито", │

│    │лин [N,N-] │    │      │цистерны   │нилин",    │"Легко     │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │ные с верх-│ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом │6а, 3      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Диметилаце-│310 │6.1   │В специали-│"Диметила- │"Ядовито"  │

│    │тамид      │    │      │зированных │цетамид",  │           │

│    │[N,N-]     │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Диметилви- │307 │3.2   │Собственные│"ДМВК",    │"Легко     │

│    │нил карби- │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │нол        │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1162│Диметилдих-│321 │3.2   │В специали-│"Диметил-  │"Легко     │

│    │лорсилан   │    │      │зированных │дихлорси-  │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │лан", "Х", │ется", "Ед-│

│    │           │    │      │г/г с верх-│трафарет   │кое",      │

│    │           │    │      │ним сливом │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 8       │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1595│Диметил-   │611 │6.1   │В специали-│"Диметил-  │"Ядовито", │

│    │сульфат    │    │      │зированных │сульфат",  │"Едкое",   │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│"Легко     │

│    │           │    │      │г/г с верх-│рет припис-│воспламеня-│

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │ется",     │

│    │           │    │      │           │6а, 8, 3   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1164│Диметил-   │304 │3.1   │В специали-│"Диметил-  │"Легко     │

│    │сульфид    │    │      │зированных │сульфид",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", "С    │ется",     │

│    │           │    │      │г/г, расс- │горки не   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │читанных на│спускать", │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │трафарет   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │приписки   │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │3, 6а      │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2265│Диметилфор-│311 │3.3   │В специали-│"Диметил-  │"Легко     │

│    │мамид      │    │      │зированных │формамид", │воспламеня-│

│    │[N,N-]     │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Диметилфос-│615 │6.1   │В специали-│"Диметил-  │"Ядовито"  │

│    │фит        │    │      │зированных │фосфит",   │           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Диметилфта-│    │      │Собственные│"Пластифи- │           │

│    │лат        │    │      │цистерны   │катор ДМФ",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2051│Диметилэта-│807 │8.2   │Собственные│"Диметилэ- │"Едкое",   │

│    │ноламин    │    │      │цистерны   │таноламин",│"Легко     │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │           │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │8, 3       │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2783│Диметоат   │604 │6.1   │В специали-│"Диметоат",│"Ядовито", │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г с верх-│ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1600│Динитрото- │608 │6.1   │В специали-│"Динитрото-│"Ядовито"  │

│    │луолы      │    │      │зированных │луолы",    │           │

│    │(80/20)    │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │расплавлен-│    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │ные        │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│6а         │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1577│Динитрох-  │608 │6.1   │Собственные│"2,4 динит-│"Ядовито"  │

│    │лорбензол  │    │      │цистерны   │рохлорбен- │           │

│    │[2,4]      │    │      │г/г с верх-│зол", "Х", │           │

│    │           │    │      │ним сливом │трафарет   │           │

│    │           │    │      │и устройс- │приписки   │           │

│    │           │    │      │твом для   │           │           │

│    │           │    │      │обогрева   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Диокса-    │305 │3.2   │Собственные│"Диокса-   │"Легко     │

│    │нол-раство-│    │      │цистерны   │нол", "Х", │воспламеня-│

│    │ритель     │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Диоктилсе- │    │      │Собственные│"Пластифи- │           │

│    │бацинат    │    │      │цистерны   │катор ДОС",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Диоктилфта-│    │      │Собственные│"Пластифи- │           │

│    │лат        │    │      │цистерны   │катор ДОФ",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Дипроксамин│904 │9.1   │Собственные│"Дипрокса- │"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │мин", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Дипрокса-  │319 │3.2   │Собственные│"Дипрокса- │"Легко     │

│    │мин, раст- │    │      │цистерны   │мин, раст- │воспламеня-│

│    │вор в мета-│    │      │г/г или    │вор", "Х", │ется",     │

│    │ноле       │    │      │арендован- │трафарет   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с верх-│приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Дипропи-   │904 │9.1   │Собственные│"Дипропи-  │"Прочие    │

│    │ленгликоль │    │      │цистерны   │ленгли-    │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г        │коль", "Х",│щества"    │

│    │           │    │      │           │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Диспергатор│804 │8.3   │Собственные│"Дисперга- │"Едкое"    │

│    │НФ         │    │      │цистерны   │тор", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Диспергент │    │      │Собственные│"Диспер-   │           │

│    │нефти ОМ-6 │    │      │цистерны   │гент", "Х",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Дистиллят  │301 │3.1   │Собственные│"Бензин"   │"Легко     │

│    │газового   │    │      │цистерны   │3          │воспламеня-│

│    │конденсата │    │      │г/г или    │           │ется",     │

│    │легкий     │    │      │арендован- │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Дистиллят  │    │      │В цистернах│"С" или    │           │

│    │вакуумный  │    │      │с нижним   │"СТ"       │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Дистилляты │    │      │В цистернах│"С" или    │           │

│    │масел:     │    │      │с нижним   │"СТ"       │           │

│    │И-5а, И-8а,│    │      │сливом     │           │           │

│    │трансформа-│    │      │           │           │           │

│    │торного,   │    │      │           │           │           │

│    │МВП        │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Дитолилме- │608 │6.1   │Собственные│"Дитолилме-│"Ядовито"  │

│    │тан        │    │      │цистерны   │тан", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2922│Дифалон    │803 │8.1   │В специали-│"Дифалон", │"Едкое",   │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│"Ядовито"  │

│    │           │    │      │гуммирован-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │ных цистер-│ки         │           │

│    │           │    │      │нах г/г    │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2811│Дифениламин│616 │6.1   │В специали-│"Дифенила- │"Ядовито", │

│    │           │    │      │зированных │мин", "Х", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2206│Дифенилме- │609 │6.1   │В специали-│"Дифенилме-│"Ядовито"  │

│    │тан диизо- │    │      │зированных │тан диизо- │           │

│    │цианат     │    │      │цистернах  │цианат",   │           │

│    │           │    │      │г/г с верх-│"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ним сливом │рет припис-│           │

│    │           │    │      │с устройс- │ки         │           │

│    │           │    │      │твами для  │6а         │           │

│    │           │    │      │обогрева   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Дифенилок- │608 │6.1   │В специали-│"Дифенилок-│"Ядовито"  │

│    │сид        │    │      │зированных │сид", "Х", │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Дифонат    │905 │9.1   │В специа-  │"Дифонат", │"Прочие    │

│    │           │    │      │лизирован- │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │ных гумми- │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │рованных   │ки         │           │

│    │           │    │      │цистернах  │9          │           │

│    │           │    │      │г/г        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1028│Дифтордих- │201 │2.1   │В специали-│"Хла-      │"Сжиженный │

│    │лорметан   │    │      │зированных │дон-12",   │газ",      │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │"Спускать с│

│    │           │    │      │г/г, расс- │приписки   │горки осто-│

│    │           │    │      │читанных на│2          │рожно",    │

│    │           │    │      │давление   │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1018│Дифторхлор-│201 │2.1   │В специали-│"Хладон",  │"Сжиженный │

│    │метан      │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Не  │

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │2          │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2517│Дифторхло- │205 │2.3   │В специали-│"Хладон",  │"Сжиженный │

│    │рэтан      │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │           │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1959│Дифторэти- │205 │2.3   │В специали-│"ДФЭ", "С  │"Сжиженный │

│    │лен-1,1    │    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │           │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1591│Дихлорбен- │608 │6.1   │Собственные│"Дихлорбен-│"Ядовито"  │

│    │зол[1,2-]  │    │      │цистерны   │зол", "Х", │           │

│    │(0-        │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Ди лорбен- │    │      │           │6а         │           │

│    │зол        │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2811│Дихлорбен- │608 │6.1   │Собственные│"Дихлорбен-│"Ядовито"  │

│    │зол[1,4-]  │    │      │цистерны   │зол", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1593│Дихлорметан│605 │6.1   │Собственные│"Дихлорме- │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │цистерны   │тан", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные с верх-│6а         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1578│Дихлорнит- │608 │6.1   │В специали-│Наименова- │"Ядовито"  │

│    │робензолы  │    │      │зированных │ние груза, │           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│6а         │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1184│Дихлорэтан │312 │3.2   │Собственные│"Дихлорэ-  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │тан", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2048│Дициклопен-│320 │3.2   │В специали-│"Дицикло-  │"Легко     │

│    │тадиен     │    │      │зированных │пентадиен",│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2927│Диэтанола- │807 │9.1   │Собственные│"Диэтанола-│"Ядовито", │

│    │мин        │    │      │цистерны   │мин", "Х", │"Едкое"    │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1154│Диэтиламин │303 │3.1   │Собственные│"Диэтила-  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │мин", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется", "Ед-│

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │кое",      │

│    │           │    │      │ные        │3, 8       │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2432│Диэтилани- │608 │6.1   │Собственные│"Диэтилани-│"Ядовито"  │

│    │лин[N,N-]  │    │      │цистерны   │лин", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2049│Диэтилбен- │314 │3.1   │Собственные│"Диэтилбен-│"Ядовито", │

│    │зол        │    │      │цистерны   │зол", "Х", │"легко     │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │воспламеня-│

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │ется",     │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Диэтилгид- │311 │3.2   │Собственные│"Диэтилгид-│"Легко     │

│    │роксиламин │    │      │цистерны   │роксила-   │воспламеня-│

│    │марок А, Б │    │      │г/г        │мин", "Х", │ется",     │

│    │           │    │      │           │трафарет   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Диэтиленг- │615 │6.1   │Собственные│"Диэтиленг-│"Ядовито"  │

│    │ликоль     │    │      │цистерны   │ликоль",   │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2079│Диэтилент- │807 │8.2   │В специали-│"Диэтилент-│"Едкое"    │

│    │риамин     │    │      │зированных │риамин",   │           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2686│Диэтилэта- │311 │8.2   │В специали-│"диэтилэта-│"Едкое",   │

│    │ноламин    │    │      │зированных │ноламин",  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │8, 3       │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Добавка    │316 │3.3   │Собственные│"ЭКОС-Б",  │"Легко     │

│    │смазочная  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │ЭКОС-Б     │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3077│Добавки ад-│905 │9.1   │В специали-│"Амдор",   │"Прочие    │

│    │гезионные  │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные    │

│    │"Амдор"    │    │      │цистернах  │рет припис-│грузы"     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Додецилмер-│612 │6.1   │В специали-│"Додецил-  │"Ядовито"  │

│    │каптан тре-│    │      │зированных │меркаптан",│           │

│    │тичный     │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Дубитель   │    │      │В специали-│"Дубитель  │           │

│    │синтетичес-│    │      │зированных │синтетичес-│           │

│    │кий N 2    │    │      │цистернах  │кий N 2",  │           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2582│Железа     │801 │8.3   │В специали-│"Железо    │"Едкое"    │

│    │трихлорид, │    │      │зированных │хлорное",  │           │

│    │раствор    │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Железо     │903 │9.1   │В специали-│"Железо    │"Прочие    │

│    │бромнобро- │    │      │зированных │бромнобро- │опасные ве-│

│    │мистое,    │    │      │цистернах  │мистое",   │щества"    │

│    │раствор    │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Железо     │904 │9.1   │В специали-│"Железо    │"Прочие    │

│    │бромное,   │    │      │зированных │бромное",  │опасные ве-│

│    │раствор    │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Жидкие про-│313 │3.2   │Собственные│"Продукты  │"Легко     │

│    │дукты пиро-│    │      │цистерны   │пиролиза", │воспламеня-│

│    │лиза       │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Жидкости   │307 │3.2   │Собственные│"БСК" или  │"Легко     │

│    │гидротор-  │    │      │цистерны   │"ЭСК", "Х",│воспламеня-│

│    │мозные БСК │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │и ЭСК      │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2920│Жидкости   │319 │8.2   │Собственные│"ГКЖ", "Х",│"Едкое",   │

│    │кремнийор- │    │      │цистерны   │трафарет   │"Легко     │

│    │ганические │    │      │г/г или    │приписки   │воспламеня-│

│    │ГКЖ-10,    │    │      │арендован- │8, 3       │ется"      │

│    │ГКЖ-11     │    │      │ные с верх-│           │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жидкости   │    │      │В цистернах│"С" или    │           │

│    │смазоч-    │    │      │с нижним   │"СТ"       │           │

│    │но-охлажда-│    │      │сливлом    │           │           │

│    │ющие МР-4, │    │      │           │           │           │

│    │"Синтал"   │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Жидкость   │319 │3.3   │В специали-│"Арктика", │"Легко     │

│    │"Арктика"  │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Жидкость   │319 │3.3   │Собственные│"ИМ", "Х", │"Легко     │

│    │"ИМ"       │    │      │цистерны   │трафарет   │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │приписки   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │3, 6а      │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с верх-│           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом,│           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │оборудован-│           │           │

│    │           │    │      │ные замками│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Жидкость   │319 │3.3   │Собственные│"НИИСС",   │"Легко     │

│    │"НИИСС-4"  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1986│Жидкость   │319 │3.3   │Собственные│"ТГФ-М",   │"Легко     │

│    │"ТГФ-М"    │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с верх-│3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом,│           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │оборудован-│           │           │

│    │           │    │      │ных замками│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Жидкость   │319 │3.3   │В специали-│"Холод-40",│"Легко     │

│    │"Холод-40" │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Жидкость   │904 │9.1   │Собственные│"ГЖ-ФК",   │"Прочие    │

│    │гидравли-  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │ческая     │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │ГЖ-ФК      │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2920│Жидкость   │319 │8.2   │Собственные│"ГКЖ-ИН",  │"Едкое",   │

│    │гидрофоби- │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"легко     │

│    │зирующая   │    │      │г/г или    │рет припис-│воспламеня-│

│    │ГКЖ-ИН     │    │      │арендован- │ки         │ется"      │

│    │           │    │      │ные с верх-│8, 3       │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Жидкость   │904 │9.1   │В специали-│"Жидкость  │"Прочие    │

│    │диэлектри- │    │      │зированных │АЗИ-3",    │опасные ве-│

│    │ческая     │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │АЗИ-3 (фе- │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │нилксилилэ-│    │      │арендован- │ки         │           │

│    │тан)       │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Жидкость   │    │3.1   │Перевозка  │           │           │

│    │испытатель-│    │      │на условиях│           │           │

│    │ная ИЖ-Л,  │    │      │бензина мо-│           │           │

│    │ИЖ-3       │    │      │торного    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Жидкость   │    │      │см. Спирт  │           │           │

│    │парфюмерная│    │      │этиловый   │           │           │

│    │"Канская"  │    │      │(этанол)   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жидкость   │    │      │Собственные│"ПГВ", "Х",│           │

│    │ПГВ        │    │      │цистерны   │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Жидкость   │904 │9.1   │Собственные│Наименова- │"Прочие    │

│    │смазоч-    │    │      │цистерны   │ние груза, │опасные ве-│

│    │но-охлажда-│    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │ющая "Ке-  │    │      │           │рет припис-│           │

│    │мол"       │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жидкость   │    │      │Собственные│Наименова- │           │

│    │технологи- │    │      │цистерны   │ние груза, │           │

│    │ческая типа│    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │СНПХ-3100  │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Жидкость   │901 │9.1   │Собственные│"Нева",    │"Прочие    │

│    │тормозная  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │"Нева"     │    │      │г/г        │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жидкость   │    │      │Собственные│"Жидкость  │           │

│    │тормозная  │    │      │цистерны   │тормозная",│           │

│    │"Томь"     │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1649│Жидкость   │601 │6.1   │В специали-│"Жидкость  │"Ядовито", │

│    │этиловая   │    │      │зированных │этиловая", │"Не спус-  │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│кать с гор-│

│    │           │    │      │г/г с верх-│рет припис-│ки", "Прик-│

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │рытие      │

│    │           │    │      │и предохра-│6а         │1-1-1-1"   │

│    │           │    │      │нительным  │           │           │

│    │           │    │      │колпаком   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жир бараний│    │      │Собственные│"Жир пище- │           │

│    │           │    │      │цистерны   │вой", "П", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жир говяжий│    │      │Собственные│"Жир пище- │           │

│    │           │    │      │цистерны   │вой", "П", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жир живот- │    │      │Собственные│"Жир живот-│           │

│    │ный кормо- │    │      │цистерны   │ный", "П", │           │

│    │вой        │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жир живот- │    │      │Собственные│"Жир живот-│           │

│    │ный техни- │    │      │цистерны   │ный", "П", │           │

│    │ческий     │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жир микроб-│    │      │Собственные│"Жир мик-  │           │

│    │ный техни- │    │      │цистерны   │робный",   │           │

│    │ческий     │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жир свиной │    │      │Собственные│"Жир пище- │           │

│    │           │    │      │цистерны   │вой", "П", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жир сперма-│    │      │Собственные│"Жир пище- │           │

│    │цетовый    │    │      │цистерны   │вой", "П", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жиры живот-│    │      │Собственные│"Жир пище- │           │

│    │ные пищевые│    │      │цистерны   │вой", "П", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Жир морских│    │      │Собственные│"Жир пище- │           │

│    │млекопитаю-│    │      │цистерны   │вой", "П", │           │

│    │щих и рыб  │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Закрепитель│803 │8.3   │В специали-│"Закрепи-  │"Едкое",   │

│    │ДЦУ        │    │      │зированных │тель ДЦУ", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Закрепитель│803 │8.3   │В специали-│"Закрепи-  │"Едкое",   │

│    │У-2        │    │      │зированных │тель У-2", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Замаслива- │    │      │Собственные│"Замаслива-│           │

│    │тели А-1;  │    │      │цистерны   │тели", "Х",│           │

│    │НО-2; Б-73 │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Защитный   │    │      │Собственные│"Воск",    │           │

│    │воск ЗВ-1  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2371│Изоамилены │301 │3.1   │В специали-│"Изоамиле- │"Легко     │

│    │<**>       │    │      │зированных │ны", "Х",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"С горки не│ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1969│Изобутан   │206 │2.3   │В специали-│"Бутан", "С│"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1213│Изобутила- │306 │3.2   │Собственные│"Изобутила-│"Легко     │

│    │цетат      │    │      │цистерны   │цетат",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с верх-│ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1055│Изобутилен │206 │2.3   │В специали-│"Бутан", "С│"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Изомеры    │    │      │см. Цикло- │           │           │

│    │циклододе- │    │      │додекатри- │           │           │

│    │катриена   │    │      │ен-изомеры │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1262│Изооктан   │305 │3.2   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │           │    │      │с верхним  │"С"        │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом или │           │ется",     │

│    │           │    │      │с универ-  │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │сальным    │           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1265│Изопентан  │301 │3.1   │В специали-│"Пентан",  │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", "С    │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │горки не   │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1218│Изопрен ин-│304 │3.1   │В специали-│"Изопрен", │"Легко     │

│    │гибирован- │    │      │зированных │"Х", "С    │воспламеня-│

│    │ный <**>   │    │      │цистернах  │горки не   │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1221│Изопропила-│303 │3.1   │В специали-│"Изопропи- │"Легко     │

│    │мин        │    │      │зированных │ламин",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", "С    │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │горки не   │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│спускать", │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1918│Изопропил- │317 │3.3   │Собственные│"Изопропил-│"Легко     │

│    │бензол     │    │      │цистерны   │бензол",   │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2206│Изоцианат- │609 │6.1   │В специали-│"Суризоны",│"Ядовито"  │

│    │ные компо- │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │зиции (су- │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │ризоны)    │    │      │г/г с верх-│ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

│    │           │    │      │и оборудо- │           │           │

│    │           │    │      │ванных уст-│           │           │

│    │           │    │      │ройством   │           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ингибитор  │904 │9.1   │Собственные│"Ингибитор │"Прочие    │

│    │КИ-1       │    │      │цистерны   │КИ-1", "Х",│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Ингибитор  │313 │3.3   │Собственные│"Ингибитор │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │коррозии   │воспламеня-│

│    │"Альпан"   │    │      │г/г        │"Альпан",  │ется",     │

│    │           │    │      │           │"Х", трафа-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3, 6, 1    │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Ингибитор  │313 │3.2   │Собственные│"Амфикор", │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │"Амфикор"  │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Ингибитор  │313 │3.2   │Собственные│"Антик-1", │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │"Антик-1"  │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Ингибитор  │313 │3.2   │Собственные│"Викор",   │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │"Викор"    │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ингибитор  │901 │9.1   │Собственные│"Ингибитор │"Прочие    │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │коррозии   │опасные ве-│

│    │"Волга-1"  │    │      │г/г        │"Волга-1", │щества"    │

│    │           │    │      │           │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ингибитор  │904 │9.1   │Собственные│"Ифхангаз",│"Прочие    │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │"Ифхан-    │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │газ-1"     │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ингибитор  │313 │3.3   │Собственные│"Ингибитор │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │Нефте-     │воспламеня-│

│    │"Нефте-    │    │      │г/г или    │газ-1",    │ется",     │

│    │газ-1"     │    │      │арендован- │"Х", трафа-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Ингибитор  │316 │3.3   │Собственные│"Олазол",  │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │"Олазол"   │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Ингибитор  │616 │6.1   │В специали-│"Ингибитор │"Ядовито"  │

│    │коррозии   │    │      │зированных │ГИПХ-3-А", │           │

│    │ГИПХ-3-А   │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ингибитор  │904 │9.1   │Собственные│"Ингибитор │"Прочие    │

│    │коррозии и │    │      │цистерны   │ВФИКС",    │опасные ве-│

│    │солеотложе-│    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │ний ВФИКС  │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Ингибитор  │616 │6.1   │Собственные│"Ингибитор │"Ядовито"  │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │КХО-1",    │           │

│    │КХО-1      │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Ингибитор  │313 │322   │Собственные│"Корексит",│"Легко     │

│    │коррозии   │    │2     │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │марки "Ко- │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │рексит"    │    │      │           │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Ингибитор  │313 │3.3   │Собственные│"Ингибитор │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │коррозии   │воспламеня-│

│    │типа РЕКОД │    │      │г/г        │РЕКОД",    │ется",     │

│    │           │    │      │           │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Ингибитор  │    │      │Собственные│"ИОМС-1",  │           │

│    │отложений  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │минеральных│    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │солей      │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │ИОМС-1     │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Ингибитор  │315 │3.3   │Собственные│"Ингибитор │"Легко     │

│    │парафиноот-│    │      │цистерны   │СНПХ", "Х",│воспламеня-│

│    │ложений ти-│    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │па СНПХ    │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с ниж- │3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ингибитор  │905 │9.1   │Собственные│"Ингибитор │"Прочие    │

│    │солеотложе-│    │      │цистерны   │СНПХ", "Х",│опасные ве-│

│    │ний типа   │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │СНПХ       │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │9          │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ингиби-    │904 │9.1   │Собственные│"Ингиби-   │"Прочие    │

│    │тор-428    │    │      │цистерны   │тор-428",  │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Ингибиторы │313 │3.2   │В специали-│"Ингибитор │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │зированных │ГИПХ-4",   │воспламеня-│

│    │ГИПХ-4,    │    │      │цистернах  │"Ингибитор │ется",     │

│    │ГИПХ-3-Б,  │    │      │грузоотпра-│ГИПХ-3-Б"  │"Ядовито", │

│    │ГИПХ-6     │    │      │вителя или │или "Инги- │"Прикрытие │

│    │           │    │      │(грузополу-│битор      │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │чателя) или│ГИПХ-6",   │           │

│    │           │    │      │арендован- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ные с верх-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Ингибиторы │316 │3.3   │Собственные│"Ингибитор │"Легко     │

│    │коррозии   │    │      │цистерны   │СНПХ", "Х",│воспламеня-│

│    │типа СНПХ  │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с ниж- │3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3286│Ингибиторы │313 │3.3   │Собственные│"Дизгафен" │"Легко     │

│    │коррозии:  │    │      │цистерны   │или "Дон-  │воспламеня-│

│    │"Дизгафен",│    │      │г/г или    │басс-1" или│ется",     │

│    │"Дон-      │    │      │арендован- │"Дон-      │"Ядовито", │

│    │басс-1"    │    │      │ные        │басс-2",   │"Едкое",   │

│    │"Донбасс-2"│    │      │           │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3, 6а, 8   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Ингибиторы │313 │3.2   │Собственные│"Амдор ИК",│"Легко     │

│    │коррозии:  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │Амдор ИК-1,│    │      │г/г с верх-│рет припис-│ется",     │

│    │Амдор ИК-2,│    │      │ним сливом │ки         │"Ядовито", │

│    │Амдор ИК-3 │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ингибиторы │905 │9.1   │В специали-│"Ингибитор │"Прочие    │

│    │коррозии:  │    │      │зированных │ИКБ", "Х", │опасные ве-│

│    │ИКБ-2,     │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │ИКБ-4      │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3163│Инерген    │201 │2.1   │В специали-│"Инерген", │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Не  │

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │2          │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Инкредол   │803 │8.1   │В специали-│"Инкредол",│"Едкое"    │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │гуммирован-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │ных цистер-│ки         │           │

│    │           │    │      │нах г/г    │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ифханол-2Т │904 │9.1   │Собственные│"Ифханол", │"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1814│Калия гид- │809 │8.2   │Собственные│"Щелочь",  │"Едкое"    │

│    │роксид,    │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Кальций    │    │      │Собственные│"Кальций   │           │

│    │хлористый, │    │      │цистерны   │хлористый",│           │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Кальция    │905 │9.1   │В специали-│"Кальций   │"Прочие    │

│    │бромид,    │    │      │зированных │бромистый",│опасные ве-│

│    │водный     │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │раствор    │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Кальция    │801 │8.1   │В специали-│"Кальций   │"Едкое"    │

│    │нитрат,    │    │      │зированных │нитрат",   │           │

│    │водный     │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │раствор    │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│8          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1325│Камфен тех-│402 │4.1   │В специали-│"Камфен",  │"Легко     │

│    │нический   │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │4а         │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Канифоль   │902 │      │В специали-│"Канифоль",│           │

│    │сосновая   │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1325│Капролактам│402 │4.1   │В специали-│"Капролак- │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │там", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │ется"      │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Е (диэтил- │905 │9.1   │Собственные│Наименова- │"Прочие    │

│    │дитиокарба-│    │      │цистерны   │ние груза, │опасные ве-│

│    │мат натрия,│    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │водный     │    │      │           │рет припис-│           │

│    │раствор)   │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Карбамат МН│905 │9.1   │Собственные│Наименова- │"Прочие    │

│    │(диметилди-│    │      │цистерны   │ние груза, │опасные ве-│

│    │тиокарбамат│    │      │г/г        │"Едкое",   │щества"    │

│    │натрия,    │    │      │           │"Х", трафа-│           │

│    │водный     │    │      │           │рет припис-│           │

│    │раствор)   │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Карбамат-Д │604 │8.3   │Собственные│"Карба-    │"Едкое"    │

│    │           │    │      │цистерны   │мат-Д",    │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Карбамол   │809 │8.3   │В специали-│"Карбамол  │"Едкое",   │

│    │ЦЭМ        │    │      │зированных │ЦЭМ", "Х", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2821│Карболка   │    │      │см. Фенол, │           │           │

│    │черная     │    │      │растворы   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Карпатол-3 │902 │9.1   │Собственные│"Карпатол",│"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Карпатол-ЗП│315 │3.3   │Собственные│"Карпатол",│"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Катализатор│    │      │В специали-│"Катализа- │           │

│    │ИМ-2201 от-│    │      │зированных │тор", "Х", │           │

│    │работанный │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г для сы-│приписки   │           │

│    │           │    │      │пучих гру- │           │           │

│    │           │    │      │зов        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Катализатор│809 │8.3   │В специали-│"Катализа- │"Едкое"    │

│    │КЧ-41      │    │      │зированных │тор", "Х", │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Каустик    │    │      │См. Натр   │           │           │

│    │жидкий     │    │      │едкий (сода│           │           │

│    │           │    │      │каустичес- │           │           │

│    │           │    │      │кая)       │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Каучук син-│305 │3.3   │Собственные│"СКОП",    │"Легко     │

│    │тетический │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │пиперилено-│    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │вый (СКОП) │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1223│Керосин    │305 │3.2,  │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │           │    │3.3   │с верхним  │"Бен-      │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом или │зин-нефть",│ется",     │

│    │           │    │      │с универ-  │"С" или    │"Прикрытие │

│    │           │    │      │сальным    │"СТ"       │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │сливным    │3          │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1073│Кислород   │202 │2.1   │В специали-│"Кислород",│"Сжиженный │

│    │охлажден-  │    │      │зированных │"С горки не│газ",      │

│    │ный, жидкий│    │      │цистернах  │спускать", │"Окисли-   │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │тель", "Не │

│    │           │    │      │           │приписки   │спускать с │

│    │           │    │      │           │           │горки"     │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3265│Кислота    │803 │8.1   │В специали-│"ОЭДФ-1",  │"Едкое"    │

│    │1-оксиэти- │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │лидендфос- │    │      │гуммирован-│рет припис-│           │

│    │фоновая,   │    │      │ных цистер-│ки         │           │

│    │раствор    │    │      │нах г/г    │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2031│Кислота    │802 │8.1   │В специали-│"Азотная   │"Едкое",   │

│    │азотная    │    │      │зированных │кислота",  │"Окисли-   │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│тель",     │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │8, 5, 6а   │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2312│Кислота    │    │      │см. Фенол  │           │           │

│    │карболовая │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1778│Кислота    │801 │8.1   │В специали-│"Кислота   │"Едкое",   │

│    │кремнефто- │    │      │зированных │КФВ", "Х", │"Прикрытие │

│    │ристоводо- │    │      │гуммирован-│трафарет   │0-0-1-0"   │

│    │родная     │    │      │ных цистер-│приписки   │           │

│    │           │    │      │нах г/г    │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Кислота ма-│    │8.1   │В специали-│"Малеиновая│"Едкое",   │

│    │леиновая   │    │      │зированных │кислота",  │"Ядовито", │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1779│Кислота му-│320 │8.1   │В специали-│"Кислота   │"Едкое",   │

│    │равьиная   │    │      │зированных │муравь-    │"Легко     │

│    │           │    │      │цистернах  │иная", "Х",│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │8, 3       │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Кислота    │905 │9.1   │Собственные│"Кислота   │"Прочие    │

│    │олеиновая  │    │      │цистерны   │олеиновая",│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1805│Кислота ор-│802 │8.1   │В специали-│"Фосфорная │"Едкое",   │

│    │тофосфор-  │    │      │зированных │кислота",  │"Прикрытие │

│    │ная        │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1830│Кислота    │801 │8.1   │Собственные│"Серная    │"Едкое",   │

│    │серная     │    │      │цистерны   │кислота",  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1789│Кислота со-│801 │8.1   │В специали-│"Соляная   │"Едкое",   │

│    │ляная      │    │      │зированных │кислота",  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │гуммирован-│"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ных цистер-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │нах г/г    │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Кислота    │905 │9.1   │В специали-│"Стеарин", │"Прочие    │

│    │стеариновая│    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │(стеарин)  │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2789│Кислота ук-│320 │8.1   │В специали-│"Уксусная  │"Едкое",   │

│    │сусная,    │    │      │зированных │кислота",  │"Легко     │

│    │концентра- │    │      │алюминиевых│"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │ции более  │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │80%        │    │      │г/г с верх-│ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом │8, 3       │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2790│Кислота ук-│801 │8.1   │В специали-│"Уксусная  │"Едкое"    │

│    │сусная,    │    │      │зированных │кислота",  │           │

│    │раствор    │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │концентра- │    │      │г/г с верх-│рет припис-│           │

│    │ции более  │    │      │ним сливом │ки         │           │

│    │10%, но не │    │      │           │8          │           │

│    │более 80%  │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2834│Кислота    │806 │8.1   │В специали-│"Кислота   │"Едкое"    │

│    │фосфорис-  │    │      │зированных │фосфорис-  │           │

│    │тая, р-р   │    │      │цистернах  │тая", "Х", │           │

│    │65%        │    │      │г/г из нер-│трафарет   │           │

│    │           │    │      │жавеющей   │приписки   │           │

│    │           │    │      │стали      │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1790│Кислота    │801 │8.1   │В специали-│"Плавиковая│"Едкое",   │

│    │фтористово-│    │      │зированных │кислота",  │"Ядовито", │

│    │дородная,  │    │      │гуммирован-│"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │водный     │    │      │ных цистер-│рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │раствор    │    │      │нах г/г    │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1754│Кислота    │801 │8.1   │В специали-│"Хлорсуль- │"Едкое",   │

│    │хлорсульфо-│    │      │зированных │фоновая    │"Прикрытие │

│    │новая      │    │      │цистернах  │кислота",  │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2571│Кислота    │801 │8.1   │В специали-│"Этилсерная│"Едкое",   │

│    │этилсерная │    │      │зированных │кислота",  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │сернокис-  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │лотных цис-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │тернах с   │ки         │           │

│    │           │    │      │обязатель- │8          │           │

│    │           │    │      │ной промыв-│           │           │

│    │           │    │      │кой их гру-│           │           │

│    │           │    │      │зополучате-│           │           │

│    │           │    │      │лем серной │           │           │

│    │           │    │      │кислотой   │           │           │

│    │           │    │      │после слива│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Кислоты    │904 │9.1   │В специали-│"ВЖК", "Х",│"Прочие    │

│    │высшие жир-│    │      │зированных │трафарет   │опасные ве-│

│    │ные        │    │      │цистернах  │приписки   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с обог-│9          │           │

│    │           │    │      │ревом      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3261│Кислоты    │803 │8.1   │В специали-│"Кислоты   │"Едкое"    │

│    │дихлоркар- │    │      │зированных │дихлоркар- │           │

│    │боновые    │    │      │цистернах  │боновые",  │           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ройством   │рет припис-│           │

│    │           │    │      │для обогре-│ки         │           │

│    │           │    │      │ва         │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Кислоты    │904 │9.1   │В специали-│"Кислоты   │"Прочие    │

│    │жирные син-│    │      │зированных │жирные",   │опасные ве-│

│    │тетические │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │фракций С10│    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │- С16, С17 │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │- С20      │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Кислоты    │904 │9.1   │В специали-│"Кислоты   │"Прочие    │

│    │жирные син-│    │      │зированных │жирные",   │опасные ве-│

│    │тетические │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │фракций С5 │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │- С6, С7 - │    │      │           │ки         │           │

│    │С9         │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Кислоты    │904 │9.1   │В специали-│"Кислоты   │"Прочие    │

│    │жирные тал-│    │      │зированных │талловые", │опасные ве-│

│    │ловые      │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Кислоты    │    │      │В специали-│"Кислоты   │           │

│    │нафтеновые │    │      │зированных │нафтено-   │           │

│    │           │    │      │цистернах  │вые", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3265│Кислоты    │803 │8.1   │В специали-│"Кислоты   │"Едкое"    │

│    │разветвлен-│    │      │зированных │ВИК", "Х", │           │

│    │ные моно-  │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │карбоновые │    │      │г/г с верх-│приписки   │           │

│    │(ВИК)      │    │      │ним сливом │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Клей кани- │902 │9.1   │В специали-│"Клей кани-│"Прочие    │

│    │фольный    │    │      │зированных │фольный",  │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Композиции │    │      │Перевозка  │           │           │

│    │ароматичес-│    │      │на условиях│           │           │

│    │кие пищевые│    │      │спирта эти-│           │           │

│    │           │    │      │лового пи- │           │           │

│    │           │    │      │щевого     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Композиция │905 │9.1   │В специали-│Наименова- │"Прочие    │

│    │бромид     │    │      │зированных │ние груза, │опасные ве-│

│    │кальция    │    │      │цистернах  │"Х", тра-  │щества"    │

│    │бромид цин-│    │      │г/г        │фарет при- │           │

│    │ка (раст-  │    │      │           │писки      │           │

│    │вор)       │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Композиция │801 │8.1   │В специали-│"Композиция│"Едкое"    │

│    │ГЛИМС      │    │      │зированных │ГЛИМС",    │           │

│    │           │    │      │гуммирован-│"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ных цистер-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │нах г/г    │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Композиция │801 │8.1   │В специали-│"Композиция│"Едкое"    │

│    │ГПР        │    │      │зированных │ГПР", "Х", │           │

│    │(грунт -   │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │преобразо- │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │ватель     │    │      │           │8          │           │

│    │ржавчины)  │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2922│Композиция │801 │8.1   │В специали-│"Композиция│"Едкое",   │

│    │ДН-9010    │    │      │зированных │ДН-9010",  │"Ядовито", │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Композиция │801 │8.1   │В специали-│"Композиция│"Едкое",   │

│    │ДПФ-1, ин- │    │      │зированных │ДПФ-1",    │"Прикрытие │

│    │гибирован- │    │      │гуммирован-│"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │ная        │    │      │ных цистер-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │нах г/г    │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Композиция │    │3.2   │Собственные│"Кремнийор-│"Легко     │

│    │этоксисила-│    │      │цистерны   │ганическая │воспламеня-│

│    │нов "Про-  │    │      │г/г        │жидкость", │ется",     │

│    │дукт       │    │      │           │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │119-296Т"  │    │      │           │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Компонент  │904 │9.1   │Собственные│"Компонент │"Прочие    │

│    │А-391      │    │      │цистерны   │А-391",    │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Компонент  │616 │611   │Собственные│"Компонент │"Ядовито"  │

│    │пластифици-│    │2     │цистерны   │ПМ", "Х",  │           │

│    │рующих ма- │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │териалов   │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2206│Компоненты │609 │6.1   │В специали-│"Компоненты│"Ядовито"  │

│    │изоцианат- │    │      │зированных │изоцианат- │           │

│    │ные для    │    │      │цистернах  │ные", "Х", │           │

│    │производс- │    │      │г/г с верх-│трафарет   │           │

│    │тва пеноп- │    │      │ним сливом │приписки   │           │

│    │ластов     │    │      │с устройс- │6а         │           │

│    │           │    │      │твом для   │           │           │

│    │           │    │      │обогрева   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Конденсат  │301 │3.2   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │из природ- │    │      │с верхним  │"С"        │воспламеня-│

│    │ных газов  │    │      │сливом     │3          │ется",     │

│    │(газокон-  │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │денсат)    │    │      │           │           │0-0-1-1"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1268│Конденсат  │301 │3.1   │Собственные│"Пирокон-  │"Легко     │

│    │пиролизный │    │      │цистерны   │денсат",   │воспламеня-│

│    │(пирокон-  │    │      │г/г        │"Х", трафа-│ется",     │

│    │денсат)    │    │      │           │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Консервант │    │      │Собственные│"Силобен", │           │

│    │"Силобен"  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │(водный    │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │раствор    │    │      │           │ки         │           │

│    │бензоата   │    │      │           │           │           │

│    │натрия)    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Консервант │    │      │Собственные│"Бисилан", │           │

│    │кормов "Би-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │силан"     │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Контакт    │905 │9.1   │Собственные│"Контакт   │"Прочие    │

│    │Петрова    │    │      │цистерны   │Петрова",  │опасные ве-│

│    │(сульфокис-│    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │лоты, вод- │    │      │           │рет припис-│           │

│    │ный раст-  │    │      │           │ки         │           │

│    │вор)       │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Концентрат │902 │9.1   │В специали-│"Концентрат│"Прочие    │

│    │винипола   │    │      │зированных │винипола", │опасные ве-│

│    │ВБ-2 и ВБ-3│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3265│Концентрат │803 │8.1   │В специали-│"Концентрат│"Едкое"    │

│    │низкомоле- │    │      │зированных │НМК", "Х", │           │

│    │кулярных   │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │кислот НМК │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Концентрат │    │      │В специали-│"Концентрат│           │

│    │полиизобу- │    │      │зированных │полиизобу- │           │

│    │тилена     │    │      │цистернах  │тилена",   │           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Концентрат │    │      │Собственные│"Концентрат│           │

│    │сульфит-   │    │      │цистерны   │сульфит-   │           │

│    │но-спирто- │    │      │г/г или    │но-спирто- │           │

│    │вой барды  │    │      │арендован- │вой барды",│           │

│    │           │    │      │ные        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Концентрат │301 │3.1   │Собственные│"Концентрат│"Легко     │

│    │цикленов   │    │      │цистерны   │цикленов", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │           │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Концентраты│801 │8.1   │В специали-│"Концент-  │"Едкое"    │

│    │фосфатирую-│    │      │зированных │рат...",   │           │

│    │щие КПМ-1, │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │СК-1,      │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │КФЭ-1,     │    │      │           │ки         │           │

│    │КФ-1,      │    │      │           │8          │           │

│    │СК-1К,     │    │      │           │           │           │

│    │КФЭ-2      │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Красители  │904 │9.1   │В специали-│"Красите-  │"Прочие    │

│    │органичес- │    │      │зированных │ли", "Х",  │опасные ве-│

│    │кие жидкие │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │слабоядови-│    │      │г/г или в  │приписки   │           │

│    │тые, "Бер- │    │      │т.ч. арен- │9          │           │

│    │золь Си-   │    │      │дованных   │           │           │

│    │ний-3"     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2076│Крезол (ор-│608 │6.1   │Собственные│"Крезол",  │"Ядовито", │

│    │то-, мета-,│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Едкое",   │

│    │пара-)     │    │      │г/г или    │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ные        │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Кремнийор- │305 │3.2   │Собственные│"Кремнийор-│"Легко     │

│    │ганический │    │      │цистерны   │ганическая │воспламеня-│

│    │реагент    │    │      │г/г        │жидкость", │ется",     │

│    │ВТОКС      │    │      │           │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1818│Кремния    │801 │8.3   │В специали-│"Хлорид    │"Едкое",   │

│    │тетрахлорид│    │      │зированных │кремния",  │"Ядовито", │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г с пре- │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │дохрани-   │ки         │           │

│    │           │    │      │тельным ко-│8, 6а      │           │

│    │           │    │      │жухом на   │           │           │

│    │           │    │      │колпаке    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Креолин    │904 │9.1   │Собственные│"Креолин", │"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Крепители  │305 │3.2   │Собственные│"Крепите-  │"Легко     │

│    │для лаков и│    │3.3   │цистерны   │ли", "Х",  │воспламеня-│

│    │красок     │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Крепители  │315 │3.3   │В цистернах│"СТ" или   │"Легко     │

│    │стержневые │    │      │с универ-  │"Т" 3      │воспламеня-│

│    │КО, УСК-1  │    │      │сальным    │           │ется",     │

│    │           │    │      │сливным    │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1143│Кротоновый │320 │6.1   │В специали-│"Кротоновый│"Ядовито", │

│    │альдегид   │    │      │зированных │альдегид", │"Легко     │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │6а, 3      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Ксантогена-│612 │6.1   │Собственные│"Ксантоге- │"Ядовито"  │

│    │ты, жидкие │    │      │цистерны   │нат", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2261│Ксиленол,  │616 │6.1   │Собственные│"Ксиленол",│"Ядовито"  │

│    │технический│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │6а         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1711│Ксилидины  │608 │6.1   │Собственные│"Ксилидин",│"Ядовито"  │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Ксилитан   │    │      │Собственные│"Ксилитан",│трафарет   │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│приписки   │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │           │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1307│Ксилолы    │309 │3.2   │Собственные│"Ксилол",  │"Легко     │

│    │(орто-, ме-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │та-, пара-)│    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Кубовые ос-│    │6.1   │Собственные│"Кубовые   │"Ядовито"  │

│    │татки про- │    │      │цистерны   │остатки    │           │

│    │изводства  │    │      │г/г        │производс- │           │

│    │трихлорэти-│    │      │           │тва трихло-│           │

│    │лена       │    │      │           │рэтилена", │           │

│    │           │    │      │           │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Кубовый ос-│904 │9.1   │В специали-│"СЖК", тра-│"Прочие    │

│    │таток СЖК  │    │      │зированных │фарет при- │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │писки      │щества"    │

│    │           │    │      │г/г для    │           │           │

│    │           │    │      │вязких неф-│           │           │

│    │           │    │      │тепродуктов│           │           │

│    │           │    │      │с устройс- │           │           │

│    │           │    │      │твом для   │           │           │

│    │           │    │      │обогрева   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Кубовый ос-│615 │6.1   │В специали-│Наименова- │"Ядовито", │

│    │таток сис- │    │      │зированных │ние груза, │"Прикрытие │

│    │темы ректи-│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │фикации    │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │этиленгли- │    │      │           │ки         │           │

│    │коля       │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1918│Кумол      │    │      │см. Изопро-│           │           │

│    │           │    │      │пилбензол  │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Лак АС-54  │    │      │В специали-│"Лак АС",  │           │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Лак КО-0208│    │      │см. Лаки   │           │           │

│    │(кремнеор- │    │      │           │           │           │

│    │ганические │    │      │           │           │           │

│    │смолы в    │    │      │           │           │           │

│    │растворе   │    │      │           │           │           │

│    │органичес- │    │      │           │           │           │

│    │ких раство-│    │      │           │           │           │

│    │рителей)   │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Лаки       │305 │3.2,  │Собственные│"Лаки",    │"Легко     │

│    │           │    │3.3   │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Лаки баке- │    │      │см. Лаки   │           │           │

│    │литовые    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Лаки камен-│614 │6.1   │Собственные│"Лаки ка-  │"Ядовито"  │

│    │ноугольные │    │      │цистерны   │менноуголь-│           │

│    │           │    │      │г/г        │ные", "Х", │           │

│    │           │    │      │           │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Лаки крем- │    │3.2,  │см. Лаки   │           │           │

│    │нийоргани- │    │3.3   │           │           │           │

│    │ческие (КО)│    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Лакойль    │305 │3.3   │В цистернах│"Нефть",   │"Легко     │

│    │           │    │      │с нижним   │"Т", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом     │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Лапролы    │    │      │см. Полиэ- │           │           │

│    │           │    │      │фиры       │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1287│Латекс     │305 │3.2   │В специали-│"Латекс",  │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Латекс     │901 │9.1   │В специали-│"Латекс",  │"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Лигносуль- │    │      │Собственные│"Лигносуль-│           │

│    │фонаты тех-│    │      │цистерны   │фонаты",   │           │

│    │нические   │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Лигроин    │305 │3.3   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │           │    │      │с верхним  │"Бен-      │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом     │зин-нефть",│ется",     │

│    │           │    │      │           │"С" или    │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │"СТ"       │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2022│Лизол      │807 │6.1   │Собственные│"Лизол",   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Едкое"    │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2922│Лизол сани-│809 │8.2   │Собственные│"Лизол",   │"Едкое",   │

│    │тарный     │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Алкилин", │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│"Слабоядо- │

│    │           │    │      │           │ки         │вито"      │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Магния хло-│801 │8.3   │Собственные│"Магний    │"Едкое"    │

│    │рид, раст- │    │      │цистерны   │хлористый",│           │

│    │вор        │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Мазут      │    │      │В цистернах│"Мазут",   │           │

│    │("Мягчи-   │    │      │с нижним   │"СТ" или   │           │

│    │тель", пря-│    │      │сливом     │"Т"        │           │

│    │мой гонки, │    │      │           │           │           │

│    │смазочный, │    │      │           │           │           │

│    │флотский)  │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Мазуты то- │901 │      │В цистернах│"Мазут",   │"Прочие    │

│    │почные     │    │      │с нижним   │"Т"        │опасные ве-│

│    │           │    │      │сливом и в │           │щества"    │

│    │           │    │      │цистернах с│           │           │

│    │           │    │      │паровой ру-│           │           │

│    │           │    │      │башкой     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Марганца   │801 │8.3   │Собственные│"Марганец  │"Едкое"    │

│    │сульфат,   │    │      │цистерны   │сернокис-  │           │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │лый", "Х", │           │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ним сливом │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Масло ант- │905 │9.1   │Собственные│"Масло ант-│"Прочие    │

│    │раценовое, │    │      │цистерны   │раценовое",│опасные ве-│

│    │технологи- │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │ческое     │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло ара- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │хисовое    │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1091│Масла аце- │307 │3.2   │Собственные│"Масло аце-│"Легко     │

│    │тоновые    │    │      │цистерны   │тоновое",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло гор- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │чичное     │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло для  │    │      │В специали-│Наименова- │           │

│    │холодильных│    │      │зированных │ние груза, │           │

│    │машин      │    │      │алюминиевых│"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Масло дре- │313 │3.2   │Собственные│"Масло дре-│"Легко     │

│    │весно-смо- │    │      │цистерны   │весносмоля-│воспламеня-│

│    │ляное      │    │      │г/г или    │ное", "Х", │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с ниж- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Масло зеле-│901 │9.1   │Собственные│"Масло зе- │"Прочие    │

│    │ное        │    │      │цистерны   │леное",    │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло из   │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │плодов,    │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │косточек и │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │орехов мин-│    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │даля       │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масла ин-  │    │      │В цистернах│"СТ" или   │           │

│    │дустриаль- │    │      │с универ-  │"Т"        │           │

│    │ные и мо-  │    │      │сальным    │           │           │

│    │торные от- │    │      │сливным    │           │           │

│    │работанные │    │      │прибором   │           │           │

│    │(МИО, ММО) │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Масло ка-  │904 │9.1   │Собственные│"Масло ка- │"Прочие    │

│    │менноуголь-│    │      │цистерны   │менноуголь-│опасные ве-│

│    │ное для    │    │      │г/г или    │ное", "Х", │щества"    │

│    │пропитки   │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │древесины  │    │      │ные с ниж- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ним сливом │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Масло ка-  │614 │6.1   │Собственные│"Масло ка- │"Ядовито"  │

│    │менноуголь-│    │      │цистерны   │менноуголь-│           │

│    │ное погло- │    │      │г/г        │ное", "Х", │           │

│    │тительное  │    │      │           │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Масло ка-  │    │6.1   │Собственные│"Масло ка- │"Ядовито"  │

│    │менноуголь-│    │      │цистерны   │менноуголь-│           │

│    │ное среднее│    │      │г/г или    │ное", "Х", │           │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Масло кас- │902 │9.1   │Собственные│"Масло кас-│"Прочие    │

│    │торовое,   │    │      │цистерны   │торовое",  │опасные ве-│

│    │сульфиро-  │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │ванное     │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло кас- │    │      │Собственные│"Масло кас-│           │

│    │торовое,   │    │      │цистерны   │торовое",  │           │

│    │техническое│    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло кед- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │ровое      │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло коко-│    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │совое      │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло кок- │    │      │См. Масло  │           │           │

│    │сопиролиз- │    │      │зеленое    │           │           │

│    │ное        │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло ко-  │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │нопляное   │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло кори-│    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │андровое   │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │неэфирное  │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2927│Масло крео-│807 │6.1   │Собственные│"Масло кре-│"Ядовито", │

│    │зотное     │    │      │цистерны   │озотное",  │"Едкое"    │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло куку-│    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │рузное     │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло кун- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │жутное     │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1136│Масло лег- │    │3.3   │Собственные│"Масло ка- │"Легко     │

│    │кое камен- │    │      │цистерны   │менноуголь-│воспламеня-│

│    │ноугольное │    │      │г/г или    │ное", "Х", │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с ниж- │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло льня-│    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │ное        │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масла мине-│    │      │В цистернах│"С" или    │           │

│    │ральные,   │    │      │с нижним   │"СТ"       │           │

│    │светлые    │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масла мине-│    │      │В цистернах│"СТ" или   │           │

│    │ральные,   │    │      │с нижним   │"Т"        │           │

│    │темные     │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло ойти-│    │      │Собственные│"Масло ой- │           │

│    │сиковое    │    │      │цистерны   │тисиковое",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло оре- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │ховое, тех-│    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │ническое   │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло паль-│    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │мовое      │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло пар- │    │      │Собственные│"Масло пар-│           │

│    │фюмерное   │    │      │цистерны   │фюмерное", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло пиро-│    │      │См. Жидкие │           │           │

│    │лиза       │    │      │продукты   │           │           │

│    │           │    │      │пиролиза   │           │           │

│    │           │    │      │легкие     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1272│Масло пих- │315 │3.3   │Собственные│"Масло пих-│"Легко     │

│    │товое      │    │      │цистерны   │товое",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Масло ПОД  │904 │9.1   │В специли- │"Масло     │"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │ПОД", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло под- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │солнечное  │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Масло ПТУ  │    │3.3   │Собственные│"Масло     │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │ПТУ", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло рап- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │совое      │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло рыжи-│    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │ковое      │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло сал- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │форовое    │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1201│Масла си-  │307 │3.2   │Собственные│"Масла си- │"Легко     │

│    │вушные     │    │      │цистерны   │вушные",   │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1288│Масла слан-│307 │3.2   │В цистернах│"СТ" или   │"Легко     │

│    │цевые (с   │    │      │с нижним   │"Т"        │воспламеня-│

│    │температу- │    │      │сливом     │3          │ется",     │

│    │рой вспышки│    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │ниже 23    │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

│    │град.)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1288│Масла слан-│315 │3.3   │В цистернах│"СТ" или   │"Легко     │

│    │цевые (с   │    │      │с нижним   │"Т"        │воспламеня-│

│    │температу- │    │      │сливом     │3          │ется",     │

│    │рой вспышки│    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │от 23 град.│    │      │           │           │0-0-1-0"   │

│    │до 61      │    │      │           │           │           │

│    │град.)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло сое- │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │вое        │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло соля-│    │      │В цистернах│"СТ" или   │           │

│    │ровое      │    │      │с нижним   │"Т"        │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1272│Масло сос- │    │3.3   │Собственные│"Масло сос-│"Легко     │

│    │новое фло- │    │      │цистерны   │новое",    │воспламеня-│

│    │тационное  │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло су-  │    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │репное     │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло тал- │    │      │Собственные│"Масло тал-│           │

│    │ловое      │    │      │цистерны   │ловое",    │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Масло тун- │614 │6.1   │Собственные│"Масло тун-│"Ядовито"  │

│    │говое      │    │      │цистерны   │говое",    │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Масло хлоп-│    │      │Собственные│"Раститель-│           │

│    │ковое      │    │      │цистерны   │ное масло",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Мастика би-│315 │3.3   │Собственные│"Мастика   │"Легко     │

│    │тумная про-│    │      │цистерны   │БПМ", "Х", │воспламеня-│

│    │тивошумная │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │БПМ-1      │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с уст- │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ройством   │           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Меди нит-  │903 │9.1   │Собственные│"Нитрат ме-│"Прочие    │

│    │рат, раст- │    │      │цистерны   │ди", "Х",  │опасные ве-│

│    │вор        │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2032│Меланж     │802 │8.1   │В специали-│"Х", трафа-│"Едкое",   │

│    │           │    │      │зированных │рет припис-│"Окисли-   │

│    │           │    │      │цистернах  │ки         │тель",     │

│    │           │    │      │г/г        │8, 5, 6а   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2032│Меланж кис-│802 │8.1   │В специали-│"Меланж",  │"Едкое",   │

│    │лотный     │    │      │зированных │"Х", трафа-│"Окисли-   │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│тель",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │8, 5, 6а   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2554│Металлил-  │312 │3.2   │В специали-│"Металлил- │"Легко     │

│    │хлорид     │    │      │зированных │хлорид",   │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г с верх-│рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1230│Метанол (п.│319 │3.2   │В специали-│"Метанол", │"Легко     │

│    │5.2.3)     │    │      │зированных │"С горки не│воспламеня-│

│    │           │    │      │собственных│спускать", │ется",     │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│"Не спус-  │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │кать с гор-│

│    │           │    │      │ных с верх-│3, 6а      │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │ним сливом │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1919│Метилакри- │306 │3.2   │В специали-│"Метилакри-│"Легко     │

│    │лат ингиби-│    │      │зированных │лат", "Х", │воспламеня-│

│    │рованный   │    │      │цистернах  │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1061│Метиламин, │208 │2.4   │В специали-│"Метила-   │"Сжиженный │

│    │безводный  │    │      │зированных │мин", "С   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │горки не   │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, рас-  │спускать", │меняется", │

│    │           │    │      │считанных  │"Х", трафа-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │на давление│рет припис-│"Не спус-  │

│    │           │    │      │           │ки         │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │2, 3, 6а   │ки", "При- │

│    │           │    │      │           │           │крытие     │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1235│Метиламин, │303 │3.1   │Собственные│"Метила-   │"Легко     │

│    │водный     │    │      │цистерны   │мин", "Х", │воспламеня-│

│    │раствор    │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1231│Метилацетат│306 │3.2   │Собственные│"Метилаце- │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │тат", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с верх-│3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Метилбен-  │616 │6.1   │Собственные│"Метилбен- │"Ядовито"  │

│    │золсульфат │    │      │цистерны   │золсуль-   │           │

│    │(эфир мети-│    │      │г/г        │фат", "Х", │           │

│    │ловый бен- │    │      │           │трафарет   │           │

│    │золсульфо- │    │      │           │приписки   │           │

│    │кислоты)   │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1242│Метилдих-  │321 │4.3   │В специали-│"Метилдих- │"Загорается│

│    │лорсилан   │    │      │зированных │лорсилан", │от воды",  │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", "С    │"Легко     │

│    │           │    │      │г/г с верх-│горки не   │воспламеня-│

│    │           │    │      │ним сливом │спускать", │ется", "Ед-│

│    │           │    │      │           │трафарет   │кое", "Не  │

│    │           │    │      │           │приписки   │спускать с │

│    │           │    │      │           │4в, 3, 8   │горки",    │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2927│Метилдиэта-│807 │6.1   │Собственные│"Метилдиэ- │"Ядовито", │

│    │ноламин    │    │      │цистерны   │таноламин",│"Едкое"    │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1593│Метиленхло-│    │      │см. Дихлор-│           │           │

│    │рид        │    │      │метан      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2053│Метилизобу-│316 │3.3   │Собственные│"Метилизо- │"Легко     │

│    │тилкарбинол│    │      │цистерны   │бутилкарби-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │нол", "Х", │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1245│Метилизобу-│307 │3.3   │Собственные│"Метилизо- │"Легко     │

│    │тилкетон   │    │      │цистерны   │бутилке-   │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │тон", "Х", │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1247│Метилметак-│306 │3.2   │В специали-│"Метилме-  │"Легко     │

│    │рилат инги-│    │      │зированных │такрилат", │воспламеня-│

│    │бированный │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3077│Метилнафта-│904 │9.1   │В специали-│"Метилнаф- │"Прочие    │

│    │лин[2-](-м-│    │      │зированных │талин",    │опасные ве-│

│    │етилнафта- │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │лин) техни-│    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │ческий     │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2303│Метилсти-  │314 │3.3   │Собственные│"Метилсти- │"Легко     │

│    │рол[-]     │    │      │цистерны   │рол", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1250│Метилтрих- │321 │3.2   │В специали-│"Метилтрих-│"Легко     │

│    │лорсилан   │    │      │зированных │лорсилан", │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется", "Ед-│

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│кое",      │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 8       │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1243│Метилформи-│301 │3.1   │В специали-│"Метилфор- │"Легко     │

│    │ат         │    │      │зированных │миат", "Х",│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"С горки не│ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, рас-  │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │считанных  │трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │на давление│приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1063│Метилхлорид│209 │2.3   │В специали-│"Метил хло-│"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │ристый",   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", "С    │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │горки не   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│спускать", │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │трафарет   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │приписки   │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │2, 3       │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2831│Метилхлоро-│    │      │см. 1, 1,  │           │           │

│    │форм       │    │      │1 трихлорэ-│           │           │

│    │           │    │      │тан        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1188│Метилцелло-│316 │3.3   │Собственные│"Метилцел- │"Легко     │

│    │зольв      │    │      │цистерны   │лозольв",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1193│Метилэтил- │307 │3.2   │Собственные│"Метилэтил-│"Легко     │

│    │кетон      │    │      │цистерны   │кетон",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Многофунк- │308 │3.2   │Собственные│"Этанол",  │"Легко     │

│    │циональная │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │добавка на │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │основе эта-│    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │нола       │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Модификатор│313 │3.2   │Собственные│"Модифика- │"Легко     │

│    │ЖКС        │    │      │цистерны   │тор ЖКС",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │"Х" трафа- │ется",     │

│    │           │    │      │           │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3077│Моноалкил- │904 │9.1   │В специали-│"Моноалкил-│"Прочие    │

│    │фенолы     │    │      │зированных │фенол",    │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1221│Моноизопро-│    │      │см. Изопро-│           │           │

│    │пиламин    │    │      │пиламин    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Мономеры   │607 │6.1   │В специали-│"Мономеры  │"Ядовито"  │

│    │фурфуроль- │    │      │зированных │...", "Х", │           │

│    │ноацетоно- │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │вые ФА и   │    │      │г/г с уст- │приписки   │           │

│    │ФАМ        │    │      │ройством   │6а         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2491│Моноэтано- │807 │8.2   │Собственные│"Этанола-  │"Едкое"    │

│    │ламин      │    │      │цистерны   │мин", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1036│Моноэтила- │208 │2.3   │В специали-│"Этиламин",│"Сжиженный │

│    │мин, без-  │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │водный     │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │(этиламин) │    │      │г/г, расс- │"Х", трафа-│меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│рет припис-│"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │ки         │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │2, 3       │ки", "При- │

│    │           │    │      │           │           │крытие     │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2272│Моноэтила- │    │      │см. N-эти- │           │           │

│    │нилин      │    │      │ланилин    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2054│Морфолин   │311 │3.3   │В специали-│"Морфолин",│"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Моющий пре-│    │      │В специали-│"Сульфа-   │           │

│    │парат типа │    │      │зированных │нол", "Х", │           │

│    │МЛ         │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Мыло жидкое│    │      │В специали-│"Мыло жид- │           │

│    │техническое│    │      │зированных │кое техни- │           │

│    │           │    │      │цистернах  │ческое",   │           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ройством   │рет припис-│           │

│    │           │    │      │для обогре-│ки         │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Мыло кани- │    │      │Собственные│"Мыло кани-│           │

│    │фольное    │    │      │цистерны   │фольное",  │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Мыло суль- │    │      │Собственные│"Мыло суль-│           │

│    │фатное     │    │      │цистерны   │фатное",   │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Мылонафт   │    │      │В цистернах│"СТ" или   │           │

│    │           │    │      │с нижним   │"Т"        │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1556│Мышьяко-   │622 │6.1   │Собственные│"Мышьяко-  │"Ядовито"  │

│    │во-содовый │    │      │цистерны   │во-содовый │           │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │раствор",  │           │

│    │           │    │      │арендован- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ные        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Наполнитель│905 │9.1   │Собственные│"ПМЖ", "Х",│"Прочие    │

│    │жирующий   │    │      │цистерны   │трафарет   │опасные ве-│

│    │ПМЖ, ПЖС   │    │      │г/г или    │приписки   │щества"    │

│    │905, 904   │    │      │арендован- │9          │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1824│Натр едкий,│    │      │см. Натрия │           │           │

│    │раствор    │    │      │гидроксид, │           │           │

│    │           │    │      │раствор    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Натрий ро- │904 │9.1   │Собственные│"Натрий ро-│"Прочие    │

│    │данистый,  │    │      │цистерны   │данистый", │опасные ве-│

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2428│Натрий     │    │      │см. Натрия │           │           │

│    │хлорновато-│    │      │хлората,   │           │           │

│    │кислый,    │    │      │водный     │           │           │

│    │раствор    │    │      │раствор    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2693│Натрия би- │809 │8.1   │Собственные│"Натрия би-│"Едкое"    │

│    │сульфит,   │    │      │цистерны   │сульфит",  │           │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1824│Натрия гид-│809 │8.2   │Собственные│"Натрия    │"Едкое"    │

│    │роксил,    │    │      │цистерны   │гидроксид",│           │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Натрия ги- │903 │9.1   │В специали-│"Натрия ги-│"Прочие    │

│    │похлорит,  │    │      │зированных │похлорит", │опасные ве-│

│    │раствор    │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Натрия кар-│903 │9.1   │Собственные│"Натрия    │"Прочие    │

│    │бонат, вод-│    │      │цистерны   │карбонат", │опасные ве-│

│    │ный раствор│    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Натрия нит-│903 │9.1   │Собственные│"Натрия    │"Прочие    │

│    │рит, водный│    │      │цистерны   │нитрит",   │опасные ве-│

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3266│Натрия     │809 │8.2   │Собственные│"Натрия    │"Едкое",   │

│    │сульфид,   │    │      │цистерны   │сульфид",  │"Прикрытие │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2428│Натрия хло-│505 │5.1   │В специали-│"Натрия    │"Окисли-   │

│    │рата, вод- │    │      │зированных │хлорновато-│тель",     │

│    │ный раствор│    │      │цистернах  │кислый",   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г с пре- │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │дохрани-   │рет припис-│           │

│    │           │    │      │тельным    │ки         │           │

│    │           │    │      │клапаном   │5          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Натрия хло-│    │      │Собственные│"Хлорид    │           │

│    │рид, раст- │    │      │цистерны   │натрия",   │           │

│    │вор        │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Нафта      │305 │3.2,  │В цистернах│"Нефть",   │"Легко     │

│    │           │    │3.3   │с нижним   │"Т"        │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом     │3          │ется",     │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2304│Нафталин   │402 │4.1   │В специали-│"Нафталин",│"Легко     │

│    │расплавлен-│    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │ный        │    │      │цистернах  │рет припис-│ется"      │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │4а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Нафтил     │315 │3.3   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │           │    │      │с верхним  │"Бен-      │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом или │зин-нефть",│ется",     │

│    │           │    │      │с универ-  │"С" или    │"Прикрытие │

│    │           │    │      │сальным    │"СТ"       │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │сливным    │3          │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2811│Нафтол[2-],│608 │6.1   │В специали-│"Нафтол",  │"Ядовито", │

│    │технический│    │      │зированных │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2872│Немагон    │605 │6.1   │В специали-│"Немагон", │"Ядовито", │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Неонолы    │904 │      │В специали-│"Неонол",  │           │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Нефрас     │315 │3.3   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │С-150/200  │    │      │с нижним   │"Бен-      │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом     │зин-нефть",│ется",     │

│    │           │    │      │           │"С" или    │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │"СТ"       │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Нефтенол   │905 │916   │Собственные│"Нефтенол  │"Прочие    │

│    │ВВД        │    │      │цистерны   │ВВД", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Нефтенол   │315 │3.3   │Собственные│"Нефтенол  │"Легко     │

│    │НЗ         │    │      │цистерны   │НЗ", "Х",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Нефтесвязу-│    │      │В бункерных│           │           │

│    │ющее для   │    │      │полувагонах│           │           │

│    │брикетиро- │    │      │           │           │           │

│    │вания угля │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1267│Нефть, сы- │305 │3.2   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │рая        │    │      │с нижним   │"Бен-      │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом     │зин-нефть",│ется",     │

│    │           │    │      │           │"Т" или    │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │"СТ"       │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Нефтяное   │    │      │В цистернах│"Нефть",   │           │

│    │сырье для  │    │      │с нижним   │"Т"        │           │

│    │производс- │    │      │сливом     │           │           │

│    │тва олифы  │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Нитролы    │    │      │В цистернах│"С", "СТ"  │           │

│    │(масло     │    │      │с нижним   │           │           │

│    │трансмисси-│    │      │сливом     │           │           │

│    │онное)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ниогрин    │901 │9.1   │В цистернах│"Нефть",   │"Прочие    │

│    │           │    │      │с нижним   │"Бен-      │опасные ве-│

│    │           │    │      │сливом     │зин-нефть",│щества"    │

│    │           │    │      │           │"Т" или    │           │

│    │           │    │      │           │"СТ"       │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1093│Нитрил ак- │    │      │см. Акрило-│           │           │

│    │риловой    │    │      │нитрил     │           │           │

│    │кислоты    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2730│Нитроанизо-│616 │6.1   │В специали-│"Нитроани- │"Ядовито"  │

│    │лы         │    │      │зированных │зол", "Х", │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1662│Нитробензол│608 │6.1   │В собствен-│"Нитробен- │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │ных или    │зол", "Х", │           │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ных цистер-│приписки   │           │

│    │           │    │      │нах с верх-│6а         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1665│Нитроксило-│608 │6.1   │Собственные│"Нитрокси- │"Ядовито"  │

│    │лы (О-, М-,│    │      │цистерны   │лол", "Х", │           │

│    │П-)        │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные с верх-│6а         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1664│Нитротолуо-│608 │6.1   │Собственные│"Нитротолу-│"Ядовито"  │

│    │лы (О-, М-,│    │      │цистерны   │олы", "Х", │           │

│    │П-)        │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные с верх-│6а         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1578│Нитрохлор- │616 │6.1   │В специали-│"Нитрохлор-│"Ядовито"  │

│    │бензолы    │    │      │зированных │бензол",   │           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х",       │           │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Окисленный │    │      │Собственные│"ОКР-4",   │           │

│    │крахмальный│    │      │цистерны   │"Х",       │           │

│    │реагент -  │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │ОКР-4      │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1280│Окись про- │    │      │см. Пропи- │           │           │

│    │пилена     │    │      │леноксид   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1040│Окись эти- │    │      │см. Этиле- │           │           │

│    │лена       │    │      │ноксид     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3157│Оксид      │202 │2.1   │В специали-│"Оксид", "С│"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │горки не   │газ", "Ок- │

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │силитель", │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │кать с гор-│

│    │           │    │      │давление   │2, 5       │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Оксидат    │904 │9.1   │В специали-│"Оксидат   │"Прочие    │

│    │ВЖС        │    │      │зированных │ВЖС", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Оксидол,   │904 │9.1   │Собственные│"Оксидол", │"Прочие    │

│    │деэмульга- │    │      │цистерны   │"Х",       │опасные ве-│

│    │тор        │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Оксифос Б  │905 │9.1   │В специали-│"Оксифос   │"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │Б", "Х",   │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2922│Оксихлор   │801 │8.3   │В специали-│"Оксихлор",│"Едкое",   │

│    │           │    │      │зированных │"Х",       │"Ядовито", │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Октанол-2  │901 │9.1   │Собственные│"Октанол", │"Прочие    │

│    │(спирт ок- │    │      │цистерны   │"Х",       │опасные ве-│

│    │тиловый    │    │      │г/г        │трафарет   │щества"    │

│    │вторичный  │    │      │           │приписки   │           │

│    │нормальный)│    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3265│Олеин      │    │      │См. Кислота│           │           │

│    │           │    │      │олеиновая  │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1831│Олеум      │802 │8.1   │В специали-│"Олеум",   │"Едкое",   │

│    │           │    │      │зированных │"Х",       │"Ядовито", │

│    │           │    │      │олеумных   │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистер-    │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │нах-термо- │8, 6а      │           │

│    │           │    │      │сах г/г    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Олигомеры  │904 │9.1   │В специали-│"Олигоме-  │"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │ры", "Х",  │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Олифа      │315 │3.3   │Собственные│"Олифа",   │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х",       │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с ниж- │3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1708│Ортотолуи- │    │      │См. Толуи- │           │           │

│    │дин        │    │      │дины       │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2238│Орто-хлор- │    │      │См. Хлорто-│           │           │

│    │толуол     │    │      │луолы      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Основа     │    │      │В цистернах│"С" или    │           │

│    │АМГ-10 для │    │      │с нижним   │"СТ"       │           │

│    │концентрата│    │      │сливом     │           │           │

│    │винипола   │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Основания  │807 │8.2   │Собственные│"Пиридины  │"Ядовито", │

│    │пиридиновые│    │      │цистерны   │тяжелые",  │"Едкое"    │

│    │тяжелые ка-│    │      │г/г        │"Х",       │           │

│    │менноуголь-│    │      │           │трафарет   │           │

│    │ные        │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1593│Остатки ку-│    │      │См. Мети-  │           │           │

│    │бовые мети-│    │      │ленхлорид  │           │           │

│    │ленхлорида │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Остатки ку-│635 │6.1   │В специали-│Наименова- │"Ядовито", │

│    │бовые кон- │    │      │зированных │ние груза, │"Прикрытие │

│    │центрата   │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │винипола   │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Остатки ку-│314 │3.3   │Собственные│Наименова- │"Легко     │

│    │бовые рек- │    │      │цистерны   │ние груза, │воспламеня-│

│    │тификации  │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │бензола    │    │      │арендован- │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Остатки    │313 │3.2   │В цистернах│"С"        │"Легко     │

│    │нефтяные   │    │      │с универ-  │3          │воспламеня-│

│    │типа К-1   │    │      │сальным    │           │ется",     │

│    │           │    │      │сливным    │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Остатки    │    │      │В цистернах│"Т"        │           │

│    │нефтяные   │    │      │с устройс- │           │           │

│    │тяжелые    │    │      │твом для   │           │           │

│    │           │    │      │обогрева   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Осуши-     │904 │9.1   │Собственные│"Осуши-    │"Прочие    │

│    │тель-сырец │    │      │цистерны   │тель-сы-   │опасные ве-│

│    │(на основе │    │      │г/г или    │рец", "Х", │щества"    │

│    │полиглико- │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │лей)       │    │      │ные с уни- │приписки   │           │

│    │           │    │      │версальным │9          │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Отвердитель│904 │9.1   │Собственные│"Отверди-  │"Прочие    │

│    │АЦЭГ       │    │      │цистерны   │тель АЦЭГ",│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х",       │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ные        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Отходы мас-│    │      │См. Жидкие │           │           │

│    │ляного и   │    │      │продукты   │           │           │

│    │пиролизного│    │      │пиролиза   │           │           │

│    │производс- │    │      │           │           │           │

│    │тва        │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Отходы ор- │314 │3.3   │Собственные│Наименова- │"Легко     │

│    │ганические │    │      │цистерны   │ние груза",│воспламеня-│

│    │производс- │    │      │г/г        │"Х",       │ется",     │

│    │тва фтало- │    │      │           │трафарет   │"Ядовито", │

│    │фоса и три-│    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │нонилфенил-│    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

│    │фосфита    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2811│Параамино- │    │      │см. П-ами- │           │           │

│    │дифенил    │    │      │нодифенила-│           │           │

│    │           │    │      │мин амин   │           │           │

│    │           │    │      │(ПА ДФА)   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Параантра- │904 │9.1   │В специали-│"Параантра-│"Прочие    │

│    │цен <*>    │    │      │зированных │цен", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с верх-│приписки   │           │

│    │           │    │      │ним сливом │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1264│Паральдегид│316 │3.3   │Собственные│"Паральде- │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │гид", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Парафин    │315 │3.3   │Собственные│"Парафин   │"Легко     │

│    │нефтяной   │    │      │цистерны   │жидкий",   │воспламеня-│

│    │жидкий,    │    │      │г/г        │"Х",       │ется",     │

│    │фракция С10│    │      │           │трафарет   │"Прикрытие │

│    │- С13      │    │      │           │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Парафин    │901 │9.1   │Собственные│"Парафин   │"Прочие    │

│    │нефтяной   │    │      │цистерны   │жидкий",   │опасные ве-│

│    │жидкий,    │    │      │г/г        │"Х",       │щества"    │

│    │фракция С13│    │      │           │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Парафин    │901 │9.1   │Собственные│"Парафин   │"Прочие    │

│    │нефтяной,  │    │      │цистерны   │жидкий",   │опасные ве-│

│    │жидкий, ши-│    │      │г/г        │"Х",       │щества"    │

│    │рокая фрак-│    │      │           │трафарет   │           │

│    │ция        │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Парафины   │    │      │В цистернах│"С"        │           │

│    │нефтяные,  │    │      │с универ-  │           │           │

│    │жидкие     │    │      │сальным    │           │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Парафины   │    │      │В цистернах│"С"        │           │

│    │нефтяные,  │    │      │с универ-  │           │           │

│    │твердые    │    │      │сальным    │           │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2234│Парахлор-  │    │      │см. П-хлор-│           │           │

│    │бензотриф- │    │      │бензотриф- │           │           │

│    │торид      │    │      │торид      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2922│Парахлор-  │    │      │см. П-хлор-│           │           │

│    │бензотрих- │    │      │бензотрих- │           │           │

│    │лорид      │    │      │лорид      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Паста ал-  │904 │9.1   │В специали-│"Паста     │"Прочие    │

│    │килсульфа- │    │      │зированных │АСЖК", "Х",│опасные ве-│

│    │тов синте- │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │тических   │    │      │г/г с уст- │приписки   │           │

│    │жирных кис-│    │      │ройством   │9          │           │

│    │лот        │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Паста мою- │    │      │В специали-│"Паста мою-│           │

│    │щая для ме-│    │      │зированных │щая", "Х", │           │

│    │ха, шелка и│    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │синтетики  │    │      │г/г с уст- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ройством   │           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Паста скру-│904 │9.1   │В специали-│"Паста     │"Прочие    │

│    │берная     │    │      │зированных │скрубер-   │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │ная", "Х", │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ройством   │приписки   │           │

│    │           │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Патока     │    │      │Собственные│"Патока",  │           │

│    │           │    │      │цистерны   │"П",       │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пек талло- │904 │9.1   │В специали-│"Пект тал- │"Прочие    │

│    │вый        │    │      │зированных │ловый",    │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х",       │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ройством   │приписки   │           │

│    │           │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Пек жидкий │614 │6.1   │В цистернах│"Т"        │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │с нижним   │6а         │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Пенообразо-│    │      │Собственные│"Пенообра- │           │

│    │ватели     │    │      │цистерны   │зователи", │           │

│    │ПО-6ТС,    │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │ПО-6ЦТ     │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пенообразо-│905 │9.1   │Собственные│"Пенообра- │"Прочие    │

│    │ватели     │    │      │цистерны   │зователь", │опасные ве-│

│    │ТЭАС, ПО-1,│    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │ПО-6К,     │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │ПО-1Д      │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Пенореагент│315 │3.3   │В цистернах│"Х", трафа-│"Легко     │

│    │           │    │      │с универ-  │рет припис-│воспламеня-│

│    │           │    │      │сальным    │ки         │ется",     │

│    │           │    │      │сливным    │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1265│Пентан     │301 │3.1   │В специали-│"Пентан",  │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"С горки не│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │"Х", трафа-│спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│рет припис-│горки",    │

│    │           │    │      │давление   │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пенте-     │901 │9.1   │В специаль-│"4-Пенте-  │"Прочие    │

│    │нол[4-]    │    │      │ных        │нол", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1897│Перхлорэти-│    │      │см. Тетрах-│           │           │

│    │лен        │    │      │лорэтилен  │           │           │

│    │           │    │      │технический│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Петролатум │    │      │В цистернах│"Т"        │           │

│    │           │    │      │с нижним   │           │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2313│Пиколин    │311 │3.3   │В специали-│"Пиколин", │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Пиперилен  │301 │3.1   │В специали-│"Пипери-   │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │лен", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"С горки не│ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Пиридиновые│311 │3.2   │Собственные│"Пиридины",│"Легко     │

│    │основания, │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │легкие     │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а, 8   │"Едкое",   │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1268│Пироконден-│301 │3.1   │Цистерны с │"С"        │"Легко     │

│    │сат гидрос-│    │      │универсаль-│3          │воспламеня-│

│    │табилизиро-│    │      │ным сливным│           │ется",     │

│    │ванный неф-│    │      │прибором   │           │"Прикрытие │

│    │тяной      │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пластифика-│904 │9.1   │В специали-│"Пластифи- │"Прочие    │

│    │тор Дибути-│    │      │зированных │каторы",   │опасные ве-│

│    │ладининат  │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пластифика-│901 │9.1   │В специали-│"Пластифи- │"Прочие    │

│    │тор Диетил-│    │      │зированных │каторы",   │опасные ве-│

│    │себацинат  │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Пластифика-│    │      │В специали-│"Пластифи- │           │

│    │тор ЛЗ-7,  │    │      │зированных │катор",    │           │

│    │П-3        │    │      │алюминиевых│"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пластифика-│904 │9.1   │Собственные│"Пластифи- │"Прочие    │

│    │тор нефтя- │    │      │цистерны   │катор",    │опасные ве-│

│    │ной        │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пластифика-│905 │9.1   │Собственные│"Пластифи- │"Прочие    │

│    │тор СБ-2А  │    │      │цистерны   │катор",    │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пластифика-│905 │9.1   │В специали-│"Пластифи- │"Прочие    │

│    │торы фос-  │    │      │зированных │каторы фос-│опасные ве-│

│    │фатные     │    │      │цистернах  │фатные",   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Пластифика-│614 │6.1   │В специали-│"Пластифи- │"Ядовито"  │

│    │торы:      │    │      │зированных │каторы",   │           │

│    │Дикаприлф- │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │талат      │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │Диалкилфта-│    │      │           │ки         │           │

│    │лат 789    │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Поверхност-│616 │6.1   │Собственные│"СПД", "Х",│"Ядовито"  │

│    │но-активная│    │      │цистерны   │трафарет   │           │

│    │добавка СПД│    │      │г/г или    │приписки   │           │

│    │           │    │      │арендован- │6а         │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Полиалкил- │    │      │Собственные│"Полиалкил-│           │

│    │бензол     │    │      │цистерны   │бензол",   │           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Полигликоли│904 │9.1   │Собственные│"Полиглико-│"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │ли", "Х",  │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Полиглице- │    │      │Собственные│"Полиглице-│           │

│    │рины       │    │      │цистерны   │рины", "Х",│           │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Полидиены  │    │      │Собственные│"Полидие-  │           │

│    │           │    │      │цистерны   │ны", "Х",  │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2206│Полиизоциа-│609 │6.1   │В специаль-│"Полиизоци-│"Ядовито"  │

│    │наты       │    │      │ных цистер-│анаты",    │           │

│    │           │    │      │нах г/г с  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │устройством│рет припис-│           │

│    │           │    │      │для обогре-│ки         │           │

│    │           │    │      │ва         │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1268│Полимердис-│305 │3.1   │Собственные│"Полимер-  │"Легко     │

│    │тиллят     │    │      │цистерны   │дистиллят",│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Полимерные │316 │3.3   │Собственные│"АКОРБ-    │"Легко     │

│    │тампонажные│    │      │цистерны   │100", "Х", │воспламеня-│

│    │материалы  │    │      │г/г        │трафарет   │ется",     │

│    │АКОР Б-100 │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Полиметал- │904 │9.1   │Собственные│"ПВК", "Бе-│"Прочие    │

│    │лический   │    │      │цистерны   │лорусит",  │опасные ве-│

│    │водный кон-│    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │центрат    │    │      │           │рет припис-│           │

│    │(ПВК, Бело-│    │      │           │ки         │           │

│    │русит")    │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3077│Политерпены│904 │9.1   │В специали-│"Политерпе-│"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │ны", "Х",  │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Полиур БТ  │616 │6.1   │Собственные│"Полиур    │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │цистерны   │БТ", "Х",  │           │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Полиуры    │904 │9.1   │Собственные│"Полиуры", │"Прочие    │

│    │АЗ-20,     │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │АЗ-21,     │    │      │г/г        │рет припис-│щества"    │

│    │АН-10      │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Полифурит  │904 │9.1   │В специали-│"Полифу-   │"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │рит", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2761│Полихлорбу-│604 │6.1   │Собственные│"Полихлор- │"Ядовито"  │

│    │тан-80     │    │      │цистерны   │бутан",    │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2321│Полихлориды│608 │6.1   │Собственные│"Полихлори-│"Ядовито"  │

│    │бензола    │    │      │цистерны   │ды бензо-  │           │

│    │           │    │      │г/г или    │ла", "Х",  │           │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ные        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Полиэлект- │904 │9.1   │Собственные│"Полиэлект-│"Прочие    │

│    │ролит      │    │      │цистерны   │ролит",    │опасные ве-│

│    │ВПК-402    │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │(полидиме- │    │      │           │рет припис-│           │

│    │тилдиалли- │    │      │           │ки         │           │

│    │ламмонийх- │    │      │           │9          │           │

│    │лорид)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Полиэти-   │904 │9.1   │В специали-│"ПЭГ", "Х",│"Прочие    │

│    │ленгликоля,│    │      │зированных │трафарет   │опасные ве-│

│    │водные     │    │      │цистернах  │приписки   │щества"    │

│    │растворы   │    │      │г/г        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3267│Полиэтилен-│807 │8.2   │В специали-│"Полиэти-  │"Едкое"    │

│    │полиамины  │    │      │зированных │ленполиами-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │ны", "Х",  │           │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Полиэфир   │    │      │Собственные│"Полиэфир  │           │

│    │ПДА-2000   │    │      │цистерны   │ПДА", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Полиэфиры  │904 │9.1   │Собственные│"Полиэфи-  │"Прочие    │

│    │           │    │      │цистерны   │ры", "Х",  │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные с уст- │9          │           │

│    │           │    │      │ройством   │           │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Полугудроны│    │      │В цистернах│"СТ" или   │           │

│    │           │    │      │с нижним   │"Т"        │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Препарат   │904 │9.1   │В специали-│"Эфосол",  │"Прочие    │

│    │"Эфосол"   │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Препарат БВ│    │      │В специаль-│"Препарат  │           │

│    │(масло для │    │      │ных цистер-│БВ", "Х",  │           │

│    │производс- │    │      │нах г/г с  │трафарет   │           │

│    │тва хими-  │    │      │нижним сли-│приписки   │           │

│    │ческих во- │    │      │вом        │           │           │

│    │локон)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Препарат   │    │      │На условиях│           │           │

│    │ВЗЖ        │    │      │перевозки  │           │           │

│    │           │    │      │неонолов   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Препарат   │905 │9.1   │Собственные│Препарат   │"Прочие    │

│    │К-4        │    │      │цистерны   │"К-4", "Х",│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Препарат   │604 │6.1   │Собственные│"КЭАМ",    │"Ядовито"  │

│    │КЭАМ       │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Препарат   │904 │9.1   │В специали-│"ОС-20",   │"Прочие    │

│    │ОС-20      │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3077│Присадка   │904 │9.1   │В специали-│"Амдор",   │"Прочие    │

│    │адгезионная│    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │дорожная   │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3077│Присадка   │904 │9.1   │В специали-│"Амдор",   │"Прочие    │

│    │адгезионная│    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │дорожная   │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │"Амдор"    │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Присадка   │905 │9.1   │Собственные│Наименова- │"Прочие    │

│    │антимикроб-│    │      │цистерны   │ние груза, │опасные ве-│

│    │ная "Суль- │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │фоцид"     │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Присадка   │    │      │Собственные│"ВТИ-4",   │           │

│    │водяная к  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │мазуту мар-│    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │ки ВТИ-4   │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Присадка   │315 │3.3   │Собственные│"Присадка  │"Легко     │

│    │депрессор- │    │      │цистерны   │ВЭС-503М", │воспламеня-│

│    │ная реоло- │    │      │г/г с уст- │"Х", трафа-│ется",     │

│    │гическая   │    │      │ройством   │рет припис-│"Прикрытие │

│    │ВЭС-503М   │    │      │для обогре-│ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ва         │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Присадка к │901 │9.1   │Собственные│"Присадка  │"Прочие    │

│    │остаточным │    │      │цистерны   │ВНИИНП-    │опасные ве-│

│    │топливам   │    │      │г/г        │200", "Х", │щества"    │

│    │ВНИИНП-200 │    │      │           │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Присадка   │    │      │Собственные│"ПМА", "Х",│           │

│    │полиметак- │    │      │цистерны   │трафарет   │           │

│    │рилата-Д,  │    │      │г/г или    │приписки   │           │

│    │ПМА        │    │      │арендован- │           │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Присадка   │    │      │Собственные│"ЦИАТИМ-   │           │

│    │ЦИАТИМ-339 │    │      │цистерны   │339", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Присадки к │807 │6.1   │Собственные│"ВНИИНП-   │"Ядовито"  │

│    │котельному │    │      │цистерны   │106", или  │           │

│    │топливу:   │    │      │г/г или    │"Полифен", │           │

│    │"ВНИИНП-   │    │      │арендован- │"Х",       │           │

│    │106",      │    │      │ные с уни- │трафарет   │           │

│    │"Полифен"  │    │      │версальным │приписки   │           │

│    │           │    │      │сливным    │6а         │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Присадки к │    │      │Цистерны с │С          │           │

│    │минеральным│    │      │нижним сли-│           │           │

│    │маслам     │    │      │вом        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Продукт    │905 │9.1   │В специали-│"Продукт   │"Прочие    │

│    │С-789      │    │      │зированных │С-789",    │опасные ве-│

│    │(N-ал-     │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │кил-N-фенил│    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │парафени-  │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │лендиамин) │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Продукт    │313 │3.2   │В специали-│"Х", трафа-│"Легко     │

│    │Т-185 <*>  │    │      │зированных │рет припис-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │ки         │ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Проксамин, │319 │3.2   │Собственные│"Прокса-   │"Легко     │

│    │водномета- │    │      │цистерны   │мин", "Х", │воспламеня-│

│    │нольный    │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │раствор    │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Проксанол, │319 │3.3   │Собственные│"Прокса-   │"Легко     │

│    │водномета- │    │      │цистерны   │нол", "Х", │воспламеня-│

│    │нольный    │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │раствор    │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1978│Пропан     │206 │2.3   │В специали-│"Пропан",  │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1078│Пропеллент │201 │2.1   │В специали-│"Хладон",  │"Сжиженный │

│    │УФ-1       │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Не  │

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │2          │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2364│Пропилбен- │317 │3.3   │Собственные│"Пропилбен-│"Легко     │

│    │зол[Н-]    │    │      │цистерны   │зол", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1077│Пропилен   │206 │2.3   │В специали-│"Пропан",  │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │"Х", трафа-│меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│рет припис-│"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │ки         │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │2, 3       │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Пропиленг- │904 │9.1   │Собственные│"Пропиленг-│"Прочие    │

│    │ликоль[1,2]│    │      │цистерны   │ликоль",   │опасные ве-│

│    │(пропанди- │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │ол-1,2)    │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1280│Пропиленок-│302 │3.1   │В специали-│"Пропиле-  │"Легко     │

│    │сид <**>   │    │      │зированных │ноксид", "С│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │горки не   │ется",     │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │"Ядовито", │

│    │           │    │      │читанных на│"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │давление   │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3263│Проскан    │807 │8.2   │Собственные│"Проскан", │"Едкое"    │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1918│Псевлокумол│317 │3.2   │Собственные│"Псевдоку- │"Легко     │

│    │(изопропил-│    │      │цистерны   │мол", "Х", │воспламеня-│

│    │бензол)    │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-1"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1791│Пульпа ги- │816 │8.3   │В специали-│"Пульпа ги-│"Едкое"    │

│    │похлорита  │    │      │зированных │похлорита  │           │

│    │кальция    │    │      │гуммирован-│кальция",  │           │

│    │           │    │      │ных цистер-│"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │нах г/г    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Пылеподави-│615 │6.1   │Собственные│"Пылепода- │"Ядовито"  │

│    │тель       │    │      │цистерны   │витель",   │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с уни- │ки         │           │

│    │           │    │      │версальным │6а         │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Рабочая    │904 │9.1   │Собственные│"РЖ-3",    │"Прочие    │

│    │жидкость   │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │РЖ-3       │    │      │г/г или    │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Разбавители│328 │3.2,  │Собственные│"Разбавите-│"Легко     │

│    │           │    │3.3   │цистерны   │ли", "Х",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Раствор    │    │      │Собственные│"Раствор   │           │

│    │смеси хло- │    │      │цистерны   │солевой",  │           │

│    │ридов и    │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │сульфатов  │    │      │           │рет припис-│           │

│    │натрия, ка-│    │      │           │ки         │           │

│    │лия, магния│    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Растворите-│301 │3.1,  │Собственные│"Раствори- │"Легко     │

│    │ли (с тем- │    │3.2   │цистерны   │тели", "Х",│воспламеня-│

│    │пературой  │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │вспышки ни-│    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │же 23      │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

│    │град. С)   │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Растворите-│328 │3.3   │Собственные│"Раствори- │"Легко     │

│    │ли (с тем- │    │      │цистерны   │тели", "Х",│воспламеня-│

│    │пературой  │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │вспышки от │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │23 град. С │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

│    │до 61      │    │      │           │           │           │

│    │град. С)   │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1208│Раствори-  │    │      │см. Фракция│           │           │

│    │тель       │    │      │гексановая │           │           │

│    │"Пральт"   │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Раствори-  │314 │6.1   │Собственные│"АР", "Х", │"Ядовито", │

│    │тель АР    │    │      │цистерны   │трафарет   │"Легко     │

│    │           │    │      │г/г или    │приписки   │воспламеня-│

│    │           │    │      │арендован- │3, 6а      │ется",     │

│    │           │    │      │ные        │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Раствори-  │313 │3.1   │В специали-│"Децилин", │"Легко     │

│    │тель Деци- │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │лин <*>    │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Раствори-  │607 │6.1   │В специали-│"ЛТИ", "Х",│"Ядовито"  │

│    │тель ЛТИ   │    │      │зированных │трафарет   │           │

│    │           │    │      │цистернах  │приписки   │           │

│    │           │    │      │г/г        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Раствори-  │    │      │см. Спирта │           │           │

│    │тель спир- │    │      │этилового  │           │           │

│    │тосодержа- │    │      │раствор    │           │           │

│    │щий "Лакол"│    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Раствори-  │316 │3.3   │Собственные│"СФПК",    │"Легко     │

│    │тель СФПК  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Раствори-  │305 │3.2   │Собственные│"Раствори- │"Легко     │

│    │тель техни-│    │      │цистерны   │тель "Орга-│воспламеня-│

│    │ческий "Ор-│    │      │г/г        │нол", "Х", │ется",     │

│    │ганол"     │    │      │           │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Раствори-  │308 │3.2   │Собственные│"ДЭГИ",    │"Легко     │

│    │тель техни-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │ческий ДЭГИ│    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Реагент ВЖС│901 │9.1   │В специали-│"Реагент   │"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │ВЖС", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Реагент для│315 │3.3   │Собственные│"Флотацион-│"Легко     │

│    │флотации   │    │      │цистерны   │ный реа-   │воспламеня-│

│    │углей      │    │      │г/г или    │гент", "Х",│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2922│Реагент    │809 │8.1   │Собственные│"ПАФ-13А", │"Едкое",   │

│    │ПАФ-13А    │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Ядовито"  │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Реапон     │319 │3.2   │Собственные│"Реапон",  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Рефлюкс    │301 │3.1   │В специали-│"Рефлюкс", │"Легко     │

│    │<**>       │    │      │зированных │"Х", "С    │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │горки не   │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Рецептура  │318 │3.1   │Собственные│"РД-2",    │"Легко     │

│    │РД-2       │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Саломас не-│    │      │Собственные│"Жир пище- │           │

│    │рафиниро-  │    │      │цистерны   │вой", "П", │           │

│    │ванный для │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │маргарино- │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │вой промыш-│    │      │ные        │           │           │

│    │ленности   │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Саломас,   │    │      │Собственные│"Саломас", │           │

│    │технический│    │      │цистерны   │"П", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Самин <*>  │311 │3.2   │В специали-│"Самин",   │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Связующее  │307 │3.2   │Собственные│"Связующее │"Легко     │

│    │ГС         │    │      │цистерны   │ГС", "Х",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2426│Селитра ам-│505 │5.1   │В специали-│"Селитра   │"Окисли-   │

│    │миачная,   │    │      │зированных │аммиачная",│тель",     │

│    │высококон- │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │центриро-  │    │      │г/г с верх-│рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │ванный вод-│    │      │ним сливом │ки         │           │

│    │ный раствор│    │      │и устройс- │5          │           │

│    │           │    │      │твом для   │           │           │

│    │           │    │      │обогрева   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3218│Селитра    │510 │5.1   │В специали-│"Селитра   │"Окисли-   │

│    │натриевая, │    │      │зированных │натриевая, │тель"      │

│    │водный     │    │      │цистернах  │раствор",  │           │

│    │раствор    │    │      │г/г с уст- │"Х", трафа-│           │

│    │концентра- │    │      │ройством   │рет припис-│           │

│    │ции менее  │    │      │для обогре-│ки         │           │

│    │50%        │    │      │ва         │5          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2448│Сера расп- │404 │4.1   │В специали-│"Сера расп-│"Легко     │

│    │лавленная  │    │      │зированных │лавленная",│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г с теп- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │лоизоляцией│ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │4а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1131│Сероуглерод│304 │3.1   │Собственные│"Сероугле- │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │род", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"С горки не│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │спускать", │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с верх-│трафарет   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │ним сливом │приписки   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │3, 6а      │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │3/1-1 <*>  │

│    │           │    │      │           │           │-1-1"      │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1079│Серы диок- │203 │2.2   │В специали-│"Серы диок-│"Сжиженный │

│    │сид        │    │      │зированных │сид", "Х", │газ", "Ядо-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │вито", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │приписки,  │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│"С горки не│горки",    │

│    │           │    │      │давление   │спускать"  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │2, 6а      │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1828│Серы хлорид│803 │8.1   │Собственные│"Сера хло- │"Едкое",   │

│    │(сера хло- │    │      │цистерны   │ристая",   │"Ядовито"  │

│    │ристая)    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с верх-│ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Сиккативы  │315 │3.3   │Собственные│"Сиккати-  │"Легко     │

│    │жидкие     │    │      │цистерны   │вы", "Х",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Синтамид-5 │    │      │Собственные│"Синта-    │           │

│    │           │    │      │цистерны   │мид-5",    │           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Синтанолы  │904 │9.1   │В специали-│"Синтанол",│"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Синтерол   │    │      │Собственные│"Синтерол  │           │

│    │АФМ-12     │    │      │цистерны   │АФМ-12",   │           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ройством   │рет припис-│           │

│    │           │    │      │для разог- │ки         │           │

│    │           │    │      │рева       │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Синтин <*> │313 │3.3   │В специали-│"Синтин",  │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г, расс- │ки         │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │читанных на│3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │давление   │           │3/0-1-1-1" │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Синтокс-20М│    │      │Собственные│"Синтокс", │           │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1299│Скипидар   │315 │3.3   │Собственные│"Скипидар",│"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Смачиватель│    │      │Собственные│"Смачива-  │           │

│    │ДБ (дитре- │    │      │цистерны   │тель ДБ",  │           │

│    │тичный бу- │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │тилфенилпо-│    │      │           │рет припис-│           │

│    │лигликоле- │    │      │           │ки         │           │

│    │вый эфир)  │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Смеси отра-│315 │3.3   │В цистернах│"Т"        │"Легко     │

│    │ботанных   │    │      │с универ-  │           │воспламеня-│

│    │нефтепро-  │    │      │сальным    │           │ется",     │

│    │дуктов     │    │      │сливным    │           │"Прикрытие │

│    │(группа    │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

│    │СНО)       │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смесь А-6  │904 │9.1   │Собственные│"А-6ТН" или│"Прочие    │

│    │ТН; Смесь  │    │      │цистерны   │"А-6ТЗ",   │опасные ве-│

│    │А-6 ТЗ     │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Смесь жид- │    │      │См. спирт  │           │           │

│    │кая много- │    │      │этиловый   │           │           │

│    │компонент- │    │      │технический│           │           │

│    │ная техни- │    │      │           │           │           │

│    │ческая     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Смола      │317 │3.2   │Собственные│"Смола     │"Легко     │

│    │134-276,   │    │      │цистерны   │134-276",  │воспламеня-│

│    │раствор в  │    │      │г/г        │"Х", трафа-│ется",     │

│    │толуоле    │    │      │           │рет припис-│"Прикрытие │

│    │(ксилоле)  │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1263│Смола      │305 │3.3   │Собственные│"Смола     │"Легко     │

│    │139-297,   │    │      │цистерны   │139-297",  │воспламеня-│

│    │раствор    │    │      │г/г        │"Х", трафа-│ется",     │

│    │(смола по- │    │      │           │рет припис-│"Прикрытие │

│    │лифенилси- │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │локсановая,│    │      │           │3          │           │

│    │раствор в  │    │      │           │           │           │

│    │ксилоле    │    │      │           │           │           │

│    │(или толуо-│    │      │           │           │           │

│    │ле))       │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смола водо-│905 │9.1   │В специали-│"Кауста-   │"Прочие    │

│    │растворимая│    │      │зированных │мин-115",  │опасные ве-│

│    │полиаминоэ-│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │нихлоргид- │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │риновая    │    │      │ройством   │ки         │           │

│    │"Кауста-   │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │мин-115"   │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Смола дре- │313 │3.2   │Собственные│"Смола дре-│"Легко     │

│    │весная     │    │      │цистерны   │весная",   │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ним сливом │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Смола ка-  │614 │6.1   │Собственные│"Смола ка- │"Ядовито"  │

│    │менноуголь-│    │      │цистерны   │менноуголь-│           │

│    │ная        │    │      │г/г или    │ная", "Х", │           │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смола пиро-│901 │9.1   │Собственные│"Смола пи- │"Прочие    │

│    │лизная, тя-│    │      │цистерны   │ролизная,  │опасные ве-│

│    │желая      │    │      │г/г с уни- │тяжелая",  │щества"    │

│    │           │    │      │версальным │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │сливным    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │прибором   │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смола поли-│317 │9.1   │Собственные│"Смола по- │"Прочие    │

│    │алкилбен-  │    │      │цистерны   │лиалкилбен-│опасные ве-│

│    │зольная    │    │      │г/г или    │зольная",  │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ные        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1759│Смола поли-│807 │8.3   │В специали-│"Смола по- │"Едкое"    │

│    │амидная    │    │      │зированных │лиамидная",│           │

│    │(Водамин   │    │      │изотерми-  │"Х", трафа-│           │

│    │115)       │    │      │ческих цис-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │тернах г/г │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Смола поли-│305 │3.3   │Собственные│"Смола по- │"Легко     │

│    │метилсилок-│    │      │цистерны   │лиметилси- │воспламеня-│

│    │сановая,   │    │      │г/г        │локсано-   │ется",     │

│    │раствор в  │    │      │           │вая", "Х", │"Прикрытие │

│    │ксилоле    │    │      │           │трафарет   │0-0-1-0"   │

│    │(метильный │    │      │           │приписки   │           │

│    │лак)       │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1866│Смола поли-│317 │3.3   │Собственные│"Смола     │"Легко     │

│    │метилфенил-│    │      │цистерны   │ПМФС", "Х",│воспламеня-│

│    │силоксано- │    │      │г/г        │трафарет   │ется",     │

│    │вая, раст- │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │вор в кси- │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

│    │лоле       │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смола поли-│901 │9.1   │Собственные│"Кам-      │"Прочие    │

│    │эфирная не-│    │      │цистерны   │фэст-04",  │опасные ве-│

│    │насыщенная │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │бесстироль-│    │      │           │рет припис-│           │

│    │ная "Кам-  │    │      │           │ки         │           │

│    │фэст-04"   │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1866│Смола фено-│317 │3.3   │В специали-│Наименова- │"Легко     │

│    │лоформаль- │    │      │зированных │ние груза, │воспламеня-│

│    │дегидная,  │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │раствор в  │    │      │г/г        │рет припис-│"Ядовито", │

│    │ксилоле    │    │      │           │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2927│Смола фе-  │807 │6.1   │В специали-│"Фенол",   │"Ядовито"  │

│    │нольная    │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │6а         │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1866│Смолы акри-│316 │3.3   │В специали-│"Смола ак- │"Легко     │

│    │ловые,     │    │      │зированных │риловая",  │воспламеня-│

│    │раствор в  │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │смеси изоп-│    │      │г/г        │рет припис-│"Прикрытие │

│    │ропилового │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │спирта и   │    │      │           │3          │           │

│    │ацетона    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1866│Смолы алки-│317 │3.3   │В специали-│"Смола ал- │"Легко     │

│    │диоакрило- │    │      │зированных │кидиоакри- │воспламеня-│

│    │вые, раст- │    │      │цистернах  │ловая",    │ется",     │

│    │вор в кси- │    │      │г/г        │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │лоле       │    │      │           │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смолы кар- │905 │9.1   │В специали-│"Смола КФ",│"Прочие    │

│    │бамидофор- │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │мальдегид- │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │ные        │    │      │г/г        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смолы кар- │904 │9.1   │В специали-│"Смолы кар-│"Прочие    │

│    │бамидофура-│    │      │зированных │бамидофура-│опасные ве-│

│    │новые      │    │      │цистернах  │новые",    │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1866│Смолы мела-│316 │3.3   │В специали-│"Смола ме- │"Легко     │

│    │минофор-   │    │      │зированных │ламинофор- │воспламеня-│

│    │мальдегид- │    │      │цистернах  │мальдегид- │ется",     │

│    │ные, раст- │    │      │г/г        │ная", "Х", │"Ядовито"  │

│    │вор в бути-│    │      │           │трафарет   │"Прикрытие │

│    │ловом спир-│    │      │           │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │те         │    │      │           │3, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1866│Смолы моче-│316 │3.3   │В специали-│"Смола мо- │"Легко     │

│    │винофор-   │    │      │зированных │чевинофор- │воспламеня-│

│    │мальдегид- │    │      │цистернах  │мальдегид- │ется",     │

│    │ные, раст- │    │      │г/г        │ная", "Х", │"Ядовито", │

│    │вор в бути-│    │      │           │трафарет   │"Прикрытие │

│    │ловом спир-│    │      │           │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │те         │    │      │           │3, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смолы неф- │901 │9.1   │В цистернах│"СТ" или   │"Прочие    │

│    │тяные тяже-│    │      │с нижним   │"Т"        │опасные ве-│

│    │лые, темпе-│    │      │сливом     │9          │щества"    │

│    │ратура     │    │      │           │           │           │

│    │вспышки вы-│    │      │           │           │           │

│    │ше 61      │    │      │           │           │           │

│    │град. С, но│    │      │           │           │           │

│    │ниже 90    │    │      │           │           │           │

│    │град. С    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1866│Смолы поли-│317 │3.3   │В специали-│"Камфэст", │"Легко     │

│    │эфирные,   │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │ненасыщен- │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │ные, сти-  │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │рольные    │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

│    │"Камфэст"  │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Смолы слан-│614 │6.1   │Собственные│"Смола     │"Ядовито"  │

│    │цевые      │    │      │цистерны   │сланцевая",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смолы фено-│904 │9.1   │В специали-│"Наименова-│"Прочие    │

│    │лофурановые│    │      │зированных │ние груза",│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Смолы фе-  │614 │6.1   │В специали-│"Наименова-│"Ядовито"  │

│    │нолформаль-│    │      │зированных │ние груза",│           │

│    │дегидные   │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │вспениваю- │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │щиеся      │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смолы фе-  │904 │9.1   │Собственные│"Смола фе- │"Прочие    │

│    │нолформаль-│    │      │цистерны   │нолофор-   │опасные ве-│

│    │дегидные,  │    │      │г/г        │мальдегид- │щества"    │

│    │водные     │    │      │           │ная", "Х", │           │

│    │растворы   │    │      │           │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки 9 │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Смолы фе-  │317 │3.2,  │Собственные│"Смола фе- │"Легко     │

│    │нолформаль-│    │3.3   │цистерны   │нолофор-   │воспламеня-│

│    │дегидные,  │    │      │г/г        │мальдегид- │ется",     │

│    │жидкие лег-│    │      │           │ная", "Х", │"Слабоядо- │

│    │ковоспламе-│    │      │           │трафарет   │вито",     │

│    │няющиеся   │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Смолы фе-  │901 │9.1   │Собственные│"Смола фе- │"Прочие    │

│    │нолформаль-│    │      │цистерны   │нолофор-   │опасные ве-│

│    │дегидные,  │    │      │г/г        │мальдегид- │щества"    │

│    │жидкие, с  │    │      │           │ная", "Х", │           │

│    │температу- │    │      │           │трафарет   │           │

│    │рой вспышки│    │      │           │приписки   │           │

│    │более 61   │    │      │           │9          │           │

│    │град. С, но│    │      │           │           │           │

│    │не более 90│    │      │           │           │           │

│    │град. С    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Смолы эпок-│314 │3.2   │В специали-│"Смола     │"Легко     │

│    │сидные,    │    │      │зированных │эпоксид-   │воспламеня-│

│    │раствор в  │    │      │цистернах  │ная", "Х", │ется",     │

│    │толуоле    │    │      │г/г с уст- │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ройством   │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │для обогре-│3          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Соапсток   │    │      │В цистернах│"СТ" или   │           │

│    │           │    │      │с нижним   │"Т"        │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Собиратель │    │      │Собственные│"ОР-100",  │           │

│    │ОР-100     │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Совтол-10  │616 │6.1   │В специали-│"Сов-      │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │зированных │тол-10",   │           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г с верх-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Соли аммо- │801 │8.3   │Собственные│"Соль аммо-│"Едкое"    │

│    │нийные,    │    │      │цистерны   │нийная",   │           │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Сольвент   │309 │3.2   │Собственные│"Сольвент",│"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г с верх-│рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │или универ-│3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │сальным    │           │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2922│Соляной и  │801 │8.1   │В специали-│Наименова- │"Едкое",   │

│    │плавиковой │    │      │зированных │ние груза, │"Ядовито", │

│    │кислот,    │    │      │гуммирован-│"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │смесь      │    │      │ных цистер-│рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │нах г/г с  │ки         │           │

│    │           │    │      │верхним    │8, 6а      │           │

│    │           │    │      │сливом     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1866│Сополимер  │305 │3.2   │В специали-│"Сополимер │"Легко     │

│    │5Б         │    │      │зированных │5Б", "Х",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Сополимер  │316 │3.3   │Собственные│Наименова- │"Легко     │

│    │БМС-86     │    │      │цистерны   │ние груза, │воспламеня-│

│    │раствор в  │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │смеси раст-│    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │ворителей  │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Сополимеры │904 │9.1   │В специали-│"Сополи-   │"Прочие    │

│    │на основе  │    │      │зированных │мер", "Х", │опасные ве-│

│    │винилхлори-│    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │да (водные)│    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1105│Спирт ами- │316 │3.3   │Собственные│"Пентанол",│"Легко     │

│    │ловый (Пен-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │танол)     │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Спирт бен- │901 │9.1   │В специали-│"Спирт бен-│"Прочие    │

│    │зиловый    │    │      │зированных │зиловый",  │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", 9     │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1120│Спирт бути-│316 │3.3   │Собственные│"Бутанол", │"Легко     │

│    │ловый      │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1120│Спирт бути-│316 │3.2   │В специали-│"Бутанол", │"Легко     │

│    │ловый тре- │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │тичный     │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г из алю-│ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │миния или  │3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │нержавеющей│           │           │

│    │           │    │      │стали      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1986│Спирт дена-│319 │3.2   │Собственные│"Денату-   │"Легко     │

│    │турирован- │    │      │цистерны   │рат", "Х", │воспламеня-│

│    │ный        │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1148│Спирт диа- │316 │3.3   │В специали-│"Спирт диа-│"Легко     │

│    │цетоновый  │    │      │зированных │цетоновый",│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1105│Спирт изоа-│316 │3.3   │Собственные│"Изопента- │"Легко     │

│    │миловый    │    │      │цистерны   │нол", "Х", │воспламеня-│

│    │(Изопента- │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │нол)       │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1212│Спирт изо- │316 │3.3   │Собственные│"Изобута-  │"Легко     │

│    │бутиловый  │    │      │цистерны   │нол", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1986│Спирт изо- │901 │9.1   │Собственные│"Изоокта-  │"Прочие    │

│    │октиловый  │    │      │цистерны   │нол", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1219│Спирт изоп-│307 │3.2   │Собственные│"Изопропа- │"Легко     │

│    │ропиловый  │    │      │цистерны   │нол", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2672│Спирт наша-│    │      │см. Аммиак,│           │           │

│    │тырный     │    │      │водные     │           │           │

│    │           │    │      │растворы   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1274│Спирт про- │307 │3.2   │Собственные│"Пропанол",│"Легко     │

│    │пиловый    │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Спирт тет- │607 │6.1   │Собственные│"Спирт тет-│"Ядовито"  │

│    │рагидрофу- │    │      │цистерны   │рагидрофу- │           │

│    │риловый    │    │      │г/г или    │риловый",  │           │

│    │           │    │      │арендован- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ные        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2874│Спирт фур- │607 │6.1   │Собственные│"Фурфурол",│"Ядовито"  │

│    │фуриловый  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Спирт эти- │308 │3.2   │Собственные│"Спирт",   │"Легко     │

│    │ловый, вин-│    │      │цистерны   │"П", трафа-│воспламеня-│

│    │ный        │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с верх-│3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ним сливом,│           │           │

│    │           │    │      │оборудован-│           │           │

│    │           │    │      │ных замками│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Спирт эти- │308 │3.2,  │Собственные│"Этанол",  │"Легко     │

│    │ловый (эта-│    │3.3   │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │нол), или  │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │спирта эти-│    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │лового     │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

│    │раствор    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Спирт эти- │308 │3.2   │Собственные│"Этанол",  │"Легко     │

│    │ловый тех- │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │нический   │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Спирты син-│904 │9.1   │Собственные│Наименова- │"Прочие    │

│    │тетические │    │      │цистерны   │ние груза, │опасные ве-│

│    │жирные     │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Спирты син-│904 │9.1   │В специали-│Наименова- │"Прочие    │

│    │тетические │    │      │зированных │ние груза, │опасные ве-│

│    │жирные вто-│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │ричные     │    │      │г/г с уст- │рет припис-│           │

│    │фракции С18│    │      │ройством   │ки         │           │

│    │- С23      │    │      │для обогре-│9          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Спирты син-│904 │9.1   │В специали-│"ССЖ", "Х",│"Прочие    │

│    │тетические │    │      │зированных │трафарет   │опасные ве-│

│    │жирные пер-│    │      │цистернах  │приписки   │щества"    │

│    │вичные     │    │      │г/г с уст- │9          │           │

│    │фракции С16│    │      │ройством   │           │           │

│    │- С21      │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Средний    │301 │311   │Собственные│"Дистилляты│"Легко     │

│    │дистиллят  │    │1     │цистерны   │газоконден-│воспламеня-│

│    │газового   │    │      │г/г или    │сата" или  │ется",     │

│    │конденсата │    │      │арендован- │"Бензин"   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │или "Бен-  │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │зин-Нефть",│           │

│    │           │    │      │           │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Средства   │905 │9.1   │Собственные│"Средства  │"Прочие    │

│    │моющие,    │    │      │цистерны   │моющие",   │опасные ве-│

│    │жидкие     │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Средства   │    │      │см. Спирта │           │           │

│    │чистящие   │    │      │этилового  │           │           │

│    │универсаль-│    │      │раствор    │           │           │

│    │ные на ос- │    │      │           │           │           │

│    │нове спирта│    │      │           │           │           │

│    │этилового  │    │      │           │           │           │

│    │техническо-│    │      │           │           │           │

│    │го ("Уни-  │    │      │           │           │           │

│    │версал",   │    │      │           │           │           │

│    │"Чистый" и │    │      │           │           │           │

│    │др.)       │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Стабилиза- │905 │9.1   │Собственные│Наименова- │"Прочие    │

│    │тор аце-   │    │      │цистерны   │ние груза, │опасные ве-│

│    │таль-      │    │      │г/г с уст- │"Х", трафа-│щества"    │

│    │но-спирто- │    │      │ройством   │рет припис-│           │

│    │вой        │    │      │для обогре-│ки         │           │

│    │           │    │      │ва         │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Стабилиза- │901 │9.1   │В специали-│"Стабилиза-│"Прочие    │

│    │тор ВТС-60 │    │      │зированных │тор        │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │ВТС-60",   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ройством   │рет припис-│           │

│    │           │    │      │для обогре-│ки         │           │

│    │           │    │      │ва         │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Стакрилат-1│904 │9.1   │В специали-│"Стакри-   │"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │лат", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Стеароксы  │904 │9.1   │В специали-│"Стеарокс",│"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Стекло жид-│905 │9.1   │Собственные│"Жидкое    │"Прочие    │

│    │кое (натрия│    │      │цистерны   │стекло",   │опасные ве-│

│    │силикат,   │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │раствор)   │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2055│Стирол, мо-│317 │3.3   │В специали-│"Стирол",  │"Легко     │

│    │номер, ин- │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │гибирован- │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │ный        │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Стиромаль, │305 │3.2   │Собственные│"Стиро-    │"Легко     │

│    │раствор    │    │      │цистерны   │маль", "Х",│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Стронция   │904 │9.1   │Собственные│"Стронция  │"Прочие    │

│    │нитрат,    │    │      │цистерны   │нитрат,    │опасные ве-│

│    │водный     │    │      │г/г        │раствор",  │щества"    │

│    │раствор    │    │      │           │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Сульфанол  │    │      │В специали-│"Сульфа-   │           │

│    │           │    │      │зированных │нол", "Х", │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Сульфанол, │905 │9.1   │В специали-│"Сульфа-   │"Прочие    │

│    │паста      │    │      │зированных │нол", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Сульфорици-│    │      │Собственные│"Сульфори- │           │

│    │нат Е      │    │      │цистерны   │цинат",    │           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1834│Сульфурилх-│803 │8.1   │В специали-│"Сульфу-   │"Едкое",   │

│    │лорид      │    │      │зированных │рилхлорид",│"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г с верх-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Суперплас- │905 │9.1   │В специали-│"Суперплас-│"Прочие    │

│    │тификатор  │    │      │зированных │тификатор  │опасные ве-│

│    │"Дофен",   │    │      │цистернах  │"Дофен" или│щества"    │

│    │С-3        │    │      │г/г с уст- │"С-3", "Х",│           │

│    │           │    │      │ройством   │трафарет   │           │

│    │           │    │      │для обогре-│приписки   │           │

│    │           │    │      │ва         │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Сырье кок- │614 │6.1   │Собственные│"Сырье кок-│"Ядовито"  │

│    │сохимичес- │    │      │цистерны   │сохимичес- │           │

│    │кое для    │    │      │г/г или    │кое", "Х", │           │

│    │производс- │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │тва хими-  │    │      │ные        │приписки   │           │

│    │ческого уг-│    │      │           │6а         │           │

│    │лерода     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Сырье неф- │614 │6.1   │В цистернах│"СТ" или   │"Ядовито"  │

│    │тяное для  │    │      │с нижним   │"Т"        │           │

│    │производс- │    │      │сливом     │6а         │           │

│    │тва техни- │    │      │           │           │           │

│    │ческого уг-│    │      │           │           │           │

│    │лерода     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1170│Сырье пар- │    │      │см. Спирта │           │           │

│    │фюмер-     │    │      │этилового  │           │           │

│    │но-космети-│    │      │раствор    │           │           │

│    │ческое "Дэ-│    │      │           │           │           │

│    │фанол"     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Сырье угле-│315 │3.3   │В цистернах│"Бензин"   │"Легко     │

│    │водородное │    │      │с универ-  │или "Бен-  │воспламеня-│

│    │           │    │      │сальным    │зин-нефть",│ется",     │

│    │           │    │      │сливным    │"С" или    │"Прикрытие │

│    │           │    │      │прибором   │"СТ"       │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3139│Танилин,   │505 │5.1   │В специали-│"Танилин", │"Окисли-   │

│    │раствор    │    │      │зированных │"Х", трафа-│тель",     │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│"Ядовито", │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │5, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Термолан   │    │      │Собственные│Наименова- │           │

│    │(смесь выс-│    │      │цистерны   │ние груза, │           │

│    │ших алкил- │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │нафталинов)│    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2056│Тетрагидро-│301 │3.1   │В специали-│"ТГФ", "Х",│"Легко     │

│    │фуран      │    │      │лированных │трафарет   │воспламеня-│

│    │           │    │      │алюминиевых│приписки   │ется",     │

│    │           │    │      │цистернах  │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2850│Тетрамеры  │315 │3.3   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко вос-│

│    │пропилена  │    │      │с универ-  │"Бензин-   │пламеняет- │

│    │           │    │      │сальным    │нефть",    │ся", При-  │

│    │           │    │      │сливным    │"СТ", "С"  │крытие     │

│    │           │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1081│Тетрафторэ-│205 │2.3   │В специали-│"Тетрафто- │"Сжиженный │

│    │тилен, ин- │    │      │зированных │рэтилен",  │газ", "Лег-│

│    │гибирован- │    │      │цистернах  │"С горки не│ко воспла- │

│    │ный        │    │      │г/г        │спускать", │меняется", │

│    │           │    │      │           │трафарет   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │           │приписки   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │3          │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Тетрахлори-│606 │6.1   │В специали-│"Тетрахло- │"Ядовито"  │

│    │ентан      │    │      │зированных │риентан",  │           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Тетрахлор- │606 │6.1   │В специали-│"Тетрах-   │"Ядовито"  │

│    │пропан     │    │      │зированных │лорпропан",│           │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1702│Тетрахлорэ-│605 │6.1   │Собственные│"Тетрахло- │"Ядовито"  │

│    │тан        │    │      │цистерны   │рэтан",    │           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1897│Тетрахлорэ-│605 │6.1   │В специали-│"Тетрахло- │"Ядовито", │

│    │тилен      │    │      │зированных │рэтилен",  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1892│Тетраэток- │315 │3.3   │В специали-│"Тетраэток-│"Легко     │

│    │сисилан,   │    │      │зированных │сисилан",  │воспламеня-│

│    │технический│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Тиоколы    │    │      │В специали-│"Тиоколы", │           │

│    │жидкие     │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1838│Титана тет-│801 │8.3   │В специали-│"Титан че- │"Едкое",   │

│    │рахлорид   │    │      │зированных │тыреххло-  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │ристый",   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1708│Толуидины  │616 │6.1   │В специали-│"Толуиди-  │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │зированных │ны", "Х",  │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г с верх-│приписки   │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2078│Толуиленди-│609 │6.1   │В специали-│"Толуилен- │"Ядовито"  │

│    │изоциа-    │    │      │зированных │диизоциа-  │           │

│    │нат[2,4-]  │    │      │цистернах  │нат", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1294│Толуол     │309 │3.2   │Собственные│"Толуол",  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Топливо ди-│315 │3.2,  │В цистернах│"С" или "Т"│"Легко     │

│    │зельное от-│    │3.3   │с нижним   │3          │воспламеня-│

│    │работанное │    │      │или с верх-│           │ется",     │

│    │           │    │      │ним сливом │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Топливо ди-│901 │9.1   │В цистернах│"С" или    │"Прочие    │

│    │зельное с  │    │      │с нижним   │"СТ"       │опасные ве-│

│    │температу- │    │      │или с верх-│9          │щества"    │

│    │рой вспышки│    │      │ним сливом │           │           │

│    │выше 61    │    │      │           │           │           │

│    │град. С (в │    │      │           │           │           │

│    │закрытом   │    │      │           │           │           │

│    │тигле)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1202│Топливо ди-│305 │3.2,  │В цистернах│"С" или    │"Легко     │

│    │зельное с  │    │3.3   │с нижним   │"СТ"       │воспламеня-│

│    │температу- │    │      │или с верх-│3          │ется",     │

│    │рой вспышки│    │      │ним сливом │           │"Прикрытие │

│    │ниже 61    │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

│    │град. С (в │    │      │           │           │           │

│    │закрытом   │    │      │           │           │           │

│    │тигле)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Топливо для│    │      │В цистернах│"СТ" или   │           │

│    │мартеновс- │    │      │с нижним   │"Т"        │           │

│    │ких печей  │    │      │или с верх-│           │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1863│Топливо для│305 │3.2,  │В цистернах│"С" или    │"Легко     │

│    │реактивных │    │3.3   │с нижним   │"СТ"       │воспламеня-│

│    │двигателей │    │      │или с верх-│3          │ется",     │

│    │           │    │      │ним сливом │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Топливо мо-│901 │9.1   │В цистернах│"СТ" или   │"Прочие    │

│    │торное     │    │      │с нижним   │"Т"        │опасные ве-│

│    │           │    │      │сливом     │9          │щества"    │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Топливо    │901 │9.1   │В цистернах│"СТ" или   │"Прочие    │

│    │нефтяное   │    │      │с нижним   │"Т"        │опасные ве-│

│    │           │    │      │сливом и в │9          │щества"    │

│    │           │    │      │цистернах с│           │           │

│    │           │    │      │паровой ру-│           │           │

│    │           │    │      │башкой     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Топливо    │315 │3.3   │В цистернах│"СТ" или   │"Легко     │

│    │печное бы- │    │      │с универ-  │"Т"        │воспламеня-│

│    │товое      │    │      │сальным    │3          │ется",     │

│    │           │    │      │сливным    │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Топливо    │305 │3.2,  │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │Т-1, ТС-1, │315 │3.3   │с верхним  │"Бен-      │воспламеня-│

│    │Топливо Т-2│    │      │сливом     │зин-нефть",│ется",     │

│    │           │    │      │           │"С", "СТ"  │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Топливо    │    │      │См. Мазуты │           │           │

│    │технологи- │    │      │топочные   │           │           │

│    │ческое Э-4 │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Трибутил-  │614 │6.1   │Собственные│"Трибутил- │"Ядовито"  │

│    │фосфат     │    │      │цистерны   │фосфат",   │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2574│Трикрезил- │614 │6.1   │Собственные│"Трикрезил-│"Ядовито"  │

│    │фосфат     │    │      │цистерны   │фосфат",   │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2022│Трикрезол  │616 │6.1   │Собственные│"Трикре-   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │цистерны   │зол", "Х", │"Едкое",   │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │ные        │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2057│Тримеры    │305 │3.3   │Собственные│"Трипропи- │"Легко     │

│    │пропилена  │    │      │цистерны   │лен", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г с уни- │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │версальным │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │сливным    │3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1083│Триметила- │208 │2.3   │В специаль-│"Триметила-│"Сжиженный │

│    │мин безвод-│    │      │ных цистер-│мин", "С   │газ", "Ядо-│

│    │ный        │    │      │нах г/г    │горки не   │вито",     │

│    │           │    │      │           │спускать", │"Легко     │

│    │           │    │      │           │трафарет   │воспламеня-│

│    │           │    │      │           │приписки   │ется", "Не │

│    │           │    │      │           │2, 3, 6а   │спускать с │

│    │           │    │      │           │           │горки",    │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1297│Триметила- │311 │3.3   │Собственные│"Триметила-│"Легко     │

│    │мин, водный│    │      │цистерны   │мин", "Х", │воспламеня-│

│    │раствор    │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Тринонилфе-│904 │9.1   │В специали-│Наименова- │"Прочие    │

│    │нилфосфит  │    │      │зированных │ние груза, │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Трифторт-  │605 │6.1   │В специали-│"Хладон    │"Ядовито"  │

│    │рихлорэтан │    │      │зированных │113", "Х", │           │

│    │(хладон    │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │113)       │    │      │г/г с верх-│приписки   │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2035│Трифторэтан│205 │2.3   │В специали-│"Хладон",  │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │           │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2321│Трихлорбен-│608 │6.1   │Собственные│"Трихлор-  │"Ядовито"  │

│    │золы       │    │      │цистерны   │бензолы",  │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Трихлорди- │904 │9.1   │В специали-│"Трихлорди-│"Прочие    │

│    │фенил      │    │      │зированных │фенил",    │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Трихлорпро-│905 │9.1   │В специали-│"Пластифи- │"Прочие    │

│    │пилфосфат  │    │      │зированных │катор      │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │"ТХПФ",    │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1295│Трихлорси- │321 │4.3   │Собственные│"Трихлорси-│"Загорается│

│    │лан        │    │      │цистерны   │лан", "Х", │от воды",  │

│    │           │    │      │г/г        │"С горки не│"Легко     │

│    │           │    │      │           │спускать", │воспламеня-│

│    │           │    │      │           │трафарет   │ется", "Ед-│

│    │           │    │      │           │приписки   │кое", "Не  │

│    │           │    │      │           │4в, 3, 8   │спускать с │

│    │           │    │      │           │           │горки",    │

│    │           │    │      │           │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2831│Трихлорэ-  │605 │6.1   │В специали-│"1,1,1     │"Ядовито"  │

│    │тан[1,1,1] │    │      │зированных │трихлорэ-  │           │

│    │           │    │      │цистернах  │тан", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г с верх-│трафарет   │           │

│    │           │    │      │ним сливом │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1710│Трихлорэти-│605 │6.1   │Собственные│"Трихлорэ- │"Ядовито"  │

│    │лен        │    │      │цистерны   │тилен",    │           │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные с верх-│ки         │           │

│    │           │    │      │ним сливом │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Трихлорэ-  │    │6.1   │См. Пласти-│           │           │

│    │тилфосфат  │    │      │фикаторы   │           │           │

│    │           │    │      │фосфатные  │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2927│Триэтанола-│807 │6.1   │Собственные│"Триэтано- │"Ядовито", │

│    │мин        │    │      │цистерны   │ламин",    │"Едкое"    │

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Триэтанола-│    │      │Собственные│"ЛАБС-ТЭА",│           │

│    │минная соль│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │алкилбен-  │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │золсульфо- │    │      │           │ки         │           │

│    │кислоты,   │    │      │           │           │           │

│    │водный     │    │      │           │           │           │

│    │раствор    │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1296│Триэтиламин│311 │3.2   │Собственные│"Триэтила- │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │мин", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Триэтила-  │904 │9.1   │Собственные│"Триэтила- │"Прочие    │

│    │мин-оксид  │    │      │цистерны   │мин-оксид",│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Триэтиленг-│615 │6.1   │Собственные│"Триэти-   │"Ядовито"  │

│    │ликоль     │    │      │цистерны   │ленгли-    │           │

│    │           │    │      │г/г или    │коль", "Х",│           │

│    │           │    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │           │    │      │ные        │приписки 6а│           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1300│Уайт-спирит│315 │3.3   │В цистернах│"Бен-      │"Легко     │

│    │           │    │      │с верхним  │зин-нефть",│воспламеня-│

│    │           │    │      │или нижним │"Бензин",  │ется",     │

│    │           │    │      │сливом     │"СТ" или   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │"С"        │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Углеаммиа- │905 │9.1   │Собственные│"Углеаммиа-│"Прочие    │

│    │кат        │    │      │цистерны   │кат", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Углеводоро-│301 │3.1,  │Собственные│"Углеводо- │"Легко     │

│    │ды легкие  │    │3.2   │цистерны   │роды", "Х",│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Углеводоро-│315 │3.3   │Собственные│"Углеводо- │"Легко     │

│    │ды тяжелые │    │      │цистерны   │роды", "Х",│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2187│Углерода   │201 │2.1   │В специали-│"Двуокись  │"Сжиженный │

│    │диоксид,   │    │      │зированных │углерода", │газ", "Не  │

│    │охлажден-  │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│спускать с │

│    │ный, жидкий│    │      │г/г, расс- │рет припис-│горки",    │

│    │           │    │      │читанных на│ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │давление   │2          │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1846│Углерод че-│    │      │см. Углеро-│           │           │

│    │тыреххло-  │    │      │да тетрах- │           │           │

│    │ристый     │    │      │лорид хло- │           │           │

│    │           │    │      │ристый     │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1846│Углерода   │605 │6.1   │Собственные│"Углерод   │"Ядовито"  │

│    │тетрахлорид│    │      │цистерны   │четыреххло-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │ристый",   │           │

│    │           │    │      │арендован- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ные        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Удалитель  │301 │3.1   │Собственные│"Удалитель │"Легко     │

│    │парафиноот-│    │      │цистерны   │СНПХ", "Х",│воспламеня-│

│    │ложений ти-│    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │па СНПХ    │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с уни- │3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │версальным │           │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Удобрение  │801 │8.3   │Собственные│"ЖКУ", "Х",│"Едкое"    │

│    │жидкое     │    │      │цистерны   │трафарет   │           │

│    │комплексное│    │      │г/г или    │приписки   │           │

│    │"ЖКУ"      │    │      │арендован- │8          │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Удобрение  │905 │9.1   │Собственные│"СКУ", "Х",│"Прочие    │

│    │суспензион-│    │      │цистерны   │трафарет   │опасные ве-│

│    │но-комп-   │    │      │г/г или    │приписки   │щества"    │

│    │лексное    │    │      │арендован- │9          │           │

│    │"СКУ"      │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Удобрения  │809 │8.3   │Собственные│"ЖАУ", "Х",│"Едкое"    │

│    │жидкие     │    │      │цистерны   │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г или    │приписки   │           │

│    │           │    │      │арендован- │8          │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Удобрения  │809 │8.2   │Собственные│"КЦС-АМ",  │"Едкое"    │

│    │жидкие     │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │азотные    │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │КЦС-АМ     │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Удобрения  │905 │9.1   │Собственные│"ЖКУ", "Х",│"Прочие    │

│    │жидкие     │    │      │цистерны   │трафарет   │опасные ве-│

│    │комплексные│    │      │г/г или    │приписки   │щества"    │

│    │"ЖКУ" (мар-│    │      │арендован- │9          │           │

│    │ки 10:34)  │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Ускоритель │904 │9.1   │Собственные│"Наименова-│"Прочие    │

│    │К-45 (диме-│    │      │цистерны   │ние груза",│опасные ве-│

│    │тилдитио-  │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │карбамат   │    │      │           │рет припис-│           │

│    │диметилами-│    │      │           │ки         │           │

│    │на)        │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2572│Фенилгидра-│616 │6.1   │В специали-│"Фенилгид- │"Ядовито", │

│    │зин        │    │      │зированных │разин",    │"Легко     │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г с верх-│рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │ним сливом │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │с устройс- │6а, 3      │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │твом для   │           │           │

│    │           │    │      │обогрева   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1804│Фенилтрих- │805 │8.1   │В специали-│"Фенилтрих-│"Едкое",   │

│    │лорсилан   │    │      │зированных │лорсилан", │"Легко     │

│    │технический│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │           │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │8, 3, 6а   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Феноксиэта-│904 │9.1   │Собственные│"Феноксиэ- │"Прочие    │

│    │нол        │    │      │цистерны   │танол",    │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2312│Фенол расп-│807 │6.1   │Собственные│"Фенол",   │"Ядовито", │

│    │лавленный  │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Едкое"    │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1671│Фенол твер-│807 │6.1   │Собственные│"Фенол",   │"Ядовито", │

│    │дый        │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Едкое"    │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2821│Фенол,     │807 │6.1   │Собственные│"Фенол",   │"Ядовито", │

│    │растворы   │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Едкое"    │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Фенолоспир-│615 │6.1   │Собственные│"Фенолос-  │"Ядовито"  │

│    │ты         │    │      │цистерны   │пирт", "Х",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2904│Феноляты   │804 │8.3   │Собственные│"Феноляты",│"Едкое"    │

│    │жидкие     │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Фильтрат   │    │      │Собственные│"Фильтрат  │           │

│    │техническо-│    │      │цистерны   │техническо-│           │

│    │го пентаэ- │    │      │г/г        │го пентаэ- │           │

│    │ритрита    │    │      │           │ритрита",  │           │

│    │           │    │      │           │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Флицид     │610 │3.3   │Собственные│"Флицид",  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Флотамин   │902 │9.1   │В специали-│"Флотамин",│"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Флотореа-  │    │      │Собственные│"Флотореа- │           │

│    │гент "Бари-│    │      │цистерны   │гент", "Х",│           │

│    │тол"       │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Флотореа-  │901 │9.1   │Собственные│"Флотореа- │"Прочие    │

│    │гент ВЖС,  │    │      │цистерны   │гент___",  │опасные ве-│

│    │"КЭТГОЛ",  │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│щества"    │

│    │дифосфоно- │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │вый        │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Флотореа-  │    │      │Собственные│"Флотореа- │           │

│    │гент ОПСБ  │    │      │цистерны   │гент", "Х",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Флотореа-  │905 │9.1   │Собственные│"Флотореа- │"Прочие    │

│    │гент Т-66  │902 │      │цистерны   │гент", "Х",│опасные ве-│

│    │(ВПП), "Ок-│    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │саль", Тя- │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │желая фрак-│    │      │ные        │9          │           │

│    │ция флото- │    │      │           │           │           │

│    │реагента   │    │      │           │           │           │

│    │"Оксаль"   │    │      │           │           │           │

│    │(ЭДОС)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2209│Формалин   │    │      │см. Фор-   │           │           │

│    │           │    │      │мальдегида │           │           │

│    │           │    │      │растворы с │           │           │

│    │           │    │      │массовой   │           │           │

│    │           │    │      │долей фор- │           │           │

│    │           │    │      │мальдегида │           │           │

│    │           │    │      │не менее   │           │           │

│    │           │    │      │25%        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1166│Формальгли-│320 │3.2   │Собственные│"Формаль-  │"Легко     │

│    │коль       │    │      │цистерны   │гликоль",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2209│Формальде- │803 │8.3   │В специали-│"Формалин",│"Едкое"    │

│    │гида раст- │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │воры с мас-│    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │совой долей│    │      │г/г из алю-│ки         │           │

│    │формальде- │    │      │миния или  │8          │           │

│    │гида не ме-│    │      │без никеле-│           │           │

│    │нее 25%    │    │      │вой нержа- │           │           │

│    │           │    │      │веющей ста-│           │           │

│    │           │    │      │ли         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Форммочеви-│614 │8.3   │В специали-│"Форммоче- │"Едкое"    │

│    │на         │    │      │зированных │вина", "Х",│           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1076│Фосген <*> │203 │2.2   │В специали-│"Сжиженный │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │газ", "Ядо-│газ", "Ядо-│

│    │           │    │      │цистернах  │вито", "Ед-│вито", "Ед-│

│    │           │    │      │г/г, расс- │кое", "С   │кое", "Не  │

│    │           │    │      │читанных на│горки не   │спускать с │

│    │           │    │      │давление   │спускать", │горки",    │

│    │           │    │      │           │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │приписки   │1-1<*>-    │

│    │           │    │      │           │2, 6а, 8   │3-1"       │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3264│Фосфанол   │801 │8.1   │В специали-│"Фосфанол",│"Едкое"    │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │гуммирован-│рет припис-│           │

│    │           │    │      │ных цистер-│ки         │           │

│    │           │    │      │нах г/г    │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1381│Фосфор жел-│406 │4.2   │В специали-│"Желтый    │"Самовозго-│

│    │тый <*>    │    │      │зированных │фосфор",   │рается",   │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", "С    │"Ядовито", │

│    │           │    │      │г/г с верх-│горки не   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │ним сливом,│спускать", │кать с гор-│

│    │           │    │      │с предохра-│трафарет   │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │нительным  │приписки   │рытие      │

│    │           │    │      │колпаком   │4б, 6а     │3/1-1-3-1" │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1809│Фосфора    │801 │6.1   │В специали-│"Фосфор    │"Едкое",   │

│    │трихлорид  │    │      │зированных │треххлорис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │тый", "Х", │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │           │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1810│Фосфорил   │801 │8.1   │В специали-│"Фосфорил  │"Ядовито", │

│    │хлористый  │    │      │зированных │хлористый",│"Едкое",   │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2303│Фракция    │314 │3.3   │Собственные│"Метилсти- │"Легко     │

│    │альфа-Ме-  │    │      │цистерны   │рол", "Х", │воспламеня-│

│    │тилстироль-│    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │ная        │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Фракция    │901 │9.1   │В специали-│"Альфа-оле-│"Прочие    │

│    │альфа-Оле- │    │      │зированных │фины", "Х",│опасные ве-│

│    │финов: С12 │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │- С14      │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Фракция    │904 │9.1,  │В специали-│"Альфа-оле-│"Прочие    │

│    │альфа-Оле- │    │9.1   │зированных │фины", "Х",│опасные ве-│

│    │финов: С16 │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │- С18, С20 │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │- С26      │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Фракция    │305 │3.2,  │В специали-│"Альфа-оле-│"Легко     │

│    │альфа-Оле- │    │3.2,  │зированных │фины", "Х",│воспламеня-│

│    │финов: С8, │    │3.3   │цистернах  │трафарет   │ется",     │

│    │С8 - С10,  │    │      │г/г        │приписки   │"Прикрытие │

│    │С10        │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2928│Фракция    │616 │6.1   │Собственные│"Антрацен",│"Ядовито", │

│    │антрацено- │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Едкое"    │

│    │вая        │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные с ниж- │6а, 8      │           │

│    │           │    │      │ним сливом │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1268│Фракция    │301 │311   │Собственные│"Пропан"   │"Легко     │

│    │бензиновая │    │1     │цистерны   │или "Пен-  │воспламеня-│

│    │НК 62      │    │      │г/г, расс- │тан", тра- │ется", "Не │

│    │(фракция   │    │      │читанные на│фарет при- │спускать с │

│    │бутан-про- │    │      │давление   │писки, "С  │горки"     │

│    │пан-гекса- │    │      │           │горки не   │           │

│    │новая) <**>│    │      │           │спускать"  │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1268│Фракция    │301 │311   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │бензиновая │    │2     │с верхним  │"С"        │воспламеня-│

│    │прямой гон-│    │      │сливом или │3          │ется",     │

│    │ки         │    │      │универсаль-│           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ным сливным│           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2313│Фракция бе-│    │      │см. Пиколи-│           │           │

│    │та-пиколи- │    │      │ны         │           │           │

│    │новая      │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция бу-│206 │2.3   │В специали-│"Бутан", "С│"Сжиженный │

│    │тан-бутиле-│    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │новая      │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │           │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция бу-│206 │2.3   │В специали-│"Бутилен", │"Сжиженный │

│    │тилен-ами- │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │леновая    │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция бу-│206 │2.3   │В специали-│"Бутилен", │"Сжиженный │

│    │тилен-бута-│    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │диеновая   │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция бу-│206 │2.3   │В специали-│"Бутилен", │"Сжиженный │

│    │тилен-диви-│    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │ниловая    │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция бу-│206 │2.3   │В специали-│"Бутилен", │"Сжиженный │

│    │тилен-изо- │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │бутилено-  │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │вая        │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1203│Фракция    │301 │3.1   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │гексан-геп-│    │      │с универ-  │"С"        │воспламеня-│

│    │тановая    │    │      │сальным    │3          │ется",     │

│    │           │    │      │сливным    │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1208│Фракция    │301 │3.1   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │гексановая │    │      │с универ-  │"С"        │воспламеня-│

│    │           │    │      │сальным    │3          │ется",     │

│    │           │    │      │сливным    │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2371│Фракция    │301 │3.1   │В специали-│"Изоами-   │"Легко     │

│    │изоамилено-│    │      │зированных │лен", "Х", │воспламеня-│

│    │вая <**>   │    │      │цистернах  │"С горки не│ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция    │206 │2.3   │В специали-│"Бутан", "С│"Сжиженный │

│    │изобутан   │    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │изобутиле- │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │новая      │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1969│Фракция    │206 │2.3   │В специали-│"Бутан", "С│"Сжиженный │

│    │изобутано- │    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │вая        │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1265│Фракция    │301 │3.1   │В специали-│"Пентан",  │"Легко     │

│    │изопентано-│    │      │зированных │"С горки не│воспламеня-│

│    │вая        │    │      │цистернах  │спускать", │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Фракция ме-│305 │3.2   │Собственные│"Тетран",  │"Легко     │

│    │тилдигидро-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │пирановая  │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │(тетран)   │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Фракция ме-│904 │9.1   │В специали-│"Метилнаф- │"Прочие    │

│    │тилнафтали-│    │      │зированных │талин",    │опасные ве-│

│    │новая      │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │(фракция 1 │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │и 2 метил- │    │      │           │ки         │           │

│    │нафталино- │    │      │           │9          │           │

│    │вая)       │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Фракция ме-│904 │9.1   │В специали-│"Метилнаф- │"Прочие    │

│    │тилнафтали-│    │      │зированных │талин",    │опасные ве-│

│    │новая узкая│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1011│Фракция    │206 │2.3   │В специали-│"Бутан", "С│"Сжиженный │

│    │нормального│    │      │зированных │горки не   │газ", "Лег-│

│    │бутана     │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1265│Фракция    │301 │3.1   │В специали-│"Пентан",  │"Легко     │

│    │нормального│    │      │зированных │"С горки не│воспламеня-│

│    │пентана    │    │      │цистернах  │спускать", │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3295│Фракция    │301 │3.1   │В специали-│"Пентан",  │"Легко     │

│    │пентанизоп-│    │      │зированных │"С горки не│воспламеня-│

│    │ренцикло-  │    │      │цистернах  │спускать", │ется", "Не │

│    │пентадиено-│    │      │г/г, расс- │трафарет   │спускать с │

│    │вая        │    │      │читанных на│приписки   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1265│Фракция    │301 │3.1   │В специали-│"Пентан",  │"Легко     │

│    │пентановая │    │      │зированных │"С горки не│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │"Х", трафа-│спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│рет припис-│горки",    │

│    │           │    │      │давление   │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1265│Фракция    │301 │3.1   │В специали-│"Пентан",  │"Легко     │

│    │пентан-изо-│    │      │зированных │"С горки не│воспламеня-│

│    │пентановая │    │      │цистернах  │спускать", │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │"Х", трафа-│спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│рет припис-│горки",    │

│    │           │    │      │давление   │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Фракция пи-│315 │3.3   │В специали-│"Пипери-   │"Легко     │

│    │периленовая│    │      │зированных │лин", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"С горки не│ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г        │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │           │трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Фракция    │    │      │см. Ксилолы│           │           │

│    │п-ксилольна│    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Фракция по-│317 │3.2   │Собственные│"Алкилбен- │"Легко     │

│    │лиалкилбен-│    │      │цистерны   │зол", "Х", │воспламеня-│

│    │золов      │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные с уни- │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │версальным │           │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция    │206 │2.3   │В специали-│"Пропан",  │"Сжиженный │

│    │пропан-бу- │    │3     │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │тановая    │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция    │206 │231   │В специали-│"Пропан",  │"Сжиженный │

│    │пропан-бу- │    │3     │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │тан-пента- │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │новая      │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1978│Фракция    │206 │2.3   │В специали-│"Пропан",  │"Сжиженный │

│    │пропановая │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция    │206 │2.3   │В специали-│"Пропан",  │"Сжиженный │

│    │пропан-про-│    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │пиленовая  │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2821│Фракция фе-│608 │6.1   │Собственные│"Фенол",   │"Ядовито"  │

│    │нольная    │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1965│Фракция ши-│206 │2.3   │В специали-│"Бутан" или│"Сжиженный │

│    │рокая лег- │    │      │зированных │"Пропан",  │газ", "Лег-│

│    │ких углево-│    │      │цистернах  │"С горки не│ко воспла- │

│    │дородов    │    │      │г/г, расс- │спускать", │меняется", │

│    │(ШФЛУ)     │    │      │читанных на│трафарет   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │2, 3       │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Фракция    │314 │3.2   │Собственные│"Этилбен-  │"Легко     │

│    │этилбен-   │    │      │цистерны   │зол", "Х", │воспламеня-│

│    │зольная    │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Фракция    │305 │3.2   │В специали-│"Фракция   │"Легко     │

│    │эфиро-аль- │    │      │зированных │эфиро-аль- │воспламеня-│

│    │дегидная   │    │      │цистернах  │дегидная", │ется", "Не │

│    │           │    │      │г/г, расс- │"Х", "С    │спускать с │

│    │           │    │      │читанных на│горки не   │горки",    │

│    │           │    │      │давление   │спускать", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │трафарет   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Фтион      │314 │3.2   │В специали-│"Фтион",   │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Фтортрих-  │    │      │В специали-│"Хладон    │           │

│    │лорметан   │    │      │зированных │11", трафа-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │рет припис-│           │

│    │           │    │      │г/г, расс- │ки         │           │

│    │           │    │      │читанных на│           │           │

│    │           │    │      │давление   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1199│Фурфурол   │320 │3.3   │Собственные│"Фурфурол",│"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │ки         │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2398│Фэтерол    │    │      │см. Эфир   │           │           │

│    │           │    │      │метил-трет-│           │           │

│    │           │    │      │бутиловый  │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Хладон-11  │    │      │см. Фторт- │           │           │

│    │           │    │      │рихлорметан│           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Хладон-113 │    │      │см. Триф-  │           │           │

│    │           │    │      │тортрихло- │           │           │

│    │           │    │      │рэтан      │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1028│Хладон-12  │201 │2.1   │В специали-│"Хла-      │"Сжиженный │

│    │(дифтордих-│    │      │зированных │дон-12",   │газ",      │

│    │лорметан)  │    │      │цистернах  │трафарет   │"Спускать с│

│    │           │    │      │г/г, расс- │приписки   │горки осто-│

│    │           │    │      │читанных на│2          │рожно",    │

│    │           │    │      │давление   │           │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1030│Хладон-152А│    │      │см. Дифто- │           │           │

│    │(1,1-дифто-│    │      │рэтилен-1,1│           │           │

│    │рэтан)     │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2599│Хладон-503 │201 │2.1   │В специали-│"Хладон",  │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Не  │

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │г/г        │трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │2          │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1017│Хлор <*>   │203 │2.2   │В специали-│"Хлор",    │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │"Сжиженный │газ", "Ядо-│

│    │           │    │      │цистернах  │газ", "С   │вито", "Ед-│

│    │           │    │      │г/г, расс- │горки не   │кое", "Не  │

│    │           │    │      │читанных на│спускать", │спускать с │

│    │           │    │      │давление и │трафарет   │горки",    │

│    │           │    │      │оборудован-│приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ных теневым│2, 6а, 8   │1-1-3-1"   │

│    │           │    │      │кожухом    │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2075│Хлораль    │605 │6.1   │В специаль-│"Хлораль", │"Ядовито", │

│    │безводный  │    │      │ных цистер-│"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │ингибиро-  │    │      │нах г/г    │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │ванный     │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Хлорат-хло-│903 │9.1   │Собственные│"Хло-      │"Прочие    │

│    │рид каль-  │    │      │цистерны   │рат-хлорид │опасные ве-│

│    │ция, неза- │    │      │г/г или    │кальция",  │щества"    │

│    │мерзающий  │    │      │арендован- │"Х", трафа-│           │

│    │раствор    │    │      │ные        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2927│Хлорбен-   │616 │6.1   │В цистернах│"Хлорбен-  │"Ядовито", │

│    │заль[п-]   │    │      │г/г        │зальхло-   │"Едкое",   │

│    │хлорид     │    │      │           │рид", "Х", │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │трафарет   │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а, 8      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1134│Хлорбензол │318 │3.3   │Собственные│"Хлорбен-  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │зол", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2234│Хлорбензот-│318 │3.3   │В специали-│"Парахлор- │"Легко     │

│    │рифто-     │    │      │зированных │бензотриф- │воспламеня-│

│    │рид[п-]    │    │      │цистернах  │торид",    │ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2922│Хлорбензот-│804 │8.1   │В специали-│"Парахлор- │"Едкое",   │

│    │рихло-     │    │      │зированных │бензотрих- │"Ядовито"  │

│    │рид[п-]    │    │      │цистернах  │лорид",    │           │

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │           │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8, 6а      │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1916│Хлорекс    │606 │6.1   │Собственные│"Хлорекс", │"Ядовито", │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│"Легко     │

│    │           │    │      │г/г или    │рет припис-│воспламеня-│

│    │           │    │      │арендован- │ки         │ется",     │

│    │           │    │      │ные        │6а, 3      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1578│Хлорнитро- │    │      │см. Нитрох-│           │           │

│    │бензолы    │    │      │лорбензол  │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1992│Хлороргани-│312 │3.3   │В специали-│Наименова- │"Легко     │

│    │ческие от- │    │      │зированных │ние груза, │воспламеня-│

│    │ходы произ-│    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │водства    │    │      │г/г с верх-│рет припис-│"Ядовито", │

│    │хлоропрена │    │      │ним сливом │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3, 6а      │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1888│Хлороформ  │605 │6.1   │В специали-│"Хлоро-    │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │зированных │форм", "Х",│           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Хлорпарафин│    │      │В цистернах│"С" или    │           │

│    │           │    │      │с универ-  │"СТ"       │           │

│    │           │    │      │сальным    │           │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Хлорсинтэм │904 │9.1   │В специали-│"Хлорсин-  │"Прочие    │

│    │           │    │      │зированных │тэм", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2238│Хлортолуолы│318 │3.3   │В специали-│"Хлортолу- │"Легко     │

│    │           │    │      │зированных │ол", "Х",  │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2996│Хлорхолинх-│613 │6.1   │Собственные│"Хлорхо-   │"Ядовито"  │

│    │лорид,     │    │      │цистерны   │линхлорид",│           │

│    │раствор    │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1760│Холинхло-  │801 │8.1   │В специали-│"Холинхло- │"Едкое"    │

│    │рид, водный│    │      │зированных │рид", "Х", │           │

│    │раствор    │    │      │алюминиевых│трафарет   │           │

│    │           │    │      │цистернах  │приписки   │           │

│    │           │    │      │г/г        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Церезин    │    │      │В цистернах│"Т"        │           │

│    │петролатум-│    │      │с универ-  │           │           │

│    │ный неочи- │    │      │сальным    │           │           │

│    │щенный     │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1145│Циклогексан│305 │3.1   │Собственные│"Циклогек- │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │сан", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Циклогекса-│316 │3.3   │В специали-│"Циклогек- │"Легко     │

│    │нол        │    │      │зированных │санол",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │г/г с уст- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ройством   │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │для обогре-│3          │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1915│Циклогекса-│316 │3.3   │Собственные│"Циклогек- │"Легко     │

│    │нон        │    │      │цистерны   │санон",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Циклододе- │901 │9.1   │В специали-│"Изомеры", │"Прочие    │

│    │катриен    │    │      │зированных │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │изомеры    │    │      │цистернах  │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │г/г с уст- │ки         │           │

│    │           │    │      │ройством   │9          │           │

│    │           │    │      │для обогре-│           │           │

│    │           │    │      │ва         │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1840│Цинка хло- │801 │8.1   │Собственные│"Цинк хло- │"Едкое"    │

│    │рид, раст- │    │      │цистерны   │ристый",   │           │

│    │вор        │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1719│Щелочной   │809 │8.2   │Собственные│"ЩСПК",    │"Едкое"    │

│    │сток произ-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │водства    │    │      │г/г или    │рет припис-│           │

│    │капролакта-│    │      │арендован- │ки         │           │

│    │ма (ЩСПК)  │    │      │ные        │8          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Экстракт   │807 │6.1   │Собственные│"Экстракт  │"Ядовито"  │

│    │ароматичес-│    │      │цистерны   │фенольный",│           │

│    │кий феноль-│    │      │г/г или    │"Х", трафа-│           │

│    │ный        │    │      │арендован- │рет припис-│           │

│    │           │    │      │ные        │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Экстракт   │    │      │Собственные│"Экстракт  │           │

│    │дубильный, │    │      │цистерны   │дубильный",│           │

│    │жидкий     │    │      │г/г с ниж- │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │ним сливом │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2294│Экстралин  │608 │6.1   │Собственные│"Экстра-   │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │цистерны   │лин", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3052│Экстранол  │904 │9.1   │В цистернах│"СТ" или   │"Прочие    │

│    │           │    │      │с универ-  │"Т"        │опасные ве-│

│    │           │    │      │сальным    │9          │щества"    │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Эмульгатор │902 │9.1   │Собственные│"ОП-4",    │"Прочие    │

│    │ОП-4       │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│щества"    │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Эмульгатор │316 │3.3   │В цистернах│"Х", трафа-│"Легко     │

│    │ОП-7,      │    │      │с универ-  │рет припис-│воспламеня-│

│    │ОП-10,     │    │      │сальным    │ки         │ется",     │

│    │ОП-3Э      │    │      │сливным    │3          │"Прикрытие │

│    │           │    │      │прибором   │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Эмульгатор │315 │3.1   │Собственные│Наименова- │"Легко     │

│    │Ринго ЭМ   │    │      │цистерны   │ние груза, │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │           │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Эмульсолы  │    │      │Собственные│"Эмульсол",│           │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Эмультал   │    │      │Собственные│"Эмультал",│           │

│    │           │    │      │цистерны   │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2023│Эпихлоргид-│312 │6.1   │В специали-│"Эпихлор-  │"Ядовито", │

│    │рин        │    │      │зированных │гидрин",   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1037│Этил хло-  │205 │2.3   │В специали-│"Хлорэтил",│"Сжиженный │

│    │ристый     │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │           │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │ратие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2270│Этиламин,  │303 │3.1   │Собственные│"Этиламин",│"Легко вос-│

│    │водный рас-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│пламеняет- │

│    │твор с мас-│    │      │г/г или    │рет припис-│ся", "Ядо- │

│    │совой долей│    │      │арендован- │ки         │вито",     │

│    │этиламина  │    │      │ные        │           │"Прикрытие │

│    │не менее   │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

│    │50%, но не │    │      │           │           │           │

│    │более 70%  │    │      │           │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2272│Этилани-   │608 │6.1   │В специали-│"N-этилани-│"Ядовито"  │

│    │лин[N-]    │    │      │зированных │лин", "Х", │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1173│Этилацетат │306 │3.2   │Собственные│"Этилаце-  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │тат", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1175│Этилбензол │314 │3.2   │Собственные│"Этилбен-  │"Легко     │

│    │           │    │      │цистерны   │зол", "Х", │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │ные        │3, 6а      │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1891│Этилбромид │605 │6.1   │В специали-│"Этилбро-  │"Ядовито"  │

│    │           │    │      │зированных │мид", "Х", │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1038│Этилен,    │204 │2.3   │В специали-│"Этилен",  │"Сжиженный │

│    │жидкий <*> │    │      │зированных │"С горки не│газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │спускать", │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │трафарет   │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │2, 3       │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │3/3-3-3-1" │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2810│Этиленгли- │615 │6.1   │Собственные│"Этиленгли-│"Ядовито"  │

│    │коль       │    │      │цистерны   │коль", "Х",│           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1604│Этилендиа- │311 │8.2   │В специали-│"Этилендиа-│"Едкое",   │

│    │мин        │    │      │зированных │мин", "Х", │"Легко     │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │ется",     │

│    │           │    │      │           │8, 3       │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1040│Этиленоксид│207 │2.4   │В специали-│"Этиленок- │"Сжиженный │

│    │           │    │      │зированных │сид", "С   │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │горки не   │ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │           │2, 3, 6а   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │           │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1135│Этиленхлор-│312 │6.1   │В специали-│"Этиленх-  │"Ядовито", │

│    │гидрин     │    │      │зированных │лоргидрин",│"Прикрытие │

│    │           │    │      │цистернах  │"Х", трафа-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │г/г        │рет припис-│           │

│    │           │    │      │           │ки         │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Этилкарби- │904 │9.1   │Собственные│"Этилкарби-│"Прочие    │

│    │тол        │    │      │цистерны   │тол", "Х", │опасные ве-│

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │щества"    │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Этилсили-  │315 │3.3   │Собственные│"Этилсили- │"Легко     │

│    │кат-32     │    │      │цистерны   │кат", "Х", │воспламеня-│

│    │Этилсили-  │    │      │г/г        │трафарет   │ется",     │

│    │кат-40     │    │      │           │приписки   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1594│Этилсуль-  │611 │6.1   │В специали-│"Этилсуль- │"Ядовито"  │

│    │фат        │    │      │зированных │фат", "Х", │           │

│    │           │    │      │цистернах  │трафарет   │           │

│    │           │    │      │г/г        │приписки   │           │

│    │           │    │      │           │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2754│Этилтолуи- │608 │6.1   │Собственные│"Этилтолуи-│"Ядовито"  │

│    │дины       │    │      │цистерны   │дин", "Х", │           │

│    │           │    │      │г/г или    │трафарет   │           │

│    │           │    │      │арендован- │приписки   │           │

│    │           │    │      │ные        │6а         │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1171│Этилцелло- │316 │3.3   │Собственные│"Этилцелло-│"Легко     │

│    │зольв      │    │      │цистерны   │зольв",    │воспламеня-│

│    │           │    │      │г/г или    │"Х", трафа-│ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │рет припис-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные        │ки         │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    │Эфир N 2   │    │      │В специали-│"Эфир N 2",│           │

│    │           │    │      │зированных │"Х", трафа-│           │

│    │           │    │      │алюминиевых│рет припис-│           │

│    │           │    │      │цистернах  │ки         │           │

│    │           │    │      │г/г        │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Эфир ви-   │305 │3.2   │Собственные│"Эфир ви-  │"Легко     │

│    │нил-Н-бути-│    │      │цистерны   │нил-Н-бути-│воспламеня-│

│    │ловый      │    │      │г/г или    │ловый",    │ется",     │

│    │           │    │      │арендован- │"Х", трафа-│"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с уни- │рет припис-│0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │версальным │ки         │           │

│    │           │    │      │сливным    │3          │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1159│Эфир дии-  │306 │3.1   │Собственные│"Эфир дии- │"Легко     │

│    │зопропило- │    │      │цистерны   │зопропило- │воспламеня-│

│    │вый        │    │      │г/г        │вый", "Х", │ется",     │

│    │           │    │      │           │трафарет   │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │приписки   │3/0-0-1-0" │

│    │           │    │      │           │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1033│Эфир диме- │206 │2.3   │В специали-│"Эфир диме-│"Сжиженный │

│    │тиловый    │    │      │зированных │тиловый",  │газ", "Лег-│

│    │           │    │      │цистернах  │"С горки не│ко воспла- │

│    │           │    │      │г/г, расс- │спускать", │меняется", │

│    │           │    │      │читанных на│трафарет   │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │приписки   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │2, 3       │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │           │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-3-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1155│Эфир диэти-│301 │3.1   │В специали-│"Эфир эти- │"Легко     │

│    │ловый (эфир│    │      │зированных │ловый",    │воспламеня-│

│    │этиловый)  │    │      │цистернах  │"Х", "С    │ется",     │

│    │<**>       │    │      │г/г, расс- │горки не   │"Ядовито", │

│    │           │    │      │читанных на│спускать", │"Не спус-  │

│    │           │    │      │давление   │трафарет   │кать с гор-│

│    │           │    │      │           │приписки   │ки", "Прик-│

│    │           │    │      │           │3, 6а      │рытие      │

│    │           │    │      │           │           │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3271│Эфир мети- │316 │3.3   │В специали-│"МЭАУК",   │"Легко     │

│    │ловый аце- │    │      │зированных │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │тоуксусной │    │      │цистернах  │рет припис-│ется",     │

│    │кислоты    │    │      │г/г        │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │           │3          │0-0-1-0"   │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│2398│Эфир ме-   │301 │3.1   │Собственные│"МТБЭ",    │"Легко     │

│    │тил-третбу-│    │      │цистерны   │"Х", трафа-│воспламеня-│

│    │тиловый    │    │      │г/г или    │рет припис-│ется",     │

│    │(МТБЭ)     │    │      │арендован- │ки         │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ные с уни- │3          │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │версальным │           │           │

│    │           │    │      │сливным    │           │           │

│    │           │    │      │прибором   │           │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1268│Эфир нетро-│301 │3.2   │В цистернах│"Бензин",  │"Легко     │

│    │лейный     │    │      │с верхним  │"Бен-      │воспламеня-│

│    │           │    │      │сливом или │зин-нефть",│ется",     │

│    │           │    │      │универсаль-│"С" или    │"Прикрытие │

│    │           │    │      │ным сливным│"СТ"       │0-0-1-0"   │

│    │           │    │      │прибором   │3          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│3082│Эфиры мети-│901 │9.1   │Собственные│"Эфиры ме- │"Прочие    │

│    │ловые син- │    │      │цистерны   │тиловые    │опасные ве-│

│    │тетические │    │      │г/г или    │СЖК", "Х", │щества"    │

│    │жирных кис-│    │      │арендован- │трафарет   │           │

│    │лот фракции│    │      │ные        │приписки   │           │

│    │С10 - С18  │    │      │           │9          │           │

├────┼───────────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│1993│Эфиры мети-│316 │3.3   │В специали-│"Эфиры ме- │"Легко     │

│    │ловые син- │    │      │зированных │тиловые    │воспламеня-│

│    │тетические │    │      │цистернах  │СЖК", "Х", │ется",     │

│    │жирных кис-│    │      │г/г из алю-│трафарет   │"Прикрытие │

│    │лот фракции│    │      │миния      │приписки   │0-0-1-0"   │

│    │С7 - С9    │    │      │           │3          │           │

└────┴───────────┴────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Примечания. 1. В графе 2 "Наименование груза" грузы, отмеченные знаком "<*>", разрешается перевозить только в сопровождении проводников г/г, грузы, отмеченные знаком "<**>", перевозятся в специализированных цистернах, рассчитанных на давление и имеющих теневую защиту.

2. В графе 3 "Номер аварийной карточки" указаны номера аварийных карточек на грузы, включенные в "Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуации с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам", издание 1997 года.

3. В графе 4 "Класс, подкласс опасности" цифры означают: первая - класс, вторая - подкласс опасности.

4. В графе 5 "В каких цистернах разрешается перевозить" указаны типы цистерн.

5. В графе 6 "Специальные трафареты на цистерне. Знаки опасности" указаны наименования грузов, знаки "С" - светлые нефтепродукты, "Т" - темные нефтепродукты, "X" - химические грузы, "П" - пищевые грузы, цифры - номера знаков опасности согласно приложению 6, рис. П.6.1 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам и ГОСТ 19433-88.

6. В графе 7 "Штемпеля на перевозочных документах" указаны наименования штемпелей, характеризующих опасность грузов. Штемпель "Прикрытие" обозначает минимальное число физических вагонов прикрытия: первая цифра - от ведущего локомотива; вторая цифра - от подталкивающего локомотива на твердом топливе, со знаком "<*>" - от всех подталкивающих локомотивов; третья цифра - от вагонов с людьми; четвертая цифра - от локомотивов на твердом топливе при маневрах; знак "0" - прикрытия не требуется.

Приложение N 2

к Правилам перевозок грузов

наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного

типа для перевозки нефтебитума

железнодорожным транспортом

                      СВИДЕТЕЛЬСТВО N ____

      О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

                         ОПАСНОГО ГРУЗА

                (действительно на одну перевозку)

    Настоящее  свидетельство  подтверждает,   что   вагон-цистерна

N _____________ построен

_________________________________________________________________,

             (дата и место постройки и наименование

                    предприятия-изготовителя)

    капитальный ремонт  и  техническое  освидетельствование  котла

_________________________________________________________________,

  (дата, место или условный номер вагоноремонтного предприятия,

   дата и место производства технического освидетельствования

       котла, арматуры и универсального сливного прибора)

    деповский ремонт и техническое освидетельствование котла _____

_________________________________________________________________,

  (дата, место или условный номер вагоноремонтного предприятия,

             дата и место производства технического

                   освидетельствования котла)

    по техническому   состоянию  котла,  арматуры,  универсального

сливного прибора,  включая рабочее и конструктивное  оборудование,

исправны   и   гарантируется   безопасная   перевозка  до  станции

__________________________________________________________________

       (наименование опасного груза и номер по списку ООН)

железнодорожным транспортом.

"__" _______________ 20__ г.

    Грузоотправитель, ответственный   за   техническое   состояние

вагона-цистерны

(_______________) (____________________)

    (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение N 3

к Правилам перевозок грузов

наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного

типа для перевозки нефтебитума

железнодорожным транспортом

РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЦИСТЕРН

Максимальная степень заполнения цистерн не должна превышать грузоподъемность цистерн:

для легковоспламеняющихся жидкостей, не обладающих ядовитыми, едкими или другими опасными свойствами, в цистернах, снабженных компенсаторами давления с предохранительным клапаном или без него:

степень заполнения = или объема;

для ядовитых или едких веществ (независимо от того, являются ли они легковоспламеняющимися или нет), в цистернах, снабженных компенсаторами давления с предохранительным клапаном или без него:

степень заполнения = или объема;

для легковоспламеняющихся жидкостей, слабых кислот и щелочей в закрытых цистернах:

степень заполнения = или объема;

для ядовитых веществ, крепких кислот и щелочей в закрытых цистернах:

степень заполнения = или объема;

где - средний коэффициент расширения объема жидкости при температуре 15 град. С, т.е. при повышении ее максимум на 35 град. С, определяемый по формуле,

d15 - плотность жидкости при температуре 15 град. С;

d50 - плотность жидкости при температуре 50 град. С;

tF - средняя температура жидкости во время налива.

В случае, если давление пара (абсолютное) выше 1,75 бар, при температуре 50 град. С, при заполнении герметично закрытых цистерн:

метилформиатом и другими жидкостями с коэффициентом расширения объема от 150 x 1Е(-5) до 180 x 1Е(-5) допускается заполнение не более 91% объема;

ацетальдегидом и другими жидкостями с коэффициентом расширения объема от 180 х 1Е(-5) до 230 х 1Е(-5) допускается заполнение не более 90% объема.

По приведенным формулам рассчитывается и степень заполнения жидкими грузами цистерн, отправляемых на экспорт в бесперегрузочном сообщении, а также специализированных контейнеров-цистерн.

Приложение N 4

к Правилам перевозок грузов

наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного

типа для перевозки нефтебитума

железнодорожным транспортом

                                                      Форма ГУ-27а

                                                         накладная

                                                      N __________

                                                 грузовой скорости

                             МЕТАНОЛ

                         ---------------

                         ЯД - ОГНЕОПАСНО

 ----------------------------------------------------------------

                Перевозится в сопровождении охраны

┌────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────┬───────┐

│По плану N _____________________│    N   │Грузо- │Колич.│Тип    │

│Погрузка назначена на __________│цистерны│подъем-│осей  │цистер-│

│                      (прописью)│        │ность  │      │ны     │

│                                │        │       │      │       │

│число ______ мес.    ___________│        │       │      │       │

│"__"____ 20__ г. Нач. ст. ______│        │       │      │       │

│                          (под- │        │       │      │       │

│                          пись) │        │       │      │       │

├────────────────────────────────┼────────┴───────┴──────┴───────┤

│Станция отправления             │Станция назначения             │

│                                │С подачей на подъездной путь   │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Отправитель                     │Получатель                     │

│(полное наименование)           │(полное наименование)          │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Его почтовый                    │Его почтовый                   │

│адрес                           │адрес                          │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

        НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА         │    Вес груза, определенный

                                   │      отправителем (в кг)

───────────────────────────────────┼──────────────────────────────

             МЕТАНОЛ               │

───────────────────────────────────┼──────────────────────────────

          ЗПУ отправителя          │      Тарифные отметки:

───────────────────────────────────┤

                                   │    Группа.   Поз.    Схема.

                                   ├───────────────┬───────┬──────

Должность и фамилия _______________│Расчет платежей│  Руб. │  Коп.

отправителя            (подпись    │  за ____ км   │       │

                     отправителя)  │               │       │

────────────────┬──────────────────┼─────┬─────────┼───────┼──────

   Взыскано     │                  │Пла- │Провозная│       │

при отправлении │                  │тежи │ плата   │       │

                │                  │     ├─────────┼───────┼──────

(сумма прописью)│Уполномоченное    │     │         │       │

                │перевозчиком      │     │         │       │

   Чеком N      │лицо _____________│     ├─────────┼───────┼──────

                │       (подпись   │     │         │       │

________________│      разборчиво) │     │         │       │

  наличными <*> │                  │     │         │       │

────────────────┼──────────────────┼─────┴─────────┼───────┼──────

   Взыскано     │                  │ВСЕГО          │       │

при отправлении │                  ├───────────────┼───────┼──────

                │                  │При отправлении│       │

(сумма прописью)│                  │               ├───────┼──────

                │                  │При выдаче     │       │

   Чеком N      │Перевозчик _______│               │       │

                │          (подпись│               │       │

________________│           разбор-│               │       │

  наличными <*> │            чиво) │               │       │

────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────┴──────

    --------------------------------

    <*> Ненужное зачеркнуть.

    Накладные заполняются  на  пишущей  машинке,  штемпелями   или

чернилами.  Накладные с подчистками,  помарками,  исправлениями, а

также заполненные карандашом не принимаются.

    Грузоотправитель в  соответствии  с  Уставом  железнодорожного

транспорта  Российской  Федерации  несет  ответственность  за  все

последствия   искажения  наименования  груза, неполноты  сведений,

указанных им в накладной.

                                            Форма ГУ-27б

  Для перевозки                                Накладная

порожней цистерны                              N _______

                             МЕТАНОЛ

                         ---------------

                         ЯД - ОГНЕОПАСНО

─────┬─────────┬────────┬─────┬───────────────────────────────────

N    │Грузо-   │Количес-│Тип  │Станция назначения

цис- │подъем-  │тво осей│цис- │

терны│ность    │        │терны│

─────┼─────────┼────────┼─────┼───────────────────────────────────

     │         │        │     │С подачей на подъездной путь

─────┴─────────┴────────┴─────┤

Станция отправления           │___________________________________

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Отправитель                   │Получатель

(полное наименование)         │(полное наименование)

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Его почтовый                  │Его почтовый

адрес                         │адрес

──────────────────────────────┴───────────────────────────────────

Порожняя цистерна после слива метанола направляется к пункту

приписки за ЗПУ отправителя

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Должность и фамилия

отправителя                         ______________________________

                                         (подпись отправителя)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

     РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА ПОРОЖНЕЙ ЦИСТЕРНЫ ПОСЛЕ СЛИВА МЕТАНОЛА

    Цистерна N  __________  прибыла  со   ст.   _____________   по

накладной N ______________ от "__" ______________ 20 __ г.

    Цистерна слита, промыта, промывная вода удалена полностью

    Отличительная окраска  цистерны  и предупредительные трафареты

об опасности,  а также трафареты приписки  соответствуют  правилам

перевозки метанола.

    Грузоотправителем крышка цистерны плотно закрыта на  исправной

прокладке, предохранительный кожух укреплен проволочной закруткой,

наложены ____ ЗПУ с контрольными знаками ___ "__" _______ 20__ г.

                                                (дата осмотра)

    Перевозчик                  Представитель грузоотправителя

____________________           ___________________________________

    (подпись)                          (должность, подпись)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

                  Календарные штемпеля о времени

──────────────────────────────────┬───────────────────────────────

                                  │

                                  │

                                  │

                                  │

        Отправления цистерны      │       Прибытия цистерны

──────────────────────────────────┴───────────────────────────────

    Накладные заполняются   на  пишущей  машинке,  штемпелями  или

чернилами.  Накладные с подчистками,  помарками,  исправлениями, а

также заполненные карандашом не принимаются.

    Грузоотправитель в  соответствии  с  Уставом  железнодорожного

транспорта  Российской  Федерации  несет  ответственность  за  все

последствия искажения  или  неполноты  сведений,  указанных  им  в

накладной.