Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 1993 г. N 277

------------------------------------------------------------------

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ

от 18 мая 1993 г. N 24

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93,

зарег. в Минюсте РФ 25.01.94 N 471)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО

ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В связи с переходом предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) на рыночные отношения Научно-исследовательским институтом коммунального водоснабжения и очистки воды Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова) разработаны с учетом замечаний и предложений предприятий ВКХ, заинтересованных министерств и ведомств "Правила предоставления услуг по водоснабжению и канализации в Российской Федерации", которые предусматривают права абонентов на предоставление им услуг надлежащего качества и в установленные сроки с обеспечением при этом безопасности жизни населения, приказываю:

1. Утвердить "Правила предоставления услуг по водоснабжению и канализации в Российской Федерации", согласованные в установленном порядке с Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, Государственным комитетом Российской Федерации по санитарно-эпидемиологическому надзору, Службой противопожарных и аварийно-спасательных работ Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2. Управлению водообеспечения и экологии (Вахрушеву) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 1992 г. N 305 "О государственной регистрации ведомственных нормативных актов" до 20 мая с.г. направить "Правила" для государственной регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Институт НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова (Разумовскому) после государственной регистрации "Правил" подготовить типографское издание и разослать предприятиям ВКХ, другим заинтересованным предприятиям и организациям.

4. Распространить действие указанных "Правил" по всей территории Российской Федерации с обязательным их выполнением предприятиями ВКХ и всеми абонентами независимо от форм собственности.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление водообеспечения и экологии (Вахрушев).

Председатель Комитета

Российской Федерации

по муниципальному хозяйству

В.М.ДОЛГОВ

Утверждены

Приказом Комитета

Российской Федерации

по муниципальному

хозяйству

от 18 мая 1993 года

Согласованы

с Министерством финансов

Российской Федерации,

Государственным комитетом

Российской Федерации

по антимонопольной политике

и поддержке новых

экономических структур,

Государственным комитетом

санитарно-эпидемиологического

надзора Российской Федерации,

Службой противопожарных и

аварийно-спасательных работ

МВД России

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

Правила предоставления услуг по водоснабжению и канализации в Российской Федерации Комитет Российской Федерации по муниципальному хозяйству, НИИ КВОВ.

Регулируют отношения между предприятиями водопроводно - канализационного хозяйства населенных пунктов (предприятиями ВКХ) и абонентами. Определяют порядок присоединения объектов к системам водоснабжения и канализации, учета количества отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, расчетов за пользование питьевой водой, прием и отведение сточных вод, условия прекращения подачи питьевой воды (приема сточных вод), а также права, обязанности и ответственность предприятий ВКХ и абонентов.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

Предназначены для работников предприятий водопроводно - канализационного хозяйства, обслуживающих населенные пункты, и всех категорий абонентов.

1. Общие положения

1.1. Правила предоставления услуг по водоснабжению и канализации в Российской Федерации (Правила) регулируют отношения между абонентами и предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства, именуемыми в дальнейшем "предприятия ВКХ", в сфере оказания услуг по водоснабжению и канализации населенных пунктов и разработаны на основе действующего гражданского законодательства и других правовых актов.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

1.2. Правила предусматривают права абонентов на предоставление им услуг надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечение при этом безопасности их жизни и здоровья, на получение информации об услугах предприятия ВКХ и их исполнителях, определяет порядок присоединения объектов к системам водоснабжения и канализации, установки и эксплуатации приборов учета воды и ее учет, расчеты за пользование питьевой водой и прием сточных вод, обязанности сторон, гарантии и имущественную ответственность исполнителей, а также механизм реализации указанных прав и соответствующих требований.

1.3. Правила действуют на всей территории Российской Федерации и обязательны для предприятий ВКХ, обслуживающих населенные пункты, а также для всех абонентов независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

1.4. Абонентами являются предприятия, организации, учреждения различных форм собственности, непосредственно присоединенные согласно настоящим Правилам к системам водоснабжения и / или канализации населенных пунктов, заключившие договор с предприятиями ВКХ и несущие ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

1.5. Субабонентами являются предприятия различных форм собственности, организации и учреждения, а также жилищные товарищества, объединения собственников приватизированного жилья, получающие воду от водопроводных сетей и сбрасывающие сточные воды в канализационные сети абонента предприятия ВКХ.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

1.6. Вода питьевого качества из системы водоснабжения населенных пунктов, в дальнейшем "вода питьевая", отпускается прежде всего для хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых нужд населения, предприятий пищевой промышленности и в исключительных случаях - при установленной предприятием ВКХ технической возможности для технологических нужд промышленных и иных предприятий, а также для тушения пожаров на основании договоров, заключенных между предприятием ВКХ, промышленными и иными предприятиями.

1.7. Системы канализации населенных пунктов предназначены для приема, отведения и очистки бытовых сточных вод. Прием производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов может быть допущен предприятием ВКХ в исключительных случаях, исходя из проектной мощности очистных сооружений, при обязательном выполнении абонентами действующих правил и технических условий приема сточных вод предприятий и организаций в системы канализации населенных пунктов.

1.8. К договору (см. Приложение), заключенному между абонентами и предприятием ВКХ, должны быть приложены водохозяйственный балансовый расчет, обосновывающий количество и качество необходимой абоненту воды, структурные схемы водоснабжения и канализации, а также план организационно - технических мероприятий по сокращению объемов водопотребления и водоотведения и соблюдению нормативов сброса загрязняющих веществ с указанием сроков реализации мероприятий, должностных лиц, ответственных за их выполнение, и источников финансирования.

1.9. Ответственность за техническое состояние и обслуживание водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств на них между предприятием ВКХ и абонентами определяется условиями хозяйственного ведения сетей, устанавливается по колодцу (или камере), к которому подключены устройства и сооружения для присоединения абонента к наружной водопроводной или канализационной сети, и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения ответственности сторон.

Наружные сети и колодец (или камера) на точке подключения находятся в хозяйственном ведении и обслуживании предприятия ВКХ.

Устройства и сооружения для присоединения абонента к колодцу (или камере) на наружной сети, а также внутриквартальные, внутриплощадочные, внутридворовые и внутридомовые водопроводные и канализационные сети, сооружения и устройства на них, водопроводные вводы и канализационные выпуски, насосные станции подкачки, локальные очистные сооружения и др. находятся в хозяйственном ведении и обслуживании абонентов.

Внутриквартальные водопроводные сети, размещенные в каналах теплосети, обслуживаются организациями, у которых они находятся в хозяйственном ведении.

При установке на центральных тепловых пунктах насосов для повышения давления питьевой воды во внутриквартальных и внутридомовых водопроводных сетях затраты на их содержание возмещаются владельцами объектов водообеспечения в соответствии с заключенными договорами.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

1.10. Абонент по требованию предприятия ВКХ при наличии установленной предприятием ВКХ технической возможности разрешает присоединение к находящимся в хозяйственном ведении и обслуживании абонента водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам других абонентов (субабонентов) с условием разделения границ технического обслуживания между абонентом и субабонентом.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

1.11. Субабоненты заключают договор на пользование питьевой водой и сброс сточных вод с абонентом предприятия ВКХ. Все сведения о субабонентах с указанием их наименования, ведомственной принадлежности, сведений о расходе питьевой воды и сточных вод, о наличии водосчетчиков (подводосчетчиков) и других данных согласно п. 1.8. Правил приводятся абонентом в приложении к договору, заключенному между абонентом и предприятием ВКХ.

1.12. Увеличение или уменьшение абонентом расхода воды или количества отводимых сточных вод, увеличение количества и концентрации загрязнений в отводимых сточных водах сверх обусловленных в договоре, реконструкция или ввод в эксплуатацию новых водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, присоединение новых субабонентов, изменение схем и обвязки водомерного узла, замена водосчетчиков допускаются только с разрешения предприятия ВКХ после согласования предполагаемых изменений и внесения соответствующих дополнений в ранее заключенный договор или заключения нового договора.

При обнаружении представителем предприятия ВКХ нарушений абонентом перечисленных условий расчеты с абонентом производятся в соответствии с п. п. 2.27, 4.3 и 4.8 Правил.

1.13. В случае установленной предприятием ВКХ технической возможности использования для технологических нужд промышленных предприятий воды из других источников водоснабжения местная администрация в соответствии со своими полномочиями вправе предложить предприятиям в согласованный срок построить собственными силами и на собственные средства производственный водопровод. По истечении этого срока предприятие ВКХ отказывает предприятиям в отпуске питьевой воды на технологические нужды или ограничивает им отпуск питьевой воды, исходя из своих технологических возможностей.

1.14. Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию государственных, акционерных и других предприятий и организаций различных форм собственности предприятие ВКХ по договору, заключенному между предприятием ВКХ и этими предприятиями, определяет:

лимит и условия отпуска питьевой воды;

лимит на прием в системы канализации производственных сточных вод и требования к количеству и концентрации содержащихся в них загрязняющих веществ в соответствии с действующими правилами и техническими условиями приема сточных вод предприятий и организаций в системы канализации населенных пунктов;

срок действия согласованных лимитов.

1.15. Предприятие ВКХ применяет повышенные тарифы за сверхлимитное водопотребление и водоотведение, а также за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в соответствии с действующим законодательством.

1.16. При выполнении настоящих Правил следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов, утвержденными приказом по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 30 марта 1977 г. N 164.

1.17. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, с учетом дополнительных требований, учитывающих местную специфику и особенности предоставления услуг по водоснабжению и канализации, определяются местной администрацией, а также в договоре между предприятием ВКХ и абонентом.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

1.18. Споры между предприятием ВКХ и абонентами разрешаются в органах местной администрации и арбитражных судах в установленном законом порядке.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2. Присоединение объектов к системам водоснабжения

и канализации населенных пунктов

2.1. На присоединение к системам водоснабжения и канализации населенных пунктов новых объектов или на увеличение объема подачи питьевой воды и отведения сточных вод по существующим устройствам и сооружениям для присоединения заказчик или абонент обязан получить разрешение и технические условия на присоединение независимо от ведомственной принадлежности водопроводных и канализационных сетей и устройств, к которым производится присоединение.

Разрешение и технические условия выдаются по поручению местной администрации предприятием ВКХ.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.2. Для получения разрешения и технических условий на присоединение заказчик или абонент представляет в предприятие ВКХ заявку с приложением паспорта водного хозяйства, плана участка на геодезической подоснове с нанесением всех инженерных коммуникаций, характеристики присоединяемого объекта (назначение, высота или этажность зданий, перечень субабонентов и др.).

2.3. Предприятие ВКХ после получения заявки выдает в срок до 15 дней технические условия на присоединение к системам водоснабжения и канализации с указанием срока действия выданных технических условий.

2.4. Технические условия на присоединение к коммунальным системам водоснабжения и канализации определяют:

место присоединения к системам водоснабжения и канализации (адрес, номер колодца или камеры);

порядок согласования проектной документации с учетом действующих нормативных документов;

срок действия технических условий;

ведомственную принадлежность проектируемых (реконструируемых) устройств и сооружений для присоединения и границы раздела сетей предприятия ВКХ и заказчика;

специальные технические требования к устройствам и сооружениям для присоединения.

Кроме того, в технических условиях по устройствам и сооружениям для присоединения дополнительно приводятся следующие данные:

по системам водоснабжения:

расчетный напор в месте присоединения;

требования к контрольно-измерительной аппаратуре и устройству водомерного узла;

количество водопроводных вводов;

максимальное количество отпускаемой воды и режим водопотребления;

требования к устройству резервуаров;

по системам канализации:

отметка лотков в месте присоединения к системе канализации;

количество, состав и концентрация загрязняющих веществ, а также режим приема отводимых сточных вод;

требования к устройству для отбора проб и измерений расхода сточных вод.

2.5. Предприятие ВКХ по согласованию с местной администрацией вправе отказать заказчику в выдаче разрешения и технических условий на присоединение новых объектов или абоненту - на увеличение объемов подачи питьевой воды (приема сточных вод) по существующим устройствам и сооружениям для присоединения при недостаточной мощности систем водоснабжения и канализации населенного пункта, а также при отсутствии финансовых средств на развитие систем водоснабжения и канализации, в том числе на их проектирование, строительство и материально-техническое обеспечение.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.6. Предприятие ВКХ по согласованию с местной администрацией вправе выдать разрешение и технические условия на присоединение заказчикам или абонентам, изъявившим согласие на долевое участие в финансировании развития систем водоснабжения и канализации населенного пункта и (или) на выполнение собственными силами и средствами работ по возведению водопроводных (канализационных) мощностей, необходимых для нормального водоснабжения (приема, отведения и очистки сточных вод) проектируемого объекта или отпуска абоненту питьевой воды (приема сточных вод) в увеличенном объеме.

При этом предприятие ВКХ по согласованию с местной администрацией вправе предложить заказчику (абоненту) выполнение проектных и строительных работ по бурению и обустройству скважин, возведению новых водозаборных узлов, реконструкции действующих сооружений, увеличению производительности очистных и насосных станций, прокладке водопроводных и канализационных сетей и др. сооружений в населенном пункте.

Разногласия между предприятием ВКХ и заказчиком (абонентом) по выдаче разрешения и технических условий разрешаются местной администрацией.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.7. Проект на устройства и сооружения для присоединения к системе водоснабжения должен содержать:

выкопировку из плана населенного пункта в масштабе не менее 1 : 2000;

генеральный план участка в масштабе не менее 1 : 500 со всеми проектируемыми и существующими подземными сооружениями и указанием глубины их заложения, согласованный с владельцами подземных коммуникаций;

профили, схемы расстановки запорной и другой арматуры, пожарных гидрантов, а также спецификацию на сооружения и оборудование;

план помещения с водомерным узлом нижнего (подвального) этажа здания в масштабе 1 : 50 или 1 : 100 с нанесенными водопроводными сетями и устройствами;

рабочие чертежи врезки водопроводного ввода и водомерного узла в масштабе 1 : 10 или 1 : 20;

расчетно-пояснительную записку с балансом расходования питьевой воды на хозяйственно-питьевые и производственно - технические нужды и указанием максимального суточного и часового расхода питьевой воды.

2.8. Проект на устройства и сооружения для присоединения к системе канализации должен содержать:

выкопировку из плана населенного пункта в масштабе не менее 1 : 2000 с горизонтами;

генеральный план участка в масштабе не менее 1 : 500 со всеми проектируемыми и существующими подземными сооружениями с указанием глубины их заложения, согласованной с владельцами подземных коммуникаций;

профили проектируемых канализационных линий с указанием гидрогеологических условий, диаметра труб, отметок поверхности земли и заложения труб как проектируемых, так и существующих, мест и отметок пересечения с подземными сооружениями с указанием их размеров. Профили представляются в масштабе 1 : 100 по вертикали и 1 : 500 по горизонтали;

рабочие чертежи проектируемых канализационных сооружений (колодца присоединения и др.);

расчетно-пояснительную записку с указанием: количества сточных вод, состава и степени их загрязнения, локальных очистных сооружений и эффективности их работы, расчетных диаметров и уклонов труб, месторасположения выпусков, а также наполнения и скорости течения сточных вод.

2.9. Предприятие ВКХ рассматривает представленный на согласование проект на устройства и сооружения для присоединения и выдает по нему заключение в двухнедельный срок, а в отдельных случаях при необходимости проведения натурных обследований и измерений - до 30 дней. При этом предприятие ВКХ должно проверить соответствие разработанного проекта ранее выданным техническим условиям и настоящим правилам. Ответственность за соответствие разработанного проекта требованиям нормативных документов несет проектная организация.

2.10. Все изменения, вносимые в проектные решения в процессе проектирования, и отступления от выданных условий на устройства и сооружения для присоединения подлежат дополнительному согласованию с предприятием ВКХ.

2.11. Один экземпляр согласованного предприятием ВКХ проекта на устройства и сооружения для присоединения возвращается заказчику или проектной организации, второй используется при осуществлении технического надзора за строительством и приемкой в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения.

2.12. Работы по подготовке и выдаче технических условий и согласованию проектов на устройства и сооружения для присоединения оплачиваются абонентом.

2.13. Все работы по возведению и реконструкции устройств и сооружений для присоединения производятся силами и на средства заказчика под техническим надзором предприятия ВКХ. Между заказчиком и предприятием ВКХ должен быть заключен договор для ведения надзора за строительством и предусмотрены соответствующие средства в смете на строительство. Строительство не может быть начато до заключения с предприятием ВКХ договора на технический надзор.

2.14. По завершении строительства до пуска в эксплуатацию все водопроводные и канализационные сети и сооружения на них обязательно предъявляются заказчиком к техническому освидетельствованию предприятием ВКХ с выдачей справки о выполнении технических условий, соответствующих проекту и нормативным документам. Одновременно должна быть представлена следующая документация:

акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упоров, уплотнений грунтов, изоляций и др.;

сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции или документы, их заменяющие;

ведомости испытаний бетонных кубиков на прочность, если был использован товарный бетон;

акты санитарной обработки магистралей и сооружений;

сварочная ленточка с указанием фамилии сварщика и номера его удостоверения;

акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность, а также пожарных гидрантов на водоотдачу;

акты на эффект действия выпусков и вантузов;

исполнительные чертежи, согласованные с владельцами подземных сооружений и другими заинтересованными организациями;

акты на выполнение работ по защите трубопроводов от коррозии;

ведомости отступлений, согласованные с проектной организацией, заказчиком и другими заинтересованными организациями;

гарантийные паспорта строительной организации на сдаваемый объект с указанием срока ответственности строительной организации за скрытые дефекты;

журнал производства работ;

справка бухгалтерии заказчика о балансовой стоимости сетей и сооружений, подлежащих передаче в хозяйственное ведение предприятию ВКХ;

справка об обеспечении водоснабжением и канализацией.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.15. Передача заказчиком или абонентом водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств в хозяйственное ведение и обслуживание предприятиям ВКХ осуществляется в установленном порядке в соответствии с двусторонним договором о передаче в хозяйственное ведение.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.16. Водопроводные устройства и сооружения для присоединения к системе водоснабжения до пуска в эксплуатацию дезинфицируют до получения положительных результатов анализов качества воды по бактериологическим показателям в соответствии с Инструкцией по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений, о чем составляется специальный акт.

2.17. Водопроводные устройства и сооружения для присоединения при участии предприятия ВКХ промывает строительная организация за свой счет. Количество воды Q, израсходованной на промывку, определяется по формуле:

Q= 2,65 х F х t х SQR (H), куб. м

F - площадь сечения задвижки на промывном стояке, кв. м;

H - напор воды перед задвижкой на промывном стояке, м;

t - время промывки, с;

SQR (H) - квадратный корень из H.

Сведения о продолжительности промывки, диаметре промывного стояка, напоре заносятся в акт, составляемый представителями предприятия ВКХ и организации, производящей промывку.

2.18. Акт о санитарной обработке построенных водопроводных сетей и сооружений является документом, разрешающим их присоединение или врезку к действующей системе водоснабжения и пуск в эксплуатацию после технического освидетельствования предприятием ВКХ. Акт подписывают представители предприятия ВКХ, заказчика и органа Госкомсанэпиднадзора.

2.19. Присоединение построенных водопроводных и канализационных сетей и сооружений к системам водоснабжения и канализации выполняет заказчик под техническим надзором предприятия ВКХ. Порядок выполнения присоединений и врезок к системе водоснабжения регламентируется соответствующей инструкцией, утверждаемой местной администрацией.

2.20. Врезка и промывка водопроводных вводов, присоединение канализационных выпусков абонентов производятся за счет абонентов самими абонентами или предприятиями ВКХ.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.21. Подача питьевой воды и прием сточных вод разрешаются предприятием ВКХ после устранения всех выявленных недостатков по акту технического освидетельствования предъявленной системы и получения справки от предприятия ВКХ о пуске в эксплуатацию и заключении договора. Заказчик подает в предприятие ВКХ заявление на подключение к системам водоснабжения и канализации, оформления его в число абонентов и заключения договора в соответствии с Правилами.

2.22. Предприятием ВКХ производится пуск в эксплуатацию построенных устройств и сооружений для присоединения в присутствии представителя абонента и строительной организации после оформления заказчика в число абонентов и заключения договора.

2.23. Заказчик несет ответственность за нормальную работу и техническое состояние водопроводных и канализационных сетей и сооружений в продолжении одного года со дня их сдачи в эксплуатацию и по предписанию предприятия ВКХ в течение этого срока ликвидирует своими силами и средствами все выявленные технические неисправности.

2.24. Запрещаются самовольные присоединения к действующим системам водоснабжения и канализации населенных пунктов, а также самовольное возведение устройств и сооружений для таких присоединений.

К самовольным относятся присоединения, выполненные без ведома предприятия ВКХ; пользование устройствами и сооружениями для присоединения до их сдачи предприятию ВКХ, а также по истечении срока выданного разрешения, при отсутствии или несвоевременном заключении договора.

К самовольно возведенным относятся устройства и сооружения, выполненные без проекта или по проекту, но не согласованному с предприятием ВКХ, без технического надзора со стороны предприятия ВКХ, а также переоборудование действующих устройств и сооружений для присоединения, в том числе водомерных узлов, замена или снятие водосчетчиков без ведома предприятия ВКХ.

Категорически запрещаются любые присоединения водопроводов непитьевого назначения и канализационных сетей к системам водоснабжения населенного пункта.

2.25. Ответственность за самовольное присоединение к водопроводным и канализационным сетям и устройствам, находящимся в хозяйственном ведении и обслуживании предприятий ВКХ, несет владелец устройств и сооружений для присоединения, а находящимся в хозяйственном ведении и обслуживании абонента - абонент, до подписания акта технического освидетельствования предприятием ВКХ - строительная организация.

За самовольное присоединение к сетям и устройствам, хозяйственное ведение которых не установлено, ответственность несет владелец устройств и сооружений для присоединения, т.е. лицо или организация, которые непосредственно через них пользуются водой или сбрасывают сточные воды.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.26. При обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения представителем предприятия ВКХ оформляется акт в двух экземплярах, один из которых вручается владельцу этих устройств или абоненту. При несогласии владельца устройств или абонента с содержанием акта он обязан подписать акт с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания акта акт вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой "от подписи отказался".

2.27. Обнаруженные самовольно возведенные устройства и сооружения для присоединения к системам водоснабжения и канализации подлежат немедленному отключению абонентом или персоналом предприятия ВКХ с предъявлением абоненту к оплате счета по возмещению суммы за израсходованную воду и пропущенные сточные воды в соответствии с п. п. 4.3 и 4.8 Правил и суммы затрат на работы по отключению устройств и сооружений для присоединения.

2.28. Эксплуатация уличных водоразборов (водоразборных колонок, будок) производится предприятием ВКХ или абонентом в зависимости от их хозяйственного ведения.

Не разрешается производить у водоразбора стирку, мытье транспорта, животных, присоединять к водоразборам трубы и шланги, а также производить другие действия, противоречащие санитарным требованиям.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.29. Предприятие ВКХ разрешает водоснабжение по временной схеме строящихся объектов, торговых организаций, работающих только в летний период, объектов дорожного хозяйства и благоустройства населенных мест по графику, утвержденному по представлению предприятия ВКХ местной администрацией.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

Разрешение на пользование временным водопроводом выдается только на один год. По истечении года разрешение должно быть возобновлено по согласованию с предприятием ВКХ и решением местной администрации. Не разрешается подключение временных водопроводных линий к колодцам с водозаборными колонками и пожарными гидрантами.

2.30. Предприятием ВКХ может быть разрешено присоединение по временной схеме к водопроводным сетям и устройствам, находящимся как в хозяйственном ведении предприятия ВКХ, так и в хозяйственном ведении абонентов. Водопроводные трубы вне зданий должны прокладываться в земле. Открытая прокладка труб допускается только для летних водопроводов. При этом не допускается прокладка труб в уличных лотках и кюветах.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.31. Устройство и эксплуатация временных водопроводов осуществляется силами владельцев за их счет.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

2.32. Присоединение субабонентов к водопроводным и канализационным сетям абонента проводится в порядке, изложенном в настоящем разделе Правил.

3. Установка и эксплуатация приборов учета отпуска

питьевой воды и приема сточных вод

3.1. Абоненты должны иметь приборы учета питьевой воды.

Абоненты, не имеющие таких приборов, обязаны в срок, определяемый предприятием ВКХ, установить необходимые приборы учета питьевой воды.

Положение настоящего пункта не распространяется на сети и системы, используемые только для целей пожаротушения (наружные и внутренние, спринклерные и дренчерные установки пожаротушения), водоснабжение которых должно обеспечиваться, минуя водосчетчики.

3.2. Для учета отпущенной питьевой воды следует использовать стандартные водосчетчики, которые приняты Госстандартом России для коммерческих расчетов.

3.3. Водосчетчики приобретаются абонентами, устанавливаются при участии представителей предприятия ВКХ и находятся в хозяйственном ведении и обслуживании абонентов.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

3.4. Для установки приборов учета воды абонентом оборудуются водомерные узлы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Водомерные узлы должны располагаться в зданиях и помещениях с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха в зимнее время не ниже 4 град. С. Помещение водомерного узла должно быть надежно изолированно от мест, где могут храниться материальные ценности во избежание их порчи в случае затопления водой водомерного узла. Помещение водомерного узла должно иметь на всю высоту наружную гидроизоляцию, предотвращающую попадание грунтовых и дождевых вод, а также дверь, удобную для входа и запирающуюся для исключения доступа посторонних лиц.

В помещении узла запрещается устройство транзитных канализационных линий, стояков и выпусков.

В помещении водомерного узла должна быть электрическая розетка для подключения электроизмерительных приборов.

3.5. В договоре, заключенном между абонентом и предприятием ВКХ на пользование питьевой водой, должны быть указаны должность и фамилия ответственного лица за содержание помещения, сохранность оборудования узла, целостность пломбы на водосчетчике и задвижке на обводной линии и место хранения ключей от входной двери. Водомерный узел находится в хозяйственном ведении абонента и эксплуатируется абонентом.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

3.6. Установка водосчетчика допускается только после полной готовности помещения и оборудования водомерного узла и окончания в нем всех строительно-монтажных работ.

3.7. Водосчетчики необходимо устанавливать, эксплуатировать и проверять в соответствии с действующими нормативными документами. По истечении установленного действующими нормативными документами предельного срока службы водосчетчика предприятие ВКХ направляет предписание абоненту о его замене в установленный срок независимо от состояния водосчетчика.

3.8. Калибр (условный проход) водосчетчика, подлежащего установке у абонента, определяется расчетом, проверяется на максимальное и минимальное водопотребление объекта и согласовывается с предприятием ВКХ.

3.9. Установка водосчетчиков с нарушением требований, изложенных в п. п. 3.2 - 3.8 Правил, считается как отсутствие приборов учета. Количество израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод определяется согласно п. п. 4.3 и 4.8 Правил.

3.10. Водосчетчики должны быть проверены и опломбированы органами Госстандарта России или по их доверенности предприятием ВКХ за счет абонентов. Установка и эксплуатация неопломбированных водосчетчиков запрещается.

3.11. Предприятие ВКХ не несет ответственности за сохранность и целостность водосчетчиков и пломб на них.

3.12. Абоненты обязаны немедленно сообщить предприятию ВКХ о всех неисправностях и нарушениях в работе водосчетчиков, а также о срыве или нарушении целостности пломб.

3.13. Государственную и ведомственную проверки и плановые работы по обслуживанию водосчетчиков, находящихся в хозяйственном ведении и обслуживании предприятий ВКХ, производят госповерители Госстандарта России или по их поручению предприятие ВКХ за свой счет, а находящихся в хозяйственном ведении и обслуживании абонентов - за счет абонента.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

3.14. Предприятие ВКХ производит внеплановую проверку водосчетчика, находящегося в хозяйственном ведении абонента, если абонент сомневается в правильности показаний, оплатив при этом необходимые расходы.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

3.15. При повреждении водосчетчиков их ремонт и замена могут быть произведены предприятием ВКХ по соответствующему договору, заключенному между предприятием ВКХ и абонентом.

3.16. Приборы учета воды (подводосчетчики), не служащие для расчетов с предприятием ВКХ, эксплуатируют и обслуживают абоненты или субабоненты. Предприятием ВКХ не учитываются показания этих приборов при расчетах с абонентами. Они используются только для взаимных расчетов между абонентами и субабонентами.

Поверка и ремонт водосчетчиков могут быть произведены предприятием ВКХ или организациями, получившими разрешение предприятия ВКХ на выполнение таких работ, за счет абонента или субабонента.

3.17. Снятие показаний водосчетчиков, служащих для расчетов с абонентами, производится в сроки, определяемые договором. Право снятия показания водосчетчиков, порядок и сроки представления сведений о расходе воды по согласованию с предприятием ВКХ могут быть предоставлены самим абонентом.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

3.18. Предприятие ВКХ систематически контролирует правильность снятия абонентами показаний водосчетчиков и представления ими сведений о расходе воды. Если проверкой установлены расхождения между показаниями водосчетчика и предоставленными сведениями о расходе воды, предприятие ВКХ производит перерасчет за период от предыдущей проверки.

3.19. Представитель предприятия ВКХ при снятии показаний водосчетчиков обязан проверить наличие и целостность пломб на водосчетчике и задвижке, установленной на обводной линии водомерного узла, а также гидрантах и всех опломбированных предприятием ВКХ других водопроводных устройствах, расположенных на территории абонента или находящихся в его хозяйственном ведении.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

3.20. Абоненты обязаны обеспечить представителям предприятия ВКХ при наличии у последних служебных удостоверений доступ к водомерным узлам, ко всем водопроводным и канализационным устройствам, сооружениям и оборудованию, расположенным на территории абонента или находящимся в его хозяйственном ведении.

При необеспечении абонентом доступа представителя предприятия ВКХ для осмотра водосчетчика, опломбированной задвижки и снятия показаний, расчеты производятся по п. п. 4.3 и 4.8 для всех групп потребителей по применению тарифов.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

3.21. На выполнение работ на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, по снятию или замене водосчетчиков представитель предприятия ВКХ должен иметь наряд и служебное удостоверение. Без предъявления указанных документов абонент не должен разрешать осмотр и проведение каких-либо работ на водомерном узле, водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах.

4. Учет количества отпущенной питьевой воды

и принятых сточных вод

4.1. Количество питьевой воды, израсходованной абонентом, определяется по показаниям водосчетчиков.

В зданиях пожарных депо с выездной техникой не учитывается количество питьевой воды, используемой на заправку пожарных автоцистерн.

4.2. В случае неисправности или ремонта водосчетчика количество израсходованной питьевой воды определяется по среднему расходу за последний месяц, но не ниже нормативного водопотребления. Этот порядок расчетов сохраняется вплоть до установки нового или отремонтированного водосчетчика, но на срок не более 15 дней. По истечении 15 дней, если водосчетчик не установлен, количество израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод определяется в соответствии с п. п. 4.3 и 4.8 Правил.

4.3. В случае отсутствия или уклонения от установки водосчетчика, а также повреждений имеющегося водосчетчика и неуведомления об этом предприятия ВКХ в соответствии с п. 3.12 количество израсходованной питьевой воды определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе водоснабжения при скорости движения воды в них 1,5 м/с и действии круглосуточно полным сечением с момента последней поверки водосчетчика вплоть до его установки. При этом количество принятых сточных вод принимается равным расчетному количеству отпущенной питьевой воды. После установки водосчетчика перерасчет с абонентом за израсходованную питьевую воду или принятые сточные воды не производится.

4.4. При необеспечении абонентом доступа представителя предприятия ВКХ к водосчетчику количество израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод определяется в соответствии с п. п. 4.3 и 4.8 Правил.

4.5. Количество сточных вод, отводимых от абонентов в систему канализации, принимается либо равным количеству отпущенной питьевой воды, либо определяется натурными замерами, выполненными предприятием ВКХ за счет абонента. Периодичность замеров определяется предприятием ВКХ. Результаты замеров оформляются двусторонним актом и являются основанием для взаиморасчетов за пользование канализацией.

4.6. Если количество отводимых сточных вод меньше, чем количество питьевой воды, израсходованной абонентом из системы водоснабжения, абонент представляет предприятию ВКХ необходимые расчеты с обоснованием количества отводимых сточных вод в срок, определяемый предприятием ВКХ.

4.7. Абоненты, не присоединенные к системе водоснабжения, а также абоненты, использующие для своих нужд дополнительные источники воды, обязаны в сроки, определяемые предприятием ВКХ, представить предприятию ВКХ данные учета расхода воды приборами, а также данные, необходимые для расчета количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации.

4.8. При непредставлении абонентом данных, указанных в п. 4.7, количество принимаемых от абонентов сточных вод определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе канализации, исходя из наполнения, равного 1, их действия в течение 24 ч. в сутки при скорости движения сточных вод 1,5 м/с.

4.9. При обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к водопроводным и канализационным сетям, включая устройства для присоединения к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам, количество израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения в соответствии с п. п. 4.3 и 4.8 Правил. При этом срок пользования самовольно возведенным устройством определяется со дня начала фактического пользования устройством. Если дату начала фактического пользования устройством установить невозможно, то срок пользования принимается равным сроку исковой давности.

4.10. При водоснабжении объектов по временной схеме в случаях, предусмотренных п. 2.29 при отсутствии водосчетчиков, объем израсходованной питьевой воды и порядок расчетов за питьевую воду определяются договором, заключенным между абонентом и предприятием ВКХ.

5. Расчеты за пользование питьевой водой

и прием сточных вод

5.1. Расчеты с абонентами за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды производятся по ценам и тарифам в соответствии с действующим законодательством и договором, заключенным между предприятием ВКХ и абонентом, на основании показаний водосчетчиков за расчетный период и данных о количестве сточных вод. При отсутствии водосчетчиков или их повреждении, а также уклонении от их установки, расчеты производятся по п. п. 4.3 и 4.8 Правил.

За сверхлимитное водопотребление и отведение сточных вод оплата производится в соответствии с действующим законодательством и договором. За сверхустановленный сброс загрязняющих веществ со сточными водами взимается плата по ценам и тарифам в соответствии с действующим законодательством и договором.

5.2. Расчеты с абонентами за отпущенную питьевую воду и принятые от них сточные воды производятся по платежным документам, выписываемым предприятием ВКХ, или при самообслуживании - абонентами в установленном порядке.

5.3. Расчеты с абонентами производятся в следующем порядке:

с государственными, акционерными и другими промышленными предприятиями и организациями различных форм собственности;

в размере согласованных предварительных платежей с окончательным расчетом в срок, указанный в договоре;

с остальными абонентами - по предъявлении платежных требований предприятием ВКХ или при выписке счетов самими абонентами (при самообслуживании) - до двух раз в месяц или в сроки, установленные местной администрацией;

с абонентами, пользующимися питьевой водой из уличных водоразборов по предъявлении предприятием ВКХ счетов в сроки, установленные местной администрацией.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

5.4. Абоненты - государственные, акционерные и другие предприятия и организации различных форм собственности (кроме жилищно-коммунальных и бюджетных организаций) рассчитываются за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды в порядке безакцептного списания средств со счетов абонентов за пользование системами водоснабжения и канализации.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

5.5. В случае неоплаты абонентами платежных документов в установленный срок за каждый день просрочки платежа начисляется пени в соответствии с действующим законодательством.

При неоплате платежных документов по истечении одного месяца предприятие ВКХ отключает абонентские устройства и сооружения для присоединения и прекращает отпуск питьевой воды и прием сточных вод.

Подача питьевой воды (прием сточных вод) восстанавливаются в порядке очередности после погашения абонентом задолженности и оплаты дополнительного счета предприятию ВКХ за работы по включению и выключению абонентских устройств и сооружений для присоединения по расценкам предприятия ВКХ.

5.6. Если к абоненту, находящемуся в договорных отношениях с предприятием ВКХ, присоединены субабоненты, расчеты за отпущенную им питьевую воду и принятые от них сточные воды производятся субабонентом и абонентом по отдельным договорам, заключенным между абонентом и субабонентом.

5.7. Расчеты с теплоснабжающими организациями за питьевую воду, отпущенную им для централизованного горячего водоснабжения, производятся за весь объем фактически отпущенной питьевой воды, определяемый по показаниям водосчетчиков, и соответствующий объем сточных вод, равный объему отпущенной питьевой воды, по тарифам в соответствии с договором, заключенным между предприятием ВКХ и теплоснабжающими организациями.

Объем сточных вод, оплачиваемый теплоснабжающей организацией, уменьшается на количество сточных вод, прием которых в системы канализации предусмотрен договорами, заключенными непосредственно между абонентами теплоснабжающей организации и предприятием водопроводно-канализационного хозяйства.

При отсутствии водосчетчиков у теплоснабжающих организаций объем отпущенной им питьевой воды для централизованного горячего водоснабжения и соответствующий объем сточных вод определяются в соответствии с п. п. 4.3 и 4.8 Правил.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

5.8. Исключен. - Приказ Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93

5.9. Запрещены непосредственные денежные расчеты абонентов за питьевую воду и сточные воды с представителями предприятия ВКХ, а также за работы и услуги, выполненные предприятием ВКХ. Претензии абонентов в таких случаях не принимаются. Должностные лица предприятия ВКХ, нарушившие указанный порядок, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Платежные документы за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды подлежат оплате абонентами в пятидневный срок со дня их вручения или при самообслуживании со дня, указанного в расчетной книжке. Указанные сроки исчисляются со следующего дня после вручения счета. Если последний день срока оплаты приходится на выходной или праздничный день, то последним днем оплаты считается следующий за выходным или праздничным днем.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

5.11. Ошибки, допущенные абонентом при выписке и оплате платежных документов при самообслуживании, учитываются предприятием ВКХ по мере их выявления. При обнаружении ошибки в учете расхода питьевой воды предприятие ВКХ производит перерасчет за последний расчетный период со дня предыдущей проверки показаний счетчика, но в пределах срока исковой давности.

5.12. При обнаружении у абонента повреждения водосчетчика, нарушения целостности пломб на нем или других водопроводных устройствах, а также самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации, предприятие ВКХ на основании акта, составленного в соответствии с п. 2.26 Правил, взыскивает соответствующие суммы в следующем порядке:

с абонентов (предприятий и организаций) путем безакцептного списания сумм за расход питьевой воды и принятые сточные воды в соответствии с п. п. 4.3 и 4.8 Правил;

другим абонентам выписывается дополнительный платежный документ для оплаты за расход питьевой воды и принятые сточные воды в соответствии с п. п. 4.3 и 4.8 Правил.

При обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации владельцами, не являющимися абонентами, представитель предприятия ВКХ составляет акт в соответствии с п. 2.26 и выписывает их владельцу платежный документ для оплаты сумм за расход питьевой воды и принятые сточные воды, исчисляемых в соответствии с п. п. 4.3 и 4.8 Правил.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

5.13. При выезде из занимаемого помещения абонент обязан известить об этом предприятие ВКХ за 7 дней и произвести расчет за израсходованную питьевую воду и принятые сточные воды.

После выезда абонента обязанности по его задолженности, обязательствам перед предприятием ВКХ и ответственность за сохранность водосчетчика переходят на нового владельца или нанимателя помещения.

5.14. При переходе объекта к новому владельцу последний обязан в 3-дневный срок письменно сообщить предприятию ВКХ о принятии на себя обязанностей абонента и заключить договор.

Если абонент не уведомил предприятие ВКХ о переходе объекта новому владельцу, а последний в установленный срок письменно не сообщил предприятию ВКХ о принятии на себя обязанностей абонента, новый владелец несет ответственность за самовольное пользование системами водоснабжения и канализации. Расчет за израсходованную питьевую воду и принятые сточные воды производится по п. п. 4.3 и 4.8 Правил.

5.15. Платежные документы за питьевую воду, израсходованную на тушение пожара, выписываются предприятием ВКХ на основе данных органов пожарной охраны и оплачиваются государственными, акционерными и другими предприятиями и организациями различных форм собственности.

5.16. Расход воды на тушение пожаров в жилищном фонде, независимо от его ведомственной принадлежности и форм собственности, а также на тактические учения, проверку действия пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов оплате не подлежат. Сведения о количестве израсходованной воды на внутреннее пожаротушение даются представителями абонента и соответствующей противопожарной службой, а на наружное пожаротушение, пожарно-тактические учения и проверку пожарных гидрантов - представителями пожарной охраны и предприятия ВКХ.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

5.17. Споры между предприятием ВКХ и абонентами по задолженности платы за расход воды и принятые сточные воды разрешаются в арбитражных судах в установленном порядке.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

6. Условия прекращения подачи питьевой воды

и прием сточных вод

6.1. Подача питьевой воды и прием сточных вод производится непрерывно, если договором, заключенным между предприятием ВКХ и абонентом, не предусмотрен иной порядок подачи воды и приема сточных вод, кроме случаев, указанных в п. 6.4.

Абонент не имеет права без письменного разрешения предприятия ВКХ прекращать подачу питьевой воды субабонентам.

6.2. Ограничения в подаче питьевой воды абонентам (государственным, акционерным и другим предприятиям и организациям различных форм собственности), а также регулирование режима отпуска питьевой воды производятся в порядке, предусмотренном в договоре, заключенном между предприятием ВКХ и абонентом, кроме случаев, указанных в п. п. 6.3. и 6.4.

6.3. Предприятия ВКХ имеют право без согласования с местной администрацией, предварительно предупредив абонента, прекратить полностью или частично подачу питьевой воды и прием сточных вод, если это не отражается на качестве водоснабжения и канализования других абонентов, в случаях:

неудовлетворительного технического состояния водопроводных и канализационных сетей, устройств и сооружений, находящихся на обслуживании и в хозяйственном ведении абонента, и невыполнения принятых абонентом требований предприятия ВКХ по устранению нарушений технической эксплуатации, выявленных представителями предприятия ВКХ;

невыполнение обязательств перед предприятием ВКХ по развитию, реконструкции, замене сетей и сооружений систем водоснабжения и канализации;

недопуска абонентом должностного лица предприятия ВКХ к осмотру водомерного узла, водопроводных и канализационных сетей, устройств и сооружений на них для контроля и снятия показаний водосчетчика, проведения натурных замеров сточных вод, установки пломб, регулирования подачи питьевой воды при перерасходе лимита и выполнения других видов работ по нарядам предприятия ВКХ;

проведение предприятием ВКХ планово-предупредительных ремонтов и работ по обслуживанию водопроводных и канализационных сетей и устройств, к которым присоединен абонент, а также для производства работ по присоединению новых абонентов;

обнаружения самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения абонента к системам водоснабжения и канализации или сетям, находящимся в хозяйственном ведении и обслуживании абонента, и не заключившего или не продлившего договора с предприятием ВКХ;

неоплаты абонентом платежных документов в установленные сроки;

отказа абонента в присоединении к водопроводным и канализационным сетям и устройствам, находящимся в его хозяйственном ведении, субабонентов, получивших разрешение предприятия ВКХ на его присоединение;

предписания органов санитарно-эпидемиологического надзора;

невыполнения абонентом условий договора, заключенного с предприятием ВКХ, по установленному лимиту на отпуск питьевой воды и несоблюдения условий по количеству и составу отводимых им сточных вод.

Прекращение подачи питьевой воды источникам теплоснабжения (отопительные котельные, ЦТП с независимой схемой присоединения отопления), не имеющим резервных источников водоснабжения, в течение отопительного периода допускается только с разрешения местной администрации.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

6.4. Предприятие ВКХ имеет право прекратить полностью или частично подачу питьевой воды и прием сточных вод без предварительного уведомления абонента в случаях:

прекращения энергоснабжения предприятия ВКХ;

стихийных явлений;

крупных аварий, в том числе резкого ухудшения качества воды в источнике вследствие концентрированного поступления в него загрязняющих, токсичных веществ;

необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров.

6.5. При систематических перебоях в водоснабжении из-за недостаточной мощности водопровода предприятие ВКХ, по согласованию с местной администрацией, организует подачу питьевой воды в отдельные районы населенного пункта по графикам с обязательным оповещением абонентов о режимах ее отпуска. При этом предприятие ВКХ разрабатывает и осуществляет все необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному водоснабжению абонентов.

6.6. При полном прекращении подачи питьевой воды в населенном пункте или в отдельных его районах независимо от причин, вызвавших его, предприятие ВКХ в мероприятиях, проводимых местной администрацией, решает вопрос об организации временного водоснабжения населения вплоть до возобновления подачи питьевой воды.

6.7. О каждом случае частичного или полного прекращения подачи воды на объект, имеющий сети наружного или внутреннего противопожарного водопровода, предприятие ВКХ должно ставить в известность районную пожарную часть.

7. Обязанности и ответственность предприятия ВКХ

и абонентов

7.1. Предприятие ВКХ обеспечивает водоснабжение абонентов, прием и отвод сточных вод в соответствии с заключенными договорами.

7.2. Предприятие ВКХ гарантирует, под надзором органов Госкомэпиднадзора, безвредность питьевой воды при условии, что все присоединенные абоненты будут пользоваться водопроводными и канализационными сетями в соответствии с Правилами.

7.3. Предприятие ВКХ не несет ответственности за перебои в водоснабжении абонентов, вызванные:

ограничением или прекращением подачи питьевой воды по причинам, перечисленным в п. п. 6.3. и 6.4.;

виной абонента.

7.4. Предприятие ВКХ обязано:

осуществлять систематический надзор за состоянием и эксплуатацией присоединенных к системам водоснабжения и канализации водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств абонентов, оказывать им практическую помощь в организации надлежащей эксплуатации в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест, утвержденных приказом по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 30 марта 1977 г. N 164;

вести планомерную борьбу с потерями воды, выявлять ее утечки и нерациональное использование у абонентов, строго контролировать и учитывать подачу и потребление воды, а также систематически контролировать соблюдение лимитов на отпуск питьевой воды, сброс сточных вод и нормативов сброса загрязняющих веществ;

добиваться от предприятий и организаций всемерного сокращения потребления питьевой воды на производственные цели за счет внедрения рациональных технологических процессов, частичного или полного водооборота, использования воды технического качества или доочищенных сточных вод и перехода на безводные технологические процессы;

информировать абонента через средства массовой информации о работе предприятия ВКХ, о состоянии сооружений, мероприятиях по ликвидации потерь воды и др., а также об исполнителях этих мероприятий.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

7.5. Абоненты обязаны:

обеспечивать надежную охрану водопроводных и канализационных сетей и устройств, находящихся на их территории, не допускать их повреждения, затопления и замораживания, очищать от льда и снега крышки колодцев, следить за сохранностью установленных предприятием ВКХ пломб, обеспечить отвод поверхностного стока от колодцев, не загромождать подъезды и пожарные гидранты, следить за исправностью указателей пожарных гидрантов;

не допускать складирования различных предметов и материалов, а также возведения каких-либо строений над водопроводными, канализационными сетями и устройствами, находящимися на территории абонента или в его хозяйственном ведении;

немедленно сообщать предприятию ВКХ о всех обнаруженных ими повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах и взять под наблюдение место повреждения до прибытия представителей ВКХ.

При ликвидации повреждения в присутствии представителя предприятия ВКХ, расчет объема потерянной питьевой воды производится в соответствии с формулой п. 2.17 Правил;

в отсутствие представителя предприятия ВКХ - в соответствии с п. п. 4.3. и 4.8. Правил. При обнаружении и ликвидации повреждений составляется акт, который считается действительным при отказе абонента от подписи с отметкой "от подписи отказался" и является основанием для определения меры ответственности абонента;

обеспечивать безусловное выполнение договорных обязательств перед предприятием ВКХ, своевременно и правильно снимать показания приборов учета питьевой воды и оплачивать платежные документы;

не допускать перерасхода питьевой воды и сброса сточных вод сверх лимитов;

контролировать расход питьевой воды субабонентами и принимать меры по сокращению всех видов потерь питьевой воды;

обеспечивать надлежащую техническую эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, находящихся в хозяйственном ведении и обслуживании абонента;

не допускать посторонних лиц к производству любых видов работ на водомерном узле, водопроводных и канализационных сетях, находящихся на территории абонента;

не разрешать открывания крышек колодцев (камер) и спуска в них посторонних людей;

не допускать сброса дождевых и талых вод в канализационную сеть, находящуюся на территории абонента или в его хозяйственном ведении. В случае обнаружения данного нарушения представитель предприятия ВКХ составляет акт, который считается действительным при отказе абонента от подписи с отметкой "от подписи отказался" и является основанием для определения меры ответственности абонента. Абонент несет ответственность за причиненный предприятию ущерб. Абоненту предъявляется счет на оплату спуска дождевых и талых вод, где количество этих вод исчисляется по пропускной способности устройства и сооружений для присоединения к системе канализации исходя из наполнения, равного 1, и их действии в течение 24 часов в сутки при скорости движения воды 1,5 м/с.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

7.6. Абонент несет ответственность за комплектность, сохранность, работоспособность и нормальное техническое состояние всех без исключения отключающихся устройств, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на канализационной сети. В случае подтопления подвальных помещений, вызванного отсутствием затворов, негерметичным закрытием ревизий, неисправным техническим состоянием санитарных приборов, канализационных сетей, сооружений и устройств на них, находящихся в хозяйственном ведении абонентов, ответственность за причиненный материальный ущерб несет абонент независимо от того, произошла авария (засор, подтопление) на канализационных сетях абонента или предприятия ВКХ.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

7.7. Абонент несет ответственность за целостность и сохранность пломб на водосчетчике, используемом для расчетов за израсходованную питьевую воду с предприятием ВКХ, на задвижке, обводной линии, пожарных задвижках, гидрантах и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории или в его в хозяйственном ведении и опломбированных предприятием ВКХ.

Допускается срыв пломб с опломбированных пожарных задвижек и гидрантов:

при проверке действия противопожарной системы водоснабжения и испытании пожарных насосов после согласования с предприятием ВКХ;

при тушении пожаров и приемочных испытаниях противопожарной системы водоснабжения органами пожарной охраны без уведомления предприятия ВКХ.

По окончании пользования противопожарной системой водоснабжения абонент обязан в течение 24 ч. представить на предприятие ВКХ акт о срыве пломбы и вызвать представителя предприятия ВКХ для опломбирования задвижек.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

7.8. Владельцы уличных водоразборов, предназначенных для коллективного пользования, обязаны:

предоставлять возможность пользоваться ими;

не разрешать производить у водоразбора стирку, мытье транспорта, животных, присоединять к водоразборным колонкам трубы и шланги;

следить за исправностью водоразборов, сохранностью их частей, соблюдением санитарных требований;

не допускать бесцельного разлива питьевой воды, образования луж и наледей;

содержать в исправности водостоки и подступы к водоразборам. В зимнее время проводить сколку льда.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

7.9. Физические и юридические лица, виновные в повреждении водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств на них, несут материальную ответственность за причиненный предприятию ущерб по расценкам предприятия ВКХ и в соответствии с действующим законодательством.

Предприятия и организации, повредившие сооружения системы водоснабжения и канализации или допустившие аварийный сброс загрязняющих, токсичных веществ, обязаны немедленно сообщить об этом предприятию ВКХ; ликвидировать повреждения и его последствия собственными силами и средствами под техническим надзором предприятия ВКХ; возместить убытки, возникшие в связи с этими повреждениями и их последствиями; оплатить предприятию ВКХ стоимость потерянной в результате повреждений питьевой воды. Расчет объема потерянной питьевой воды производится в соответствии с п. п. 4.3. и 4.8. Правил.

7.10. Лица, виновные в нарушении мер по охране водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7.11. За вред, причиненный утечками воды или сточных вод из сетей водопровода или канализации, предприятие ВКХ несет ответственность в порядке, установленном гражданским законодательством.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

Приложение

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

НА ОТПУСК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

    Абонент N _______                             "__"_____199__г.

    Лицевой счет N _______

    Город ________________

    Мы, нижеподписавшиеся,        производственное      управление

водопроводно-канализационного  хозяйства,  именуемое  в дальнейшем

Предприятием ВКХ, в лице__________________________________________

                              (должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании ________________________________________

с одной стороны и ________________________________________________

именуемый в дальнейшем  ____________Абонент_______________________

в лице ___________________________________________________________

               (должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании ________________________________________

с другой   стороны,   заключили   настоящий  договор  об отпуске и

потреблении питьевой воды, сбросе и приеме сточных вод.

1. Стороны обязуются руководствоваться действующими Правилами предоставления услуг по водоснабжению и канализации в Российской Федерации, именуемыми в дальнейшем Правилами и действующими правилами и техническими условиями приема сточных вод предприятий и организаций в системы канализации населенных пунктов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Отпуск питьевой воды производится по ____________________ вводам диаметром________________мм из водопровода Предприятия ВКХ Абоненту и его субабонентам, согласно выданным техническим условиям.

2.2. Прием сточных вод производится по _______________________ выпускам диаметром ____________мм в канализацию Предприятия ВКХ от Абонента и его субабонентов, согласно выданным техническим условиям.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Предприятие ВКХ обязуется:

3.1.1. Обеспечивать питьевой водой Абонента в размере установленного лимита в количестве ____ куб. м/сут, ____ куб. м/мес, ____ куб. м/год с максимальной подачей _____ куб. м/сут и субабонентов ____ куб. м/сут, ____ куб. м/мес, ____ куб. м/год, с максимальной подачей _____ куб. м/сут.

3.1.2. Поддерживать в точках присоединения Абонента к водопроводным сетям предприятия ВКХ давление не менее ________м вод. ст.

3.1.3. Принимать сточные воды в систему канализации Предприятия ВКХ от Абонента в размере лимита в количестве ____ куб. м/сут, ____ куб. м/мес, ____ куб. м/год и максимальным сбросом _____ куб. м/сут и субабонентов ____ куб. м/сут, ____ куб. м/мес, ____ куб. м/год и максимальным сбросом ___ куб. м/сут.

3.1.4. Систематически контролировать, не реже _____________ качество сточных вод, отводимых Абонентом и его субабонентами в канализацию предприятия ВКХ путем отбора проб. Отбор проб производится в любое время суток в присутствии представителя Абонента или субабонента. Полученный результат отобранной пробы считать действительным до следующего отбора проб. В случае невыделения Абонентом или субабонентом представителя, отобранную пробу считать действительной.

3.2. Абонент обязуется:

3.2.1. Соблюдать лимиты и режим отпуска питьевой воды и приема сточных вод.

3.2.2. Контролировать лимит использования питьевой воды и лимит поступления сточных вод субабонентов.

3.2.3. Не превышать концентрации загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами с системы канализации Предприятия ВКХ, установленные в соответствии с действующим законодательством и решением местной администрации.

3.2.4. Присоединять субабонентов к собственным сетям водопровода и канализации только по разрешению Предприятия ВКХ.

3.2.5. Иметь следующую документацию:

технические условия на подключение к водопроводным и канализационным сетям Предприятия ВКХ;

разрешение на водопотребление из водопровода Предприятия ВКХ и сброс сточных вод в канализацию Предприятия ВКХ;

паспорт водного хозяйства;

схему подключения к водопроводным и канализационным сетям Предприятия ВКХ с указанием границ обслуживания сетей;

мероприятия по экономному использованию питьевой воды и снижению концентрации загрязняющих веществ до нормативных.

3.2.6. Устанавливать водосчетчик на своем вводе в ____ срок с момента подписания настоящего договора. Водосчетчики приобретаются Абонентом и находятся в его хозяйственном ведении и обслуживании. Помещение водомерного узла является собственностью Абонента, находится в его эксплуатации и должно соответствовать нормативным требованиям. Абонент обеспечивает сохранность и исправность приборов и устройств, предусмотренных в настоящем пункте.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

3.2.7. Извещать Предприятие о неисправности водосчетчика и заменить неисправный водосчетчик в течение 15 дней.

3.2.8. Производить проверку водосчетчиков каждые _______ года. В случае несвоевременной проверки водосчетчик считается неисправным.

3.2.9. Выполнять предписания Предприятия ВКХ по замене водосчетчиков, неисправных задвижек на обводных линиях.

3.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников Предприятия ВКХ для осуществления контрольных функций.

3.2.11. Сообщать Предприятию ВКХ наименование, почтовые и платежные реквизиты и условия водоснабжения в случаях их изменения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА

    4.1. Учет    количества    израсходованной    питьевой    воды

производится   по   показаниям   водосчетчика,  установленного  по

адресу______________________________________________N водосчетчика

___________________диаметр (калибр)_______________________________

______________мм_________________________________________________.

4.2. Показания водосчетчиков записываются Абонентом в журнал учета показаний ежесуточно.

4.3. Количество сточных вод, отводимых от Абонента, принимается равным количеству израсходованной питьевой воды. Если количество сточных вод не соответствует количеству израсходованной питьевой воды Абонент ежемесячно в срок до _______ представляет Предприятию ВКХ данные с расчетами фактического объема водоотведения в порядке, предусмотренном Правилами.

4.4. Количество израсходованной питьевой воды и соответственно сбрасываемых сточных вод определяется по пропускной способности водопроводного ввода или присоединения к канализационной сети при скорости движения воды в нем 1,5 м/с и действии его полным сечением в течение 24 ч в сутки в следующих случаях:

4.4.1. При отсутствии или повреждении водосчетчиков или пломб на нем, а также пломб на задвижках обводных линий и негерметичном закрытии задвижек обводных линий.

4.4.2. При обнаружении самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к водопроводным и канализационным сетям и устройствам Предприятия ВКХ. При этом ответственность за осуществление самовольного присоединения к сетям Предприятия ВКХ несет владелец устройств и сооружений, а к сетям Абонента - сам Абонент с соответствии с п. 4.9. Правил.

4.4.3. При необеспечении Абонентом доступа представителей Предприятия ВКХ к водосчетчикам и непредставлении журнала учета о суточных показаниях воды счетчиков.

5. РАСЧЕТЫ

5.1. Расчеты за питьевую воду, израсходованную Абонентом, принятые от него сточные воды производятся согласно тарифам в размере _____ руб. за 1 куб. м отпущенной питьевой воды и _____руб. за 1 куб. м принятых сточных вод.

В связи с изменением расходов на заработную плату, сырье, материалы и топливно-энергетические ресурсы Предприятие ВКХ уведомляет Абонента, что с ______199 г. вводятся новые тарифы на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. Об изменении тарифов Абонент уведомляется за месяц до введения новых тарифов, но не чаще чем один раз в квартал.

В каждом случае обосновывается величина новых тарифов.

5.2. Если к основному абоненту, находящемуся в договорных отношениях с Предприятием ВКХ, присоединены субабоненты, то расчеты за отпущенную им питьевую воду и принятые от них сточные воды производятся с основным Абонентом по тарифам, к которым отнесен основной Абонент.

5.3. Сумма платы за сверхлимитное водопотребление определяется тарифом, повышенным в ______кратном размере, исходя из объемов фактически израсходованной питьевой воды за каждый месяц.

5.4. Сумма платы за превышение лимита сброса сточных вод определяется тарифом, повышенным в ____ кратном размере за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод.

5.5. В соответствии с действующим законодательством и решением местной администрации сумма платы за повышение нормативов сброса сточных вод в системы канализации Предприятия ВКХ определяется по дифференцированным расчетам исходя из фактических концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах за месяц.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.6. При выявлении ошибочных сведений, представленных Абонентом и послуживших основанием к взиманию платы за пользование системами водоснабжения и канализации Предприятия ВКХ, сведения подлежат исправлению согласно двухстороннему акту.

5.7. При предоставлении недостоверных данных для расчета количества полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод Абонент оплачивает штраф в размере _____ руб. в соответствии с действующим законодательством и возмещает разницу по оплате за весь период в пределах исковой давности.

5.8. Не позднее 5-го числа текущего месяца Абонент оплачивает в качестве аванса _______% от стоимости нормативного объема водопотребления и водоотведения Абонента.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

5.9. Оплата производится путем выставления платежного документа в _________ отделении Госбанка на инкассо для снятия с расчетного счета Абонента N ________ на расчетный счет Предприятия ВКХ _______ в 3-дневный срок в безакцептном порядке. В случае неоплаты Абонентом счета Предприятия ВКХ в 3-дневный срок на сумму счета за каждый день просрочки начисляется пеня в размере _________.

    6. Ответственным   лицом   за   водоснабжение  (водоотведение)

объектов абонента, сохранность водосчетчика, пломб на нем и других

водопроводных сооружениях и устройствах, водомерного узла  Абонент

назначает ________________________________________________________

               (должность, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)

_________________________________________________________________.

7. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, стороны руководствуются действующими Правилами.

8. Ответственность за состояние и эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств устанавливается актом разграничения балансовой принадлежности ___________________, приложенным к настоящему договору.

9. Абонент несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей, сооружений и устройств, находящихся в хозяйственном ведении или территории в соответствии с Правилами. Предприятие ВКХ не несет ответственность за ущерб, вызванный подтоплением помещений вследствие аварий на сетях, сооружениях и устройствах, находящихся на балансе Абонента, а также при несоблюдении последним требований п. 7.7. Правил.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Предприятие ВКХ имеет право пересматривать лимиты при нарушении условий договора и изменении технических возможностей Предприятия ВКХ.

    10.2. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. При досрочном расторжении Абонентом договора по собственной инициативе Абонент обязан предупредить об этом Предприятие ВКХ за месяц, передать на ответственное хранение водомерный узел и произвести полную оплату за полученную питьевую воду и сброшенные им сточные воды.

11.2. Предприятие ВКХ прекращает подачу питьевой воды и прием сточных вод до истечения срока договора в случаях:

невыполнения технических условий;

несоблюдения условий настоящего договора, соответствующих п. 6.3 Правил.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

    12.1.Срок действия договора начало "_____"___________199 г.

                             окончание "_____"___________199 г.

Договор вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.

12.2. Адрес и расчетные счета сторон

    Абонент ______________________________________________________

    (почтовый и телеграфный индекс и адрес Абонента  и реквизитные

    ______________________________________________________________

                          данные, счет)

    Предприятие ВКХ ______________________________________________

    ______________________________________________________________

    (почтовый и телеграфный индекс и адрес Предприятия ВКХ

    ______________________________________________________________

                 реквизитные данные банка, счет)

12.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Предприятии ВКХ, другой - у Абонента.

12.4. К настоящему договору прилагаются формы 1 - 7.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

13. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, рассматриваются арбитражными судами.

(в ред. приказа Роскоммунхоза от 30.12.93 N 93)

                             Подписи:

    Абонент                                   Предприятие ВКХ

    ________________                          ____________________

    М.П.                                      М.П.

ФОРМЫ К ДОГОВОРУ

Форма 1

АДРЕСА ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА И КАНАЛИЗАЦИОННОГО

ВЫПУСКА

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│       Водопроводный ввод        │     Канализационный выпуск   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│   N                             │    N                         │

│ ввода        Адрес ввода        │ выпуска      Адрес выпуска   │

└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Форма 2

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ

┌─────┬──────┬────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┐

│N N  │Номер,│ Этаж-  │Численность│  Эксплуа-   │Потребление за  │

│п.п. │адрес,│ ность, │  жителей  │ тационная   │ период, куб. м │

│     │ тип  │ сте-   ├─────┬─────┤   норма     ├────┬─────┬─────┤

│     │строе-│ пень   │всего│ на  │  водопот-   │сут-│месяц│год  │

│     │ ния  │ благо- │     │одну │  ребления   │ки  │     │     │

│     │      │ устрой-│     │квар-│л/(сут. чел.)│    │     │     │

│     │      │ ства   │     │тиру │             │    │     │     │

├─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼────┼─────┼─────┤

│  1  │   2  │   3    │  4  │  5  │     6       │ 7  │  8  │ 9   │

└─────┴──────┴────────┴─────┴─────┴─────────────┴────┴─────┴─────┘

Форма 3

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА

СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

┌─────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┬───────────────┐

│  Вид    │Единица │Коли- │Норма  │ Обос-    │Водопотребление│

│водопот- │измере- │чество│водо-  │нование   │               │

│ребления │ния     │единиц│потреб-│нормы     ├────┬─────┬────┤

│         │        │      │ления  │водопот-  │сут-│месяц│год │

│         │        │      │на еди-│ребления  │ки  │     │    │

│         │        │      │ницу,  │          │    │     │    │

│         │        │      │куб. м │          │    │     │    │

├─────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼────┼─────┼────┤

│   1     │   2    │   3  │   4   │    5     │ 6  │  7  │ 8  │

└─────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴────┴─────┴────┘

Форма 4

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование предприятия _____________________________________

Адрес ввода __________________________________________________

Вид ввода ____________________________________________________

┌─────┬────┬─────┬───────┬────────┬───────────────┬──────────────┐

│ Вид │Еди-│Коли-│Норма  │ Обос-  │Водопотребление│ Водоотведение│

│водо-│ница│чест-│водо-  │нование │    куб. м     │    куб. м    │

│пот- │из- │во   │потреб-│нормы   ├────┬─────┬────┼────┬─────┬───┤

│реб- │ме- │еди- │ления  │водопот-│сут-│месяц│год │сут-│месяц│год│

│ления│ре- │ниц  │на еди-│ребления│ки  │     │    │ки  │     │   │

│     │ния │пот- │ницу   │(ссылка │    │     │    │    │     │   │

│     │    │реб- │потреб-│   на   │    │     │    │    │     │   │

│     │    │ле-  │ления  │  доку- │    │     │    │    │     │   │

│     │    │ния  │куб. м │ мент)  │    │     │    │    │     │   │

├─────┼────┼─────┼───────┼────────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼───┤

│  1  │  2 │  3  │   4   │    5   │ 6  │  7  │ 8  │ 9  │ 10  │ 11│

└─────┴────┴─────┴───────┴────────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴───┘

Форма 5

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА НУЖДЫ СУБАБОНЕНТА

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              Водопотребление на нужды субабонента              │

├───────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────────┬────────────────────┤

│Наиме- │Вид  │Еди- │Коли- │Норма │Обосно-  │   Водопотребление, │

│нование│водо-│ница │чество│водо- │вание    │        куб. м      │

│субабо-│пот- │изме-│единиц│потре-│водопот- ├──────┬──────┬──────┤

│нента  │реб- │рения│      │бления│ребления │сутки │месяц │ год  │

│(арен- │ления│     │      │      │(ссылка  │      │      │      │

│датора)│     │     │      │      │на доку- │      │      │      │

│       │     │     │      │      │мент)    │      │      │      │

├───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤

│   1   │  2  │  3  │  4   │  5   │    6    │   7  │   8  │   9  │

└───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────┴──────┘

Форма 6

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ АБОНЕНТА

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│       Вид водопотребления       │    Водопотребление, куб. м   │

├─────────────────────────────────┼─────────┬──────────┬─────────┤

│                                 │ сутки   │  месяц   │   год   │

├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│               1                 │    2    │     3    │    4    │

├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│ Население                       │         │          │         │

├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│ Собственные нужды жилищной      │         │          │         │

│ организации                     │         │          │         │

├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│ Субабонента (арендатора)        │         │          │         │

├─────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤

│ Итого                           │         │          │         │

└─────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

Форма 7

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС

  Предприятие __________________________________________________

             (наименование, ведомственная принадлежность, адрес)

  Лимит питьевой воды установлен в количестве _________ куб. м/сут

  Срок действия лимита питьевой воды до _________________ 199 г.

┌──┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬

│NN│Перечень │                                         │Продолжи-│

│пп│видов во-│                                         │тельность│

│  │допользо-│                                         │пользова-│

│  │вания,   │                                         │ния во-  │

│  │процессов│                                         │дой,     │

│  │и обору- │                                         │процессов│

│  │дования с│                                         │и работы │

│  │использо-│                                         │оборудо- │

│  │ванием   │                                         │вания    │

│  │воды,    │               Расчет                    │в сутки, │

│  │а также  │            потребности                  │  ч      │

│  │хозяйст- │               в воде                    │         │

│  │венно-   │                                         │         │

│  │питьевых │                                         │         │

│  │и комму- │                                         │         │

│  │нально-  │                                         │         │

│  │бытовых  │                                         │         │

│  │потреби- │                                         │         │

│  │телей    │                                         │         │

├──┼─────────┼──────────────────────┬──────────────────┼─────────┼

│  │         │Показатель требуемого │  Нормы расхода   │         │

│  │         │   качества воды      │      воды        │         │

├──┼─────────┼───────────┬──────────┼───────────┬──────┼─────────┼

│  │         │обоснование│показатель│обоснование│расход│         │

│  │         │(ссылка на │и единица │(ссылка на │куб. м│         │

│  │         │документ)  │измерения │документ)  │ / ч  │         │

├──┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼

│1 │    2    │     3     │    4     │     5     │  6   │    7    │

└──┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────┴─────────┴

┬───────┬─────────────────┬───────┬──────────────────────────────┬

│Расчет-│   Фактический   │Показа-│   Поступление отработанных   │

│ ная   │     расход      │ тель  │  и сточных вод, куб. м /сут. │

│потреб-│      воды,      │состава│                              │

│ность в│   куб. м/сут.   │отрабо-│                              │

│ воде, │                 │танной │                              │

│м куб. │                 │ воды  │                              │

│ / сут │                 │       │                              │

┼───────┼─────────┬───────┼───────┼──────┬───────┬───────┬───────┼

│       │  из     │из дру-│       │в сис-│в дру- │на обо-│на соб-│

│       │системы  │ гих   │       │тему  │гие    │ротное │ствен- │

│       │водоснаб-│ ис-   │       │кана- │места  │водо-  │ные со-│

│       │ жения   │точни- │       │ли-   │отвода │снабже-│оруже- │

│       │ Пред-   │ков    │       │зации │сточных│ ние   │ния по │

│       │приятия  │(ука-  │       │Пред- │вод    │       │перера-│

│       │  ВКХ    │зать,  │       │прия- │(ука-  │       │ботке  │

│       │         │каких) │       │тия   │зать,  │       │сточных│

│       │         │       │       │ВКХ   │какие) │       │вод    │

┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼

│       │         │       │       │      │       │       │       │

│       │         │       │       │      │       │       │       │

┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼

│   8   │    9    │  10   │  11   │  12  │  13   │  14   │  15   │

┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴

┬───────┬───────────────┐

│Состав │ Использование │

│сточных│ воды на тех-  │

│вод    │ нологические  │

│после  │ нужды,        │

│отрабо-│ куб. м/сут    │

│тки на │               │

│собст- │               │

│венных │               │

│соору- │               │

│жениях │               │

┼───────┼─────┬─────────┤

│       │всего│в т.ч.   │

│       │     │пить-    │

│       │     │евой из  │

│       │     │системы  │

│       │     │водоснаб-│

│       │     │жения    │

│       │     │Предпри- │

│       │     │ятия ВКХ │

│       │     │         │

┼───────┼─────┼─────────┤

│       │     │         │

│       │     │         │

│       │     │         │

┼───────┼─────┼─────────┤

│  16   │  17 │    18   │

┴───────┴─────┴─────────┘

Приложение

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВОДОСЧЕТЧИКОВ ТИПА ВСКМ И СТВ

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬

│                            │Крыльчатые водосчетчики типа ВСКМ  │

│       Параметры            │диаметром условного прохода, мм    │

│                            ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼

│                            │ 15  │ 20  │ 25  │ 32  │  40 │ 50  │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│              1             │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│Расходы воды, куб. м/ч.     │0,015│0,025│0,035│0,050│0,080│0,150│

│порог чувствительности      │     │     │     │     │     │     │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│минимальный                 │0,03 │0,05 │0,07 │0,10 │0,16 │0,30 │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│эксплуатационный            │1,5  │2,5  │3,5  │5,0  │8,0  │15,0 │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│номинальный                 │1,5  │2,5  │3,5  │5,0  │8,0  │15,0 │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│максимальный                │  3  │  5  │  7  │ 10  │ 16  │ 30  │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│Максимальный объем          │     │     │     │     │     │     │

│воды, куб. м, за:           │     │     │     │     │     │     │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│сутки                       │ 55  │ 90  │ 145 │ 180 │ 290 │ 550 │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│месяц                       │1100 │1800 │2500 │3600 │5800 │11000│

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│Строительная длина,         │ 165 │ 190 │ 260 │ 260 │ 300 │  360│

│мм                          │     │     │     │     │     │     │

├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼

│Масса, кг                   │ 3,0 │ 5,0 │ 5,5 │ 6,0 │ 9,0 │ 12,0│

└────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴

┬──────────────────────────────────────┐

│  Турбинные  водосчетчики типа СТВ    │

│  диаметром условного прохода, мм     │

┼─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┤

│ 65  │ 80  │ 100 │ 150  │ 200  │ 250  │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│  8  │  9  │  10 │  11  │  12  │  13  │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│0,600│0,700│1,200│1,600 │3,000 │7,000 │

│     │     │     │      │      │      │

│     │     │     │      │      │      │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│1,50 │2,00 │3,00 │4,00  │6,00  │15,00 │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│17,0 │36,0 │65,0 │140,0 │210,0 │380,0 │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│35,0 │55,0 │90,0 │175,0 │300,0 │500,0 │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│ 70  │ 110 │ 180 │ 350  │ 600  │1000  │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│     │     │     │      │      │      │

│     │     │     │      │      │      │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│ 610 │1300 │2350 │5100  │7600  │13700 │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│12250│26000│47000│100000│150000│275000│

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│  260│  270│  300│  350 │   385│   395│

│     │     │     │      │      │      │

┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│ 16,0│20,0 │25,0 │43,0  │ 60,0 │ 70,0 │

┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Примечание. Счетчики типа ВСКМ (крыльчатые) диаметрами (калибрами) 15 - 50 мм (ГОСТ 1619-83) и СТВ (турбинные) диаметрами 65 - 250 мм (ГОСТ 14167-83) предназначены для измерения расхода воды, качество которой удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874 - 82 при температуре воды от 5 до 40 градусов С и давлении не более 1 МПа.

Таблица 2

НАГРУЗКИ ДЛЯ ПОДБОРА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

┌──────────────────────────┬──────────┬──────────────────┐

│     Средние нагрузки     │          │Диаметр условного │

│                          │ Тип водо-│     прохода      │

├─────────────┬────────────┤ счетчика ├──────────────────┤

│   тыс.      │            │          │       мм         │

│куб. м/мес.  │ куб. м/сут.│          │                  │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│   - 205     │   16       │  ВСКМ    │       15         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│0,5 - 0,7    │   24       │  ВСКМ    │       20         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│0,7 - 1,0    │   34       │  ВСКМ    │       25         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│1,0 - 1,4    │   48       │  ВСКМ    │       32         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│1,4 - 2,3    │   77       │  ВСКМ    │       40         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│2,3 - 4,8    │  150       │  ВСКМ    │       50         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│4,8 - 12,5   │  410       │  СТВ     │       65         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│12,5 - 26,0  │  860       │  СТВ     │       80         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│26,0 - 47,0  │  1600      │  СТВ     │      100         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│47,0 - 100,0 │  3300      │  СТВ     │      150         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│100,0 - 150,0│  5000      │  СТВ     │      200         │

├─────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤

│150,0 - 275,0│  9100      │  СТВ     │      250         │

└─────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┘

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.93)

1. Об упорядочении тарифов на услуги, оказываемые коммунальными водопроводными и канализационными предприятиями в городах РСФСР. Постановление Совета Министров РСФСР N 351 от 4 июня 1970 г.

2. О мерах по экономному расходованию материальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве РСФСР. Постановление Совета Министров РСФСР N 273 от 25 мая 1983 г.

3. О пересмотре тарифов на коммунальные услуги, оказываемые предприятиям и организациям. Письмо Государственного комитета РСФСР по ценам N Ц-07/3 от 16 января 1989 г. и Министерства жилищно-коммунального хозяйства N 01-02-22 от 16 января 1989 г.

4. Положение о порядке взимания с предприятий, объединений и организаций повышенной платы за превышение нормативов сброса производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов. Постановление Совета Министров РСФСР N 179 от 30 мая 1990 г.

5. О мерах по либерализации цен. Постановление Правительства РСФСР N 55 от 19 декабря 1991 г.

6. О государственном регулировании цен на энергоресурсы, другие виды продукции и услуг. Постановление Правительства Российской Федерации N 318 от 18 мая 1992 г.

7. Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещение отходов. Постановление Правительства Российской Федерации N 545 от 3 августа 1992 г.

8. О государственном регулировании цен и тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов в 1992 - 1993 годах. Постановление Правительства Российской Федерации N 575 от 11 августа 1992 г.

9. Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. Постановление Правительства Российской Федерации N 632 от 28 августа 1992 г.

10. О порядке установления цен на коммунальные услуги. Письмо Комитета Российской Федерации по политике цен N 17-АС от 20 января 1993 г.

11. О мерах по улучшению расчетов за продукцию и услуги коммунальных энергетических и водопроводно-канализационных предприятий. Постановление Верховного Совета Российской Федерации N 4725-1 от 1 апреля 1993 г.

12. О неотложных мерах по улучшению расчетов в народном хозяйстве и повышение ответственности предприятий за их финансовое состояние. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации и Правительства Российской Федерации N 2837-1 от 25 мая 1992 г.

13. СНиП 1.01.01-82 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

14. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

15. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

16. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

17. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

18. СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

19. ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения.

20. ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения.

21. ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

22. ГОСТ 8.156-83 ГСП Счетчики холодной воды. Методы и средства проверки.

23. ГОСТ 6019-83 Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические условия.

24. ГОСТ 14167-83 Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия.

25. Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест, М.,1979.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абонент - физическое или юридическое лицо, имеющее право на пользование услугами, предоставляемыми предприятием водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с заключенным договором и имеющее устройства и сооружения, непосредственно присоединенные к наружным водопроводным и/или канализационным сетям населенного пункта.

Абонентские устройства и сооружения для присоединения - участок трубопровода с сооружениями и устройствами на нем, соединяющий наружные водопроводные или канализационные уличные сети с внутридомовыми, внутридворовыми, внутриквартальными или внутриплощадочными водопроводными или канализационными сетями абонента.

Акцепт - в гражданском праве согласие на предложение вступить в договор на условиях, указанных в предложении; надпись на счете, свидетельствующая, что документ принят к платежу в срок.

Акцептная форма расчетов - одна из основных форм безналичных расчетов между хозяйственными организациями за оказываемые услуги, осуществляется посредством инкассо платежных требований. Расчеты в порядке инкассо платежных требований осуществляются в некоторых случаях в безакцептном порядке, при котором плательщик не имеет право заявить банку отказ от акцепта (услуги на воду).

Безакцептная форма расчетов - форма безналичных расчетов между хозяйственными организациями за оказание услуги, осуществляемые без получения согласия абонента.

Водопотребление - расходование воды, подаваемой для удовлетворения различных нужд населения, промышленности и других потребителей с изъятием воды из источника, водохозяйственной системы или водопровода.

Водопроводные абонентские устройства и сооружения для присоединения - участок трубопровода от отключающей задвижки в колодце (камере) на наружной уличной водопроводной сети до водомерного узла абонента включительно.

Водоснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению водой населенных пунктов или отдельных объектов в требуемых количествах и соответствующего качества.

Водохозяйственный баланс - сопоставление потребностей в воде с имеющимися водными ресурсами, соотношение между используемыми и отводимыми объемами воды за определенное время.

Договор - соглашение двух или более лиц (физических или юридических), направленное на установление или прекращение гражданских прав и обязанностей. В договор обычно включаются условия, побуждающие к реальному выполнению установленных договором обязанностей сторон: меры имущественной ответственности (санкции) за неисполнение Договора, возмещение убытков, уплата неустойки и т.д.

Заказчик - предприятие, организация, которые располагают средствами для осуществления капитального строительства и заключают договор на производство проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ с подрядной организацией (подрядчиком).

Инкассо (итальянское - incasso) - банковская операция, при которой банк по поручению клиента получает причитающиеся клиенту денежные суммы на основании денежных, товарных или расчетных документов.

Канализационные абонентские устройства и сооружения для присоединения ( соединительная ветка) - участок трубопровода от последнего по ходу движения воды (контрольного) колодца внутридомовой, внутридворовой, внутриквартальной или внутриплощадочной канализационной сети абонента до колодца (камеры) на наружной уличной канализационной сети.

Лимит (французское - limite) - предельная норма, дозволенное количество, ограничения.

Лимит водопотребления - установленная на уровне рациональной потребности предельная норма расхода воды за определенное время (сутки, месяц, квартал) для каждого индивидуального потребителя.

Наружная водопроводная (канализационная) сеть систем водоснабжения (канализации) - совокупность подземных, наземных и надземных уличных трубопроводных коммуникаций населенных пунктов, кроме внутриквартальных, внутриплощадочных, внутриобъектовых, внутризаводских, внутридворовых и внутридомовых водопроводных (канализационных) сетей.

Пропускная способность устройства или сооружения для присоединения - возможность участка трубопровода, соединяющего наружные и внутренние водопроводные или канализационные сети, пропустить определенное количество питьевой воды (сточных вод) за определенное время. Измеряется в куб. м/сут, куб. м/месяц и зависит от диаметра трубопровода, напора и скорости движения воды в нем.

Сертификат - документ предприятия - изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам или техническим условиям.

Система водоснабжения (водопровод) - комплекс инженерных сооружений для забора, очистки, транспортирования и подачи воды потребителям населенных пунктов или отдельных объектов в требуемых количествах и соответствующего качества.

Система канализации - комплекс инженерных сооружений для сбора и отведения за пределы населенных пунктов или отдельных объектов сточных вод, а также очистка и обеззараживание сточных вод и их осадков до установленных требований перед утилизацией и (или) сбросом в водные объекты - приемники очищенных сточных вод.

Уличный водоразбор (водоразборная колонка, будка и др.) - устройство для разбора воды непосредственно из уличной наружной водопроводной сети.