16RS0050-01-2019-003206-89Дело № 5-321/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2019 года 

<

...>, зал № 9А 

Судья Приволжского районного суда города Казани Республики Татарстан Латыпова Динара Наильевна при секретаре Глибиной Е.В.,

с участием государственного инспектора Казанского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1, руководителя общества с ограниченной ответственностью «Татспецкран» ФИО2,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Татспецкран», место нахождения: Российская Федерация, 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 

У С Т А Н О В И Л:

В Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан поступил протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, составленный государственным инспектором Казанского территориального отдела ФИО1 по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица», изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ №АХ-П9-771 в отношении юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Татспецкран». 

Директор ООО «Татспецкран» ФИО2 в судебном заседании просил к ответственности не привлекать, пояснил, что нарушения практически все устранены, просил приобщить к материалам дела фотографии, согласно которым все правонарушения были устранены, кроме одного в виде отсутствия решения комиссии о возможности пуска крана в работу, в настоящее время подана заявка на получение этого разрешения, которое подлежит рассмотрению в 10-дневный срок.

Государственный инспектор Казанского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1 в судебном заседании просил привлечь общество к административной ответственности и приостановить деятельность общества по эксплуатации башенного крана. Подтвердил, что по установленным правилам комиссия должна собраться в пределах 10-дневного срока со дня подачи заявки. Указал, что если все нарушения устранены, решение комиссии может быть получено в 10-дневный срок со дня подачи заявки. Представил копию материалов проверки, фотографии.

Свидетель ФИО5 в судебном заседании пояснил, что он является главным инженером ГПМ ООО «Татспецкран», выявленные инспектором ФИО1 нарушения частично устранены, кроме п.1 о том, что отсутствует решение комиссии.

Заслушав участников судебного заседания, исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 9.1 КоАП РФ нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: 

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Федерального закона);

обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона;

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган о начале осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в случаях, установленных настоящим Федеральным законом;

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте;

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа;

предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц;

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ;

разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, установленных статьей 14 настоящего Федерального закона;

заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии;

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;

анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;

своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте;

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте;

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;

представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533:

23. Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее - эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:

в) не допускать к применению неработоспособные и не соответствующие технологии выполняемых работ грузозахватные приспособления и тару;

м) иметь в наличии грузы (специальные нагружатели) для выполнения испытаний ПС либо проводить испытания на специально оборудованном полигоне (допускается применять для испытаний грузы, взятые в аренду в других организациях).

101. Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях (условия, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) на ОПО с применением ПС должно осуществляться в соответствии с ППР, разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией в соответствии с требованиями пунктов 159 - 167 настоящих ФНП.

Для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением ПС должны быть также разработаны ППР и ТК. ППР и ТК на указанные работы должны содержать, в том числе:

схемы строповки деталей, узлов и других элементов оборудования, перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производится ПС;

способы безопасной кантовки оборудования с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

требования к месту нахождения стропальщиков и сигнальщиков при кантовке и перемещении ПС деталей, узлов, элементов оборудования.

Разработанные специализированной организацией ППР и ТК должны быть согласованы и утверждены организацией, эксплуатирующей ПС.

Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности ППР и ТК несет их разработчик.

Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ППР и ТК не допускается. Внесение изменений в ППР и ТК осуществляется разработчиком ППР и ТК.

115. Установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.

При производстве работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов наряд-допуск выдается только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Порядок работы кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии.

Время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей.

Наряд-допуск выдается крановщику (машинисту подъемника, оператору) перед началом работы. Сведения о выданных нарядах-допусках должны быть занесены в журнал выдачи нарядов-допусков.

Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, который должен указать крановщику (машинисту подъемника, оператору) место установки ПС, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в вахтенном журнале ПС о разрешении работы.

Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов под неотключенными контактными проводами городского транспорта должна производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана/крана-манипулятора и контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

141. Решение о пуске в работу ПС, подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, выдается специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, с записью в паспорте ПС на основании предложений комиссии о возможности пуска ПС в работу в следующих случаях:

при пуске в работу после установки на объекте башенных кранов (за исключением быстромонтируемых) и грузопассажирских строительных подъемников;

при пуске в работу после установки на объекте кранов мостового типа и портальных кранов;

при пуске в работу после постановки на учет самоходных кранов иностранного производства грузоподъемностью 25 тонн и более, а также быстромонтируемых башенных кранов иностранного производства;

при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавших срок службы.

Для принятия решения о возможности пуска ПС в работу эксплуатирующая организация обеспечивает работу комиссии в составе:

председателя комиссии - уполномоченного представителя эксплуатирующей организации;

членов комиссии - уполномоченных представителей эксплуатирующей организации, специализированных организаций (если осуществлялся монтаж, проводилась экспертиза промышленной безопасности), а также уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

При работе указанной комиссии осуществляется проверка возможности эксплуатации ПС (проверка соответствия требованиям технических регламентов и настоящих ФНП, эксплуатационной и ремонтной документации, проверка работоспособности ПС).

255. Эксплуатирующая организация не должна допускать ПС в работу, если при проверке установлено, что:

в) не проведено соответствующее техническое освидетельствование ПС. Не проведена экспертиза промышленной безопасности ПС в установленных настоящими ФНП случаях;

з) не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ и требования, изложенные в ППР, ТК, нарядах-допусках;

к) работы с применением ПС ведутся с нарушениями настоящих ФНП, ППР, ТК и инструкций.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в 16.00 по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Татспецкран» своим бездействием, выявленным по результатам проведения внеплановой проверки, проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора ФИО3, что нашло отражение в акте проверки от 07.02.2019№, нарушило требования промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пунктов 23, 101, 115, 141, 255 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденными Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 533, допустило следующие нарушения:

1. башенный кран ZEPPELIN ZBK-100, зав. №.035, уч.№-ПС, эксплуатируется на объекте строительства после монтажа без решения комиссии о возможности пуска крана в работу и при отсутствии в паспорте предприятия изготовителя крана разрешающей записи специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС (нарушения: части 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - пункта 141 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 года №533, с изменениями на ДД.ММ.ГГГГ, утвержденных приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №. 

2. Башенный кран ZEPPELIN ZBK-100, зав.№.035, уч.№-ПС, эксплуатируется с истекающим сроком проведения экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ в связи с окончанием нормативного срока службы крана (нарушения: части 1 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - подпункта «в» пункта 255 ФНП по ПС). 

3. На строительном объекте при эксплуатации башенного крана ZEPPELIN ZBK-100, зав.№.035, уч.№-ПС, не соблюдаются требования по безопасной эксплуатации крана в стесненных условиях городской застройки, предусмотренные Проектом производства работ на работу башенным краном марки ZEPPELIN ZBK-100, шифр 19/22-ППР, разработанным индивидуальным предпринимателем ФИО6.(далее именуется – ППРк (шифр 19/22-ППР)), так не выполнен защитный экран по периметру строящегося здания со стороны координатных осей «А,И» и со стороны 

<

адрес>, расположенный на высоте не менее 3 метров от уровня монтажного горизонта с установкой защитного вертикального ограждения согласно пунктов 1,2,3 раздела 19 ППРк (шифр 19/22-ППР). Кроме того 

3.1 все нижерасположеннные от монтажного горизонта оконные проемы, выходящие в сторону защитного экрана не закрыты защитным ограждением, как предусмотрено пунктом 4 раздела 10 ППРк (шифр 19/22-ППР) ( нарушения части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпунктов «з,к» пункта 255, пункта 101 ФНП по ПС); 

3.2 не оформлен наряд-допуск на работу крана в зонах постоянно действующих опасных производственных факторов, как предусмотрен пунктом 7 раздела 19 ППРк (шифр 19/22-ППР) (нарушения: части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - пунктов 101,115, подпунктов «з,к» пункта 255 ФНП по ПС); 

3.3 на площадке строительства установлены временные мобильные бытовые помещения со стороны координационных осей «У», «5» строящегося здания, в опасной зоне работы крана, на место непредусмотренное листом 51 «Стройгенплан» (М1:250» ППРк (шифр 19/22) (нарушения: части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункта «з,к» пункта 255 ФНП по ПС); 

3.4 в опасной зоне работы крана на месте непредусмотренном листом 51 «Стройгенплан (М1:250)» ППРк (шифр 19/22-ППР) расположены столы для работы с арматурой (нарушения: части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункта «з,к» пункта 255 ФНП по ПС); 

3.5 знаки безопасности ограничения зон обслуживания крана расположены с нарушением мест их установки, предусмотренных листом 53 «Схема настройки электронной системы ограничения рабочих зон башенного крана ZEPPELIN ZBK-100 ППРк (шифр 19/22-ППР) (нарушения: части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункта «з,к» пункта 255 ФНП по ПС); 

3.6 зоне работы башенного крана расположен шкаф, выполненный из арматуры и предназначенный для складирования баллонов с газами, не предусмотренный ППРк (шифр 19/22-ППР) (нарушения: подпункта «з» пункта 255 ФНП по ПС); 

4. Согласно листу 51 «Стройгенплан» (М1:250)» ППРк (шифр 19/22-ППР) контрольный груз, предназначенный для проведения периодического испытания ограничителя грузоподъемности башенного крана ZEPPELIN ZBK-100, зав.№.035, уч.№-ПС, находится на уровне земли, в нерабочей зоне башенного крана, а фактически груз установлен на уровне пола подземной парковки у места с креплением опорной секции к фундаменту крана (нарушения: части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; нарушение пункта 23 «м», пункта 101 ФНП по ПС); 

5. На строительной площадке, находится бункер для бетона с нечитаемой табличкой предприятия изготовителя на нем (нарушение: - подпункта «в» пункта 23, пункта 101 ФНП по ПС; части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». При этом указано на нарушения действиями юридического лица части 1 статьи 9.1 КоАП РФ, части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункта «з,к» пункта 255 ФНП по ПС), части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - пункта 141 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 года №533, с изменениями на ДД.ММ.ГГГГ, утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.04.2016 №146; части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - подпункта «в» пункта 255 ФНП по ПС; части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпунктов «з,к» пункта 255, пункта 101 ФНП по ПС; части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - пунктов 101,115, подпунктов «з,к» пункта 255 ФНП по ПС; части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункта «з,к» пункта 255 ФНП по ПС; части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; нарушение пункта 23 «м», пункта 101 ФНП по ПС; подпункта «в» пункта 23, пункта 101 ФНП по ПС; части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Фактические обстоятельства дела, виновность юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Татспекран» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, подтверждаются протоколом о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении в отношении юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалом и иными материалами дела, достоверность которых сомнений не вызывает.

Такие действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Доказательств в опровержение выводов о несоблюдении требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов обществом не представлено.

Доводы о том, что частично нарушения устранены, не являются основанием для освобождения юридического лица от ответственности, расцениваются судом в качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность.

С учетом приведенных обстоятельств дела, принимая во внимание характер охраняемых государством общественных отношений и степень общественной опасности конкретного деяния, судья приходит к выводу об отсутствии оснований для признания данного административного правонарушения малозначительным.

Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, составляющий в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ 1 год, не истек.

Основания для применения по делу положений статьи 4.1.1 КоАП РФ отсутствуют.

В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учитывает частичное устранение нарушений, имущественное положение общества, отнесение его к субъектам малого и среднего предпринимательства, частично признание вины.

При назначении административного наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, то обстоятельство, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что ранее юридическое лицо привлекалось к административной ответственности, смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости приостановления деятельности общества по эксплуатации башенного крана, на срок 16 (шестнадцати) суток, который подлежит исчислять со дня фактического приостановления деятельности (временного запрета деятельности).

Руководствуясь статьями 2.10, 4.1, 4.2, 4.3, частью 1 статьи 9.1, статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «Татспецкран», место нахождения: Российская Федерация, 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности общества с ограниченной ответственностью «Татспецкран» по эксплуатации башенного крана ZEPPELIN ZBK-100, зав. №.035, учетный №-ПС, который ведет строительство на строительном объекте «многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по 

<

адрес>», расположенном рядом с домом № по 

<

адрес>, на срок 16 (шестнадцать) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление подлежит немедленному исполнению. Исполнение настоящего постановления поручить уполномоченному подразделению УФССП РФ по Республике Татарстан.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан через Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Судья 

ФИО7